{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":30,"sheets":["Introduction & Options d'Unité","Étape 1 Configuration de TP-Air","Étape 2 Unités Intérieure","Étape 3 Charges de Conception","Design Load Calcs","Étape 4 Dimensionnement ","Climate Zones","Étape 5 Sélectionner des TP-Air","Ducted Performance Tables","Ductless Single Per Table","HP Calcs","Ductless Multi-split","Load %s","HP1","HP2","HP3","HP4","Control Strategy Calcs","Étape 6 Stratégie de Contrôle","Economic Cutoff","Étape 7 Chauffage d'Appoint","Vérifications","HP4 - Forecast calculations","HP3 - Forecast calculations","HP2 - Forecast calculations","HP1 - Forecast calculations","CSA Bin Fraction by clim zone","DropDowns","GES,Coûts,Consom. Énergétique ","Sommaire"],"not_rendered":{"charts":8,"images":18,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":20,"comments":5,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Introduction & Options d'Unité","index":0,"n_rows":12,"n_cols":20,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,7,25,13],[26,7,26,13],[43,0,43,6],[5,0,6,6],[13,0,16,6],[8,0,9,6],[18,0,21,6],[23,0,26,6],[28,0,31,6],[33,0,36,6],[38,0,41,6]]}
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Métrique"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Impérial"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Options d'Unité"]
[null,"Impérial"]

{"sheet":"Étape 1 Configuration de TP-Air","index":1,"n_rows":24,"n_cols":20,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,5,7,13],[2,0,2,3],[2,5,2,13],[0,0,0,17]]}
["ÉTAPE 1 : DÉFINIR LA CONFIGURATION DE THERMOPOMPE À AIR",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DO NOT TOUCH THESE CELLS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Option A: Thermopompe à air à conduit central"]
["Données de conception de l'étape 1",null,null,null,null,"Référence",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Option B: Thermopompe à air mini-bibloc sans conduit, une seule zone"]
[null,null,null,null,null,"Cet onglet est utilisé pour définir la configuration de thermopompe à air dans l'habitation ou la zone envisagée pour l'installation.\n",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Option C: Thermopompe à air mini-bibloc sans conduit, plusieurs zones"]
[null,null,null,null,null,"Cela comprend le type d'installation et le nombre d'unités requises.\n",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Option D: Thermopompe à air mini-bibloc avec conduit"]
["Configuration de thermopompe à air","Option A: Thermopompe à air à conduit central",null,null,null,"Cette section réfère aux pages 6 à 9 du Guide de dimensionnement des thermopompes à air."]
[{"$f":"IF(OR(B6=T3,B6=T5),\"Nombre d'unités\",IF(B6=T4,\"Nombre d'unités intérieures\",\"\"))","v":""},5]
[{"$f":"IF(B6=T4,\"Nombre d'unités extérieures\",\"\")","v":""},1,null,null,null,"Après avoir effectué l'étape 1, vous aurez :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nouvelle système CVC"]
["Type d'installation","Remplacement de système complet",null,null,null,"Sélectionné le type de thermopompe à air le plus approprié pour l'application.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Remplacement de système complet"]
[null,null,null,null,null,"Pour les applications de thermopompe à air sans conduit, estimé le nombre d'unités requises.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ajout de thermopompe à air"]
[null,null,null,null,null,"Inscrit le type d'installation : nouvelle habitation/remplacement de CVC complet/ajout de thermopompe à air."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5]
[]
["LEGEND"]
[]
["Saisie","Dans ces cellules, l'utilisateur doit saisir une valeur"]
[]
["Menu déroulant","Dans ces cellules, un menu déroulant permettra à l'utilisateur de choisir une valeur précise"]
[]
["Calcul interne","Les valeurs de ces cellules proviennent des calculs internes de l'outil - elles ne nécessitent aucune saisie de l'utilisateur."]

{"sheet":"Étape 2 Unités Intérieure","index":2,"n_rows":10,"n_cols":20,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,5,7,12],[8,5,8,12],[1,3,1,6],[1,0,1,1],[0,0,0,17],[2,0,2,1],[5,5,5,13],[6,5,6,12]]}
["ÉTAPE 2 : CHOISIR UN OU DES TYPES D'UNITÉ INTÉRIEURE À UTILISER AVEC UNE THERMOPOMPE À AIR MINI-BIBLOC SANS CONDUIT",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DO NOT TOUCH THESE CELLS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR('Étape 1 Configuration de TP-Air'!B6='Étape 1 Configuration de TP-Air'!T2,'Étape 1 Configuration de TP-Air'!B6='Étape 1 Configuration de TP-Air'!T5),\"Non\", \"Oui\")","v":"Non"}]
["Données de conception de l'étape 2",null,null,null,null,"Référence"]
[null,null,null,null,null,"Cette section réfère aux pages 10 à 12 du Guide de dimensionnement des thermopompes à air.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Option 2A : Installée au mur"]
[{"$f":"IF(OR('Étape 1 Configuration de TP-Air'!B6='Étape 1 Configuration de TP-Air'!T3,'Étape 1 Configuration de TP-Air'!B6='Étape 1 Configuration de TP-Air'!T4),\"\",\"• Pas des unités intérieures\")","v":"• Pas des unités intérieures"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Option 2B : Installée au plancher"]
["Unité intérieure #1","Option 2D : Avec conduit (dissimulée)",null,null,null,"Après avoir effectué l'étape 2, vous aurez:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Option 2C : Installée au plafond"]
[{"$f":"IF('Étape 1 Configuration de TP-Air'!$B$7<2,\"\",\"Unité intérieure #2\")","v":"Unité intérieure #2"},"Option 2B : Installée au plancher",null,null,null,"Estimé le nombre d'unités intérieures requises pour l'application de thermopompe à air sans conduit."," Estimé le nombre d'unités intérieures requises pour l'application de thermopompe à air sans conduit."," Estimé le nombre d'unités intérieures requises pour l'application de thermopompe à air sans conduit."," Estimé le nombre d'unités intérieures requises pour l'application de thermopompe à air sans conduit."," Estimé le nombre d'unités intérieures requises pour l'application de thermopompe à air sans conduit."," Estimé le nombre d'unités intérieures requises pour l'application de thermopompe à air sans conduit."," Estimé le nombre d'unités intérieures requises pour l'application de thermopompe à air sans conduit."," Estimé le nombre d'unités intérieures requises pour l'application de thermopompe à air sans conduit.",null,null,null,null,null,null,"Option 2D : Avec conduit (dissimulée)"]
[{"$f":"IF('Étape 1 Configuration de TP-Air'!$B$7<3,\"\",\"Unité intérieure #3\")","v":"Unité intérieure #3"},"Option 2A : Installée au mur",null,null,null,"Sélectionné le ou les types d'unité intérieure qui conviennent le mieux à l'application.","Sélectionné le ou les types d'unité intérieure qui conviennent le mieux à l'application.","Sélectionné le ou les types d'unité intérieure qui conviennent le mieux à l'application.","Sélectionné le ou les types d'unité intérieure qui conviennent le mieux à l'application.","Sélectionné le ou les types d'unité intérieure qui conviennent le mieux à l'application.","Sélectionné le ou les types d'unité intérieure qui conviennent le mieux à l'application.","Sélectionné le ou les types d'unité intérieure qui conviennent le mieux à l'application.","Sélectionné le ou les types d'unité intérieure qui conviennent le mieux à l'application."]
[{"$f":"IF('Étape 1 Configuration de TP-Air'!$B$7<4,\"\",\"Unité intérieure #4\")","v":"Unité intérieure #4"},"Option 2C : Installée au plafond"]
[{"$f":"IF('Étape 1 Configuration de TP-Air'!$B$7<5,\"\",\"Unité intérieure #5\")","v":"Unité intérieure #5"},"Option 2B : Installée au plancher"]

{"sheet":"Étape 3 Charges de Conception","index":3,"n_rows":39,"n_cols":25,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[38,4,38,13],[2,24,2,33],[5,24,5,33],[1,0,1,2],[19,0,19,2],[1,4,1,13],[2,4,2,13],[2,0,2,2]]}
["ÉTAPE 3 : ESTIMER LES CHARGES DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT DE CONCEPTION"]
[null,null,null,null,"Design Step 3 Reference"]
["Données de conception de l'étape 3",null,null,null,"Données climatiques",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DO NOT TOUCH THESE CELLS",null,null,null,null,null,"Référence"]
["Données climatiques",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cette section réfère aux pages 13 à 25 du Guide de dimensionnement des thermopompes à air."]
["Pays","CAN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Option A: Estimation des charges selon la norme d'analyse des charges CSA F280;"]
["Province","QC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Option B: Estimation des charges selon un audit énergétique;",null,null,null,null,"Après avoir effectué l'étape 3, vous aurez:"]
["Ville","Varennes","(Attendez 5 secondes avant d'effectuer la sélection)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Option C: Estimation des charges selon un modèle énergétique;",null,null,null,null,"Estimé les charges de chauffage et de refroidissement de conception pour l'ensemble de l'habitation ou l'espace visé. "]
["Type de climat",{"$f":"VLOOKUP($B$7,'Climate Zones'!$D$2:$F$1686,3,FALSE)","v":"Très-froid"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Option D: Estimation des charges selon les capacités des équipements existants.",null,null,null,null,"Estimé, dans le cas d'amélioration de systèmes à conduit central, le débit d'air maximum des systèmes de conduit existants de l'habitation."]
["Degrés-jours de chauffage (métrique)",{"$f":"VLOOKUP($B$7,'Climate Zones'!$D$2:$F$1686,2,FALSE)","v":4500},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Créé une courbe de charge de chauffage pour l'ensemble de l'habitation ou de l'espace visé afin de faciliter la sélection de l'équipement de thermopompe à air."]
["Données de charge"]
["Manière d'estimer les charges de conception","Option A: Estimation des charges selon la norme d'analyse des charges CSA F280;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NOT(A17=\"\"),\"Oui\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(OR($B$11=$T$5,$B$11=$T$7),\"Charge de chauffage de conception\",IF($B$11=$T$6,\"Charge de chauffage si toutes les améliorations de l'enveloppe du bâtiment étaient mises en oeuvre\",IF(B11=T8,\"Capacité de chauffage (nominale)\",\"\")))","v":"Charge de chauffage de conception"},10000,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"kW\",\"BTU/h\")","v":"BTU/h"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NOT(A17=\"\"),\"Non\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(OR($B$11=$T$5,$B$11=$T$7),\"Température de chauffage de conception\",IF(OR($B$11=$T$6,$B$11=$T$8),\"Température de chauffage de conception\",\"\"))","v":"Température de chauffage de conception"},{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",ROUND(VLOOKUP($B$7,'Climate Zones'!$D$2:$G$1686,4,FALSE)*(9/5)+32,0),VLOOKUP($B$7,'Climate Zones'!$D$2:$G$1686,4,FALSE))","v":-11},{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"C\",\"F\")","v":"F"}]
[{"$f":"IF(OR($B$11=$T$5,$B$11=$T$7),\"Charge de refroidissement de conception\",IF($B$11=$T$6,\"Charge de refroidissement si toutes les améliorations de l'enveloppe du bâtiment étaient mises en oeuvre\",IF(B11=T8,\"Capacité de refroidissement (nominale)\",\"\")))","v":"Charge de refroidissement de conception"},10000,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"kW\",\"BTU/h\")","v":"BTU/h"}]
[{"$f":"IF(OR($B$11=$T$5,$B$11=$T$7),\"Température de refroidissement de conception\",IF(OR($B$11=$T$6,$B$11=$T$8),\"Température de refroidissement de conception\",\"\"))","v":"Température de refroidissement de conception"},{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",ROUND(VLOOKUP($B$7,'Climate Zones'!$D$2:$H$1686,5,FALSE)*(9/5)+32,0),VLOOKUP($B$7,'Climate Zones'!$D$2:$H$1686,5,FALSE))","v":86},{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"C\",\"F\")","v":"F"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X-axis","Y-axis"]
[{"$f":"IF(B11=T6,\"Économies (pour cent) en effectuant toutes les améliorations recommandées pour le système de chauffage autre que le chauffage des locaux.\",\"\")","v":""},12,{"$f":"IF(B11=T6,\"%\",\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Max",{"$f":"'Design Load Calcs'!O12","v":110},{"$f":"IF(NOT('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\"),CEILING('Étape 3 Charges de Conception'!B12,10000),CEILING('Étape 3 Charges de Conception'!B12,10))","v":10000}]
[{"$f":"IF(B11=T8,\"Problèmes de confort existants/améliorations récentes de l'habitation?\",\"\")","v":""},"Oui",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Min",{"$f":"'Design Load Calcs'!O6","v":-20},0]
[{"$f":"+IF(B11=T8,\"Surdimensionnement présumé de l'équipement existant\", \"\")","v":""},125,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Major Unit",10,{"$f":"IF(NOT('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\"),10000,2)","v":10000}]
[]
["Valeurs de conception de l'étape 3",null,null,null,"Conversion d'unité",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Oversizing",0]
[{"$f":"IFERROR(IF(B11=T8,IF(B18=140,\"Chauffage en présumant un surdimensionnement de 140 %: \"&ROUND('Design Load Calcs'!B23,IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",1,-2))&\" \"&C12&\" à une température de conception de \"&B13&C13,IF(B18=125,\"Chauffage en présumant un surdimensionnement de 125 %: \"&ROUND('Design Load Calcs'!B23,IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",1,-2))&\" \"&C12&\" à une température de conception de \"&B13&C13,IF(B18=0,\"Chauffage en présumant aucun surdimensionnement: \"&ROUND('Design Load Calcs'!C23,IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",1,-2))&\" \"&C12&\" à une température de conception de \"&B13&C13))),\"Chauffage en présumant aucun surdimensionnement:  \"&ROUND('Design Load Calcs'!B23,IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",1,-2))&\" \"&C12&\" à une température de conception de \"&B13&C13 ),\"\")","v":"Chauffage en présumant aucun surdimensionnement:  10000 BTU/h à une température de conception de -11F"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,125]
[{"$f":"IFERROR(IF(B11=T8,IF(B18=140,\"Chauffage en présumant un surdimensionnement de 140 % : \"&ROUND('Design Load Calcs'!B25,IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",1,-2))&\" \"&C14&\" à une température de conception de \"&B15&C15,IF(B18=125,\"Chauffage en présumant un surdimensionnement de 125 % : \"&ROUND('Design Load Calcs'!B25,IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",1,-2))&\" \"&C14&\" à une température de conception de \"&B15&C15,IF(B18=0,\"Refroidissement en présumant aucun surdimensionnement: \"&ROUND('Design Load Calcs'!C25,IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",1,-2))&\" \"&C14&\" à une température de conception de \"&B15&C15))),\"Refroidissement en présumant aucun surdimensionnement: \"&ROUND('Design Load Calcs'!B25,IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",1,-2))&\" \"&C14&\" à une température de conception de \"&B15&C15 ),\"\")","v":"Refroidissement en présumant aucun surdimensionnement: 10000 BTU/h à une température de conception de 86F"},null,null,null,null,null,null,null,"Conversion d'unité",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,140]
[null,null,null,null,null,"°F",null,"°C",null,"BTU/h",null,"kW"]
[null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"ROUND((F24-32)*(5/9),0)","v":-18},null,1,null,{"$f":"ROUND(J24/3212.142,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,"Max Flow Capacity"]
["Notes:",null,null,null,null,"°C",null,"°F",null,"kW",null,"BTU/h",null,null,null,null,null,null,null,"Rectangulaire",{"$f":"(W28*V28+W29*V29+W30*V30+W31*V31+W32*V32+W33*V33)*6.25","v":1100},"Rectangulaire&Rond",{"$f":"ROUND(U25+U26,-1)","v":1100}]
[{"$f":"IF(B11=T8,\"• Un audit énergétique de l'habitation devrait être effectué avant le dimensionnement et la sélection de la thermopompe\",\"\")","v":""},null,null,null,null,0,null,{"$f":"ROUND((F26*9/5)+32,0)","v":32},null,1,null,{"$f":"ROUND(J26*3412.142,0)","v":3412},null,null,null,null,null,null,null,"Rond",{"$f":"((U28^2)+(U29^2)+(U30^2)+(U31^2)+(U32^2)+(U33^2))*4.91","v":0}]
[{"$f":"IF(AND($B$11=$T$8,B17=\"Oui\"),\"• Notez aussi que les problèmes de confort peuvent être causés par l'équipement sous-dimensionné, des défauts dans la barrière thermique, dans l'équipement mécanique, ou les deux à la fois.\",\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Rectangulaire&Rond",{"$f":"IF(Q27=AI26, \"Depth [inches]\",IF(Q27=AI27,\"Diameter [inches]\",\"\"))","v":"Depth [inches]"},{"$f":"IF(Q27=AI26, \"Width [inches]\",IF(Q27=AI27,\"\",\"\"))","v":"Width [inches]"},"Depth (in)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(E32=\"\",0,F32)*IF(OR($B$31=$T$26,AND($B$31=$T$27,J32=\"ROND\")),1,0)","v":0},{"$f":"IF(E32=\"\",0,IF(OR($B$31=$T$25,AND($B$31=$T$27,$J$32=$T$25)),H32,0))","v":22},{"$f":"IF(E32=\"\",0,IF(OR($B$31=$T$25,AND($B$31=$T$27,$J$32=$T$25)),F32,0))","v":8}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,0,{"$f":"IF(E33=\"\",0,IF(OR($B$31=$T$25,AND($B$31=$T$27,$J$33=$T$25)),H33,0))","v":0},{"$f":"IF(E33=\"\",0,IF(OR($B$31=$T$25,AND($B$31=$T$27,$J$33=$T$25)),F33,0))","v":0}]
["Données supplémentaires : Estimation du débit d'air maximum des conduits existants",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,0,{"$f":"IF(E34=\"\",0,IF(OR($B$31=$T$25,AND($B$31=$T$27,$J$34=$T$25)),H34,0))","v":0},{"$f":"IF(E34=\"\",0,IF(OR($B$31=$T$25,AND($B$31=$T$27,$J$34=$T$25)),F34,0))","v":0}]
["Géométrie des conduits?","Rectangulaire",null,null,null,{"$f":"IF(B31=T25, \"Profondeur [pouces]\",IF(B31=T26,\"Diamètre [pouces]\",IF(B31=T27,\"Diamètre/Profondeur[pouces]\",\"\")))","v":"Profondeur [pouces]"},null,{"$f":"IF(OR(B31=T25,B31=T27), \"Largeur [pouces]\",IF(B31=T26,\"\",\"\"))","v":"Largeur [pouces]"},null,"Type",null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,0,{"$f":"IF(E35=\"\",0,IF(OR($B$31=$T$25,AND($B$31=$T$27,$J$35=$T$25)),H35,0))","v":0},{"$f":"IF(E35=\"\",0,IF(OR($B$31=$T$25,AND($B$31=$T$27,$J$35=$T$25)),F35,0))","v":0}]
["Nombre de conduits?",1,null,null,{"$f":"IF(B32>0,\"Conduit 1\",\"\")","v":"Conduit 1"},8,null,22,null,"Rectangulaire",null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,0,{"$f":"IF(E36=\"\",0,IF(OR($B$31=$T$25,AND($B$31=$T$27,$J$36=$T$25)),H36,0))","v":0},{"$f":"IF(E36=\"\",0,IF(OR($B$31=$T$25,AND($B$31=$T$27,$J$36=$T$25)),F36,0))","v":0}]
["Débit d'air maximum selon la conception de systèmes d'air résidentiels de l'ICCCR",{"$f":"IF(B31=T25,U25,IF(B31=T26,U26,IF(B31=T27,W25,\"\")))","v":1100},"CFM",null,{"$f":"IF(B32>1,\"Conduit 2\",\"\")","v":""},6,null,10,null,"Rond",null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,0,{"$f":"IF(E37=\"\",0,IF(OR($B$31=$T$25,AND($B$31=$T$27,$J$37=$T$25)),H37,0))","v":0},{"$f":"IF(E37=\"\",0,IF(OR($B$31=$T$25,AND($B$31=$T$27,$J$37=$T$25)),F37,0))","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(B32>2,\"Conduit 3\",\"\")","v":""},6,null,10,null,"Rond"]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(B32>3,\"Conduit 4\",\"\")","v":""},10,null,4,null,"Rond"]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(B32>4,\"Conduit 5\",\"\")","v":""},10,null,10,null,"Rectangulaire"]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(B32>5,\"Conduit 6\",\"\")","v":""},6,null,10,null,"Rectangulaire"]
[null,null,null,null,"Remarques supplémentaires"]
[null,null,null,null,"Remarque : Débit d'air maximum indiqué dans le matériel de formation en conception de systèmes d'air résidentiels de l'Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération pour éviter les bruits et les pertes de frottement inacceptables. Le matériel de formation recommande une vitesse de conduit d'alimentation maximale de 900 pi/min. La formation vise une pression statique externe totale du système de 0,5 po"]

{"sheet":"Design Load Calcs","index":4,"n_rows":33,"n_cols":16,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[null,null,null,null,null,null,"Load Line",null,null,null,null,null,null,null,"line at 17F"]
["User input",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF('Étape 4 Dimensionnement '!B6='Étape 4 Dimensionnement '!T4,G15,NA())","v":17},{"$f":"IF('Étape 4 Dimensionnement '!B6='Étape 4 Dimensionnement '!T4,H15,NA())","v":6056.3380281690133}]
["Heating Load",{"$f":"IF(OR('Étape 3 Charges de Conception'!$B$11='Étape 3 Charges de Conception'!$T$5,'Étape 3 Charges de Conception'!$B$11='Étape 3 Charges de Conception'!$T$7),'Étape 3 Charges de Conception'!B12,IF('Étape 3 Charges de Conception'!$B$11='Étape 3 Charges de Conception'!$T$6,('Étape 3 Charges de Conception'!B12)/((100-'Étape 3 Charges de Conception'!B16)/100),IF('Étape 3 Charges de Conception'!$B$11='Étape 3 Charges de Conception'!$T$8,'Étape 3 Charges de Conception'!B12,\"-\")))","v":10000},null,null,null,null,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",\"Température extérieure  (°F)\",\"Température extérieure  (°C)\")","v":"Température extérieure  (°F)"},{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",\"Charge de chauffage (BTU/h)\",\"Charge de chauffage (kW)\")","v":"Charge de chauffage (BTU/h)"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"O2","v":17},0]
["Heating temperature",{"$f":"IF(OR('Étape 3 Charges de Conception'!$B$11='Étape 3 Charges de Conception'!$T$5,'Étape 3 Charges de Conception'!$B$11='Étape 3 Charges de Conception'!$T$7),'Étape 3 Charges de Conception'!B13,IF('Étape 3 Charges de Conception'!$B$11='Étape 3 Charges de Conception'!$T$6,'Étape 3 Charges de Conception'!B13,IF('Étape 3 Charges de Conception'!$B$11='Étape 3 Charges de Conception'!$T$8,'Étape 3 Charges de Conception'!B13,\"-\")))","v":-11},null,null,null,null,{"$f":"B4","v":-11},{"$f":"B23","v":10000},{"$f":"IF(C23=\"\",\"Ligne de charge de chauffage\",\"Ligne de charge de chauffage (surdimensionnement de 140 %)\")","v":"Ligne de charge de chauffage"},null,"Charge et température de chauffage de conception",null,null,null,"Charge de chauffage de conception"]
["Cooling Load",{"$f":"IF(OR('Étape 3 Charges de Conception'!$B$11='Étape 3 Charges de Conception'!$T$5,'Étape 3 Charges de Conception'!$B$11='Étape 3 Charges de Conception'!$T$7,'Étape 3 Charges de Conception'!$B$11='Étape 3 Charges de Conception'!$T$6),'Étape 3 Charges de Conception'!B14,IF('Étape 3 Charges de Conception'!$B$11='Étape 3 Charges de Conception'!$T$8,'Étape 3 Charges de Conception'!B14,\"-\"))","v":10000},null,null,null,null,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",(60-32)*(5/9),60)","v":60},0,null,null,null,null,null,null,{"$f":"G4","v":-11},{"$f":"H4","v":10000}]
["Cooling temperature",{"$f":"IF(OR('Étape 3 Charges de Conception'!$B$11='Étape 3 Charges de Conception'!$T$5,'Étape 3 Charges de Conception'!$B$11='Étape 3 Charges de Conception'!$T$7),'Étape 3 Charges de Conception'!B15,IF('Étape 3 Charges de Conception'!$B$11='Étape 3 Charges de Conception'!$T$6,'Étape 3 Charges de Conception'!B15,IF('Étape 3 Charges de Conception'!$B$11='Étape 3 Charges de Conception'!$T$8,'Étape 3 Charges de Conception'!B15,\"-\")))","v":86},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(O5=FLOOR(O5,10),O5-10,FLOOR(O5,10)),0)","v":-20},{"$f":"H4","v":10000}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C23=\"\",NA(),B24)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(C23=\"\",NA(),C23)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(C23=\"\",\"\",\"Heating Load (125% Oversize)\")","v":""},null,null,null,null,null,"Température de chauffage de conception"]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C23=\"\",NA(),IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",(60-32)*(5/9),60))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(C23=\"\",NA(),0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,{"$f":"G4","v":-11},{"$f":"H4","v":10000}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",\"Charge de refroidissement(BTU/h)\",\"Charge de refroidissement (kW)\")","v":"Charge de refroidissement(BTU/h)"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"O8","v":-11},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"B6","v":86},{"$f":"B25","v":10000},{"$f":"IF(C23=\"\",\"Charge de refroidissement de conception \",\"Charge de refroidissement de conception INFÉRIEUR\")","v":"Charge de refroidissement de conception "},null,"Cooling Design T and Load",null,null,null,"Charge de refroidissement de conception "]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C23=\"\",NA(),B26)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(C23=\"\",NA(),C25)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(C23=\"\",\"\",\"Design Cooling Load HIGH\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"B6","v":86},{"$f":"H10","v":10000}]
["Option D range:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(CEILING(O11,10)+10,0)+IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",0,10)","v":110},{"$f":"P11","v":10000}]
["Heating","Low",{"$f":"B3/1.4","v":7142.8571428571431},"140% oversize",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Température de refroidissement de conception"]
[null,"High",{"$f":"B3/1.25","v":8000},"125% oversize",null,null,"ASHP Target Heat Capacity (If Option C or D)",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"B6","v":86},{"$f":"H10","v":10000}]
["Cooling","Low",{"$f":"B5/1.4","v":7142.8571428571431},"140% oversize",null,null,{"$f":"IF(OR('Étape 4 Dimensionnement '!B6='Étape 4 Dimensionnement '!T4,'Étape 4 Dimensionnement '!B6='Étape 4 Dimensionnement '!T5),IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",(17-32)*(5/9),17),NA())","v":17},{"$f":"G25","v":6056.3380281690133},null,null,null,null,null,null,{"$f":"O14","v":86},0]
[null,"High",{"$f":"B5/1.25","v":8000},"125% oversize"]
[null,null,null,null,null,null,"Échelle de capacité"]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR('Étape 4 Dimensionnement '!B6='Étape 4 Dimensionnement '!T2,'Étape 4 Dimensionnement '!B6='Étape 4 Dimensionnement '!T3),B6,NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR('Étape 4 Dimensionnement '!B6='Étape 4 Dimensionnement '!T2,'Étape 4 Dimensionnement '!B6='Étape 4 Dimensionnement '!T3),IF(OR('Étape 4 Dimensionnement '!B6='Étape 4 Dimensionnement '!T5,'Étape 4 Dimensionnement '!B6='Étape 4 Dimensionnement '!T4),C20*0.8,'Étape 4 Dimensionnement '!B15),NA())","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"G18","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR('Étape 4 Dimensionnement '!B6='Étape 4 Dimensionnement '!T2,'Étape 4 Dimensionnement '!B6='Étape 4 Dimensionnement '!T3),IF(OR('Étape 4 Dimensionnement '!B6='Étape 4 Dimensionnement '!T5,'Étape 4 Dimensionnement '!B6='Étape 4 Dimensionnement '!T4),C20*1.25,'Étape 4 Dimensionnement '!D15),NA())","v":{"$error":"#N/A"}}]
["Cooling Load",null,{"$f":"IF('Étape 3 Charges de Conception'!B11='Étape 3 Charges de Conception'!T8,IF('Étape 3 Charges de Conception'!B18=140,C15, C16),B5)","v":10000}]
[null,null,null,null,null,"Slope line (low or nornal)",null,null,null,"Slope line (high)"]
["Oversize",{"$f":"IF('Étape 3 Charges de Conception'!B18=140,1.4,1.25)","v":1.25},1.25,null,null,null,"a","b",null,"a","b",null,null,null,{"$f":"'Étape 3 Charges de Conception'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
["Heating Load",{"$f":"IF('Étape 3 Charges de Conception'!B11='Étape 3 Charges de Conception'!T8,IF('Étape 3 Charges de Conception'!B18=140,'Design Load Calcs'!C13,'Design Load Calcs'!C14),B3)","v":10000},{"$f":"IF('Étape 3 Charges de Conception'!B11='Étape 3 Charges de Conception'!T8,\"\",\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"(H5-H4)/(G5-G4)","v":-140.8450704225352},{"$f":"H5-(G23*G5)","v":8450.7042253521122},null,{"$f":"(H8-H7)/(G5-G4)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"H7-(J23*G7)","v":{"$error":"#N/A"}}]
["Heating temperature",{"$f":"B4","v":-11}]
["Cooling Load",{"$f":"IF('Étape 3 Charges de Conception'!B11='Étape 3 Charges de Conception'!T8,IF('Étape 3 Charges de Conception'!B18=140,C15, C16),B5)","v":10000},{"$f":"IF('Étape 3 Charges de Conception'!B11='Étape 3 Charges de Conception'!T8,\"\",\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"G23*G15+H23","v":6056.3380281690133},null,null,{"$f":"J23*G15+K23","v":{"$error":"#N/A"}}]
["Cooling temperature",{"$f":"B6","v":86}]
[null,null,null,null,null,null,"Target Capacity Range (Option A,B)"]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"B6","v":86},{"$f":"IF(C23=\"\",NA(),C20*0.8)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"G28","v":86},{"$f":"IF(C25=\"\",NA(),C20*1.25)","v":{"$error":"#N/A"}}]
["Target AF",{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",(400*(B25*3412))/12000,(400*(B25))/12000)","v":333.33333333333331}]
["Max AF+200",{"$f":"'Étape 4 Dimensionnement '!B10+200","v":1300}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"B26","v":86},{"$f":"C20*0.8","v":8000}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"G32","v":86},{"$f":"B25*1.25","v":12500}]

{"sheet":"Étape 4 Dimensionnement ","index":5,"n_rows":28,"n_cols":22,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,0,27,6],[19,0,20,16],[0,0,0,17],[1,0,1,6],[11,0,11,6],[18,0,18,6],[2,0,2,6]]}
["ÉTAPE 4 : DÉTERMINER L'APPROCHE DE DIMENSIONNEMENT ET LES EXIGENCES DE CAPACITÉ DE THERMOPOMPE À AIR",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DO NOT TOUCH THESE CELLS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Option A: Accent sur le refroidissement"]
["Données de conception de l'étape 4",null,null,null,null,null,null,null,"Référence",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Option B: Équilibre entre chauffage et refroidissement"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Option C: Accent sur le chauffage "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Cette section réfère aux pages 26 à 32 du Guide de dimensionnement des thermopompes à air.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Option D: Dimensionné selon la charge de chauffage de conception"]
["Option de dimensionnement ","Option C: Accent sur le chauffage "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Après avoir effectué l'étape 4, vous aurez:"]
[{"$f":"IF(OR('Étape 1 Configuration de TP-Air'!B9='Étape 1 Configuration de TP-Air'!T9,'Étape 1 Configuration de TP-Air'!B9='Étape 1 Configuration de TP-Air'!T10),\"Remplacement de système complet?\",\"\")","v":"Remplacement de système complet?"},{"$f":"IF('Étape 1 Configuration de TP-Air'!B9=\"Remplacement de système complet\",\"Oui\",\"Non\")","v":"Oui"},null,null,null,null,null,null,"Défini une capacité de chauffage ou de refroidissement dans des conditions extérieures particulières pour l'application envisagée. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($A$8=\"\",\"\",\"Oui\")","v":"Oui"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Défini des critères pour sélectionner les modèles de thermopompe à air offerts sur le marché qui conviennent le mieux aux objectifs de base du client. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($A$8=\"\",\"\",\"Non\")","v":"Non"}]
[{"$f":"IF('Étape 1 Configuration de TP-Air'!$B$6='Étape 1 Configuration de TP-Air'!$T$2,\"Débit d'air maximum\",\"\")","v":"Débit d'air maximum"},{"$f":"'Étape 3 Charges de Conception'!B33","v":1100},"CFM","@",0.5,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"mmWG\",\"inches Water Gauge\")","v":"inches Water Gauge"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($A$9=\"\",\"\",\"Oui\")","v":""}]
["Valeurs de conception de l'étape 4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($A$9=\"\",\"\",\"Non\")","v":""}]
[]
[]
[{"$f":"IF('Étape 3 Charges de Conception'!B11='Étape 3 Charges de Conception'!T8,IF(OR(B6=T2,B6=T3),\"Échelle de capacité de refroidissement \",IF(OR(B6=T4,B6=T5),\"Capacité de chauffage\",\"\")),IF(OR(B6=T2,B6=T3),\"Échelle de capacité de refroidissement \",IF(OR(B6=T4,B6=T5),\"Capacité de chauffage\",\"\")))","v":"Capacité de chauffage"},{"$f":"IFERROR(ROUND(IF(A15=\"Échelle de capacité de refroidissement \",'Design Load Calcs'!C20*0.8,IF(A15=\"Target Cooling Capacity Range LOW\",'Design Load Calcs'!C20*0.8,IF(A15=\"Capacité de chauffage\",IF(B6=T4,'Design Load Calcs'!H15,'Design Load Calcs'!B23),IF(A15=\"Target Heating Capacity LOW\",IF(B6=T4,'Design Load Calcs'!H15,'Design Load Calcs'!C13),\"\")))),IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",1,-2)),\"\")","v":6100},{"$f":"IF(OR(A15=\"Échelle de capacité de refroidissement \",A15=\"Target Cooling Capacity Range LOW\"),\"à\",IF(OR(A15=\"Capacité de chauffage\",A15=\"Target Heating Capacity LOW\"),IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"kW\",\"BTU/h\"),\"\"))","v":"BTU/h"},{"$f":"IFERROR(ROUND(IF(A15=\"Échelle de capacité de refroidissement \",'Design Load Calcs'!C20*1.25,IF(A15=\"Target Cooling Capacity Range LOW\",'Design Load Calcs'!C20*1.25,\"\")),IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",1,-2)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(D15=\"\",\"\",IF(OR(A15=\"Capacité de chauffage\",A15=\"Target Heating Capacity LOW\"),\"\",IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"kW\",\"BTU/h\")))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X-axis","Y-axis"]
[{"$f":"IF('Étape 3 Charges de Conception'!B11='Étape 3 Charges de Conception'!T8,IF(OR(B6=T2,B6=T3),\"\",IF(OR(B6=T4,B6=T5),\"\",\"\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(A16=\"Target Cooling Capacity Range HIGH\",'Design Load Calcs'!C16*0.8,IF(A16=\"Target Heating Capacity HIGH\",IF(B6=T4,'Design Load Calcs'!J25,'Design Load Calcs'!C14),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(A16=\"Target Cooling Capacity Range HIGH\",\"to\",IF(A16=\"Target Heating Capacity HIGH\",IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"kW\",\"BTU/h\"),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(A16=\"Target Cooling Capacity Range HIGH\",'Design Load Calcs'!C16*1.25,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR(A16=\"Target Heating Capacity HIGH\",A16=\"\"),\"\",IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"kW\",\"BTU/h\"))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Max",{"$f":"'Design Load Calcs'!O12","v":110},{"$f":"IF(NOT('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\"),CEILING('Étape 3 Charges de Conception'!B12,10000),CEILING('Étape 3 Charges de Conception'!B12,10))","v":10000}]
[{"$f":"\"Chauffage du bâtiment à \"&IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",\"-8.3C\",\"17F\")","v":"Chauffage du bâtiment à 17F"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Min",{"$f":"'Design Load Calcs'!O6","v":-20},0]
["Charge de chauffage du bâtiment à la température de conception",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Major Unit",10,{"$f":"IF(NOT('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\"),10000,2)","v":10000}]
["Remarques supplémentaires"]
["• Les capacités de refroidissement à une température extérieure de 95 °F (35 °C) peuvent être utilisées à des fins de sélection initiale, puisque ces données sont habituellement fournies par le fabricant. Si des données de rendement étendues sont disponibles, utilisez les capacités à une température extérieure proche de la température de conception du site."]
[]
[{"$f":"IF(B6=T2,\"• Pour les unités à deux étages et à capacité variable, la capacité de la thermopompe à air devrait être sélectionnée à l'étage SUPÉRIEUR\",IF(B6=T3,\"• Pour les unités à deux étages et à capacité variable, la capacité de la thermopompe à air devrait être sélectionnée à l'étage INFÉRIEUR\",IF(AND(NOT('Étape 1 Configuration de TP-Air'!B9=\"Nouvelle système CVC\"),B9=\"Oui\",'Design Load Calcs'!B30>('Étape 4 Dimensionnement '!B10+200),B10<>\"\",B8=\"Non\"),\"Notes: \",\"\")))","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(NOT('Étape 1 Configuration de TP-Air'!B9=\"Nouvelle système CVC\"),B9=\"Oui\",'Design Load Calcs'!B30>'Design Load Calcs'!B31,B10<>\"\",B8=\"Non\"),\"• Les conduits existants peuvent ne pas être dimensionnés adéquatement pour le système de thermopompe. L'utilisateur doit s'assurer que les conduits existants sont adéquats avant l'installation du système.\",\"\")","v":""}]
[]
[]
[]
[]
["Graphiques"]

{"sheet":"Climate Zones","index":6,"n_rows":1686,"n_cols":24,"rows_kept":1686,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,10,0,12]]}
["Seq","Country","Region","City","DegDay","Climate Zone","DHDBT","DCDBT",null,null,"DO NOT TOUCH THESE CELLS",null,null,"User Choice","Country","Province","City",null,"A--->Z",null,{"$f":"INDEX($T$2:$T$231,MATCH(FALSE,ISNONTEXT($T$2:$T$231),0))","v":"Acton-Vale"},{"$f":"U1","v":"Acton-Vale"},null,"Source: Data for Canadian locations adapted from the Canadian Standards Association, CSA F280-12, \"Determining the required capacity of residential space heating and cooling appliances\"."]
[1,"CAN","AB","Athabasca",6000,"Très-froid",-35,27,null,null,13,50,null,{"$f":"'Étape 3 Charges de Conception'!B5","v":"CAN"},"CAN",{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P1, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":"YT"},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q1, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Windsor"},{"$f":"IF($N$2=$O$2,K2,IF($N$2=$O$3,L2))","v":13},{"$f":"INDEX($P$2:$P$51,R2)","v":"AB"},{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q2),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},{"$f":"MATCH(U1,T1:T231,0)","v":107},{"$f":"IFERROR(INDEX($T$2:$T$231,U2,1),\"\")","v":"Alma"},null,"Source: Data for locations in the United States of America adapted from the Canadian Standards Association, CSA EXP-07, \"Energy performance of split-system and single-package air conditioners and heat pumps\"."]
[2,"CAN","AB","Banff",5500,"Très-froid",-31,27,null,null,{"$f":"K2-1","v":12},{"$f":"L2-1","v":49},null,{"$f":"'Étape 3 Charges de Conception'!B6","v":"QC"},"US",{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P2, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":"SK"},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q2, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Waterloo"},{"$f":"IF($N$2=$O$2,K3,IF($N$2=$O$3,L3))","v":12},{"$f":"INDEX($P$2:$P$51,R3)","v":"BC"},{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q3),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},{"$f":"U2+1","v":108},{"$f":"IFERROR(INDEX($T$2:$T$231,U3,1),\"\")","v":"Amos"},null,"F280 weather data for Spreadsheet project (Interpreted from CSA_F280_Table 5_Final_2012-01-03.xls by Philip Jarrett Environment Canada)"]
[3,"CAN","AB","Barrhead",5740,"Très-froid",-33,27,null,null,{"$f":"K3-1","v":11},{"$f":"L3-1","v":48},null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P3, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":"QC"},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q3, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Wakefield"},11,"MB",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q4),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},{"$f":"U3+1","v":109},"Ancienne-Lorette"]
[4,"CAN","AB","Beaverlodge",5700,"Très-froid",-36,28,null,null,10,47,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P4, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":"PE"},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q4, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Ville-Marie"},10,"NB",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q5),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},110,"Asbestos"]
[5,"CAN","AB","Brooks",4880,"Très-froid",-32,32,null,null,9,46,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P5, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":"ON"},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q5, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Victoriaville"},9,"NL",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q6),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},111,"Aylmer"]
[6,"CAN","AB","Calgary",5000,"Très-froid",-30,28,null,null,8,45,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P6, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":"NU"},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q6, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Verdun"},8,"NS",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q7),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},112,"Baie-Comeau"]
[7,"CAN","AB","Campsie",5750,"Très-froid",-33,27,null,null,7,44,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P7, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":"NT"},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q7, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Verchères"},7,"NT",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q8),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},113,"Baie-Saint-Paul"]
[8,"CAN","AB","Camrose",5500,"Très-froid",-33,29,null,null,6,43,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P8, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":"NS"},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q8, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Varennes"},6,"NU",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q9),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},114,"Beaconsfield"]
[9,"CAN","AB","Canmore",5400,"Très-froid",-31,28,null,null,5,42,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P9, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":"NL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q9, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Val-d'Or"},5,"ON",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q10),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},115,"Beauport"]
[10,"CAN","AB","Cardston",4700,"Très-froid",-29,30,null,null,4,41,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P10, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":"NB"},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q10, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Trois-Rivières"},4,"PE",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q11),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},116,"Bedford"]
[11,"CAN","AB","Claresholm",4680,"Très-froid",-30,30,null,null,3,40,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P11, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":"MB"},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q11, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Thurso"},3,"QC",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q12),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},117,"Beloeil"]
[12,"CAN","AB","Cold Lake",5860,"Très-froid",-35,28,null,null,2,39,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P12, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":"BC"},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q12, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Thetford Mines"},2,"SK",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q13),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},118,"Brome"]
[13,"CAN","AB","Coleman",5210,"Très-froid",-31,29,null,null,1,38,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P13, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":"AB"},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q13, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Terrebonne"},1,"YT",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q14),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},119,"Brossard"]
[14,"CAN","AB","Coronation",5640,"Très-froid",-32,30,null,null,0,37,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P14, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q14, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Témiscaming"},0,"",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q15),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},120,"Buckingham"]
[15,"CAN","AB","Cowley",4810,"Très-froid",-29,29,null,null,0,36,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P15, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q15, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Tadoussac"},0,"",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q16),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},121,"Campbell's Bay"]
[16,"CAN","AB","Drumheller",5050,"Très-froid",-32,30,null,null,0,35,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P16, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q16, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Sutton"},0,"",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q17),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},122,"Chambly"]
[17,"CAN","AB","Edmonton",5120,"Très-froid",-30,28,null,null,0,34,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P17, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q17, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"St-Nicolas"},0,"",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q18),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},123,"Coaticook"]
[18,"CAN","AB","Edson",5750,"Très-froid",-34,27,null,null,0,33,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P18, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q18, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"St-Lazare-Hudson"},0,"",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q19),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},124,"Contrecoeur"]
[19,"CAN","AB","Embarras Portage",7100,"Subarctique",-41,28,null,null,0,32,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P19, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q19, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"St-Laurent"},0,"",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q20),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},125,"Cowansville"]
[20,"CAN","AB","Fairview",5840,"Très-froid",-37,27,null,null,0,31,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P20, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q20, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"St-Lambert"},0,"",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q21),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},126,"Deux-Montagnes"]
[21,"CAN","AB","Fort MacLeod",4600,"Très-froid",-30,31,null,null,0,30,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P21, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q21, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"St-Jovite"},0,"",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q22),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},127,"Dolbeau"]
[22,"CAN","AB","Fort McMurray",6250,"Très-froid",-38,28,null,null,0,29,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P22, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q22, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"St-Jérôme"},0,"",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q23),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},128,"Dorval"]
[23,"CAN","AB","Fort Saskatchewan",5420,"Très-froid",-32,28,null,null,0,28,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P23, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q23, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"St-Hyacinthe"},0,"",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q24),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},129,"Drummondville"]
[24,"CAN","AB","Fort Vermilion",6700,"Subarctique",-41,28,null,null,0,27,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P24, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q24, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"St-Hubert-de-Rivière-du-Loup"},0,"",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q25),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},130,"Farnham"]
[25,"CAN","AB","Grande Prairie",5790,"Très-froid",-36,27,null,null,0,26,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P25, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q25, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"St-Hubert"},0,"",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q26),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},131,"Fort-Coulonge"]
[26,"CAN","AB","Habay",6750,"Subarctique",-41,28,null,null,0,25,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P26, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q26, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"St-Georges-de-Cacouna"},0,"",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q27),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},132,"Gagnon"]
[27,"CAN","AB","Hardisty",5640,"Très-froid",-33,30,null,null,0,24,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P27, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q27, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"St-Félicien"},0,"",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q28),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},133,"Gaspé"]
[28,"CAN","AB","High River",4900,"Très-froid",-31,28,null,null,0,23,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P28, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q28, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Ste-Foy"},0,"",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q29),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},134,"Gatineau"]
[29,"CAN","AB","Hinton",5500,"Très-froid",-34,27,null,null,0,22,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P29, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q29, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Ste-Anne-de-Bellevue"},0,"",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q30),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},135,"Gracefield"]
[30,"CAN","AB","Jasper",5300,"Très-froid",-31,28,null,null,0,21,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P30, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q30, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Ste-Agathe-des-Monts"},0,"",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q31),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},136,"Granby"]
[31,"CAN","AB","Keg River",6520,"Subarctique",-40,28,null,null,0,20,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P31, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q31, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Sorel"},0,"",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q32),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},137,"Harrington-Harbour"]
[32,"CAN","AB","Lac la Biche",6100,"Très-froid",-35,28,null,null,0,19,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P32, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q32, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Sillery"},0,"",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q33),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},138,"Havre-St-Pierre"]
[33,"CAN","AB","Lacombe",5500,"Très-froid",-33,28,null,null,0,18,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P33, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q33, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Sherbrooke"},0,"",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q34),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},139,"Hemmingford"]
[34,"CAN","AB","Lethbridge",4500,"Très-froid",-30,31,null,null,0,17,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P34, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q34, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Shawville"},0,"",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q35),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},140,"Hull"]
[35,"CAN","AB","Manning",6300,"Très-froid",-39,27,null,null,0,16,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P35, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q35, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Shawinigan"},0,"",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q36),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},141,"Iberville"]
[36,"CAN","AB","Medicine Hat",4540,"Très-froid",-31,32,null,null,0,15,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P36, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q36, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Sept-Îles"},0,"",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q37),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},142,"Inukjuak"]
[37,"CAN","AB","Peace River",6050,"Très-froid",-37,27,null,null,0,14,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P37, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q37, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Senneterre"},0,"",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q38),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},143,"Joliette"]
[38,"CAN","AB","Pincher Creek",4740,"Très-froid",-29,29,null,null,0,13,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P38, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q38, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Schefferville"},0,"",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q39),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},144,"Kuujjuaq"]
[39,"CAN","AB","Ranfurly",5700,"Très-froid",-34,29,null,null,0,12,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P39, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q39, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Salaberry-de-Valleyfield"},0,"",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q40),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},145,"Kuujjuarapik"]
[40,"CAN","AB","Red Deer",5550,"Très-froid",-32,28,null,null,0,11,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P40, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q40, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Saint-Jean-sur-Richelieu"},0,"",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q41),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},146,"La Pocatière"]
[41,"CAN","AB","Rocky Mountain House",5640,"Très-froid",-32,27,null,null,0,10,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P41, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q41, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Saint-Eustache"},0,"",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q42),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},147,"Lachute"]
[42,"CAN","AB","Slave Lake",5850,"Très-froid",-35,26,null,null,0,9,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P42, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q42, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Saguenay (Kénogami)"},0,"",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q43),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},148,"Lac-Mégantic"]
[43,"CAN","AB","Stettler",5300,"Très-froid",-32,30,null,null,0,8,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P43, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q43, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Saguenay (Jonquière)"},0,"",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q44),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},149,"La-Malbaie"]
[44,"CAN","AB","Stony Plain",5300,"Très-froid",-32,28,null,null,0,7,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P44, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q44, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Saguenay (Bagotville)"},0,"",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q45),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},150,"La-Tuque"]
[45,"CAN","AB","Suffield",4770,"Très-froid",-31,32,null,null,0,6,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P45, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q45, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Saguenay"},0,"",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q46),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},151,"Laval"]
[46,"CAN","AB","Taber",4580,"Très-froid",-31,31,null,null,0,5,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P46, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q46, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Rouyn"},0,"",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q47),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},152,"Lennoxville"]
[47,"CAN","AB","Turner Valley",5220,"Très-froid",-31,28,null,null,0,4,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P47, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q47, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Rosemère"},0,"",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q48),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},153,"Léry"]
[48,"CAN","AB","Valleyview",5600,"Très-froid",-37,27,null,null,0,3,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P48, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q48, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Rock-Island"},0,"",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q49),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},154,"Lévis"]
[49,"CAN","AB","Vegreville",5780,"Très-froid",-34,29,null,null,0,2,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P49, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q49, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Roberval"},0,"",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q50),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},155,"Loretteville"]
[50,"CAN","AB","Vermilion",5740,"Très-froid",-35,29,null,null,0,{"$f":"L50-1","v":1},null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P50, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q50, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Rivière-du-Loup"},0,"",{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q51),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},156,"Louiseville"]
[51,"CAN","AB","Wagner",5850,"Très-froid",-35,26,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P51, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q51, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Rimouski"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q52),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},157,"Magog"]
[52,"CAN","AB","Wainwright",5700,"Très-froid",-33,29,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P52, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q52, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Richmond"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q53),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},158,"Malartic"]
[53,"CAN","AB","Wetaskiwin",5500,"Très-froid",-33,29,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P53, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q53, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Québec"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q54),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},159,"Maniwaki"]
[54,"CAN","AB","Whitecourt",5650,"Très-froid",-33,27,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P54, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q54, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Puvinrituq"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q55),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},160,"Masson"]
[55,"CAN","AB","Wimborne",5310,"Très-froid",-31,29,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P55, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q55, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Port-Cartier"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q56),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},161,"Matane"]
[56,"CAN","BC","100 Mile House",5030,"Très-froid",-30,29,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P56, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q56, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Plessisville"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q57),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},162,"Mont-Joli"]
[57,"CAN","BC","Abbotsford",2860,"Marin",-8,29,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P57, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q57, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Pincourt"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q58),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},163,"Mont-Laurier"]
[58,"CAN","BC","Agassiz",2750,"Froid-humide",-9,31,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P58, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q58, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Pierrefonds"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q59),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},164,"Montmagny"]
[59,"CAN","BC","Alberni",3100,"Marin",-5,31,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P59, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q59, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Percé"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q60),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},165,"Montréal (city hall)"]
[60,"CAN","BC","Ashcroft",3700,"Froid-sec",-24,34,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P60, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q60, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Outremont"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q61),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},166,"Montréal-Est"]
[61,"CAN","BC","Bamfield",3080,"Marin",-2,23,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P61, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q61, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Noranda"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q62),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},167,"Montréal-Nord"]
[62,"CAN","BC","Beatton River",6300,"Très-froid",-37,26,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P62, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q62, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Nitchequon"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q63),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},168,"Nicolet (Gentilly)"]
[63,"CAN","BC","Bella Bella",3180,"Marin",-5,23,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P63, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q63, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Nicolet (Gentilly)"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q64),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},169,"Nitchequon"]
[64,"CAN","BC","Bella Coola",3560,"Froid-humide",-14,27,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($P$1:P64, $C$2:$C$1686)=0)*($N$2=$B$2:$B$1686)), $C$2:$C$1686),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q64, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Montréal-Nord"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q65),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},170,"Noranda"]
[65,"CAN","BC","Burnaby (Simon Fraser Univ.)",3100,"Marin",-7,25,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q65, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Montréal-Est"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q66),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},171,"Outremont"]
[66,"CAN","BC","Burns Lake",5450,"Très-froid",-31,26,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q66, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Montréal (city hall)"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q67),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},172,{"$f":"IFERROR(INDEX($T$2:$T$231,U67,1),\"\")","v":"Percé"}]
[67,"CAN","BC","Cache Creek",3700,"Froid-sec",-24,34,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q67, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Montmagny"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q68),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},{"$f":"U67+1","v":173},"Pierrefonds"]
[68,"CAN","BC","Campbell River",3000,"Marin",-5,26,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q68, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Mont-Laurier"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q69),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},174,"Pincourt"]
[69,"CAN","BC","Carmi",4750,"Très-froid",-24,31,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q69, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Mont-Joli"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q70),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},175,"Plessisville"]
[70,"CAN","BC","Castlegar",3580,"Froid-humide",-18,32,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q70, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Matane"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q71),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},176,"Port-Cartier"]
[71,"CAN","BC","Chetwynd",5500,"Très-froid",-35,27,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q71, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Masson"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q72),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},177,"Puvinrituq"]
[72,"CAN","BC","Chilliwack",2780,"Froid-humide",-9,30,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q72, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Maniwaki"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q73),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},178,"Québec"]
[73,"CAN","BC","Cloverdale",2700,"Marin",-8,29,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q73, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Malartic"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q74),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},179,"Richmond"]
[74,"CAN","BC","Comox",3100,"Marin",-7,27,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q74, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Magog"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q75),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},180,"Rimouski"]
[75,"CAN","BC","Courtenay",3100,"Marin",-7,28,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q75, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Louiseville"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q76),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},181,"Rivière-du-Loup"]
[76,"CAN","BC","Cranbrook",4400,"Froid-sec",-26,32,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q76, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Loretteville"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q77),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},182,"Roberval"]
[77,"CAN","BC","Crescent Valley",3650,"Froid-humide",-18,31,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q77, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Lévis"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q78),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},183,"Rock-Island"]
[78,"CAN","BC","Crofton",2880,"Marin",-4,28,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q78, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Léry"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q79),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},184,"Rosemère"]
[79,"CAN","BC","Dawson Creek",5900,"Très-froid",-38,27,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q79, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Lennoxville"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q80),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},185,"Rouyn"]
[80,"CAN","BC","Dease Lake",6730,"Subarctique",-37,24,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q80, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Laval"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q81),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},186,"Saguenay"]
[81,"CAN","BC","Dog Creek",4800,"Très-froid",-28,29,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q81, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"La-Tuque"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q82),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},187,"Saguenay (Bagotville)"]
[82,"CAN","BC","Duncan",2980,"Marin",-6,28,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q82, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"La-Malbaie"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q83),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},188,"Saguenay (Jonquière)"]
[83,"CAN","BC","Elko",4600,"Très-froid",-28,30,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q83, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Lac-Mégantic"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q84),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},189,"Saguenay (Kénogami)"]
[84,"CAN","BC","Fernie",4750,"Très-froid",-27,30,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q84, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Lachute"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q85),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},190,"Saint-Eustache"]
[85,"CAN","BC","Fort Nelson",6710,"Subarctique",-39,28,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q85, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"La Pocatière"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q86),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},191,"Saint-Jean-sur-Richelieu"]
[86,"CAN","BC","Fort St. John",5750,"Très-froid",-35,26,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q86, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Kuujjuarapik"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q87),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},192,"Salaberry-de-Valleyfield"]
[87,"CAN","BC","Glacier",5800,"Très-froid",-27,27,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q87, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Kuujjuaq"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q88),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},193,"Schefferville"]
[88,"CAN","BC","Gold River",3230,"Marin",-8,31,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q88, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Joliette"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q89),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},194,"Senneterre"]
[89,"CAN","BC","Golden",4750,"Très-froid",-27,30,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q89, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Inukjuak"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q90),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},195,"Sept-Îles"]
[90,"CAN","BC","Grand Forks",3820,"Froid-sec",-19,34,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q90, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Iberville"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q91),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},196,"Shawinigan"]
[91,"CAN","BC","Greenwood",4100,"Froid-sec",-20,34,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q91, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Hull"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q92),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},197,"Shawville"]
[92,"CAN","BC","Haney",2840,"Froid-humide",-9,30,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q92, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Hemmingford"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q93),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},198,"Sherbrooke"]
[93,"CAN","BC","Hope",3000,"Froid-humide",-13,31,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q93, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Havre-St-Pierre"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q94),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},199,"Sillery"]
[94,"CAN","BC","Jordan River",2900,"Marin",-1,22,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q94, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Harrington-Harbour"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q95),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},200,"Sorel"]
[95,"CAN","BC","Kamloops",3450,"Froid-sec",-23,34,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q95, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Granby"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q96),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},201,"Ste-Agathe-des-Monts"]
[96,"CAN","BC","Kaslo",3830,"Froid-sec",-17,30,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q96, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Gracefield"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q97),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},202,"Ste-Anne-de-Bellevue"]
[97,"CAN","BC","Kelowna",3400,"Froid-sec",-17,33,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q97, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Gatineau"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q98),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},203,"Ste-Foy"]
[98,"CAN","BC","Kimberley",4650,"Très-froid",-25,31,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q98, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Gaspé"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q99),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},204,"St-Félicien"]
[99,"CAN","BC","Kitimat Plant",3750,"Froid-sec",-16,25,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q99, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Gagnon"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q100),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},205,"St-Georges-de-Cacouna"]
[100,"CAN","BC","Kitimat Townsite",3900,"Froid-sec",-16,24,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q100, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Fort-Coulonge"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q101),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},206,"St-Hubert"]
[101,"CAN","BC","Ladner",2600,"Marin",-6,27,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q101, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Farnham"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q102),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},207,"St-Hubert-de-Rivière-du-Loup"]
[102,"CAN","BC","Ladysmith",3000,"Marin",-7,27,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q102, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Drummondville"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q103),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},208,"St-Hyacinthe"]
[103,"CAN","BC","Langford",2750,"Marin",-4,27,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q103, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Dorval"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q104),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},209,"St-Jérôme"]
[104,"CAN","BC","Langley",2700,"Marin",-8,29,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q104, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Dolbeau"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q105),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},210,"St-Jovite"]
[105,"CAN","BC","Lillooet",3400,"Froid-sec",-21,34,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q105, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Deux-Montagnes"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q106),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":0},211,"St-Lambert"]
[106,"CAN","BC","Lytton",3300,"Froid-sec",-17,35,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q106, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Cowansville"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q107),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Acton-Vale"},212,"St-Laurent"]
[107,"CAN","BC","Mackenzie",5550,"Très-froid",-34,27,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q107, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Contrecoeur"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q108),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Alma"},213,"St-Lazare-Hudson"]
[108,"CAN","BC","Masset",3700,"Marin",-5,17,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q108, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Coaticook"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q109),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Amos"},214,"St-Nicolas"]
[109,"CAN","BC","McBride",4980,"Très-froid",-29,29,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q109, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Chambly"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q110),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Ancienne-Lorette"},215,"Sutton"]
[110,"CAN","BC","McLeod Lake",5450,"Très-froid",-35,27,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q110, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Campbell's Bay"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q111),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Asbestos"},216,"Tadoussac"]
[111,"CAN","BC","Merritt",3900,"Froid-sec",-24,34,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q111, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Buckingham"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q112),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Aylmer"},217,"Témiscaming"]
[112,"CAN","BC","Mission City",2850,"Froid-humide",-9,30,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q112, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Brossard"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q113),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Baie-Comeau"},218,"Terrebonne"]
[113,"CAN","BC","Montrose",3600,"Froid-humide",-16,32,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q113, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Brome"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q114),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Baie-Saint-Paul"},219,"Thetford Mines"]
[114,"CAN","BC","Nakusp",3560,"Froid-humide",-20,31,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q114, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Beloeil"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q115),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Beaconsfield"},220,"Thurso"]
[115,"CAN","BC","Nanaimo",3000,"Marin",-6,27,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q115, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Bedford"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q116),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Beauport"},221,"Trois-Rivières"]
[116,"CAN","BC","Nelson",3500,"Froid-humide",-18,31,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q116, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Beauport"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q117),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Bedford"},222,"Val-d'Or"]
[117,"CAN","BC","New Westminster",2800,"Marin",-8,29,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q117, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Beaconsfield"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q118),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Beloeil"},223,"Varennes"]
[118,"CAN","BC","North Vancouver",2910,"Marin",-7,26,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q118, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Baie-Saint-Paul"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q119),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Brome"},224,"Verchères"]
[119,"CAN","BC","Ocean Falls",3400,"Froid-humide",-10,23,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q119, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Baie-Comeau"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q120),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Brossard"},225,"Verdun"]
[120,"CAN","BC","Osoyoos",3100,"Froid-humide",-14,35,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q120, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Aylmer"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q121),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Buckingham"},226,"Victoriaville"]
[121,"CAN","BC","Parksville",3200,"Marin",-6,26,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q121, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Asbestos"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q122),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Campbell's Bay"},227,"Ville-Marie"]
[122,"CAN","BC","Penticton",3350,"Froid-sec",-15,33,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q122, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Ancienne-Lorette"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q123),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Chambly"},228,"Wakefield"]
[123,"CAN","BC","Port Alberni",3100,"Marin",-5,31,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q123, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Amos"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q124),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Coaticook"},229,"Waterloo"]
[124,"CAN","BC","Port Alice",3010,"Marin",-3,26,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q124, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Alma"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q125),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Contrecoeur"},230,"Windsor"]
[125,"CAN","BC","Port Hardy",3440,"Marin",-5,20,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q125, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":"Acton-Vale"},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q126),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Cowansville"},231,""]
[126,"CAN","BC","Port McNeill",3410,"Marin",-5,22,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q126, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q127),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Deux-Montagnes"},232,""]
[127,"CAN","BC","Port Renfrew",2900,"Marin",-3,24,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q127, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q128),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Dolbeau"},233,""]
[128,"CAN","BC","Powell River",3100,"Marin",-7,26,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q128, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q129),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Dorval"},234,""]
[129,"CAN","BC","Prince George",4720,"Très-froid",-32,28,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q129, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q130),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Drummondville"},235,""]
[130,"CAN","BC","Prince Rupert",3900,"Froid-sec",-13,19,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q130, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q131),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Farnham"},236,{"$f":"IFERROR(INDEX($T$2:$T$231,U131,1),\"\")","v":""}]
[131,"CAN","BC","Princeton",4250,"Froid-sec",-24,33,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q131, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q132),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Fort-Coulonge"},{"$f":"U131+1","v":237},""]
[132,"CAN","BC","Qualicum Beach",3200,"Marin",-7,27,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q132, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q133),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Gagnon"},238,""]
[133,"CAN","BC","Queen Charlotte City",3520,"Marin",-6,21,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q133, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q134),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Gaspé"},239,""]
[134,"CAN","BC","Quesnel",4650,"Très-froid",-31,30,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q134, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q135),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Gatineau"},240,""]
[135,"CAN","BC","Revelstoke",4000,"Froid-sec",-20,31,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q135, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q136),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Gracefield"},241,""]
[136,"CAN","BC","Richmond",2800,"Marin",-7,27,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q136, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q137),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Granby"},242,""]
[137,"CAN","BC","Salmon Arm",3650,"Froid-humide",-19,33,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q137, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q138),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Harrington-Harbour"},243,""]
[138,"CAN","BC","Sandspit",3450,"Marin",-4,18,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q138, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q139),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Havre-St-Pierre"},244,""]
[139,"CAN","BC","Sechelt",2680,"Marin",-6,27,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q139, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q140),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Hemmingford"},245,""]
[140,"CAN","BC","Sidney",2850,"Marin",-4,26,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q140, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q141),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Hull"},246,""]
[141,"CAN","BC","Smith River",7100,"Subarctique",-45,26,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q141, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q142),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Iberville"},247,""]
[142,"CAN","BC","Smithers",5040,"Très-froid",-29,26,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q142, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q143),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Inukjuak"},248,""]
[143,"CAN","BC","Sooke",2900,"Marin",-1,21,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q143, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q144),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Joliette"},249,""]
[144,"CAN","BC","Squamish",2950,"Froid-humide",-9,29,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q144, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q145),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Kuujjuaq"},250,""]
[145,"CAN","BC","Stewart",4350,"Froid-sec",-17,25,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q145, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q146),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Kuujjuarapik"},251,""]
[146,"CAN","BC","Surrey (88 Ave & 156 St.)",2750,"Marin",-8,29,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q146, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q147),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"La Pocatière"},252,""]
[147,"CAN","BC","Tahsis",3150,"Marin",-4,26,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q147, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q148),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Lachute"},253,""]
[148,"CAN","BC","Taylor",5720,"Très-froid",-35,26,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q148, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q149),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Lac-Mégantic"},254,""]
[149,"CAN","BC","Terrace",4150,"Froid-sec",-19,27,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q149, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q150),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"La-Malbaie"},255,""]
[150,"CAN","BC","Tofino",3150,"Marin",-2,20,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q150, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q151),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"La-Tuque"},256,""]
[151,"CAN","BC","Trail",3600,"Froid-sec",-14,33,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q151, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q152),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Laval"},257,""]
[152,"CAN","BC","Ucluelet",3120,"Marin",-2,18,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q152, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q153),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Lennoxville"},258,""]
[153,"CAN","BC","Vancouver (city hall)",2825,"Marin",-7,28,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q153, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q154),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Léry"},259,""]
[154,"CAN","BC","Vancouver (Granville & 41 Ave)",2925,"Marin",-6,28,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q154, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q155),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Lévis"},260,""]
[155,"CAN","BC","Vernon",3600,"Froid-sec",-20,33,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q155, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q156),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Loretteville"},261,""]
[156,"CAN","BC","Victoria",2650,"Marin",-4,24,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q156, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q157),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Louiseville"},262,""]
[157,"CAN","BC","Victoria Gonzales Height",2700,"Marin",-4,24,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q157, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q158),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Magog"},263,""]
[158,"CAN","BC","Victoria Mt Tolmie",2700,"Marin",-6,24,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q158, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q159),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Malartic"},264,""]
[159,"CAN","BC","West Vancouver",2950,"Marin",-7,28,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q159, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q160),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Maniwaki"},265,""]
[160,"CAN","BC","Whistler",4180,"Froid-humide",-17,30,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q160, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q161),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Masson"},266,""]
[161,"CAN","BC","White Rock",2620,"Marin",-5,25,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q161, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q162),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Matane"},267,""]
[162,"CAN","BC","Williams Lake",4400,"Froid-sec",-30,29,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q162, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q163),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Mont-Joli"},268,""]
[163,"CAN","BC","Youbou",3050,"Marin",-5,31,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q163, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q164),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Mont-Laurier"},269,""]
[164,"CAN","MB","Beausejour",5680,"Très-froid",-33,29,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q164, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q165),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Montmagny"},270,""]
[165,"CAN","MB","Boissevain",5500,"Très-froid",-32,30,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q165, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q166),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Montréal (city hall)"},271,""]
[166,"CAN","MB","Brandon",5760,"Très-froid",-33,30,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q166, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q167),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Montréal-Est"},272,""]
[167,"CAN","MB","Churchill",8950,"Subarctique",-38,25,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q167, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q168),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Montréal-Nord"},273,""]
[168,"CAN","MB","Dauphin",5900,"Très-froid",-33,30,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q168, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q169),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Nicolet (Gentilly)"},274,""]
[169,"CAN","MB","Flin Flon",6440,"Très-froid",-38,27,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q169, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q170),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Nitchequon"},275,""]
[170,"CAN","MB","Gimli",5800,"Très-froid",-34,29,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q170, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q171),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Noranda"},276,""]
[171,"CAN","MB","Island Lake",6900,"Subarctique",-36,27,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q171, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q172),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Outremont"},277,""]
[172,"CAN","MB","Lac du Bonnet",5730,"Très-froid",-34,29,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q172, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q173),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Percé"},278,""]
[173,"CAN","MB","Lynn Lake",7770,"Subarctique",-40,27,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q173, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q174),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Pierrefonds"},279,""]
[174,"CAN","MB","Morden",5400,"Très-froid",-31,30,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q174, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q175),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Pincourt"},280,""]
[175,"CAN","MB","Neepawa",5760,"Très-froid",-32,29,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q175, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q176),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Plessisville"},281,""]
[176,"CAN","MB","Pine Falls",5900,"Très-froid",-34,28,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q176, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q177),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Port-Cartier"},282,""]
[177,"CAN","MB","Portage la Prairie",5600,"Très-froid",-31,30,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q177, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q178),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Puvinrituq"},283,""]
[178,"CAN","MB","Rivers",5840,"Très-froid",-34,29,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q178, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q179),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Québec"},284,""]
[179,"CAN","MB","Sandilands",5650,"Très-froid",-32,29,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q179, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q180),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Richmond"},285,""]
[180,"CAN","MB","Selkirk",5700,"Très-froid",-33,29,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q180, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q181),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Rimouski"},286,""]
[181,"CAN","MB","Split Lake",7900,"Subarctique",-38,27,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q181, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q182),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Rivière-du-Loup"},287,""]
[182,"CAN","MB","Steinbach",5700,"Très-froid",-33,29,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q182, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q183),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Roberval"},288,""]
[183,"CAN","MB","Swan River",6100,"Très-froid",-34,29,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q183, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q184),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Rock-Island"},289,""]
[184,"CAN","MB","The Pas",6480,"Très-froid",-36,28,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q184, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q185),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Rosemère"},290,""]
[185,"CAN","MB","Thompson",7600,"Subarctique",-40,27,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q185, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q186),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Rouyn"},291,""]
[186,"CAN","MB","Virden",5620,"Très-froid",-33,30,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q186, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q187),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Saguenay"},292,""]
[187,"CAN","MB","Winnipeg",5670,"Très-froid",-33,30,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q187, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q188),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Saguenay (Bagotville)"},293,""]
[188,"CAN","NB","Alma",4500,"Très-froid",-21,26,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q188, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q189),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Saguenay (Jonquière)"},294,""]
[189,"CAN","NB","Bathurst",5020,"Très-froid",-23,30,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q189, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q190),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Saguenay (Kénogami)"},295,""]
[190,"CAN","NB","Campbellton",5500,"Très-froid",-26,29,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q190, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q191),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Saint-Eustache"},296,""]
[191,"CAN","NB","Edmundston",5320,"Très-froid",-27,28,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q191, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q192),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Saint-Jean-sur-Richelieu"},297,""]
[192,"CAN","NB","Fredericton",4670,"Très-froid",-24,29,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q192, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q193),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Salaberry-de-Valleyfield"},298,""]
[193,"CAN","NB","Gagetown",4460,"Froid-humide",-24,29,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q193, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q194),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Schefferville"},299,""]
[194,"CAN","NB","Grand Falls",5300,"Très-froid",-27,28,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q194, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q195),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Senneterre"},300,{"$f":"IFERROR(INDEX($T$2:$T$231,U195,1),\"\")","v":""}]
[195,"CAN","NB","Miramichi",4950,"Très-froid",-24,30,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q195, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q196),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Sept-Îles"},{"$f":"U195+1","v":301},""]
[196,"CAN","NB","Moncton",4680,"Très-froid",-23,28,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q196, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q197),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Shawinigan"},302,""]
[197,"CAN","NB","Oromocto",4650,"Très-froid",-24,29,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q197, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q198),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Shawville"},303,""]
[198,"CAN","NB","Sackville",4590,"Très-froid",-22,27,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q198, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q199),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Sherbrooke"},304,""]
[199,"CAN","NB","Saint Andrews",4680,"Très-froid",-22,25,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q199, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q200),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Sillery"},305,""]
[200,"CAN","NB","Saint George",4680,"Très-froid",-21,25,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q200, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q201),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Sorel"},306,""]
[201,"CAN","NB","Saint John",4570,"Très-froid",-22,25,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q201, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q202),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Ste-Agathe-des-Monts"},307,""]
[202,"CAN","NB","Shippagan",4930,"Très-froid",-22,28,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q202, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q203),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Ste-Anne-de-Bellevue"},308,""]
[203,"CAN","NB","St. Stephen",4700,"Très-froid",-24,28,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q203, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q204),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Ste-Foy"},309,""]
[204,"CAN","NB","Woodstock",4910,"Très-froid",-26,30,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q204, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q205),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"St-Félicien"},310,""]
[205,"CAN","NL","Argentia",4600,"Très-froid",-12,21,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q205, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q206),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"St-Georges-de-Cacouna"},311,""]
[206,"CAN","NL","Bonavista",5000,"Très-froid",-14,24,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q206, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q207),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"St-Hubert"},312,""]
[207,"CAN","NL","Buchans",5250,"Très-froid",-24,27,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q207, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q208),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"St-Hubert-de-Rivière-du-Loup"},313,""]
[208,"CAN","NL","Cape Harrison",6900,"Subarctique",-29,26,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q208, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q209),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"St-Hyacinthe"},314,""]
[209,"CAN","NL","Cape Race",4900,"Très-froid",-11,19,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q209, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q210),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"St-Jérôme"},315,""]
[210,"CAN","NL","Channel-Port aux Basques",5000,"Très-froid",-13,19,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q210, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q211),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"St-Jovite"},316,""]
[211,"CAN","NL","Corner Brook",4760,"Très-froid",-16,26,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q211, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q212),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"St-Lambert"},317,""]
[212,"CAN","NL","Gander",5110,"Très-froid",-18,27,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q212, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q213),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"St-Laurent"},318,""]
[213,"CAN","NL","Grand Bank",4550,"Très-froid",-14,20,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q213, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q214),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"St-Lazare-Hudson"},319,""]
[214,"CAN","NL","Grand Falls",5020,"Très-froid",-26,27,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q214, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q215),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"St-Nicolas"},320,""]
[215,"CAN","NL","Happy Valley-Goose Bay",6670,"Subarctique",-31,27,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q215, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q216),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Sutton"},321,""]
[216,"CAN","NL","Labrador City",7710,"Subarctique",-36,24,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q216, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q217),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Tadoussac"},322,""]
[217,"CAN","NL","St. Anthony",6440,"Très-froid",-25,22,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q217, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q218),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Témiscaming"},323,""]
[218,"CAN","NL","St. John's",4800,"Très-froid",-15,24,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q218, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q219),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Terrebonne"},324,""]
[219,"CAN","NL","Stephenville",4850,"Très-froid",-16,24,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q219, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q220),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Thetford Mines"},325,""]
[220,"CAN","NL","Twin Falls",7790,"Subarctique",-35,24,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q220, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q221),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Thurso"},326,""]
[221,"CAN","NL","Wabana",4750,"Très-froid",-15,24,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q221, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q222),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Trois-Rivières"},327,""]
[222,"CAN","NL","Wabush",7710,"Subarctique",-36,24,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q222, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q223),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Val-d'Or"},328,""]
[223,"CAN","NS","Amherst",4500,"Très-froid",-21,27,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q223, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q224),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Varennes"},329,""]
[224,"CAN","NS","Antigonish",4510,"Très-froid",-17,27,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q224, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q225),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Verchères"},330,""]
[225,"CAN","NS","Bridgewater",4140,"Froid-humide",-15,27,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q225, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q226),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Verdun"},331,""]
[226,"CAN","NS","Canso",4400,"Froid-humide",-13,25,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q226, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q227),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Victoriaville"},332,""]
[227,"CAN","NS","Dartmouth",4100,"Froid-humide",-16,26,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q227, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q228),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Ville-Marie"},333,""]
[228,"CAN","NS","Debert",4500,"Très-froid",-21,27,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q228, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q229),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Wakefield"},334,""]
[229,"CAN","NS","Digby",4020,"Froid-humide",-15,25,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q229, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q230),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Waterloo"},335,""]
[230,"CAN","NS","Greenwood (CFB)",4140,"Froid-humide",-18,29,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFNA(LOOKUP(2, 1/((COUNTIF($Q$1:Q230, $D$2:$D$1686)=0)*($N$3=$C$2:$C$1686)), $D$2:$D$1686),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($Q$2:$Q$231,MATCH(ROWS($Q$2:Q231),COUNTIF($Q$2:$Q$231,\"<=\"&$Q$2:$Q$231),0)),0)","v":"Windsor"},336,""]
[231,"CAN","NS","Halifax",4000,"Froid-humide",-16,26]
[232,"CAN","NS","Kentville",4130,"Froid-humide",-18,28]
[233,"CAN","NS","Liverpool",3990,"Froid-humide",-16,27]
[234,"CAN","NS","Lockeport",4000,"Froid-humide",-14,25]
[235,"CAN","NS","Louisburg",4530,"Très-froid",-15,26]
[236,"CAN","NS","Lunenburg",4140,"Froid-humide",-15,26]
[237,"CAN","NS","New Glasgow",4320,"Froid-humide",-19,27]
[238,"CAN","NS","North Sydney",4500,"Très-froid",-16,27]
[239,"CAN","NS","Pictou",4310,"Froid-humide",-19,27]
[240,"CAN","NS","Port Hawkesbury",4500,"Très-froid",-17,27]
[241,"CAN","NS","Springhill",4540,"Très-froid",-20,27]
[242,"CAN","NS","Stewiacke",4400,"Froid-humide",-20,27]
[243,"CAN","NS","Sydney",4530,"Très-froid",-16,27]
[244,"CAN","NS","Tatamagouche",4380,"Froid-humide",-20,27]
[245,"CAN","NS","Truro",4500,"Très-froid",-20,27]
[246,"CAN","NS","Wolfville",4140,"Froid-humide",-19,28]
[247,"CAN","NS","Yarmouth",3990,"Froid-humide",-14,22]
[248,"CAN","NT","Aklavik",9600,"Subarctique",-42,26]
[249,"CAN","NT","Echo Bay / Port Radium",9300,"Subarctique",-42,22]
[250,"CAN","NT","Fort Good Hope",8700,"Subarctique",-43,28]
[251,"CAN","NT","Fort McPherson",9150,"Subarctique",-44,26]
[252,"CAN","NT","Fort Providence",7620,"Subarctique",-40,28]
[253,"CAN","NT","Fort Resolution",7750,"Subarctique",-40,26]
[254,"CAN","NT","Fort Simpson",7660,"Subarctique",-42,28]
[255,"CAN","NT","Fort Smith",7300,"Subarctique",-41,28]
[256,"CAN","NT","Hay River",7550,"Subarctique",-38,27]
[257,"CAN","NT","Inuvik",9600,"Subarctique",-43,26]
[258,"CAN","NT","Mould Bay",12900,"Subarctique",-44,11]
[259,"CAN","NT","Norman Wells",8510,"Subarctique",-43,28]
[260,"CAN","NT","Rae-Edzo",8300,"Subarctique",-42,25]
[261,"CAN","NT","Tungsten",7700,"Subarctique",-49,26]
[262,"CAN","NT","Ulukhaqtuuq / Holman",10700,"Subarctique",-39,18]
[263,"CAN","NT","Wrigley",8050,"Subarctique",-42,28]
[264,"CAN","NT","Yellowknife",8170,"Subarctique",-41,25]
[265,"CAN","NU","Alert",13030,"Subarctique",-43,13]
[266,"CAN","NU","Arctic Bay",11900,"Subarctique",-42,14]
[267,"CAN","NU","Arviat",9850,"Subarctique",-40,22]
[268,"CAN","NU","Baker Lake",10700,"Subarctique",-42,23]
[269,"CAN","NU","Eureka",13500,"Subarctique",-47,12]
[270,"CAN","NU","Igluligaarjuk / Chesterfield Inl",10500,"Subarctique",-40,20]
[271,"CAN","NU","Iqaluit",9980,"Subarctique",-40,17]
[272,"CAN","NU","Iqaluktuuttiaq / Cambridge Bay",11670,"Subarctique",-41,18]
[273,"CAN","NU","Isachsen",13600,"Subarctique",-46,12]
[274,"CAN","NU","Kangiqiniq / Rankin Inlet",10500,"Subarctique",-41,21]
[275,"CAN","NU","Kanngiqtugaapik / Clyde River",11300,"Subarctique",-40,14]
[276,"CAN","NU","Kugluktuk / Coppermine",10300,"Subarctique",-41,23]
[277,"CAN","NU","Nottingham Island",10000,"Subarctique",-37,16]
[278,"CAN","NU","Resolute",12360,"Subarctique",-42,11]
[279,"CAN","NU","Resolution Island",9000,"Subarctique",-32,12]
[280,"CAN","NU","Salliq / Coral Harbour",10720,"Subarctique",-41,20]
[281,"CAN","ON","Ailsa Craig",3840,"Froid-humide",-17,30]
[282,"CAN","ON","Ajax",3820,"Froid-humide",-20,30]
[283,"CAN","ON","Alexandria",4600,"Très-froid",-24,30]
[284,"CAN","ON","Alliston",4200,"Froid-humide",-23,29]
[285,"CAN","ON","Almonte",4620,"Très-froid",-26,30]
[286,"CAN","ON","Armstrong",6500,"Subarctique",-37,28]
[287,"CAN","ON","Arnprior",4680,"Très-froid",-27,30]
[288,"CAN","ON","Atikokan",5750,"Très-froid",-33,29]
[289,"CAN","ON","Attawapiskat",7100,"Subarctique",-37,28]
[290,"CAN","ON","Aurora",4210,"Froid-humide",-21,30]
[291,"CAN","ON","Bancroft",4740,"Très-froid",-28,29]
[292,"CAN","ON","Barrie",4380,"Froid-humide",-24,29]
[293,"CAN","ON","Barriefield",3990,"Froid-humide",-22,28]
[294,"CAN","ON","Beaverton",4300,"Froid-humide",-24,30]
[295,"CAN","ON","Belleville",3910,"Froid-humide",-22,29]
[296,"CAN","ON","Belmont",3840,"Froid-humide",-17,30]
[297,"CAN","ON","Bracebridge",4800,"Très-froid",-26,29]
[298,"CAN","ON","Bradford",4280,"Froid-humide",-23,30]
[299,"CAN","ON","Brampton",4100,"Froid-humide",-19,30]
[300,"CAN","ON","Brantford",3900,"Froid-humide",-18,30]
[301,"CAN","ON","Brighton",4000,"Froid-humide",-21,29]
[302,"CAN","ON","Brockville",4060,"Froid-humide",-23,29]
[303,"CAN","ON","Burk's Falls",5020,"Très-froid",-26,29]
[304,"CAN","ON","Burlington",3740,"Froid-humide",-17,31]
[305,"CAN","ON","Cambridge",4100,"Froid-humide",-18,29]
[306,"CAN","ON","Campbellford",4280,"Froid-humide",-23,30]
[307,"CAN","ON","Cannington",4310,"Froid-humide",-24,30]
[308,"CAN","ON","Carleton Place",4600,"Très-froid",-25,30]
[309,"CAN","ON","Cavan",4400,"Froid-humide",-23,30]
[310,"CAN","ON","Centralia",3800,"Froid-humide",-17,30]
[311,"CAN","ON","CFB Borden",4300,"Froid-humide",-23,29]
[312,"CAN","ON","Chapleau",5900,"Très-froid",-35,27]
[313,"CAN","ON","Chatham",3470,"Froid-humide",-16,31]
[314,"CAN","ON","Chesley",4320,"Froid-humide",-19,29]
[315,"CAN","ON","Clinton",4150,"Froid-humide",-17,29]
[316,"CAN","ON","Coboconk",4500,"Très-froid",-25,30]
[317,"CAN","ON","Cobourg",3980,"Froid-humide",-21,29]
[318,"CAN","ON","Cochrane",6200,"Très-froid",-34,29]
[319,"CAN","ON","Colborne",3980,"Froid-humide",-21,29]
[320,"CAN","ON","Collingwood",4180,"Froid-humide",-21,29]
[321,"CAN","ON","Cornwall",4250,"Froid-humide",-23,30]
[322,"CAN","ON","Corunna",3600,"Froid-humide",-16,31]
[323,"CAN","ON","Deep River",4900,"Très-froid",-29,30]
[324,"CAN","ON","Deseronto",4070,"Froid-humide",-22,29]
[325,"CAN","ON","Dorchester",3900,"Froid-humide",-18,30]
[326,"CAN","ON","Dorion",5950,"Très-froid",-33,28]
[327,"CAN","ON","Dresden",3750,"Froid-humide",-16,31]
[328,"CAN","ON","Dryden",5850,"Très-froid",-34,28]
[329,"CAN","ON","Dundalk",4700,"Très-froid",-22,29]
[330,"CAN","ON","Dunnville",3660,"Froid-humide",-15,30]
[331,"CAN","ON","Durham",4340,"Froid-humide",-20,29]
[332,"CAN","ON","Dutton",3700,"Froid-humide",-16,31]
[333,"CAN","ON","Earlton",5730,"Très-froid",-33,29]
[334,"CAN","ON","Edison",5740,"Très-froid",-34,28]
[335,"CAN","ON","Elliot Lake",4950,"Très-froid",-26,29]
[336,"CAN","ON","Elmvale",4200,"Froid-humide",-24,29]
[337,"CAN","ON","Embro",3950,"Froid-humide",-19,30]
[338,"CAN","ON","Englehart",5800,"Très-froid",-33,29]
[339,"CAN","ON","Espanola",4920,"Très-froid",-25,29]
[340,"CAN","ON","Etobicoke",3800,"Froid-humide",-20,31]
[341,"CAN","ON","Exeter",3900,"Froid-humide",-17,30]
[342,"CAN","ON","Fenelon Falls",4440,"Froid-humide",-25,30]
[343,"CAN","ON","Fergus",4300,"Froid-humide",-20,29]
[344,"CAN","ON","Forest",3740,"Froid-humide",-16,31]
[345,"CAN","ON","Fort Erie",3650,"Froid-humide",-15,30]
[346,"CAN","ON","Fort Erie (Ridgeway)",3600,"Froid-humide",-15,30]
[347,"CAN","ON","Fort Frances",5440,"Très-froid",-33,29]
[348,"CAN","ON","Gananoque",4010,"Froid-humide",-22,28]
[349,"CAN","ON","Geraldton",6450,"Très-froid",-36,28]
[350,"CAN","ON","Glencoe",3680,"Froid-humide",-16,31]
[351,"CAN","ON","Goderich",4000,"Froid-humide",-16,29]
[352,"CAN","ON","Gore Bay",4700,"Très-froid",-24,28]
[353,"CAN","ON","Graham",5940,"Très-froid",-35,29]
[354,"CAN","ON","Gravenhurst (Muskoka Airport)",4760,"Très-froid",-26,29]
[355,"CAN","ON","Grimsby",3520,"Froid-humide",-16,30]
[356,"CAN","ON","Guelph",4270,"Froid-humide",-19,29]
[357,"CAN","ON","Guthrie",4300,"Froid-humide",-24,29]
[358,"CAN","ON","Haileybury",5600,"Très-froid",-32,30]
[359,"CAN","ON","Haldimand (Caledonia)",3750,"Froid-humide",-18,30]
[360,"CAN","ON","Haldimand (Hagersville)",3760,"Froid-humide",-17,30]
[361,"CAN","ON","Haliburton",4840,"Très-froid",-27,29]
[362,"CAN","ON","Halton Hills (Georgetown)",4200,"Froid-humide",-19,30]
[363,"CAN","ON","Hamilton",3460,"Froid-humide",-17,31]
[364,"CAN","ON","Hanover",4300,"Froid-humide",-19,29]
[365,"CAN","ON","Hastings",4280,"Froid-humide",-24,30]
[366,"CAN","ON","Hawkesbury",4610,"Très-froid",-25,30]
[367,"CAN","ON","Hearst",6450,"Très-froid",-35,29]
[368,"CAN","ON","Honey Harbour",4300,"Froid-humide",-24,29]
[369,"CAN","ON","Hornepayne",6340,"Très-froid",-37,28]
[370,"CAN","ON","Huntsville",4850,"Très-froid",-26,29]
[371,"CAN","ON","Ingersoll",3920,"Froid-humide",-18,30]
[372,"CAN","ON","Iroquois Falls",6100,"Très-froid",-33,29]
[373,"CAN","ON","Jellicoe",6400,"Très-froid",-36,28]
[374,"CAN","ON","Kapuskasing",6250,"Très-froid",-34,29]
[375,"CAN","ON","Kemptville",4540,"Très-froid",-25,30]
[376,"CAN","ON","Kenora",5630,"Très-froid",-33,28]
[377,"CAN","ON","Killaloe",4960,"Très-froid",-28,30]
[378,"CAN","ON","Kincardine",3890,"Froid-humide",-17,28]
[379,"CAN","ON","Kingston",4000,"Froid-humide",-22,28]
[380,"CAN","ON","Kinmount",4600,"Très-froid",-26,29]
[381,"CAN","ON","Kirkland Lake",6000,"Très-froid",-33,29]
[382,"CAN","ON","Kitchener",4200,"Froid-humide",-19,29]
[383,"CAN","ON","Kitchenuhmaykoosib",7450,"Subarctique",-38,26]
[384,"CAN","ON","Lakefield",4330,"Froid-humide",-24,30]
[385,"CAN","ON","Lansdowne House",7150,"Subarctique",-38,28]
[386,"CAN","ON","Leamington",3400,"Froid-humide",-15,31]
[387,"CAN","ON","Lindsay",4320,"Froid-humide",-24,30]
[388,"CAN","ON","Lion's Head",4300,"Froid-humide",-19,27]
[389,"CAN","ON","Listowel",4300,"Froid-humide",-19,29]
[390,"CAN","ON","London",3900,"Froid-humide",-18,30]
[391,"CAN","ON","Lucan",3900,"Froid-humide",-17,30]
[392,"CAN","ON","Maitland",4080,"Froid-humide",-23,29]
[393,"CAN","ON","Markdale",4500,"Très-froid",-20,29]
[394,"CAN","ON","Markham",4000,"Froid-humide",-21,31]
[395,"CAN","ON","Martin",5900,"Très-froid",-35,29]
[396,"CAN","ON","Matheson",6080,"Très-froid",-33,29]
[397,"CAN","ON","Mattawa",5050,"Très-froid",-29,30]
[398,"CAN","ON","Midland",4200,"Froid-humide",-24,29]
[399,"CAN","ON","Milton",3920,"Froid-humide",-18,30]
[400,"CAN","ON","Milverton",4200,"Froid-humide",-19,29]
[401,"CAN","ON","Minden",4640,"Très-froid",-27,29]
[402,"CAN","ON","Mississauga",3880,"Froid-humide",-18,30]
[403,"CAN","ON","Mississauga (LBP Int'l Airport)",3890,"Froid-humide",-20,31]
[404,"CAN","ON","Mississauga (Port Credit)",3780,"Froid-humide",-18,29]
[405,"CAN","ON","Mitchell",4100,"Froid-humide",-18,29]
[406,"CAN","ON","Moosonee",6800,"Subarctique",-36,28]
[407,"CAN","ON","Morrisburg",4370,"Froid-humide",-23,30]
[408,"CAN","ON","Mount Forest",4700,"Très-froid",-21,28]
[409,"CAN","ON","Nakina",6500,"Subarctique",-36,28]
[410,"CAN","ON","Nanticoke (Jarvis)",3700,"Froid-humide",-17,30]
[411,"CAN","ON","Nanticoke (Port Dover)",3600,"Froid-humide",-15,30]
[412,"CAN","ON","Napanee",4140,"Froid-humide",-22,29]
[413,"CAN","ON","New Liskeard",5570,"Très-froid",-32,30]
[414,"CAN","ON","Newcastle",3990,"Froid-humide",-20,30]
[415,"CAN","ON","Newcastle (Bowmanville)",4000,"Froid-humide",-20,30]
[416,"CAN","ON","Newmarket",4260,"Froid-humide",-22,30]
[417,"CAN","ON","Niagara Falls",3600,"Froid-humide",-16,30]
[418,"CAN","ON","North Bay",5150,"Très-froid",-28,28]
[419,"CAN","ON","North York",3760,"Froid-humide",-20,31]
[420,"CAN","ON","Norwood",4320,"Froid-humide",-24,30]
[421,"CAN","ON","Oakville",3760,"Froid-humide",-18,30]
[422,"CAN","ON","Orangeville",4450,"Froid-humide",-21,29]
[423,"CAN","ON","Orillia",4260,"Froid-humide",-25,29]
[424,"CAN","ON","Oshawa",3860,"Froid-humide",-19,30]
[425,"CAN","ON","Ottawa (Barrhaven)",4500,"Très-froid",-25,30]
[426,"CAN","ON","Ottawa (city hall)",4440,"Froid-humide",-25,30]
[427,"CAN","ON","Ottawa (Kanata)",4520,"Très-froid",-25,30]
[428,"CAN","ON","Ottawa (M-C Int'l Airport)",4500,"Très-froid",-25,30]
[429,"CAN","ON","Ottawa (Orleans)",4500,"Très-froid",-26,30]
[430,"CAN","ON","Owen Sound",4030,"Froid-humide",-19,29]
[431,"CAN","ON","Pagwa River",6500,"Subarctique",-35,28]
[432,"CAN","ON","Paris",4000,"Froid-humide",-18,30]
[433,"CAN","ON","Parkhill",3800,"Froid-humide",-16,31]
[434,"CAN","ON","Parry Sound",4640,"Très-froid",-24,28]
[435,"CAN","ON","Pelham (Fonthill)",3690,"Froid-humide",-15,30]
[436,"CAN","ON","Pembroke",4980,"Très-froid",-28,30]
[437,"CAN","ON","Penetanguishene",4200,"Froid-humide",-24,29]
[438,"CAN","ON","Perth",4540,"Très-froid",-25,30]
[439,"CAN","ON","Petawawa",4980,"Très-froid",-29,30]
[440,"CAN","ON","Peterborough",4400,"Froid-humide",-23,30]
[441,"CAN","ON","Petrolia",3640,"Froid-humide",-16,31]
[442,"CAN","ON","Pickering (Dunbarton)",3800,"Froid-humide",-19,30]
[443,"CAN","ON","Picton",3980,"Froid-humide",-21,29]
[444,"CAN","ON","Plattsville",4150,"Froid-humide",-19,29]
[445,"CAN","ON","Point Alexander",4960,"Très-froid",-29,30]
[446,"CAN","ON","Port Burwell",3800,"Froid-humide",-15,30]
[447,"CAN","ON","Port Colborne",3600,"Froid-humide",-15,30]
[448,"CAN","ON","Port Elgin",4100,"Froid-humide",-17,28]
[449,"CAN","ON","Port Hope",3970,"Froid-humide",-21,29]
[450,"CAN","ON","Port Perry",4260,"Froid-humide",-22,30]
[451,"CAN","ON","Port Stanley",3850,"Froid-humide",-15,31]
[452,"CAN","ON","Prescott",4120,"Froid-humide",-23,29]
[453,"CAN","ON","Princeton",4000,"Froid-humide",-18,30]
[454,"CAN","ON","Raith",5900,"Très-froid",-34,28]
[455,"CAN","ON","Rayside-Balfour (Chelmsford)",5200,"Très-froid",-28,29]
[456,"CAN","ON","Red Lake",6220,"Très-froid",-35,28]
[457,"CAN","ON","Renfrew",4900,"Très-froid",-27,30]
[458,"CAN","ON","Richmond Hill",4000,"Froid-humide",-21,31]
[459,"CAN","ON","Rockland",4600,"Très-froid",-26,30]
[460,"CAN","ON","Sarnia",3750,"Froid-humide",-16,31]
[461,"CAN","ON","Sault Ste. Marie",4960,"Très-froid",-25,29]
[462,"CAN","ON","Scarborough",3800,"Froid-humide",-20,31]
[463,"CAN","ON","Schreiber",5960,"Très-froid",-34,27]
[464,"CAN","ON","Seaforth",4100,"Froid-humide",-17,30]
[465,"CAN","ON","Shelburne",4700,"Très-froid",-22,29]
[466,"CAN","ON","Simcoe",3700,"Froid-humide",-17,30]
[467,"CAN","ON","Sioux Lookout",5950,"Très-froid",-34,28]
[468,"CAN","ON","Smiths Falls",4540,"Très-froid",-25,30]
[469,"CAN","ON","Smithville",3650,"Froid-humide",-16,30]
[470,"CAN","ON","Smooth Rock Falls",6250,"Très-froid",-34,29]
[471,"CAN","ON","South River",5090,"Très-froid",-27,29]
[472,"CAN","ON","Southampton",4100,"Froid-humide",-17,28]
[473,"CAN","ON","St. Catharines",3540,"Froid-humide",-16,30]
[474,"CAN","ON","St. Mary's",4000,"Froid-humide",-18,30]
[475,"CAN","ON","St. Thomas",3780,"Froid-humide",-16,31]
[476,"CAN","ON","Stirling",4220,"Froid-humide",-23,30]
[477,"CAN","ON","Stratford",4050,"Froid-humide",-18,29]
[478,"CAN","ON","Strathroy",3780,"Froid-humide",-17,31]
[479,"CAN","ON","Sturgeon Falls",5200,"Très-froid",-28,29]
[480,"CAN","ON","Sudbury",5180,"Très-froid",-28,29]
[481,"CAN","ON","Sundridge",5080,"Très-froid",-27,29]
[482,"CAN","ON","Tavistock",4100,"Froid-humide",-19,29]
[483,"CAN","ON","Temagami",5420,"Très-froid",-30,30]
[484,"CAN","ON","Thamesford",3950,"Froid-humide",-19,30]
[485,"CAN","ON","Thedford",3710,"Froid-humide",-16,31]
[486,"CAN","ON","Thunder Bay",5650,"Très-froid",-31,29]
[487,"CAN","ON","Tillsonburg",3840,"Froid-humide",-17,30]
[488,"CAN","ON","Timmins",5940,"Très-froid",-34,29]
[489,"CAN","ON","Timmins (Porcupine)",6000,"Très-froid",-34,29]
[490,"CAN","ON","Toronto (city hall)",3520,"Froid-humide",-18,31]
[491,"CAN","ON","Trenton",4110,"Froid-humide",-22,29]
[492,"CAN","ON","Trout Creek",5100,"Très-froid",-27,29]
[493,"CAN","ON","Uxbridge",4240,"Froid-humide",-22,30]
[494,"CAN","ON","Vaughan (Woodbridge)",4100,"Froid-humide",-20,31]
[495,"CAN","ON","Vittoria",3680,"Froid-humide",-15,30]
[496,"CAN","ON","Walkerton",4300,"Froid-humide",-18,30]
[497,"CAN","ON","Wallaceburg",3600,"Froid-humide",-16,31]
[498,"CAN","ON","Waterloo",4200,"Froid-humide",-19,29]
[499,"CAN","ON","Watford",3740,"Froid-humide",-17,31]
[500,"CAN","ON","Wawa",5840,"Très-froid",-34,26]
[501,"CAN","ON","Welland",3670,"Froid-humide",-15,30]
[502,"CAN","ON","West Lorne",3700,"Froid-humide",-16,31]
[503,"CAN","ON","Whitby",3820,"Froid-humide",-20,30]
[504,"CAN","ON","Whitby (Brooklin)",4010,"Froid-humide",-20,30]
[505,"CAN","ON","White River",6150,"Très-froid",-39,28]
[506,"CAN","ON","Wiarton",4300,"Froid-humide",-19,29]
[507,"CAN","ON","Windsor",3400,"Froid-humide",-16,32]
[508,"CAN","ON","Wingham",4220,"Froid-humide",-18,30]
[509,"CAN","ON","Woodstock",3910,"Froid-humide",-19,30]
[510,"CAN","ON","Wyoming",3700,"Froid-humide",-16,31]
[511,"CAN","PE","Charlottetown",4460,"Froid-humide",-20,26]
[512,"CAN","PE","Souris",4550,"Très-froid",-19,27]
[513,"CAN","PE","Summerside",4600,"Très-froid",-20,27]
[514,"CAN","PE","Tignish",4770,"Très-froid",-20,27]
[515,"CAN","QC","Acton-Vale",4620,"Très-froid",-24,30]
[516,"CAN","QC","Alma",5800,"Très-froid",-31,28]
[517,"CAN","QC","Amos",6160,"Très-froid",-34,28]
[518,"CAN","QC","Ancienne-Lorette",5130,"Très-froid",-25,28]
[519,"CAN","QC","Asbestos",4800,"Très-froid",-26,29]
[520,"CAN","QC","Aylmer",4520,"Très-froid",-25,30]
[521,"CAN","QC","Baie-Comeau",6020,"Très-froid",-27,25]
[522,"CAN","QC","Baie-Saint-Paul",5280,"Très-froid",-27,28]
[523,"CAN","QC","Beaconsfield",4440,"Froid-humide",-24,30]
[524,"CAN","QC","Beauport",5100,"Très-froid",-26,28]
[525,"CAN","QC","Bedford",4420,"Froid-humide",-24,29]
[526,"CAN","QC","Beloeil",4500,"Très-froid",-24,30]
[527,"CAN","QC","Brome",4730,"Très-froid",-25,29]
[528,"CAN","QC","Brossard",4420,"Froid-humide",-24,30]
[529,"CAN","QC","Buckingham",4880,"Très-froid",-26,30]
[530,"CAN","QC","Campbell's Bay",4900,"Très-froid",-28,30]
[531,"CAN","QC","Chambly",4450,"Froid-humide",-24,30]
[532,"CAN","QC","Coaticook",4750,"Très-froid",-25,28]
[533,"CAN","QC","Contrecoeur",4500,"Très-froid",-25,30]
[534,"CAN","QC","Cowansville",4540,"Très-froid",-25,29]
[535,"CAN","QC","Deux-Montagnes",4440,"Froid-humide",-25,29]
[536,"CAN","QC","Dolbeau",6250,"Très-froid",-32,28]
[537,"CAN","QC","Dorval",4400,"Froid-humide",-24,30]
[538,"CAN","QC","Drummondville",4700,"Très-froid",-26,30]
[539,"CAN","QC","Farnham",4500,"Très-froid",-24,29]
[540,"CAN","QC","Fort-Coulonge",4950,"Très-froid",-28,30]
[541,"CAN","QC","Gagnon",7600,"Subarctique",-34,24]
[542,"CAN","QC","Gaspé",5500,"Très-froid",-25,26]
[543,"CAN","QC","Gatineau",4600,"Très-froid",-25,30]
[544,"CAN","QC","Gracefield",5080,"Très-froid",-28,30]
[545,"CAN","QC","Granby",4500,"Très-froid",-25,29]
[546,"CAN","QC","Harrington-Harbour",6150,"Très-froid",-27,19]
[547,"CAN","QC","Havre-St-Pierre",6100,"Très-froid",-27,22]
[548,"CAN","QC","Hemmingford",4380,"Froid-humide",-24,30]
[549,"CAN","QC","Hull",4550,"Très-froid",-25,30]
[550,"CAN","QC","Iberville",4450,"Froid-humide",-24,29]
[551,"CAN","QC","Inukjuak",9150,"Subarctique",-36,21]
[552,"CAN","QC","Joliette",4720,"Très-froid",-26,29]
[553,"CAN","QC","Kuujjuaq",8550,"Subarctique",-37,24]
[554,"CAN","QC","Kuujjuarapik",7990,"Subarctique",-36,25]
[555,"CAN","QC","La Pocatière",5160,"Très-froid",-24,28]
[556,"CAN","QC","Lachute",4640,"Très-froid",-26,29]
[557,"CAN","QC","Lac-Mégantic",5180,"Très-froid",-27,27]
[558,"CAN","QC","La-Malbaie",5400,"Très-froid",-26,28]
[559,"CAN","QC","La-Tuque",5500,"Très-froid",-30,29]
[560,"CAN","QC","Laval",4500,"Très-froid",-24,29]
[561,"CAN","QC","Lennoxville",4700,"Très-froid",-28,29]
[562,"CAN","QC","Léry",4420,"Froid-humide",-24,29]
[563,"CAN","QC","Lévis",5050,"Très-froid",-25,28]
[564,"CAN","QC","Loretteville",5200,"Très-froid",-26,28]
[565,"CAN","QC","Louiseville",4900,"Très-froid",-25,29]
[566,"CAN","QC","Magog",4730,"Très-froid",-26,29]
[567,"CAN","QC","Malartic",6200,"Très-froid",-33,29]
[568,"CAN","QC","Maniwaki",5280,"Très-froid",-30,29]
[569,"CAN","QC","Masson",4610,"Très-froid",-26,30]
[570,"CAN","QC","Matane",5510,"Très-froid",-24,24]
[571,"CAN","QC","Mont-Joli",5370,"Très-froid",-24,26]
[572,"CAN","QC","Mont-Laurier",5320,"Très-froid",-29,29]
[573,"CAN","QC","Montmagny",5090,"Très-froid",-25,28]
[574,"CAN","QC","Montréal (city hall)",4200,"Froid-humide",-23,30]
[575,"CAN","QC","Montréal-Est",4470,"Froid-humide",-23,30]
[576,"CAN","QC","Montréal-Nord",4470,"Froid-humide",-24,30]
[577,"CAN","QC","Nicolet (Gentilly)",4900,"Très-froid",-25,29]
[578,"CAN","QC","Nitchequon",8100,"Subarctique",-39,23]
[579,"CAN","QC","Noranda",6050,"Très-froid",-33,29]
[580,"CAN","QC","Outremont",4300,"Froid-humide",-23,30]
[581,"CAN","QC","Percé",5400,"Très-froid",-21,25]
[582,"CAN","QC","Pierrefonds",4430,"Froid-humide",-24,30]
[583,"CAN","QC","Pincourt",4480,"Froid-humide",-24,29]
[584,"CAN","QC","Plessisville",5100,"Très-froid",-26,29]
[585,"CAN","QC","Port-Cartier",6060,"Très-froid",-28,25]
[586,"CAN","QC","Puvinrituq",9200,"Subarctique",-36,23]
[587,"CAN","QC","Québec",5080,"Très-froid",-25,28]
[588,"CAN","QC","Richmond",4700,"Très-froid",-25,29]
[589,"CAN","QC","Rimouski",5300,"Très-froid",-25,26]
[590,"CAN","QC","Rivière-du-Loup",5380,"Très-froid",-25,26]
[591,"CAN","QC","Roberval",5750,"Très-froid",-31,28]
[592,"CAN","QC","Rock-Island",4850,"Très-froid",-25,29]
[593,"CAN","QC","Rosemère",4550,"Très-froid",-24,29]
[594,"CAN","QC","Rouyn",6050,"Très-froid",-33,29]
[595,"CAN","QC","Saguenay",5700,"Très-froid",-30,28]
[596,"CAN","QC","Saguenay (Bagotville)",5700,"Très-froid",-31,28]
[597,"CAN","QC","Saguenay (Jonquière)",5650,"Très-froid",-30,28]
[598,"CAN","QC","Saguenay (Kénogami)",5650,"Très-froid",-30,28]
[599,"CAN","QC","Saint-Eustache",4500,"Très-froid",-25,29]
[600,"CAN","QC","Saint-Jean-sur-Richelieu",4450,"Froid-humide",-24,29]
[601,"CAN","QC","Salaberry-de-Valleyfield",4400,"Froid-humide",-23,29]
[602,"CAN","QC","Schefferville",8550,"Subarctique",-37,24]
[603,"CAN","QC","Senneterre",6180,"Très-froid",-34,29]
[604,"CAN","QC","Sept-Îles",6200,"Très-froid",-29,24]
[605,"CAN","QC","Shawinigan",5050,"Très-froid",-26,29]
[606,"CAN","QC","Shawville",4880,"Très-froid",-27,30]
[607,"CAN","QC","Sherbrooke",4700,"Très-froid",-28,29]
[608,"CAN","QC","Sillery",5070,"Très-froid",-25,28]
[609,"CAN","QC","Sorel",4550,"Très-froid",-25,29]
[610,"CAN","QC","Ste-Agathe-des-Monts",5390,"Très-froid",-28,28]
[611,"CAN","QC","Ste-Anne-de-Bellevue",4460,"Froid-humide",-24,29]
[612,"CAN","QC","Ste-Foy",5100,"Très-froid",-25,28]
[613,"CAN","QC","St-Félicien",5850,"Très-froid",-32,28]
[614,"CAN","QC","St-Georges-de-Cacouna",5400,"Très-froid",-25,26]
[615,"CAN","QC","St-Hubert",4490,"Froid-humide",-24,30]
[616,"CAN","QC","St-Hubert-de-Rivière-du-Loup",5520,"Très-froid",-26,26]
[617,"CAN","QC","St-Hyacinthe",4500,"Très-froid",-24,30]
[618,"CAN","QC","St-Jérôme",4820,"Très-froid",-26,29]
[619,"CAN","QC","St-Jovite",5250,"Très-froid",-29,28]
[620,"CAN","QC","St-Lambert",4400,"Froid-humide",-23,30]
[621,"CAN","QC","St-Laurent",4270,"Froid-humide",-23,30]
[622,"CAN","QC","St-Lazare-Hudson",4520,"Très-froid",-24,30]
[623,"CAN","QC","St-Nicolas",4990,"Très-froid",-25,28]
[624,"CAN","QC","Sutton",4600,"Très-froid",-25,29]
[625,"CAN","QC","Tadoussac",5450,"Très-froid",-26,27]
[626,"CAN","QC","Témiscaming",5020,"Très-froid",-30,30]
[627,"CAN","QC","Terrebonne",4500,"Très-froid",-25,29]
[628,"CAN","QC","Thetford Mines",5120,"Très-froid",-26,28]
[629,"CAN","QC","Thurso",4820,"Très-froid",-26,30]
[630,"CAN","QC","Trois-Rivières",4900,"Très-froid",-25,29]
[631,"CAN","QC","Val-d'Or",6180,"Très-froid",-33,29]
[632,"CAN","QC","Varennes",4500,"Très-froid",-24,30]
[633,"CAN","QC","Verchères",4450,"Froid-humide",-24,30]
[634,"CAN","QC","Verdun",4200,"Froid-humide",-23,30]
[635,"CAN","QC","Victoriaville",4900,"Très-froid",-26,29]
[636,"CAN","QC","Ville-Marie",5550,"Très-froid",-31,30]
[637,"CAN","QC","Wakefield",4820,"Très-froid",-27,30]
[638,"CAN","QC","Waterloo",4650,"Très-froid",-25,29]
[639,"CAN","QC","Windsor",4700,"Très-froid",-25,29]
[640,"CAN","SK","Assiniboia",5180,"Très-froid",-32,31]
[641,"CAN","SK","Battrum",5080,"Très-froid",-32,32]
[642,"CAN","SK","Biggar",5720,"Très-froid",-34,30]
[643,"CAN","SK","Broadview",5760,"Très-froid",-34,30]
[644,"CAN","SK","Dafoe",5860,"Très-froid",-35,29]
[645,"CAN","SK","Dundurn",5600,"Très-froid",-35,30]
[646,"CAN","SK","Estevan",5340,"Très-froid",-32,32]
[647,"CAN","SK","Hudson Bay",6280,"Très-froid",-36,29]
[648,"CAN","SK","Humboldt",6000,"Très-froid",-36,28]
[649,"CAN","SK","Island Falls",7100,"Subarctique",-39,27]
[650,"CAN","SK","Kamsack",6040,"Très-froid",-34,29]
[651,"CAN","SK","Kindersley",5550,"Très-froid",-33,31]
[652,"CAN","SK","Lloydminster",5880,"Très-froid",-34,28]
[653,"CAN","SK","Maple Creek",4780,"Très-froid",-31,31]
[654,"CAN","SK","Meadow Lake",6280,"Très-froid",-38,28]
[655,"CAN","SK","Melfort",6050,"Très-froid",-36,28]
[656,"CAN","SK","Melville",5880,"Très-froid",-34,29]
[657,"CAN","SK","Moose Jaw",5270,"Très-froid",-32,31]
[658,"CAN","SK","Nipawin",6300,"Très-froid",-37,28]
[659,"CAN","SK","North Battleford",5900,"Très-froid",-34,29]
[660,"CAN","SK","Prince Albert",6100,"Très-froid",-37,28]
[661,"CAN","SK","Qu'Appelle",5620,"Très-froid",-34,30]
[662,"CAN","SK","Regina",5600,"Très-froid",-34,31]
[663,"CAN","SK","Rosetown",5620,"Très-froid",-34,31]
[664,"CAN","SK","Saskatoon",5700,"Très-froid",-35,30]
[665,"CAN","SK","Scott",5960,"Très-froid",-34,30]
[666,"CAN","SK","Strasbourg",5600,"Très-froid",-34,30]
[667,"CAN","SK","Swift Current",5150,"Très-froid",-31,31]
[668,"CAN","SK","Uranium City",7500,"Subarctique",-42,26]
[669,"CAN","SK","Weyburn",5400,"Très-froid",-33,31]
[670,"CAN","SK","Yorkton",6000,"Très-froid",-34,29]
[671,"CAN","YT","Aishihik",7500,"Subarctique",-44,23]
[672,"CAN","YT","Dawson",8120,"Subarctique",-50,26]
[673,"CAN","YT","Destruction Bay",7800,"Subarctique",-43,23]
[674,"CAN","YT","Faro",7300,"Subarctique",-46,25]
[675,"CAN","YT","Haines Junction",7100,"Subarctique",-45,24]
[676,"CAN","YT","Snag",8300,"Subarctique",-51,23]
[677,"CAN","YT","Teslin",6770,"Subarctique",-42,24]
[678,"CAN","YT","Watson Lake",7470,"Subarctique",-46,26]
[679,"CAN","YT","Whitehorse",6580,"Subarctique",-41,25]
[{"$f":"A680+1","v":680},"US","AK","ADAK NAS",null,"Très-froid"]
[{"$f":"A681+1","v":681},"US","AK","AMBLER",null,"Subarctique"]
[682,"US","AK","ANAKTUVUK PASS",null,"Subarctique"]
[683,"US","AK","ANCHORAGE/ELMENDORF",null,"Très-froid"]
[684,"US","AK","ANCHORAGE INTL AP",null,"Très-froid"]
[685,"US","AK","ANCHORAGE MERRILL FIELD",null,"Très-froid"]
[686,"US","AK","ANIAK AIRPORT",null,"Subarctique"]
[687,"US","AK","ANNETTE ISLAND AP",null,"Très-froid"]
[688,"US","AK","ANVIK",null,"Subarctique"]
[689,"US","AK","BARROW W POST-W ROGERS ARPT [NSA - ARM]",null,"Subarctique"]
[690,"US","AK","BETHEL AIRPORT",null,"Subarctique"]
[691,"US","AK","BETTLES FIELD",null,"Subarctique"]
[692,"US","AK","BIG DELTA ALLEN AAF",null,"Subarctique"]
[693,"US","AK","BIRCHWOOD",null,"Très-froid"]
[694,"US","AK","CHULITNA",null,"Très-froid"]
[695,"US","AK","COLD BAY ARPT",null,"Très-froid"]
[696,"US","AK","CORDOVA",null,"Très-froid"]
[697,"US","AK","DEADHORSE",null,"Subarctique"]
[698,"US","AK","DILLINGHAM (AMOS)",null,"Subarctique"]
[699,"US","AK","DUTCH HARBOR",null,"Très-froid"]
[700,"US","AK","EMMONAK",null,"Subarctique"]
[701,"US","AK","FAIRBANKS/EIELSON A",null,"Subarctique"]
[702,"US","AK","FAIRBANKS INTL ARPT",null,"Subarctique"]
[703,"US","AK","FORT YUKON",null,"Subarctique"]
[704,"US","AK","GAMBELL",null,"Subarctique"]
[705,"US","AK","GULKANA INTERMEDIATE FIELD",null,"Très-froid"]
[706,"US","AK","GUSTAVUS",null,"Très-froid"]
[707,"US","AK","HAYES RIVER",null,"Très-froid"]
[708,"US","AK","HEALY RIVER AIRPORT",null,"Très-froid"]
[709,"US","AK","HOMER ARPT",null,"Très-froid"]
[710,"US","AK","HOONAH",null,"Très-froid"]
[711,"US","AK","HOOPER BAY",null,"Subarctique"]
[712,"US","AK","HUSLIA",null,"Subarctique"]
[713,"US","AK","ILIAMNA ARPT",null,"Très-froid"]
[714,"US","AK","JUNEAU INT'L ARPT",null,"Très-froid"]
[715,"US","AK","KAKE SEAPLANE BASE",null,"Très-froid"]
[716,"US","AK","KETCHIKAN INTL AP",null,"Très-froid"]
[717,"US","AK","KING SALMON ARPT",null,"Très-froid"]
[718,"US","AK","KODIAK AIRPORT",null,"Très-froid"]
[719,"US","AK","KOTZEBUE RALPH WEIN MEMORIAL",null,"Subarctique"]
[720,"US","AK","LAKE HOOD SEAPLANE",null,"Très-froid"]
[721,"US","AK","MCGRATH ARPT",null,"Subarctique"]
[722,"US","AK","MEKORYUK",null,"Subarctique"]
[723,"US","AK","MINCHUMINA",null,"Subarctique"]
[724,"US","AK","NENANA MUNICIPAL AP",null,"Subarctique"]
[725,"US","AK","NOME MUNICIPAL ARPT",null,"Subarctique"]
[726,"US","AK","NORTHWAY AIRPORT",null,"Subarctique"]
[727,"US","AK","PALMER MUNICIPAL",null,"Très-froid"]
[728,"US","AK","PETERSBURG",null,"Très-froid"]
[729,"US","AK","POINT HOPE (AWOS)",null,"Subarctique"]
[730,"US","AK","PORT HEIDEN",null,"Très-froid"]
[731,"US","AK","SAINT MARY`S (AWOS)",null,"Subarctique"]
[732,"US","AK","SAND POINT",null,"Très-froid"]
[733,"US","AK","SAVOONGA",null,"Subarctique"]
[734,"US","AK","SELAWIK",null,"Subarctique"]
[735,"US","AK","SEWARD",null,"Très-froid"]
[736,"US","AK","SHEMYA AFB",null,"Très-froid"]
[737,"US","AK","SHISHMAREF (AWOS)",null,"Subarctique"]
[738,"US","AK","SITKA JAPONSKI AP",null,"Très-froid"]
[739,"US","AK","SKAGWAY AIRPORT",null,"Très-froid"]
[740,"US","AK","SOLDOTNA",null,"Très-froid"]
[741,"US","AK","ST PAUL ISLAND ARPT",null,"Très-froid"]
[742,"US","AK","TALKEETNA STATE ARPT",null,"Très-froid"]
[743,"US","AK","TANANA RALPH M CALHOUN MEM AP",null,"Subarctique"]
[744,"US","AK","TOGIAC VILLAGE AWOS",null,"Subarctique"]
[{"$f":"A745+1","v":745},"US","AK","UNALAKLEET FIELD",null,"Subarctique"]
[746,"US","AK","VALDEZ PIONEER FIEL",null,"Très-froid"]
[747,"US","AK","VALDEZ WSO",null,"Très-froid"]
[748,"US","AK","WHITTIER",null,"Très-froid"]
[749,"US","AK","WRANGELL",null,"Très-froid"]
[750,"US","AK","YAKUTAT STATE ARPT",null,"Très-froid"]
[751,"US","AL","ANNISTON METROPOLITAN AP",null,"Mixte-humide"]
[752,"US","AL","AUBURN-OPELIKA APT",null,"Mixte-humide"]
[753,"US","AL","BIRMINGHAM MUNICIPAL AP",null,"Mixte-humide"]
[754,"US","AL","CAIRNS FIELD FORT RUCKER",null,"Chaud-humide"]
[755,"US","AL","DOTHAN MUNICIPAL AP",null,"Chaud-humide"]
[756,"US","AL","GADSEN MUNI (AWOS)",null,"Mixte-humide"]
[757,"US","AL","HUNTSVILLE INTL/JONES FIELD",null,"Mixte-humide"]
[758,"US","AL","MAXWELL AFB",null,"Chaud-humide"]
[759,"US","AL","MOBILE DOWNTOWN AP",null,"Chaud-humide"]
[760,"US","AL","MOBILE REGIONAL AP",null,"Chaud-humide"]
[761,"US","AL","MONTGOMERY DANNELLY FIELD",null,"Chaud-humide"]
[762,"US","AL","MUSCLE SHOALS REGIONAL AP",null,"Mixte-humide"]
[763,"US","AL","TROY AF",null,"Chaud-humide"]
[764,"US","AL","TUSCALOOSA MUNICIPAL AP",null,"Mixte-humide"]
[765,"US","AR","BATESVILLE (AWOS)",null,"Mixte-humide"]
[766,"US","AR","BENTONVILLE (AWOS)",null,"Mixte-humide"]
[767,"US","AR","EL DORADO GOODWIN FIELD",null,"Chaud-humide"]
[768,"US","AR","FAYETTEVILLE DRAKE FIELD",null,"Mixte-humide"]
[769,"US","AR","FLIPPIN (AWOS)",null,"Mixte-humide"]
[770,"US","AR","FORT SMITH REGIONAL AP",null,"Mixte-humide"]
[771,"US","AR","HARRISON FAA AP",null,"Mixte-humide"]
[772,"US","AR","JONESBORO MUNI",null,"Mixte-humide"]
[773,"US","AR","LITTLE ROCK ADAMS FIELD",null,"Mixte-humide"]
[774,"US","AR","LITTLE ROCK AFB",null,"Mixte-humide"]
[775,"US","AR","MEMORIAL FLD",null,"Mixte-humide"]
[776,"US","AR","PINE BLUFF FAA AP",null,"Mixte-humide"]
[777,"US","AR","ROGERS (AWOS)",null,"Mixte-humide"]
[778,"US","AR","SILOAM SPRING(AWOS)",null,"Mixte-humide"]
[779,"US","AR","SPRINGDALE MUNI",null,"Mixte-humide"]
[780,"US","AR","STUTTGART (AWOS)",null,"Mixte-humide"]
[781,"US","AR","TEXARKANA WEBB FIELD",null,"Chaud-humide"]
[782,"US","AR","WALNUT RIDGE (AWOS)",null,"Mixte-humide"]
[783,"US","AZ","CASA GRANDA (AWOS)",null,"Chaud-sec"]
[784,"US","AZ","DAVIS MONTHAN AFB",null,"Chaud-sec"]
[785,"US","AZ","DEER VALLEY/PHOENIX",null,"Chaud-sec"]
[786,"US","AZ","DOUGLAS BISBEE-DOUGLAS INTL A",null,"Chaud-sec"]
[787,"US","AZ","FLAGSTAFF PULLIAM ARPT",null,"Froid-sec"]
[788,"US","AZ","GRAND CANYON NATL P",null,"Froid-sec"]
[789,"US","AZ","KINGMAN (AMOS)",null,"Chaud-sec"]
[790,"US","AZ","LUKE AFB",null,"Chaud-sec"]
[791,"US","AZ","PAGE MUNI (AMOS)",null,"Froid-sec"]
[792,"US","AZ","PHOENIX SKY HARBOR INTL AP",null,"Chaud-sec"]
[793,"US","AZ","PRESCOTT LOVE FIELD",null,"Chaud-sec"]
[794,"US","AZ","SAFFORD (AMOS)",null,"Chaud-sec"]
[795,"US","AZ","SCOTTSDALE MUNI",null,"Chaud-sec"]
[796,"US","AZ","SHOW LOW MUNICIPAL",null,"Froid-sec"]
[797,"US","AZ","TUCSON INTERNATIONAL AP",null,"Chaud-sec"]
[798,"US","AZ","WINSLOW MUNICIPAL AP",null,"Froid-sec"]
[799,"US","AZ","YUMA INTL ARPT",null,"Chaud-sec"]
[800,"US","AZ","YUMA MCAS",null,"Chaud-sec"]
[801,"US","CA","ALTURAS",null,"Froid-sec"]
[802,"US","CA","ARCATA AIRPORT",null,"Marin"]
[803,"US","CA","BAKERSFIELD MEADOWS FIELD",null,"Chaud-sec"]
[804,"US","CA","BEALE AFB",null,"Chaud-sec"]
[805,"US","CA","BISHOP AIRPORT",null,"Chaud-sec"]
[806,"US","CA","BLUE CANYON AP",null,"Froid-sec"]
[807,"US","CA","BLYTHE RIVERSIDE CO ARPT",null,"Chaud-sec"]
[808,"US","CA","BURBANK-GLENDALE-PASSADENA AP",null,"Chaud-sec"]
[{"$f":"A809+1","v":809},"US","CA","CAMARILLO (AWOS)",null,"NA"]
[810,"US","CA","CAMP PENDLETON MCAS",null,"Chaud-sec"]
[811,"US","CA","CARLSBAD/PALOMAR",null,"Chaud-sec"]
[812,"US","CA","CHINA LAKE NAF",null,"Chaud-sec"]
[813,"US","CA","CHINO AIRPORT",null,"Chaud-sec"]
[814,"US","CA","CHULA VISTA BROWN FIELD NAAS",null,"Chaud-sec"]
[815,"US","CA","CONCORD CONCORD-BUCHANAN FIEL",null,"Chaud-sec"]
[816,"US","CA","CRESCENT CITY FAA AI",null,"Marin"]
[817,"US","CA","DAGGETT BARSTOW-DAGGETT AP",null,"Chaud-sec"]
[818,"US","CA","EDWARDS AFB",null,"Chaud-sec"]
[819,"US","CA","FRESNO YOSEMITE INTL AP",null,"Chaud-sec"]
[820,"US","CA","FULLERTON MUNICIPAL",null,"Chaud-sec"]
[821,"US","CA","HAYWARD AIR TERM",null,"Marin"]
[822,"US","CA","IMPERIAL",null,"Chaud-sec"]
[823,"US","CA","JACK NORTHROP FLD H",null,"Chaud-sec"]
[824,"US","CA","LANCASTER GEN WM FOX FIELD",null,"Chaud-sec"]
[825,"US","CA","LEMOORE REEVES NAS",null,"Chaud-sec"]
[826,"US","CA","LIVERMORE MUNICIPAL",null,"Marin"]
[827,"US","CA","LOMPOC (AWOS)",null,"NA"]
[828,"US","CA","LONG BEACH DAUGHERTY FLD",null,"Chaud-sec"]
[829,"US","CA","LOS ANGELES INTL ARPT",null,"Chaud-sec"]
[830,"US","CA","MARCH AFB",null,"Chaud-sec"]
[831,"US","CA","MERCED/MACREADY FLD",null,"Chaud-sec"]
[832,"US","CA","MODESTO CITY-COUNTY AP",null,"Chaud-sec"]
[833,"US","CA","MONTAGUE SISKIYOU COUNTY AP",null,"Froid-sec"]
[834,"US","CA","MONTEREY NAF",null,"Marin"]
[835,"US","CA","MOUNTAIN VIEW MOFFETT FLD NAS",null,"Marin"]
[836,"US","CA","NAPA CO. AIRPORT",null,"Marin"]
[837,"US","CA","NEEDLES AIRPORT",null,"Chaud-sec"]
[838,"US","CA","OAKLAND METROPOLITAN ARPT",null,"Marin"]
[839,"US","CA","OXNARD AIRPORT",null,"NA"]
[840,"US","CA","PALMDALE AIRPORT",null,"Chaud-sec"]
[841,"US","CA","PALM SPRINGS INTL",null,"Chaud-sec"]
[842,"US","CA","PALM SPRINGS THERMAL AP",null,"Chaud-sec"]
[843,"US","CA","PASO ROBLES MUNICIPAL ARPT",null,"NA"]
[844,"US","CA","POINT MUGU NF",null,"NA"]
[845,"US","CA","PORTERVILLE (AWOS)",null,"Chaud-sec"]
[846,"US","CA","RED BLUFF MUNICIPAL ARPT",null,"Chaud-sec"]
[847,"US","CA","REDDING MUNICIPAL ARPT",null,"Chaud-sec"]
[848,"US","CA","RIVERSIDE MUNI",null,"Chaud-sec"]
[849,"US","CA","SACRAMENTO EXECUTIVE ARPT",null,"Chaud-sec"]
[850,"US","CA","SACRAMENTO METROPOLITAN AP",null,"Chaud-sec"]
[851,"US","CA","SALINAS MUNICIPAL AP",null,"Marin"]
[852,"US","CA","SANDBERG",null,"Chaud-sec"]
[853,"US","CA","SAN DIEGO LINDBERGH FIELD",null,"Chaud-sec"]
[854,"US","CA","SAN DIEGO MIRAMAR NAS",null,"Chaud-sec"]
[855,"US","CA","SAN DIEGO/MONTGOMER",null,"Chaud-sec"]
[856,"US","CA","SAN DIEGO NORTH ISLAND NAS",null,"Chaud-sec"]
[857,"US","CA","SAN FRANCISCO INTL AP",null,"Marin"]
[858,"US","CA","SAN JOSE INTL AP",null,"Marin"]
[859,"US","CA","SAN LUIS CO RGNL",null,"NA"]
[860,"US","CA","SANTA ANA JOHN WAYNE AP",null,"Chaud-sec"]
[861,"US","CA","SANTA BARBARA MUNICIPAL AP",null,"NA"]
[862,"US","CA","SANTA MARIA PUBLIC ARPT",null,"NA"]
[863,"US","CA","SANTA MONICA MUNI",null,"Chaud-sec"]
[864,"US","CA","SANTA ROSA (AWOS)",null,"Marin"]
[865,"US","CA","SOUTH LAKE TAHOE",null,"Chaud-sec"]
[866,"US","CA","STOCKTON METROPOLITAN ARPT",null,"Chaud-sec"]
[867,"US","CA","TRAVIS FIELD AFB",null,"Chaud-sec"]
[868,"US","CA","TRUCKEE-TAHOE",null,"Froid-sec"]
[869,"US","CA","TWENTYNINE PALMS",null,"Chaud-sec"]
[870,"US","CA","UKIAH MUNICIPAL AP",null,"Marin"]
[871,"US","CA","VAN NUYS AIRPORT",null,"Chaud-sec"]
[872,"US","CA","VISALIA MUNI (AWOS)",null,"Chaud-sec"]
[{"$f":"A873+1","v":873},"US","CA","YUBA CO",null,"Chaud-sec"]
[874,"US","CO","AKRON WASHINGTON CO AP",null,"Froid-sec"]
[875,"US","CO","ALAMOSA SAN LUIS VALLEY RGNL",null,"Froid-sec"]
[876,"US","CO","ASPEN PITKIN CO SAR",null,"Très-froid"]
[877,"US","CO","AURORA BUCKLEY FIELD ANGB",null,"Froid-sec"]
[878,"US","CO","BROOMFIELD/JEFFCO [BOULDER - SURFRAD]",null,"Froid-sec"]
[879,"US","CO","COLORADO SPRINGS MUNI AP",null,"Froid-sec"]
[880,"US","CO","CORTEZ/MONTEZUMA CO",null,"Froid-sec"]
[881,"US","CO","CRAIG-MOFFAT",null,"Froid-sec"]
[882,"US","CO","DENVER/CENTENNIAL [GOLDEN - NREL]",null,"Froid-sec"]
[883,"US","CO","DENVER INTL AP",null,"Froid-sec"]
[884,"US","CO","DURANGO/LA PLATA CO",null,"Froid-sec"]
[885,"US","CO","EAGLE COUNTY AP",null,"Froid-sec"]
[886,"US","CO","FORT COLLINS (AWOS)",null,"Froid-sec"]
[887,"US","CO","GRAND JUNCTION WALKER FIELD",null,"Froid-sec"]
[888,"US","CO","GREELEY/WELD (AWOS)",null,"Froid-sec"]
[889,"US","CO","GUNNISON CO. (AWOS)",null,"Très-froid"]
[890,"US","CO","HAYDEN/YAMPA (AWOS)",null,"Très-froid"]
[891,"US","CO","LA JUNTA MUNICIPAL AP",null,"Chaud-sec"]
[892,"US","CO","LAMAR MUNICIPAL",null,"Froid-sec"]
[893,"US","CO","LEADVILLE/LAKE CO.",null,"Très-froid"]
[894,"US","CO","LIMON",null,"Froid-sec"]
[895,"US","CO","MONTROSE CO. ARPT",null,"Froid-sec"]
[896,"US","CO","PUEBLO MEMORIAL AP",null,"Froid-sec"]
[897,"US","CO","RIFLE/GARFIELD RGNL",null,"Froid-sec"]
[898,"US","CO","TRINIDAD LAS ANIMAS COUNTY AP",null,"Chaud-sec"]
[899,"US","CT","BRIDGEPORT SIKORSKY MEMORIAL",null,"Froid-humide"]
[900,"US","CT","DANBURY MUNICIPAL",null,"Froid-humide"]
[901,"US","CT","GROTON NEW LONDON AP",null,"Froid-humide"]
[902,"US","CT","HARTFORD BRADLEY INTL AP",null,"Froid-humide"]
[903,"US","CT","HARTFORD BRAINARD FD",null,"Froid-humide"]
[904,"US","CT","NEW HAVEN TWEED AIRPORT",null,"Froid-humide"]
[905,"US","CT","OXFORD (AWOS)",null,"Froid-humide"]
[906,"US","DE","DOVER AFB",null,"Mixte-humide"]
[907,"US","DE","WILMINGTON NEW CASTLE CNTY AP",null,"Mixte-humide"]
[908,"US","FL","CRESTVIEW BOB SIKES AP",null,"Chaud-humide"]
[909,"US","FL","DAYTONA BEACH INTL AP",null,"Chaud-humide"]
[910,"US","FL","FORT LAUDERDALE",null,"Chaud-humide"]
[911,"US","FL","FORT LAUDERDALE HOLLYWOOD INT",null,"Chaud-humide"]
[912,"US","FL","FORT MYERS PAGE FIELD",null,"Chaud-humide"]
[913,"US","FL","GAINESVILLE REGIONAL AP",null,"Chaud-humide"]
[914,"US","FL","HOMESTEAD AFB",null,"Chaud-humide"]
[915,"US","FL","JACKSONVILLE/CRAIG",null,"Chaud-humide"]
[916,"US","FL","JACKSONVILLE INTL ARPT",null,"Chaud-humide"]
[917,"US","FL","JACKSONVILLE NAS",null,"Chaud-humide"]
[918,"US","FL","KEY WEST INTL ARPT",null,"Chaud-humide"]
[919,"US","FL","KEY WEST NAS",null,"Chaud-humide"]
[920,"US","FL","LAKELAND LINDER RGN",null,"Chaud-humide"]
[921,"US","FL","MACDILL AFB",null,"Chaud-humide"]
[922,"US","FL","MARATHON AIRPORT",null,"Chaud-humide"]
[923,"US","FL","MAYPORT NS",null,"Chaud-humide"]
[924,"US","FL","MELBOURNE REGIONAL AP",null,"Chaud-humide"]
[925,"US","FL","MIAMI INTL AP",null,"Chaud-humide"]
[926,"US","FL","MIAMI/KENDALL-TAMIA",null,"Chaud-humide"]
[927,"US","FL","MIAMI/OPA LOCKA",null,"Chaud-humide"]
[928,"US","FL","NAPLES MUNICIPAL",null,"Chaud-humide"]
[929,"US","FL","NASA SHUTTLE FCLTY",null,"Chaud-humide"]
[930,"US","FL","OCALA MUNI (AWOS)",null,"Chaud-humide"]
[931,"US","FL","ORLANDO EXECUTIVE AP",null,"Chaud-humide"]
[932,"US","FL","ORLANDO INTL ARPT",null,"Chaud-humide"]
[933,"US","FL","ORLANDO SANFORD AIRPORT",null,"Chaud-humide"]
[934,"US","FL","PANAMA CITY BAY CO",null,"Chaud-humide"]
[935,"US","FL","PENSACOLA FOREST SHERMAN NAS",null,"Chaud-humide"]
[936,"US","FL","PENSACOLA REGIONAL AP",null,"Chaud-humide"]
[{"$f":"A937+1","v":937},"US","FL","SARASOTA BRADENTON",null,"Chaud-humide"]
[938,"US","FL","SOUTHWEST FLORIDA I",null,"Chaud-humide"]
[939,"US","FL","ST LUCIE CO INTL",null,"Chaud-humide"]
[940,"US","FL","ST PETERSBURG ALBERT WHITTED",null,"Chaud-humide"]
[941,"US","FL","ST PETERSBURG CLEAR",null,"Chaud-humide"]
[942,"US","FL","TALLAHASSEE REGIONAL AP [ISIS]",null,"Chaud-humide"]
[943,"US","FL","TAMPA INTERNATIONAL AP",null,"Chaud-humide"]
[944,"US","FL","TYNDALL AFB",null,"Chaud-humide"]
[945,"US","FL","VALPARAISO ELGIN AFB",null,"Chaud-humide"]
[946,"US","FL","VALPARAISO HURLBURT",null,"Chaud-humide"]
[947,"US","FL","VERO BEACH MUNICIPAL ARPT",null,"Chaud-humide"]
[948,"US","FL","WEST PALM BEACH INTL ARPT",null,"Chaud-humide"]
[949,"US","FL","WHITING FIELD NAAS",null,"Chaud-humide"]
[950,"US","GA","ALBANY DOUGHERTY COUNTY AP",null,"Chaud-humide"]
[951,"US","GA","ALMA BACON COUNTY AP",null,"Chaud-humide"]
[952,"US","GA","ATHENS BEN EPPS AP",null,"Mixte-humide"]
[953,"US","GA","ATLANTA HARTSFIELD INTL AP",null,"Mixte-humide"]
[954,"US","GA","AUGUSTA BUSH FIELD",null,"Mixte-humide"]
[955,"US","GA","BRUNSWICK GOLDEN IS",null,"Chaud-humide"]
[956,"US","GA","BRUNSWICK MALCOLM MCKINNON AP",null,"Chaud-humide"]
[957,"US","GA","COLUMBUS METROPOLITAN ARPT",null,"Mixte-humide"]
[958,"US","GA","DEKALB PEACHTREE",null,"Mixte-humide"]
[959,"US","GA","FORT BENNING LAWSON",null,"Chaud-humide"]
[960,"US","GA","FULTON CO ARPT BROW",null,"Mixte-humide"]
[961,"US","GA","HUNTER AAF",null,"Chaud-humide"]
[962,"US","GA","MACON MIDDLE GA REGIONAL AP",null,"Mixte-humide"]
[963,"US","GA","MARIETTA DOBBINS AFB",null,"Mixte-humide"]
[964,"US","GA","MOODY AFB/VALDOSTA",null,"Chaud-humide"]
[965,"US","GA","ROME R B RUSSELL AP",null,"Mixte-humide"]
[966,"US","GA","SAVANNAH INTL AP",null,"Chaud-humide"]
[967,"US","GA","VALDOSTA WB AIRPORT",null,"Chaud-humide"]
[968,"US","GA","WARNER ROBINS AFB",null,"Chaud-humide"]
[969,"US","HI","BARBERS POINT NAS",null,"Chaud-humide"]
[970,"US","HI","HILO INTERNATIONAL AP",null,"Chaud-humide"]
[971,"US","HI","HONOLULU INTL ARPT",null,"Chaud-humide"]
[972,"US","HI","KAHULUI AIRPORT",null,"Chaud-humide"]
[973,"US","HI","KANEOHE BAY MCAS",null,"Chaud-humide"]
[974,"US","HI","KAPALUA",null,"Chaud-humide"]
[975,"US","HI","KONA INTL AT KEAHOL",null,"Chaud-humide"]
[976,"US","HI","LANAI",null,"Chaud-humide"]
[977,"US","HI","LIHUE AIRPORT",null,"Chaud-humide"]
[978,"US","HI","MOLOKAI (AMOS)",null,"Chaud-humide"]
[979,"US","IA","ALGONA",null,"Froid-humide"]
[980,"US","IA","ATLANTIC",null,"Froid-humide"]
[981,"US","IA","BOONE MUNI",null,"Froid-humide"]
[982,"US","IA","BURLINGTON MUNICIPAL AP",null,"Froid-humide"]
[983,"US","IA","CARROLL",null,"Froid-humide"]
[984,"US","IA","CEDAR RAPIDS MUNICIPAL AP",null,"Froid-humide"]
[985,"US","IA","CHARITON",null,"Froid-humide"]
[986,"US","IA","CHARLES CITY",null,"Froid-humide"]
[987,"US","IA","CLARINDA",null,"Froid-humide"]
[988,"US","IA","CLINTON MUNI (AWOS)",null,"Froid-humide"]
[989,"US","IA","COUNCIL BLUFFS",null,"Froid-humide"]
[990,"US","IA","CRESTON",null,"Froid-humide"]
[991,"US","IA","DECORAH",null,"Froid-humide"]
[992,"US","IA","DENISON",null,"Froid-humide"]
[993,"US","IA","DES MOINES INTL AP",null,"Froid-humide"]
[994,"US","IA","DUBUQUE REGIONAL AP",null,"Froid-humide"]
[995,"US","IA","ESTHERVILLE MUNI",null,"Froid-humide"]
[996,"US","IA","FAIR FIELD",null,"Froid-humide"]
[997,"US","IA","FORT DODGE (AWOS)",null,"Froid-humide"]
[998,"US","IA","FORT MADISON",null,"Froid-humide"]
[999,"US","IA","KEOKUK MUNI",null,"Froid-humide"]
[1000,"US","IA","KNOXVILLE",null,"Froid-humide"]
[{"$f":"A1001+1","v":1001},"US","IA","LE MARS",null,"Froid-humide"]
[1002,"US","IA","MASON CITY MUNICIPAL ARPT",null,"Froid-humide"]
[1003,"US","IA","MONTICELLO MUNI",null,"Froid-humide"]
[1004,"US","IA","MUSCATINE",null,"Froid-humide"]
[1005,"US","IA","NEWTON MUNI",null,"Froid-humide"]
[1006,"US","IA","OELWEN",null,"Froid-humide"]
[1007,"US","IA","ORANGE CITY",null,"Froid-humide"]
[1008,"US","IA","OTTUMWA INDUSTRIAL AP",null,"Froid-humide"]
[1009,"US","IA","RED OAK",null,"Froid-humide"]
[1010,"US","IA","SHELDON",null,"Froid-humide"]
[1011,"US","IA","SHENANDOAH MUNI",null,"Froid-humide"]
[1012,"US","IA","SIOUX CITY SIOUX GATEWAY AP",null,"Froid-humide"]
[1013,"US","IA","SPENCER",null,"Froid-humide"]
[1014,"US","IA","STORM LAKE",null,"Froid-humide"]
[1015,"US","IA","WASHINGTON",null,"Froid-humide"]
[1016,"US","IA","WATERLOO MUNICIPAL AP",null,"Froid-humide"]
[1017,"US","IA","WEBSTER CITY",null,"Froid-humide"]
[1018,"US","ID","BOISE AIR TERMINAL [UO]",null,"Froid-sec"]
[1019,"US","ID","BURLEY MUNICIPAL ARPT",null,"Froid-sec"]
[1020,"US","ID","CALDWELL (AWOS)",null,"Froid-sec"]
[1021,"US","ID","COEUR D`ALENE(AWOS)",null,"Froid-sec"]
[1022,"US","ID","HAILEY/FRIEDMAN MEM",null,"Froid-sec"]
[1023,"US","ID","IDAHO FALLS FANNING FIELD",null,"Froid-sec"]
[1024,"US","ID","JOSLIN FLD MAGIC VA [TWIN FALLS - UO]",null,"Froid-sec"]
[1025,"US","ID","LEWISTON NEZ PERCE CNTY AP",null,"Froid-sec"]
[1026,"US","ID","MALAD CITY",null,"Froid-sec"]
[1027,"US","ID","MOUNTAIN HOME AFB",null,"Froid-sec"]
[1028,"US","ID","POCATELLO REGIONAL AP",null,"Froid-sec"]
[1029,"US","ID","SALMON/LEMHI (AWOS)",null,"Froid-sec"]
[1030,"US","ID","SODA SPRINGS/TIGERT",null,"Froid-sec"]
[1031,"US","IL","AURORA MUNICIPAL",null,"Froid-humide"]
[1032,"US","IL","BELLEVILLE SCOTT AFB",null,"Mixte-humide"]
[1033,"US","IL","CAHOKIA/ST. LOUIS",null,"Mixte-humide"]
[1034,"US","IL","CENTRAL ILLINOIS RG",null,"Froid-humide"]
[1035,"US","IL","CHICAGO MIDWAY AP",null,"Froid-humide"]
[1036,"US","IL","CHICAGO OHARE INTL AP",null,"Froid-humide"]
[1037,"US","IL","CHICAGO/WAUKEGAN",null,"Froid-humide"]
[1038,"US","IL","DECATUR",null,"Froid-humide"]
[1039,"US","IL","MARION REGIONAL",null,"Mixte-humide"]
[1040,"US","IL","MOLINE QUAD CITY INTL AP",null,"Froid-humide"]
[1041,"US","IL","MOUNT VERNON (AWOS)",null,"Mixte-humide"]
[1042,"US","IL","PEORIA GREATER PEORIA AP",null,"Froid-humide"]
[1043,"US","IL","QUINCY MUNI BALDWIN FLD",null,"Froid-humide"]
[1044,"US","IL","ROCKFORD GREATER ROCKFORD AP",null,"Froid-humide"]
[1045,"US","IL","SOUTHERN ILLINOIS",null,"Mixte-humide"]
[1046,"US","IL","SPRINGFIELD CAPITAL AP",null,"Froid-humide"]
[1047,"US","IL","STERLING ROCKFALLS",null,"Froid-humide"]
[1048,"US","IL","UNIV OF ILLINOIS WI [BONDVILLE - SURFRAD]",null,"Froid-humide"]
[1049,"US","IL","W. CHICAGO/DU PAGE",null,"Froid-humide"]
[1050,"US","IN","DELAWARE CO JOHNSON",null,"Froid-humide"]
[1051,"US","IN","EVANSVILLE REGIONAL AP",null,"Mixte-humide"]
[1052,"US","IN","FORT WAYNE INTL AP",null,"Froid-humide"]
[1053,"US","IN","GRISSOM ARB",null,"Froid-humide"]
[1054,"US","IN","HUNTINGBURG",null,"Mixte-humide"]
[1055,"US","IN","INDIANAPOLIS INTL AP",null,"Froid-humide"]
[1056,"US","IN","LAFAYETTE PURDUE UNIV AP",null,"Froid-humide"]
[1057,"US","IN","MONROE CO",null,"Mixte-humide"]
[1058,"US","IN","SOUTH BEND MICHIANA RGNL AP",null,"Froid-humide"]
[1059,"US","IN","TERRE HAUTE HULMAN REGIONAL A",null,"Froid-humide"]
[1060,"US","KS","CHANUTE MARTIN JOHNSON AP",null,"Mixte-humide"]
[1061,"US","KS","CONCORDIA BLOSSER MUNI AP",null,"Froid-humide"]
[1062,"US","KS","DODGE CITY REGIONAL AP",null,"Mixte-humide"]
[1063,"US","KS","EMPORIA MUNICIPAL AP",null,"Mixte-humide"]
[1064,"US","KS","FORT RILEY MARSHALL AAF",null,"Mixte-humide"]
[{"$f":"A1065+1","v":1065},"US","KS","GARDEN CITY MUNICIPAL AP",null,"Mixte-humide"]
[1066,"US","KS","GOODLAND RENNER FIELD",null,"Froid-humide"]
[1067,"US","KS","GREAT BEND (AWOS)",null,"Mixte-humide"]
[1068,"US","KS","HAYS MUNI (AWOS)",null,"Froid-humide"]
[1069,"US","KS","HILL CITY MUNICIPAL AP",null,"Froid-humide"]
[1070,"US","KS","HUTCHINSON MUNICIPAL AP",null,"Mixte-humide"]
[1071,"US","KS","LIBERAL MUNI",null,"Mixte-humide"]
[1072,"US","KS","MANHATTAN RGNL",null,"Mixte-humide"]
[1073,"US","KS","MCCONNELL AFB",null,"Mixte-humide"]
[1074,"US","KS","NEWTON (AWOS)",null,"Mixte-humide"]
[1075,"US","KS","OLATHE/JOHNSON CO.",null,"Mixte-humide"]
[1076,"US","KS","OLATHE JOHNSON CO INDUSTRIAL",null,"Mixte-humide"]
[1077,"US","KS","RUSSELL MUNICIPAL AP",null,"Mixte-humide"]
[1078,"US","KS","SALINA MUNICIPAL AP",null,"Mixte-humide"]
[1079,"US","KS","TOPEKA FORBES FIELD",null,"Mixte-humide"]
[1080,"US","KS","TOPEKA MUNICIPAL AP",null,"Mixte-humide"]
[1081,"US","KS","WICHITA/COL. JABARA",null,"Mixte-humide"]
[1082,"US","KS","WICHITA MID-CONTINENT AP",null,"Mixte-humide"]
[1083,"US","KY","BOWLING GREEN WARREN CO AP",null,"Mixte-humide"]
[1084,"US","KY","CINCINNATI NORTHERN KY AP",null,"Mixte-humide"]
[1085,"US","KY","FORT CAMPBELL AAF",null,"Mixte-humide"]
[1086,"US","KY","FORT KNOX GODMAN AAF",null,"Mixte-humide"]
[1087,"US","KY","HENDERSON CITY",null,"Mixte-humide"]
[1088,"US","KY","JACKSON JULIAN CARROLL AP",null,"Mixte-humide"]
[1089,"US","KY","LEXINGTON BLUEGRASS AP",null,"Mixte-humide"]
[1090,"US","KY","LONDON-CORBIN AP",null,"Mixte-humide"]
[1091,"US","KY","LOUISVILLE BOWMAN FIELD",null,"Mixte-humide"]
[1092,"US","KY","LOUISVILLE STANDIFORD FIELD",null,"Mixte-humide"]
[1093,"US","KY","PADUCAH BARKLEY REGIONAL AP",null,"Mixte-humide"]
[1094,"US","KY","SOMERSET(AWOS)",null,"Mixte-humide"]
[1095,"US","LA","ALEXANDRIA ESLER REGIONAL AP",null,"Chaud-humide"]
[1096,"US","LA","BARKSDALE AFB",null,"Chaud-humide"]
[1097,"US","LA","BATON ROUGE RYAN ARPT",null,"Chaud-humide"]
[1098,"US","LA","ENGLAND AFB",null,"Chaud-humide"]
[1099,"US","LA","FORT POLK AAF",null,"Chaud-humide"]
[1100,"US","LA","HOUMA-TERREBONNE",null,"Chaud-humide"]
[1101,"US","LA","LAFAYETTE REGIONAL AP",null,"Chaud-humide"]
[1102,"US","LA","LAKE CHARLES REGIONAL ARPT",null,"Chaud-humide"]
[1103,"US","LA","LAKE CHARLES WB AIRP",null,"Chaud-humide"]
[1104,"US","LA","MONROE REGIONAL AP",null,"Chaud-humide"]
[1105,"US","LA","NEW IBERIA NAAS",null,"Chaud-humide"]
[1106,"US","LA","NEW ORLEANS ALVIN CALLENDER F",null,"Chaud-humide"]
[1107,"US","LA","NEW ORLEANS INTL ARPT",null,"Chaud-humide"]
[1108,"US","LA","NEW ORLEANS LAKEFRONT AP",null,"Chaud-humide"]
[1109,"US","LA","PATTERSON MEMORIAL",null,"Chaud-humide"]
[1110,"US","LA","SHREVEPORT DOWNTOWN",null,"Chaud-humide"]
[1111,"US","LA","SHREVEPORT REGIONAL ARPT",null,"Chaud-humide"]
[1112,"US","MA","BARNSTABLE MUNI BOA",null,"Froid-humide"]
[1113,"US","MA","BEVERLY MUNI",null,"Froid-humide"]
[1114,"US","MA","BOSTON LOGAN INT'L ARPT",null,"Froid-humide"]
[1115,"US","MA","CHICOPEE FALLS WESTO",null,"Froid-humide"]
[1116,"US","MA","LAWRENCE MUNI",null,"Froid-humide"]
[1117,"US","MA","MARTHAS VINEYARD",null,"Froid-humide"]
[1118,"US","MA","NANTUCKET MEMORIAL AP",null,"Froid-humide"]
[1119,"US","MA","NEW BEDFORD RGNL",null,"Froid-humide"]
[1120,"US","MA","NORTH ADAMS",null,"Froid-humide"]
[1121,"US","MA","NORWOOD MEMORIAL",null,"Mixte-humide"]
[1122,"US","MA","OTIS ANGB",null,"Froid-humide"]
[1123,"US","MA","PLYMOUTH MUNICIPAL",null,"Froid-humide"]
[1124,"US","MA","PROVINCETOWN (AWOS)",null,"Froid-humide"]
[1125,"US","MA","WESTFIELD BARNES MUNI AP",null,"Froid-humide"]
[1126,"US","MA","WORCHESTER REGIONAL ARPT",null,"Froid-humide"]
[1127,"US","MD","ANDREWS AFB",null,"Mixte-humide"]
[1128,"US","MD","BALTIMORE BLT-WASHNGTN INT'L",null,"Mixte-humide"]
[{"$f":"A1129+1","v":1129},"US","MD","HAGERSTOWN RGNL RIC",null,"Mixte-humide"]
[1130,"US","MD","PATUXENT RIVER NAS",null,"Mixte-humide"]
[1131,"US","MD","SALISBURY WICOMICO CO AP",null,"Mixte-humide"]
[1132,"US","ME","AUBURN-LEWISTON",null,"Froid-humide"]
[1133,"US","ME","AUGUSTA AIRPORT",null,"Froid-humide"]
[1134,"US","ME","BANGOR INTERNATIONAL AP",null,"Froid-humide"]
[1135,"US","ME","BAR HARBOR (AWOS)",null,"Froid-humide"]
[1136,"US","ME","CARIBOU MUNICIPAL ARPT",null,"Très-froid"]
[1137,"US","ME","HOULTON INTL ARPT",null,"Très-froid"]
[1138,"US","ME","MILLINOCKET MUNICIPAL AP",null,"Froid-humide"]
[1139,"US","ME","NAVAL AIR STATION",null,"Froid-humide"]
[1140,"US","ME","NORTHERN AROOSTOOK",null,"Très-froid"]
[1141,"US","ME","PORTLAND INTL JETPORT",null,"Froid-humide"]
[1142,"US","ME","PRESQUE ISLE MUNICIP",null,"Très-froid"]
[1143,"US","ME","ROCKLAND/KNOX(AWOS)",null,"Froid-humide"]
[1144,"US","ME","SANFORD MUNI (AWOS)",null,"Froid-humide"]
[1145,"US","ME","WATERVILLE (AWOS)",null,"Froid-humide"]
[1146,"US","ME","WISCASSET",null,"Froid-humide"]
[1147,"US","MI","ALPENA COUNTY REGIONAL AP",null,"Froid-humide"]
[1148,"US","MI","ANN ARBOR MUNICIPAL",null,"Froid-humide"]
[1149,"US","MI","BATTLE CREEK KELLOGG AP",null,"Froid-humide"]
[1150,"US","MI","BENTON HARBOR/ROSS",null,"Froid-humide"]
[1151,"US","MI","CADILLAC WEXFORD CO AP",null,"Froid-humide"]
[1152,"US","MI","CHIPPEWA CO INTL",null,"Très-froid"]
[1153,"US","MI","DETROIT CITY AIRPORT",null,"Froid-humide"]
[1154,"US","MI","DETROIT METROPOLITAN ARPT",null,"Froid-humide"]
[1155,"US","MI","DETROIT WILLOW RUN AP",null,"Froid-humide"]
[1156,"US","MI","ESCANABA (AWOS)",null,"Froid-humide"]
[1157,"US","MI","FLINT BISHOP INTL ARPT",null,"Froid-humide"]
[1158,"US","MI","GRAND RAPIDS KENT COUNTY INT'",null,"Froid-humide"]
[1159,"US","MI","HANCOCK HOUGHTON CO AP",null,"Très-froid"]
[1160,"US","MI","HOUGHTON LAKE ROSCOMMON CO AR",null,"Froid-humide"]
[1161,"US","MI","HOWELL",null,"Froid-humide"]
[1162,"US","MI","IRON MOUNTAIN/FORD",null,"Froid-humide"]
[1163,"US","MI","IRONWOOD (AWOS)",null,"Très-froid"]
[1164,"US","MI","JACKSON REYNOLDS FIELD",null,"Froid-humide"]
[1165,"US","MI","KALAMAZOO BATTLE CR",null,"Froid-humide"]
[1166,"US","MI","LANSING CAPITAL CITY ARPT",null,"Froid-humide"]
[1167,"US","MI","MANISTEE (AWOS)",null,"Froid-humide"]
[1168,"US","MI","MENOMINEE (AWOS)",null,"Froid-humide"]
[1169,"US","MI","MOUNT CLEMENS SELFRIDGE FLD",null,"Froid-humide"]
[1170,"US","MI","MUSKEGON COUNTY ARPT",null,"Froid-humide"]
[1171,"US","MI","OAKLAND CO INTL",null,"Froid-humide"]
[1172,"US","MI","OSCODA WURTSMITH AFB",null,"Froid-humide"]
[1173,"US","MI","PELLSTON EMMET COUNTY AP",null,"Froid-humide"]
[1174,"US","MI","SAGINAW TRI CITY INTL AP",null,"Froid-humide"]
[1175,"US","MI","SAULT STE MARIE SANDERSON FIE",null,"Très-froid"]
[1176,"US","MI","ST.CLAIR COUNTY INT",null,"Froid-humide"]
[1177,"US","MI","TRAVERSE CITY CHERRY CAPITAL",null,"Froid-humide"]
[1178,"US","MN","AITKIN NDB(AWOS)",null,"Très-froid"]
[1179,"US","MN","ALBERT LEA (AWOS)",null,"Froid-humide"]
[1180,"US","MN","ALEXANDRIA MUNICIPAL AP",null,"Froid-humide"]
[1181,"US","MN","AUSTIN MUNI",null,"Froid-humide"]
[1182,"US","MN","BAUDETTE INTERNATIONAL AP",null,"Très-froid"]
[1183,"US","MN","BEMIDJI MUNICIPAL",null,"Très-froid"]
[1184,"US","MN","BENSON MUNI",null,"Froid-humide"]
[1185,"US","MN","BRAINERD/WIELAND",null,"Très-froid"]
[1186,"US","MN","CAMBRIDGE MUNI",null,"Froid-humide"]
[1187,"US","MN","CLOQUET (AWOS)",null,"Très-froid"]
[1188,"US","MN","CRANE LAKE (AWOS)",null,"Très-froid"]
[1189,"US","MN","CROOKSTON MUNI FLD",null,"Très-froid"]
[1190,"US","MN","DETROIT LAKES(AWOS)",null,"Très-froid"]
[1191,"US","MN","DULUTH INTERNATIONAL ARPT",null,"Très-froid"]
[1192,"US","MN","ELY MUNI",null,"Très-froid"]
[{"$f":"A1193+1","v":1193},"US","MN","EVELETH MUNI (AWOS)",null,"Très-froid"]
[1194,"US","MN","FAIRMONT MUNI(AWOS)",null,"Froid-humide"]
[1195,"US","MN","FARIBAULT MUNI AWOS",null,"Froid-humide"]
[1196,"US","MN","FERGUS FALLS(AWOS)",null,"Très-froid"]
[1197,"US","MN","FLYING CLOUD",null,"Froid-humide"]
[1198,"US","MN","FOSSTON(AWOS)",null,"Très-froid"]
[1199,"US","MN","GLENWOOD (ASOS)",null,"Froid-humide"]
[1200,"US","MN","GRAND RAPIDS(AWOS)",null,"Très-froid"]
[1201,"US","MN","HALLOCK",null,"Très-froid"]
[1202,"US","MN","HIBBING CHISHOLM-HIBBING AP",null,"Très-froid"]
[1203,"US","MN","HUTCHINSON (AWOS)",null,"Froid-humide"]
[1204,"US","MN","INTERNATIONAL FALLS INTL AP",null,"Très-froid"]
[1205,"US","MN","LITCHFIELD MUNI",null,"Froid-humide"]
[1206,"US","MN","LITTLE FALLS (AWOS)",null,"Froid-humide"]
[1207,"US","MN","MANKATO(AWOS)",null,"Froid-humide"]
[1208,"US","MN","MARSHALL/RYAN(AWOS)",null,"Froid-humide"]
[1209,"US","MN","MINNEAPOLIS/CRYSTAL",null,"Froid-humide"]
[1210,"US","MN","MINNEAPOLIS-ST PAUL INT'L ARP",null,"Froid-humide"]
[1211,"US","MN","MORA MUNI (AWOS)",null,"Très-froid"]
[1212,"US","MN","MORRIS MUNI (AWOS)",null,"Froid-humide"]
[1213,"US","MN","NEW ULM MUNI (AWOS)",null,"Froid-humide"]
[1214,"US","MN","ORR",null,"Très-froid"]
[1215,"US","MN","OWATONNA (AWOS)",null,"Froid-humide"]
[1216,"US","MN","PARK RAPIDS MUNICIPAL AP",null,"Très-froid"]
[1217,"US","MN","PIPESTONE (AWOS)",null,"Froid-humide"]
[1218,"US","MN","RED WING",null,"Froid-humide"]
[1219,"US","MN","REDWOOD FALLS MUNI",null,"Froid-humide"]
[1220,"US","MN","ROCHESTER INTERNATIONAL ARPT",null,"Froid-humide"]
[1221,"US","MN","ROSEAU MUNI (AWOS)",null,"Très-froid"]
[1222,"US","MN","SILVER BAY",null,"Très-froid"]
[1223,"US","MN","SOUTH ST PAUL MUNI",null,"Froid-humide"]
[1224,"US","MN","ST CLOUD REGIONAL ARPT",null,"Froid-humide"]
[1225,"US","MN","ST PAUL DOWNTOWN AP",null,"Froid-humide"]
[1226,"US","MN","THIEF RIVER(AWOS)",null,"Très-froid"]
[1227,"US","MN","TWO HARBORS",null,"Très-froid"]
[1228,"US","MN","WHEATON NDB (AWOS)",null,"Froid-humide"]
[1229,"US","MN","WILLMAR",null,"Froid-humide"]
[1230,"US","MN","WINONA MUNI (AWOS)",null,"Froid-humide"]
[1231,"US","MN","WORTHINGTON (AWOS)",null,"Froid-humide"]
[1232,"US","MO","CAPE GIRARDEAU MUNICIPAL AP",null,"Mixte-humide"]
[1233,"US","MO","COLUMBIA REGIONAL AIRPORT",null,"Mixte-humide"]
[1234,"US","MO","FARMINGTON",null,"Mixte-humide"]
[1235,"US","MO","FT LNRD WD AAF",null,"Mixte-humide"]
[1236,"US","MO","JEFFERSON CITY MEM",null,"Mixte-humide"]
[1237,"US","MO","JOPLIN MUNICIPAL AP",null,"Mixte-humide"]
[1238,"US","MO","KAISER MEM (AWOS)",null,"Mixte-humide"]
[1239,"US","MO","KANSAS CITY DOWNTOWN AP",null,"Mixte-humide"]
[1240,"US","MO","KANSAS CITY INT'L ARPT",null,"Mixte-humide"]
[1241,"US","MO","KIRKSVILLE REGIONAL AP",null,"Froid-humide"]
[1242,"US","MO","POPLAR BLUFF(AMOS)",null,"Mixte-humide"]
[1243,"US","MO","SPRINGFIELD REGIONAL ARPT",null,"Mixte-humide"]
[1244,"US","MO","ST JOSEPH ROSECRANS MEMORIAL",null,"Froid-humide"]
[1245,"US","MO","ST LOUIS LAMBERT INT'L ARPT",null,"Mixte-humide"]
[1246,"US","MO","ST LOUIS SPIRIT OF ST LOUIS A",null,"Mixte-humide"]
[1247,"US","MO","VICHY ROLLA NATL ARPT",null,"Mixte-humide"]
[1248,"US","MO","WHITEMAN AFB",null,"Mixte-humide"]
[1249,"US","MS","COLUMBUS AFB",null,"Mixte-humide"]
[1250,"US","MS","GOLDEN TRI(AWOS)",null,"Mixte-humide"]
[1251,"US","MS","GREENVILLE MUNICIPAL",null,"Mixte-humide"]
[1252,"US","MS","GREENWOOD LEFLORE ARPT",null,"Mixte-humide"]
[1253,"US","MS","GULFPORT BILOXI INT",null,"Mixte-humide"]
[1254,"US","MS","HATTIESBURG LAUREL",null,"Chaud-humide"]
[1255,"US","MS","JACKSON INTERNATIONAL AP",null,"Chaud-humide"]
[1256,"US","MS","KEESLER AFB",null,"Mixte-humide"]
[{"$f":"A1257+1","v":1257},"US","MS","MCCOMB PIKE COUNTY AP",null,"Chaud-humide"]
[1258,"US","MS","MERIDIAN KEY FIELD",null,"Mixte-humide"]
[1259,"US","MS","MERIDIAN NAAS",null,"Mixte-humide"]
[1260,"US","MS","NATCHEZ/HARDY(AWOS)",null,"Chaud-humide"]
[1261,"US","MS","TUPELO C D LEMONS ARPT",null,"Mixte-humide"]
[1262,"US","MT","BILLINGS LOGAN INT'L ARPT",null,"Froid-sec"]
[1263,"US","MT","BOZEMAN GALLATIN FIELD",null,"Froid-sec"]
[1264,"US","MT","BUTTE BERT MOONEY ARPT",null,"Froid-sec"]
[1265,"US","MT","CUT BANK MUNI AP",null,"Froid-sec"]
[1266,"US","MT","GLASGOW INTL ARPT",null,"Froid-sec"]
[1267,"US","MT","GLENDIVE(AWOS)",null,"Froid-sec"]
[1268,"US","MT","GREAT FALLS INTL ARPT",null,"Froid-sec"]
[1269,"US","MT","HAVRE CITY-COUNTY AP",null,"Froid-sec"]
[1270,"US","MT","HELENA REGIONAL AIRPORT",null,"Froid-sec"]
[1271,"US","MT","KALISPELL GLACIER PK INT'L AR",null,"Froid-sec"]
[1272,"US","MT","LEWISTOWN MUNICIPAL ARPT",null,"Froid-sec"]
[1273,"US","MT","LIVINGSTON MISSION FIELD",null,"Froid-sec"]
[1274,"US","MT","MILES CITY MUNICIPAL ARPT",null,"Froid-sec"]
[1275,"US","MT","MISSOULA INTERNATIONAL AP",null,"Froid-sec"]
[1276,"US","MT","SIDNEY-RICHLAND",null,"Froid-sec"]
[1277,"US","MT","WOLF POINT INTL [FORT PECK - SURFRAD]",null,"Froid-sec"]
[1278,"US","NC","ASHEVILLE REGIONAL ARPT",null,"Mixte-humide"]
[1279,"US","NC","CAPE HATTERAS NWS BLDG",null,"Mixte-humide"]
[1280,"US","NC","CHARLOTTE DOUGLAS INTL ARPT",null,"Mixte-humide"]
[1281,"US","NC","CHERRY POINT MCAS",null,"Mixte-humide"]
[1282,"US","NC","DARE CO RGNL",null,"Mixte-humide"]
[1283,"US","NC","ELIZABETH CITY COAST GUARD AI [NREL]",null,"Mixte-humide"]
[1284,"US","NC","FAYETTEVILLE POPE AFB",null,"Mixte-humide"]
[1285,"US","NC","FAYETTEVILLE RGNL G",null,"Mixte-humide"]
[1286,"US","NC","FORT BRAGG SIMMONS AAF",null,"Mixte-humide"]
[1287,"US","NC","GOLDSBORO SEYMOUR JOHNSON AFB",null,"Mixte-humide"]
[1288,"US","NC","GREENSBORO PIEDMONT TRIAD INT",null,"Mixte-humide"]
[1289,"US","NC","HICKORY REGIONAL AP",null,"Mixte-humide"]
[1290,"US","NC","JACKSONVILLE (AWOS)",null,"Chaud-humide"]
[1291,"US","NC","KINSTON STALLINGS AFB",null,"Mixte-humide"]
[1292,"US","NC","NEW BERN CRAVEN CO REGL AP",null,"Mixte-humide"]
[1293,"US","NC","NEW RIVER MCAF",null,"Chaud-humide"]
[1294,"US","NC","PITT GREENVILLE ARP",null,"Mixte-humide"]
[1295,"US","NC","RALEIGH DURHAM INTERNATIONAL",null,"Mixte-humide"]
[1296,"US","NC","ROCKY MOUNT WILSON",null,"Mixte-humide"]
[1297,"US","NC","SOUTHERN PINES AWOS",null,"Mixte-humide"]
[1298,"US","NC","WILMINGTON INTERNATIONAL ARPT",null,"Chaud-humide"]
[1299,"US","NC","WINSTON-SALEM REYNOLDS AP",null,"Mixte-humide"]
[1300,"US","ND","BISMARCK MUNICIPAL ARPT [ISIS]",null,"Froid-humide"]
[1301,"US","ND","DEVILS LAKE(AWOS)",null,"Très-froid"]
[1302,"US","ND","DICKINSON MUNICIPAL AP",null,"Froid-humide"]
[1303,"US","ND","FARGO HECTOR INTERNATIONAL AP",null,"Très-froid"]
[1304,"US","ND","GRAND FORKS AF",null,"Très-froid"]
[1305,"US","ND","GRAND FORKS INTERNATIONAL AP",null,"Très-froid"]
[1306,"US","ND","JAMESTOWN MUNICIPAL ARPT",null,"Très-froid"]
[1307,"US","ND","MINOT AFB",null,"Très-froid"]
[1308,"US","ND","MINOT FAA AP",null,"Très-froid"]
[1309,"US","ND","WILLISTON SLOULIN INTL AP",null,"Très-froid"]
[1310,"US","NE","AINSWORTH MUNICIPAL",null,"Froid-humide"]
[1311,"US","NE","ALLIANCE MUNICIPAL",null,"Froid-humide"]
[1312,"US","NE","BEATRICE MUNICIPAL",null,"Froid-humide"]
[1313,"US","NE","BELLEVUE OFFUTT AFB",null,"Froid-humide"]
[1314,"US","NE","BREWSTER FIELD ARPT",null,"Froid-humide"]
[1315,"US","NE","BROKEN BOW MUNI",null,"Froid-humide"]
[1316,"US","NE","CHADRON MUNICIPAL AP",null,"Froid-humide"]
[1317,"US","NE","COLUMBUS MUNI",null,"Froid-humide"]
[1318,"US","NE","FALLS CITY/BRENNER",null,"Froid-humide"]
[1319,"US","NE","FREMONT MUNI ARPT",null,"Froid-humide"]
[1320,"US","NE","GRAND ISLAND CENTRAL NE REGIO",null,"Froid-humide"]
[{"$f":"A1321+1","v":1321},"US","NE","HASTINGS MUNICIPAL",null,"Froid-humide"]
[1322,"US","NE","IMPERIAL FAA AP",null,"Froid-humide"]
[1323,"US","NE","KEARNEY MUNI (AWOS)",null,"Froid-humide"]
[1324,"US","NE","LINCOLN MUNICIPAL ARPT",null,"Froid-humide"]
[1325,"US","NE","MCCOOK MUNICIPAL",null,"Froid-humide"]
[1326,"US","NE","NORFOLK KARL STEFAN MEM ARPT",null,"Froid-humide"]
[1327,"US","NE","NORTH PLATTE REGIONAL AP",null,"Froid-humide"]
[1328,"US","NE","OMAHA EPPLEY AIRFIELD",null,"Froid-humide"]
[1329,"US","NE","OMAHA WSFO",null,"Froid-humide"]
[1330,"US","NE","O`NEILL/BAKER FIELD",null,"Froid-humide"]
[1331,"US","NE","ORD/SHARP FIELD",null,"Froid-humide"]
[1332,"US","NE","SCOTTSBLUFF W B HEILIG FIELD",null,"Froid-humide"]
[1333,"US","NE","SIDNEY MUNICIPAL AP",null,"Froid-humide"]
[1334,"US","NE","TEKAMAH (ASOS)",null,"Froid-humide"]
[1335,"US","NE","VALENTINE MILLER FIELD",null,"Froid-humide"]
[1336,"US","NH","BERLIN MUNICIPAL",null,"Froid-humide"]
[1337,"US","NH","CONCORD MUNICIPAL ARPT",null,"Froid-humide"]
[1338,"US","NH","DILLANT HOPKINS",null,"Froid-humide"]
[1339,"US","NH","LACONIA MUNI (AWOS)",null,"Froid-humide"]
[1340,"US","NH","LEBANON MUNICIPAL",null,"Froid-humide"]
[1341,"US","NH","MANCHESTER AIRPORT",null,"Froid-humide"]
[1342,"US","NH","MOUNT WASHINGTON",null,"Froid-humide"]
[1343,"US","NH","PEASE INTL TRADEPOR",null,"Froid-humide"]
[1344,"US","NJ","ATLANTIC CITY INTL AP",null,"Mixte-humide"]
[1345,"US","NJ","BELMAR ASC",null,"Mixte-humide"]
[1346,"US","NJ","CALDWELL/ESSEX CO.",null,"Mixte-humide"]
[1347,"US","NJ","CAPE MAY CO",null,"Mixte-humide"]
[1348,"US","NJ","MCGUIRE AFB",null,"Mixte-humide"]
[1349,"US","NJ","MILLVILLE MUNICIPAL AP",null,"Mixte-humide"]
[1350,"US","NJ","NEWARK INTERNATIONAL ARPT",null,"Mixte-humide"]
[1351,"US","NJ","TETERBORO AIRPORT",null,"Froid-humide"]
[1352,"US","NJ","TRENTON MERCER COUNTY AP",null,"Froid-humide"]
[1353,"US","NM","ALBUQUERQUE INTL ARPT [ISIS]",null,"Chaud-sec"]
[1354,"US","NM","CARLSBAD CAVERN CITY AIR TERM",null,"Chaud-sec"]
[1355,"US","NM","CLAYTON MUNICIPAL AIRPARK",null,"Chaud-sec"]
[1356,"US","NM","CLOVIS CANNON AFB",null,"Chaud-sec"]
[1357,"US","NM","CLOVIS MUNI  (AWOS)",null,"Chaud-sec"]
[1358,"US","NM","DEMING MUNI",null,"Chaud-sec"]
[1359,"US","NM","FARMINGTON FOUR CORNERS REGL",null,"Froid-sec"]
[1360,"US","NM","GALLUP SEN CLARKE FLD",null,"Froid-sec"]
[1361,"US","NM","HOLLOMAN AFB",null,"Chaud-sec"]
[1362,"US","NM","LAS CRUCES INTL",null,"Chaud-sec"]
[1363,"US","NM","LAS VEGAS MUNICIPAL ARPT",null,"Froid-sec"]
[1364,"US","NM","ROSWELL INDUSTRIAL AIR PARK",null,"Chaud-sec"]
[1365,"US","NM","SATA FE COUNTY MUNICIPAL AP",null,"Froid-sec"]
[1366,"US","NM","SIERRA BLANCA RGNL",null,"Chaud-sec"]
[1367,"US","NM","TAOS MUNI APT(AWOS)",null,"Froid-sec"]
[1368,"US","NM","TRUTH OR CONSEQUENCES MUNI AP",null,"Chaud-sec"]
[1369,"US","NM","TUCUMCARI FAA AP",null,"Chaud-sec"]
[1370,"US","NV","ELKO MUNICIPAL ARPT",null,"Froid-sec"]
[1371,"US","NV","ELY YELLAND FIELD",null,"Froid-sec"]
[1372,"US","NV","FALLON NAAS",null,"Froid-sec"]
[1373,"US","NV","LAS VEGAS MCCARRAN INTL AP",null,"Chaud-sec"]
[1374,"US","NV","LOVELOCK DERBY FIELD",null,"Froid-sec"]
[1375,"US","NV","MERCURY DESERT ROCK AP [SURFRAD]",null,"Froid-sec"]
[1376,"US","NV","NELLIS AFB",null,"Chaud-sec"]
[1377,"US","NV","RENO TAHOE INTERNATIONAL AP",null,"Froid-sec"]
[1378,"US","NV","TONOPAH AIRPORT",null,"Froid-sec"]
[1379,"US","NV","WINNEMUCCA MUNICIPAL ARPT",null,"Froid-sec"]
[1380,"US","NY","ADIRONDACK RGNL",null,"Froid-humide"]
[1381,"US","NY","ALBANY COUNTY AP",null,"Froid-humide"]
[1382,"US","NY","BINGHAMTON EDWIN A LINK FIELD",null,"Froid-humide"]
[1383,"US","NY","BUFFALO NIAGARA INTL AP",null,"Froid-humide"]
[1384,"US","NY","ELMIRA CORNING REGIONAL AP",null,"Froid-humide"]
[{"$f":"A1385+1","v":1385},"US","NY","FORT DRUM/WHEELER-S",null,"Froid-humide"]
[1386,"US","NY","GLENS FALLS AP",null,"Froid-humide"]
[1387,"US","NY","ISLIP LONG ISL MACARTHUR AP",null,"Mixte-humide"]
[1388,"US","NY","JAMESTOWN (AWOS)",null,"Froid-humide"]
[1389,"US","NY","MASSENA AP",null,"Froid-humide"]
[1390,"US","NY","MONTICELLO(AWOS)",null,"Froid-humide"]
[1391,"US","NY","NEW YORK CENTRAL PRK OBS BELV",null,"Mixte-humide"]
[1392,"US","NY","NEW YORK J F KENNEDY INT'L AR",null,"Mixte-humide"]
[1393,"US","NY","NEW YORK LAGUARDIA ARPT",null,"Mixte-humide"]
[1394,"US","NY","NIAGARA FALLS AF",null,"Froid-humide"]
[1395,"US","NY","POUGHKEEPSIE DUTCHESS CO AP",null,"Froid-humide"]
[1396,"US","NY","REPUBLIC",null,"Mixte-humide"]
[1397,"US","NY","ROCHESTER GREATER ROCHESTER I",null,"Froid-humide"]
[1398,"US","NY","STEWART FIELD",null,"Froid-humide"]
[1399,"US","NY","SYRACUSE HANCOCK INT'L ARPT",null,"Froid-humide"]
[1400,"US","NY","UTICA ONEIDA COUNTY AP",null,"Froid-humide"]
[1401,"US","NY","WATERTOWN AP",null,"Froid-humide"]
[1402,"US","NY","WESTHAMPTON GABRESKI AP",null,"Mixte-humide"]
[1403,"US","NY","WHITE PLAINS WESTCHESTER CO A",null,"Mixte-humide"]
[1404,"US","OH","AKRON AKRON-CANTON REG AP",null,"Froid-humide"]
[1405,"US","OH","BURKE LAKEFRONT",null,"Froid-humide"]
[1406,"US","OH","CINCINNATI MUNICIPAL AP LUNKI",null,"Mixte-humide"]
[1407,"US","OH","CLEVELAND HOPKINS INTL AP",null,"Froid-humide"]
[1408,"US","OH","COLUMBUS PORT COLUMBUS INTL A",null,"Froid-humide"]
[1409,"US","OH","DAYTON INTERNATIONAL AIRPORT",null,"Froid-humide"]
[1410,"US","OH","DAYTON WRIGHT PATTERSON AFB",null,"Froid-humide"]
[1411,"US","OH","FINDLAY AIRPORT",null,"Froid-humide"]
[1412,"US","OH","MANSFIELD LAHM MUNICIPAL ARPT",null,"Froid-humide"]
[1413,"US","OH","OHIO STATE UNIVERSI",null,"Froid-humide"]
[1414,"US","OH","TOLEDO EXPRESS AIRPORT",null,"Froid-humide"]
[1415,"US","OH","YOUNGSTOWN REGIONAL AIRPORT",null,"Froid-humide"]
[1416,"US","OH","ZANESVILLE MUNICIPAL AP",null,"Froid-humide"]
[1417,"US","OK","ALTUS AFB",null,"Mixte-humide"]
[1418,"US","OK","BARTLESVILLE/PHILLI",null,"Mixte-humide"]
[1419,"US","OK","CLINTON-SHERMAN",null,"Mixte-humide"]
[1420,"US","OK","FORT SILL POST FIELD AF",null,"Mixte-humide"]
[1421,"US","OK","GAGE AIRPORT",null,"Mixte-humide"]
[1422,"US","OK","HOBART MUNICIPAL AP",null,"Mixte-humide"]
[1423,"US","OK","LAWTON MUNICIPAL",null,"Mixte-humide"]
[1424,"US","OK","MCALESTER MUNICIPAL AP",null,"Mixte-humide"]
[1425,"US","OK","OKLAHOMA CITY TINKER AFB",null,"Mixte-humide"]
[1426,"US","OK","OKLAHOMA CITY/WILEY",null,"Mixte-humide"]
[1427,"US","OK","OKLAHOMA CITY WILL ROGERS WOR",null,"Mixte-humide"]
[1428,"US","OK","PONCA CITY MUNICIPAL AP [SGP - ARM]",null,"Mixte-humide"]
[1429,"US","OK","STILLWATER RGNL",null,"Mixte-humide"]
[1430,"US","OK","TULSA INTERNATIONAL AIRPORT",null,"Mixte-humide"]
[1431,"US","OK","VANCE AFB",null,"Mixte-humide"]
[1432,"US","OR","ASTORIA REGIONAL AIRPORT",null,"Marin"]
[1433,"US","OR","AURORA STATE",null,"Marin"]
[1434,"US","OR","BAKER MUNICIPAL AP",null,"Froid-sec"]
[1435,"US","OR","BURNS MUNICIPAL ARPT [UO]",null,"Froid-sec"]
[1436,"US","OR","CORVALLIS MUNI",null,"Marin"]
[1437,"US","OR","EUGENE MAHLON SWEET ARPT [UO]",null,"Marin"]
[1438,"US","OR","KLAMATH FALLS INTL AP [UO]",null,"Froid-sec"]
[1439,"US","OR","LA GRANDE MUNI AP",null,"Froid-sec"]
[1440,"US","OR","LAKEVIEW (AWOS)",null,"Froid-sec"]
[1441,"US","OR","MEDFORD ROGUE VALLEY INTL AP [ASHLAND - UO]",null,"Marin"]
[1442,"US","OR","NORTH BEND MUNI AIRPORT",null,"Marin"]
[1443,"US","OR","PENDLETON E OR REGIONAL AP",null,"Froid-sec"]
[1444,"US","OR","PORTLAND/HILLSBORO",null,"Marin"]
[1445,"US","OR","PORTLAND INTERNATIONAL AP",null,"Marin"]
[1446,"US","OR","PORTLAND/TROUTDALE",null,"Marin"]
[1447,"US","OR","REDMOND ROBERTS FIELD",null,"Froid-sec"]
[1448,"US","OR","ROSEBURG REGIONAL AP",null,"Marin"]
[{"$f":"A1449+1","v":1449},"US","OR","SALEM MCNARY FIELD",null,"Marin"]
[1450,"US","OR","SEXTON SUMMIT",null,"Marin"]
[1451,"US","PA","ALLENTOWN LEHIGH VALLEY INTL",null,"Froid-humide"]
[1452,"US","PA","ALTOONA BLAIR CO ARPT",null,"Froid-humide"]
[1453,"US","PA","BRADFORD REGIONAL AP",null,"Froid-humide"]
[1454,"US","PA","BUTLER CO. (AWOS)",null,"Froid-humide"]
[1455,"US","PA","DUBOIS FAA AP",null,"Froid-humide"]
[1456,"US","PA","ERIE INTERNATIONAL AP",null,"Froid-humide"]
[1457,"US","PA","FRANKLIN",null,"Froid-humide"]
[1458,"US","PA","HARRISBURG CAPITAL CITY ARPT",null,"Mixte-humide"]
[1459,"US","PA","JOHNSTOWN CAMBRIA COUNTY AP",null,"Froid-humide"]
[1460,"US","PA","LANCASTER",null,"Froid-humide"]
[1461,"US","PA","MIDDLETOWN HARRISBURG INTL AP",null,"Froid-humide"]
[1462,"US","PA","PHILADELPHIA INTERNATIONAL AP",null,"Mixte-humide"]
[1463,"US","PA","PHILADELPHIA NE PHILADELPHIA",null,"Mixte-humide"]
[1464,"US","PA","PITTSBURGH ALLEGHENY CO AP",null,"Froid-humide"]
[1465,"US","PA","PITTSBURGH INTERNATIONAL AP",null,"Froid-humide"]
[1466,"US","PA","READING SPAATZ FIELD",null,"Froid-humide"]
[1467,"US","PA","STATE COLLEGE [PENN STATE - SURFRAD]",null,"Froid-humide"]
[1468,"US","PA","WASHINGTON (AWOS)",null,"Froid-humide"]
[1469,"US","PA","WILKES-BARRE SCRANTON INTL AP",null,"Froid-humide"]
[1470,"US","PA","WILLIAMSPORT REGIONAL AP",null,"Froid-humide"]
[1471,"US","PA","WILLOW GROVE NAS",null,"Mixte-humide"]
[1472,"US","RI","BLOCK ISLAND STATE ARPT",null,"Froid-humide"]
[1473,"US","RI","PAWTUCKET (AWOS)",null,"Froid-humide"]
[1474,"US","RI","PROVIDENCE T F GREEN STATE AR",null,"Froid-humide"]
[1475,"US","SC","ANDERSON COUNTY AP",null,"Mixte-humide"]
[1476,"US","SC","BEAUFORT MCAS",null,"Chaud-humide"]
[1477,"US","SC","CHARLESTON INTL ARPT",null,"Chaud-humide"]
[1478,"US","SC","COLUMBIA METRO ARPT",null,"Mixte-humide"]
[1479,"US","SC","FLORENCE REGIONAL AP",null,"Mixte-humide"]
[1480,"US","SC","GREENVILLE DOWNTOWN AP",null,"Mixte-humide"]
[1481,"US","SC","GREER GREENV'L-SPARTANBRG AP",null,"Mixte-humide"]
[1482,"US","SC","MYRTLE BEACH AFB",null,"Chaud-humide"]
[1483,"US","SC","NORTH MYRTLE BEACH GRAND STRA",null,"Chaud-humide"]
[1484,"US","SC","SUMTER SHAW AFB",null,"Mixte-humide"]
[1485,"US","SD","ABERDEEN REGIONAL ARPT",null,"Froid-humide"]
[1486,"US","SD","BROOKINGS (AWOS)",null,"Froid-humide"]
[1487,"US","SD","CHAN GURNEY MUNI",null,"Froid-humide"]
[1488,"US","SD","ELLSWORTH AFB",null,"Froid-humide"]
[1489,"US","SD","HURON REGIONAL ARPT",null,"Froid-humide"]
[1490,"US","SD","MITCHELL (AWOS)",null,"Froid-humide"]
[1491,"US","SD","MOBRIDGE",null,"Froid-humide"]
[1492,"US","SD","PIERRE MUNICIPAL AP",null,"Froid-humide"]
[1493,"US","SD","RAPID CITY REGIONAL ARPT",null,"Froid-humide"]
[1494,"US","SD","SIOUX FALLS FOSS FIELD",null,"Froid-humide"]
[1495,"US","SD","WATERTOWN MUNICIPAL AP",null,"Froid-humide"]
[1496,"US","TN","BRISTOL TRI CITY AIRPORT",null,"Mixte-humide"]
[1497,"US","TN","CHATTANOOGA LOVELL FIELD AP",null,"Mixte-humide"]
[1498,"US","TN","CROSSVILLE MEMORIAL AP",null,"Mixte-humide"]
[1499,"US","TN","DYERSBURG MUNICIPAL AP",null,"Mixte-humide"]
[1500,"US","TN","JACKSON MCKELLAR-SIPES REGL A",null,"Mixte-humide"]
[1501,"US","TN","KNOXVILLE MCGHEE TYSON AP",null,"Mixte-humide"]
[1502,"US","TN","MEMPHIS INTERNATIONAL AP",null,"Mixte-humide"]
[1503,"US","TN","NASHVILLE INTERNATIONAL AP",null,"Mixte-humide"]
[1504,"US","TX","ABILENE DYESS AFB",null,"Chaud-sec"]
[1505,"US","TX","ABILENE REGIONAL AP [UT]",null,"Chaud-sec"]
[1506,"US","TX","ALICE INTL AP",null,"Chaud-humide"]
[1507,"US","TX","AMARILLO INTERNATIONAL AP [CANYON - UT]",null,"Chaud-sec"]
[1508,"US","TX","AUSTIN MUELLER MUNICIPAL AP [UT]",null,"Chaud-humide"]
[1509,"US","TX","BROWNSVILLE S PADRE ISL INTL",null,"Chaud-humide"]
[1510,"US","TX","CAMP MABRY",null,"Chaud-humide"]
[1511,"US","TX","CHILDRESS MUNICIPAL AP",null,"Chaud-sec"]
[1512,"US","TX","COLLEGE STATION EASTERWOOD FL",null,"Chaud-humide"]
[{"$f":"A1513+1","v":1513},"US","TX","CORPUS CHRISTI INTL ARPT [UT]",null,"Chaud-humide"]
[1514,"US","TX","CORPUS CHRISTI NAS",null,"Chaud-humide"]
[1515,"US","TX","COTULLA FAA AP",null,"Chaud-humide"]
[1516,"US","TX","COX FLD",null,"Chaud-humide"]
[1517,"US","TX","DALHART MUNICIPAL AP",null,"Chaud-sec"]
[1518,"US","TX","DALLAS/ADDISON ARPT",null,"Chaud-humide"]
[1519,"US","TX","DALLAS-FORT WORTH INTL AP",null,"Chaud-humide"]
[1520,"US","TX","DALLAS LOVE FIELD",null,"Chaud-humide"]
[1521,"US","TX","DALLAS/REDBIRD ARPT",null,"Chaud-humide"]
[1522,"US","TX","DEL RIO LAUGHLIN AFB",null,"Chaud-humide"]
[1523,"US","TX","DEL RIO [UT]",null,"Chaud-humide"]
[1524,"US","TX","DRAUGHON MILLER CEN",null,"Chaud-humide"]
[1525,"US","TX","EL PASO INTERNATIONAL AP [UT]",null,"Chaud-sec"]
[1526,"US","TX","FORT HOOD",null,"Chaud-humide"]
[1527,"US","TX","FORT WORTH ALLIANCE",null,"Chaud-humide"]
[1528,"US","TX","FORT WORTH MEACHAM",null,"Chaud-humide"]
[1529,"US","TX","FORT WORTH NAS",null,"Chaud-humide"]
[1530,"US","TX","GALVESTON/SCHOLES",null,"Chaud-humide"]
[1531,"US","TX","GEORGETOWN (AWOS)",null,"Chaud-humide"]
[1532,"US","TX","GREENVILLE/MAJORS",null,"Chaud-humide"]
[1533,"US","TX","HARLINGEN RIO GRANDE VALLEY I",null,"Chaud-humide"]
[1534,"US","TX","HONDO MUNICIPAL AP",null,"Chaud-humide"]
[1535,"US","TX","HOUSTON BUSH INTERCONTINENTAL",null,"Chaud-humide"]
[1536,"US","TX","HOUSTON/D.W. HOOKS",null,"Chaud-humide"]
[1537,"US","TX","HOUSTON ELLINGTON AFB [CLEAR LAKE - UT]",null,"Chaud-humide"]
[1538,"US","TX","HOUSTON WILLIAM P HOBBY AP",null,"Chaud-humide"]
[1539,"US","TX","KILLEEN MUNI (AWOS)",null,"Chaud-humide"]
[1540,"US","TX","KINGSVILLE",null,"Chaud-humide"]
[1541,"US","TX","LAREDO INTL AP [UT]",null,"Chaud-humide"]
[1542,"US","TX","LONGVIEW GREGG COUNTY AP [OVERTON - UT]",null,"Chaud-humide"]
[1543,"US","TX","LUBBOCK INTERNATIONAL AP",null,"Chaud-sec"]
[1544,"US","TX","LUFKIN ANGELINA CO",null,"Chaud-humide"]
[1545,"US","TX","MARFA AP",null,"Chaud-sec"]
[1546,"US","TX","MCALLEN MILLER INTL AP [EDINBURG - UT]",null,"Chaud-humide"]
[1547,"US","TX","MC GREGOR (AWOS)",null,"Chaud-humide"]
[1548,"US","TX","MIDLAND INTERNATIONAL AP",null,"Chaud-sec"]
[1549,"US","TX","MINERAL WELLS MUNICIPAL AP",null,"Mixte-humide"]
[1550,"US","TX","NACOGDOCHES (AWOS)",null,"Chaud-humide"]
[1551,"US","TX","PALACIOS MUNICIPAL AP",null,"Chaud-humide"]
[1552,"US","TX","PORT ARTHUR JEFFERSON COUNTY",null,"Chaud-humide"]
[1553,"US","TX","RANDOLPH AFB",null,"Chaud-humide"]
[1554,"US","TX","ROBERT GRAY AAF",null,"Chaud-humide"]
[1555,"US","TX","ROCKPORT/ARANSAS CO",null,"Chaud-humide"]
[1556,"US","TX","SAN ANGELO MATHIS FIELD",null,"Chaud-sec"]
[1557,"US","TX","SAN ANTONIO INTL AP",null,"Chaud-humide"]
[1558,"US","TX","SAN ANTONIO KELLY FIELD AFB",null,"Chaud-humide"]
[1559,"US","TX","SAN ANTONIO/STINSON",null,"Chaud-humide"]
[1560,"US","TX","TYLER/POUNDS FLD",null,"Chaud-humide"]
[1561,"US","TX","VICTORIA REGIONAL AP",null,"Chaud-humide"]
[1562,"US","TX","WACO REGIONAL AP",null,"Chaud-humide"]
[1563,"US","TX","WICHITA FALLS MUNICIPAL ARPT",null,"Mixte-humide"]
[1564,"US","TX","WINK WINKLER COUNTY AP",null,"Chaud-sec"]
[1565,"US","UT","BLANDING",null,"Froid-sec"]
[1566,"US","UT","BRYCE CNYN FAA AP",null,"Froid-sec"]
[1567,"US","UT","CEDAR CITY MUNICIPAL AP",null,"Froid-sec"]
[1568,"US","UT","DELTA",null,"Froid-sec"]
[1569,"US","UT","HANKSVILLE",null,"Froid-sec"]
[1570,"US","UT","MOAB/CANYONLANDS [UO]",null,"Froid-sec"]
[1571,"US","UT","OGDEN HILL AFB",null,"Froid-sec"]
[1572,"US","UT","OGDEN HINKLEY AIRPORT",null,"Froid-sec"]
[1573,"US","UT","PROVO MUNI (AWOS)",null,"Froid-sec"]
[1574,"US","UT","SAINT GEORGE (AWOS)",null,"Chaud-sec"]
[1575,"US","UT","SALT LAKE CITY INT'L ARPT [ISIS]",null,"Froid-sec"]
[1576,"US","UT","VERNAL",null,"Froid-sec"]
[{"$f":"A1577+1","v":1577},"US","UT","WENDOVER USAF AUXILIARY FIELD",null,"Froid-sec"]
[1578,"US","VA","ABINGTON",null,"Mixte-humide"]
[1579,"US","VA","CHARLOTTESVILLE FAA",null,"Mixte-humide"]
[1580,"US","VA","DANVILLE FAA AP",null,"Mixte-humide"]
[1581,"US","VA","DAVISON AAF",null,"Mixte-humide"]
[1582,"US","VA","DINWIDDIE CO",null,"Mixte-humide"]
[1583,"US","VA","FARMVILLE",null,"Mixte-humide"]
[1584,"US","VA","FRANKLIN NAAS",null,"Mixte-humide"]
[1585,"US","VA","HILLSVILLE",null,"Mixte-humide"]
[1586,"US","VA","HOT SPRINGS/INGALLS",null,"Mixte-humide"]
[1587,"US","VA","LANGLEY AFB",null,"Mixte-humide"]
[1588,"US","VA","LEESBURG/GODFREY",null,"Mixte-humide"]
[1589,"US","VA","LYNCHBURG REGIONAL ARPT",null,"Mixte-humide"]
[1590,"US","VA","MARION / WYTHEVILLE",null,"Mixte-humide"]
[1591,"US","VA","MARTINSVILLE",null,"Mixte-humide"]
[1592,"US","VA","MELFA/ACCOMACK ARPT",null,"Mixte-humide"]
[1593,"US","VA","NEWPORT NEWS",null,"Mixte-humide"]
[1594,"US","VA","NORFOLK INTERNATIONAL AP",null,"Mixte-humide"]
[1595,"US","VA","NORFOLK NAS",null,"Mixte-humide"]
[1596,"US","VA","OCEANA NAS",null,"Mixte-humide"]
[1597,"US","VA","PULASKI",null,"Mixte-humide"]
[1598,"US","VA","QUANTICO MCAS",null,"Mixte-humide"]
[1599,"US","VA","RICHMOND INTERNATIONAL AP",null,"Mixte-humide"]
[1600,"US","VA","ROANOKE REGIONAL AP",null,"Mixte-humide"]
[1601,"US","VA","SHANNON ARPT",null,"Mixte-humide"]
[1602,"US","VA","STAUNTON/SHENANDOAH",null,"Mixte-humide"]
[1603,"US","VA","VIRGINIA TECH ARPT",null,"Mixte-humide"]
[1604,"US","VA","WASHINGTON DC DULLES INT'L AR [STERLING - ISIS]",null,"Mixte-humide"]
[1605,"US","VA","WASHINGTON DC REAGAN AP",null,"Mixte-humide"]
[1606,"US","VA","WINCHESTER RGNL",null,"Mixte-humide"]
[1607,"US","VA","WISE/LONESOME PINE",null,"Mixte-humide"]
[1608,"US","VT","BURLINGTON INTERNATIONAL AP",null,"Froid-humide"]
[1609,"US","VT","MONTPELIER AP",null,"Froid-humide"]
[1610,"US","VT","RUTLAND STATE",null,"Froid-humide"]
[1611,"US","VT","SPRINGFIELD/HARTNES",null,"Froid-humide"]
[1612,"US","WA","BELLINGHAM INTL AP",null,"Marin"]
[1613,"US","WA","BREMERTON NATIONAL",null,"Marin"]
[1614,"US","WA","EPHRATA AP FCWOS",null,"Froid-sec"]
[1615,"US","WA","FAIRCHILD AFB",null,"Froid-sec"]
[1616,"US","WA","FELTS FLD",null,"Froid-sec"]
[1617,"US","WA","GRAY AAF",null,"Marin"]
[1618,"US","WA","HANFORD",null,"Froid-sec"]
[1619,"US","WA","HOQUIAM AP",null,"Marin"]
[1620,"US","WA","KELSO WB AP",null,"Marin"]
[1621,"US","WA","MOSES LAKE GRANT COUNTY AP",null,"Froid-sec"]
[1622,"US","WA","OLYMPIA AIRPORT",null,"Marin"]
[1623,"US","WA","PASCO",null,"Froid-sec"]
[1624,"US","WA","PULLMAN/MOSCOW RGNL",null,"Froid-sec"]
[1625,"US","WA","QUILLAYUTE STATE AIRPORT",null,"Marin"]
[1626,"US","WA","RENTON MUNI",null,"Marin"]
[1627,"US","WA","SEATTLE BOEING FIELD [ISIS]",null,"Marin"]
[1628,"US","WA","SEATTLE SEATTLE-TACOMA INTL A",null,"Marin"]
[1629,"US","WA","SEATTLE SEATTLE-TACOMA INTL A",null,"Marin"]
[1630,"US","WA","SNOHOMISH CO",null,"Marin"]
[1631,"US","WA","SPOKANE INTERNATIONAL AP [CHENEY - UO]",null,"Froid-sec"]
[1632,"US","WA","STAMPEDE PASS",null,"Froid-sec"]
[1633,"US","WA","TACOMA MCCHORD AFB",null,"Marin"]
[1634,"US","WA","TACOMA NARROWS",null,"Marin"]
[1635,"US","WA","THE DALLES MUNICIPAL ARPT",null,"Froid-sec"]
[1636,"US","WA","TOLEDO-WINLOCK MEM",null,"Marin"]
[1637,"US","WA","WALLA WALLA CITY COUNTY AP",null,"Froid-sec"]
[1638,"US","WA","WENATCHEE/PANGBORN",null,"Froid-sec"]
[1639,"US","WA","WHIDBEY ISLAND NAS",null,"Froid-sec"]
[1640,"US","WA","WILLIAM R FAIRCHILD",null,"Marin"]
[{"$f":"A1641+1","v":1641},"US","WA","YAKIMA AIR TERMINAL",null,"Froid-sec"]
[1642,"US","WI","ANTIGO\\LANG(AWOS)",null,"Froid-humide"]
[1643,"US","WI","APPLETON/OUTAGAMIE",null,"Froid-humide"]
[1644,"US","WI","EAU CLAIRE COUNTY AP",null,"Froid-humide"]
[1645,"US","WI","GREEN BAY AUSTIN STRAUBEL INT",null,"Froid-humide"]
[1646,"US","WI","JANESVILLE/ROCK CO.",null,"Froid-humide"]
[1647,"US","WI","LA CROSSE MUNICIPAL ARPT",null,"Froid-humide"]
[1648,"US","WI","LONE ROCK FAA AP",null,"Froid-humide"]
[1649,"US","WI","MADISON DANE CO REGIONAL ARPT [ISIS]",null,"Froid-humide"]
[1650,"US","WI","MANITOWAC MUNI AWOS",null,"Froid-humide"]
[1651,"US","WI","MARSHFIELD MUNI",null,"Froid-humide"]
[1652,"US","WI","MILWAUKEE MITCHELL INTL AP",null,"Froid-humide"]
[1653,"US","WI","MINOCQUA/WOODRUFF",null,"Très-froid"]
[1654,"US","WI","MOSINEE/CENTRAL WI",null,"Froid-humide"]
[1655,"US","WI","PHILLIPS/PRICE CO.",null,"Très-froid"]
[1656,"US","WI","RHINELANDER ONEIDA",null,"Très-froid"]
[1657,"US","WI","RICE LAKE MUNICIPAL",null,"Froid-humide"]
[1658,"US","WI","STURGEON BAY",null,"Froid-humide"]
[1659,"US","WI","WATERTOWN",null,"Froid-humide"]
[1660,"US","WI","WAUSAU MUNICIPAL ARPT",null,"Froid-humide"]
[1661,"US","WI","WITTMAN RGNL",null,"Froid-humide"]
[1662,"US","WV","BECKLEY RALEIGH CO MEM AP",null,"Froid-humide"]
[1663,"US","WV","BLUEFIELD/MERCER CO [NREL]",null,"Mixte-humide"]
[1664,"US","WV","CHARLESTON YEAGER ARPT",null,"Mixte-humide"]
[1665,"US","WV","ELKINS ELKINS-RANDOLPH CO ARP",null,"Froid-humide"]
[1666,"US","WV","HARRISON MARION RGN",null,"Froid-humide"]
[1667,"US","WV","HUNTINGTON TRI-STATE ARPT",null,"Mixte-humide"]
[1668,"US","WV","LEWISBURG/GREENBRIE",null,"Froid-humide"]
[1669,"US","WV","MARTINSBURG EASTERN WV REG AP",null,"Mixte-humide"]
[1670,"US","WV","MORGANTOWN HART FIELD",null,"Froid-humide"]
[1671,"US","WV","PARKERSBURG WOOD COUNTY AP",null,"Mixte-humide"]
[1672,"US","WV","WHEELING OHIO COUNTY AP",null,"Froid-humide"]
[1673,"US","WY","CASPER NATRONA CO INTL AP",null,"Froid-sec"]
[1674,"US","WY","CHEYENNE MUNICIPAL ARPT",null,"Froid-sec"]
[1675,"US","WY","CODY MUNI (AWOS)",null,"Froid-sec"]
[1676,"US","WY","EVANSTON/BURNS FLD",null,"Froid-sec"]
[1677,"US","WY","GILLETTE/GILLETTE-C",null,"Froid-sec"]
[1678,"US","WY","JACKSON HOLE",null,"Très-froid"]
[1679,"US","WY","LANDER HUNT FIELD",null,"Froid-sec"]
[1680,"US","WY","LARAMIE GENERAL BREES FIELD",null,"Froid-sec"]
[1681,"US","WY","RAWLINS MUNICIPAL AP",null,"Froid-sec"]
[1682,"US","WY","RIVERTON MUNICIPL AP",null,"Froid-sec"]
[1683,"US","WY","ROCK SPRINGS ARPT [GREEN RIVER - UO]",null,"Froid-sec"]
[1684,"US","WY","SHERIDAN COUNTY ARPT",null,"Froid-sec"]
[1685,"US","WY","WORLAND MUNICIPAL",null,"Froid-sec"]

{"sheet":"Étape 5 Sélectionner des TP-Air","index":7,"n_rows":98,"n_cols":28,"rows_kept":98,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[86,1,86,3],[85,1,85,3],[87,15,87,16],[85,6,85,9],[85,11,85,12],[85,13,85,14],[87,6,87,9],[87,11,87,12],[87,13,87,14],[86,6,86,9],[86,11,86,12],[86,13,86,14],[86,4,86,5],[87,1,87,3],[87,4,87,5],[86,15,86,16],[89,15,89,16],[88,1,88,3],[88,4,88,5],[88,6,88,9],[88,11,88,12],[88,13,88,14],[88,15,88,16],[89,1,89,3],[89,4,89,5],[89,6,89,9],[89,11,89,12],[89,13,89,14],[0,0,0,10],[85,4,85,5],[1,0,1,10],[85,15,85,16],[2,6,2,14],[11,6,11,14],[15,6,15,14]]}
["ÉTAPE 5 : DÉTERMINER ET SÉLECTIONNER UNE THERMOPOMPE À AIR CORRESPONDANT AUX EXIGENCES CLÉS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DO NOT TOUCH THESE CELLS"]
["Climate Inputs",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Subarctic"]
["Paramètres d'analyse",null,null,null,null,null,"Notes:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,"Very Cold"]
["Sommaire du climat (sélectionné à l'étape 3)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,"Cold/Dry"]
["Site",{"$f":"'Étape 3 Charges de Conception'!B7","v":"Varennes"},{"$f":"'Étape 3 Charges de Conception'!B6","v":"QC"},{"$f":"'Étape 3 Charges de Conception'!B5","v":"CAN"},null,null,"Les courbes représentatives ne sont activées que si les données de chauffage fournies sont insuffisantes",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,null,null,null,null,"Cold/Humid"]
["Zone climatique ",{"$f":"'Étape 3 Charges de Conception'!B8","v":"Très-froid"},null,null,null,null,"Les points de données supplémentaires saisis par l'utilisateur doivent être saisis en ordre décroissant de température extérieure",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,"Marine"]
["DJC (Métrique)",{"$f":"'Étape 3 Charges de Conception'!B9","v":4500},null,null,null,null,"Tous les points de données doivent être saisis en ordre",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mixed/Humid"]
["Sélection : Thermopompes à examiner",{"$f":"'Étape 3 Charges de Conception'!B7","v":"Varennes"},null,null,null,null,"Consultez l'onglet des zones climatiques pour déterminer la zone climatique la plus proche de votre site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A27=\"\",\"\",\"Étage Supérieur\")","v":""},{"$f":"IF(F27=\"\",\"\",\"Étage Supérieur\")","v":"Étage Supérieur"},{"$f":"IF(K27=\"\",\"\",\"Étage Supérieur\")","v":"Étage Supérieur"},{"$f":"IF(P27=\"\",\"\",\"Étage Supérieur\")","v":"Étage Supérieur"},null,"Hot/Dry"]
["# thermopompes à examiner",2,null,null,null,null,"Attention: Les boutons de rafraîchissement régleront toutes les données à zéro dans la section des points de données supplémentaires.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A27=\"\",\"\",\"Étage Inférieur\")","v":""},{"$f":"IF(F27=\"\",\"\",\"Étage Inférieur\")","v":"Étage Inférieur"},{"$f":"IF(K27=\"\",\"\",\"Étage Inférieur\")","v":"Étage Inférieur"},{"$f":"IF(P27=\"\",\"\",\"Étage Inférieur\")","v":"Étage Inférieur"},null,"Hot/Humid"]
[null,null,null,null,null,null,"N'utilisez le rafraîchissement que si vous modifiez le type de thermopompe, saisissez des données pour un autre modèle de thermopompe ou choisissez de saisir le COP/EER ou la puissance"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(B25=\"Conduit Central\",B25=\"Mini-bibloc avec conduit\"),\"Monoétagé\",IF(B25=\"Sans conduit, une seule zone\",\"Variable (ordinaire)\",IF(B25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\",\"Variable (ordinaire)\",\"\")))","v":"Monoétagé"}]
[null,null,null,null,null,null,"Référence",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(B25=\"Conduit Central\",B25=\"Mini-bibloc avec conduit\"),\"Deux étages\",IF(B25=\"Sans conduit, une seule zone\",\"Variable (climat froid)\",IF(B25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\",\"Variable (climat froid)\",\"\")))","v":"Deux étages"}]
["Conditions intérieures pour la sélection de thermopompe",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(B25=\"Conduit Central\",B25=\"Mini-bibloc avec conduit\"),\"Variable\",\"\")","v":"Variable"}]
["Chuaffage:",{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",21.1,70)&'Étape 3 Charges de Conception'!C13&\" Température du thermomètre sec \"","v":"70F Température du thermomètre sec "},null,null,null,null,"Cette section réfère aux pages 33 à 45 du Guide de dimensionnement des thermopompes à air."]
[]
["Refroidissement:",{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",24,75)&'Étape 3 Charges de Conception'!C13&\" Température du thermomètre sec \"","v":"75F Température du thermomètre sec "},null,null,null,null,"Après avoir effectué l'étape 5, vous aurez:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"@ -8.3C\",\"@ 17F\")","v":"@ 17F"},{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"@ -8.3C\",\"@ 17F\")","v":"@ 17F"},{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"@ -8.3C\",\"@ 17F\")","v":"@ 17F"},{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"@ -8.3C\",\"@ 17F\")","v":"@ 17F"}]
[null,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",17,63)&'Étape 3 Charges de Conception'!C13&\" Température du thermomètre mouillé \"","v":"63F Température du thermomètre mouillé "},null,null,null,null,"Sélectionné un modèle et une taille de thermopompe à air qui convient le mieux aux exigences de l'application et aux attentes du client définies par les options sélectionnées aux ÉTAPES 1 à 4. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"@ 8.3C\",\"@ 47F\")","v":"@ 47F"},{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"@ 8.3C\",\"@ 47F\")","v":"@ 47F"},{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"@ 8.3C\",\"@ 47F\")","v":"@ 47F"},{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"@ 8.3C\",\"@ 47F\")","v":"@ 47F"}]
["Données de la thermopompe",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B37=\"Oui\",\"@ \"&'Étape 3 Charges de Conception'!B13&'Étape 3 Charges de Conception'!C13,IFERROR(IF(INDEX('HP Calcs'!B4:B20,MATCH('HP Calcs'!J18,'HP Calcs'!A4:A20,1))=\"-\",\"\",\"@ \"&'Étape 3 Charges de Conception'!B13&'Étape 3 Charges de Conception'!C13),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(G37=\"Oui\",\"@ \"&'Étape 3 Charges de Conception'!B13&'Étape 3 Charges de Conception'!C13,IFERROR(IF(INDEX('HP Calcs'!B26:B42,MATCH('HP Calcs'!J18,'HP Calcs'!A26:A42,1))=\"-\",\"\",\"@ \"&'Étape 3 Charges de Conception'!B13&'Étape 3 Charges de Conception'!C13),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(L37=\"Oui\",\"@ \"&'Étape 3 Charges de Conception'!B13&'Étape 3 Charges de Conception'!C13,IFERROR(IF(INDEX('HP Calcs'!B48:B64,MATCH('HP Calcs'!J18,'HP Calcs'!A48:A64,1))=\"-\",\"\",\"@ \"&'Étape 3 Charges de Conception'!B13&'Étape 3 Charges de Conception'!C13),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(B37=\"Oui\",\"@ \"&'Étape 3 Charges de Conception'!B13&'Étape 3 Charges de Conception'!C13,IFERROR(IF(INDEX('HP Calcs'!B70:B86,MATCH('HP Calcs'!J18,'HP Calcs'!A70:A86,1))=\"-\",\"\",\"@ \"&'Étape 3 Charges de Conception'!B13&'Étape 3 Charges de Conception'!C13),\"\"))","v":""}]
["Thermopompe #1",null,null,null,null,"Thermopompe #2",null,null,null,null,"Thermopompe #3",null,null,null,null,"Thermopompe #4"]
["Thermopompe #1",null,null,null,null,"Thermopompe #2",null,null,null,null,"Thermopompe #3",null,null,null,null,"Thermopompe #4"]
["Modèle",null,null,null,null,"Modèle",null,null,null,null,"Modèle",null,null,null,null,"Modèle"]
["Niveau de bruit",null,"dB(A)",null,null,"Niveau de bruit",null,"dB(A)",null,null,"Niveau de bruit",null,"dB(A)",null,null,"Niveau de bruit",null,"dB(A)"]
["Débit d'air maximum nominal",null,"CFM",null,null,"Débit d'air maximum nominal",null,"CFM",null,null,"Débit d'air maximum nominal",null,"CFM",null,null,"Débit d'air maximum nominal",null,"CFM"]
["Type de saisie de données",{"$f":"IF(OR(B32=0,ISBLANK(B32),B33=0,ISBLANK(B33)),\"Courbe représentative\",\"Courbe saisie par l'utilisateur\")","v":"Courbe saisie par l'utilisateur"},null,null,null,"Type de saisie de données",{"$f":"IF(OR(G32=0,ISBLANK(G32),G33=0,ISBLANK(G33)),\"Courbe représentative\",\"Courbe saisie par l'utilisateur\")","v":"Courbe saisie par l'utilisateur"},null,null,null,"Type de saisie de données",{"$f":"IF(OR(L32=0,ISBLANK(L32),L33=0,ISBLANK(L33)),\"Courbe représentative\",\"Courbe saisie par l'utilisateur\")","v":"Courbe saisie par l'utilisateur"},null,null,null,"Type de saisie de données",{"$f":"IF(OR(Q32=0,ISBLANK(Q32),Q33=0,ISBLANK(Q33)),\"Courbe représentative\",\"Courbe saisie par l'utilisateur\")","v":"Courbe saisie par l'utilisateur"}]
["Intégration de thermopompe",{"$f":"IF('Étape 1 Configuration de TP-Air'!B6='Étape 1 Configuration de TP-Air'!T2,\"Conduit Central\",IF('Étape 1 Configuration de TP-Air'!B6='Étape 1 Configuration de TP-Air'!T3,\"Sans conduit, une seule zone\",IF('Étape 1 Configuration de TP-Air'!B6='Étape 1 Configuration de TP-Air'!T4,\"Sans conduit, Plusieurs zones\",IF('Étape 1 Configuration de TP-Air'!B6='Étape 1 Configuration de TP-Air'!T5,\"Mini-bibloc avec conduit\",\"\"))))","v":"Conduit Central"},null,null,null,"Intégration de thermopompe",{"$f":"IF('Étape 1 Configuration de TP-Air'!B6='Étape 1 Configuration de TP-Air'!T2,\"Conduit Central\",IF('Étape 1 Configuration de TP-Air'!B6='Étape 1 Configuration de TP-Air'!T3,\"Sans conduit, une seule zone\",IF('Étape 1 Configuration de TP-Air'!B6='Étape 1 Configuration de TP-Air'!T4,\"Sans conduit, Plusieurs zones\",IF('Étape 1 Configuration de TP-Air'!B6='Étape 1 Configuration de TP-Air'!T5,\"Mini-bibloc avec conduit\",\"\"))))","v":"Conduit Central"},null,null,null,"Intégration de thermopompe",{"$f":"IF('Étape 1 Configuration de TP-Air'!B6='Étape 1 Configuration de TP-Air'!T2,\"Conduit Central\",IF('Étape 1 Configuration de TP-Air'!B6='Étape 1 Configuration de TP-Air'!T3,\"Sans conduit, une seule zone\",IF('Étape 1 Configuration de TP-Air'!B6='Étape 1 Configuration de TP-Air'!T4,\"Sans conduit, Plusieurs zones\",IF('Étape 1 Configuration de TP-Air'!B6='Étape 1 Configuration de TP-Air'!T5,\"Mini-bibloc avec conduit\",\"\"))))","v":"Conduit Central"},null,null,null,"Intégration de thermopompe",{"$f":"IF('Étape 1 Configuration de TP-Air'!B6='Étape 1 Configuration de TP-Air'!T2,\"Conduit Central\",IF('Étape 1 Configuration de TP-Air'!B6='Étape 1 Configuration de TP-Air'!T3,\"Sans conduit, une seule zone\",IF('Étape 1 Configuration de TP-Air'!B6='Étape 1 Configuration de TP-Air'!T4,\"Sans conduit, Plusieurs zones\",IF('Étape 1 Configuration de TP-Air'!B6='Étape 1 Configuration de TP-Air'!T5,\"Mini-bibloc avec conduit\",\"\"))))","v":"Conduit Central"}]
["Type de thermopompe","Monoétagé",null,null,null,"Type de thermopompe","Deux étages",null,null,null,"Type de thermopompe","Variable",null,null,null,"Type de thermopompe","Variable"]
[{"$f":"IF(OR(B26=\"Deux étages\",B26=\"Variable\",B26=\"Variable (ordinaire)\",B26=\"Variable (climat froid)\"),\"Condition nominale : Étage supérieur/inférieur\",\"\")","v":""},"Étage Supérieur",null,null,null,{"$f":"IF(OR(G26=\"Deux étages\",G26=\"Variable\",G26=\"Variable (ordinaire)\",G26=\"Variable (climat froid)\"),\"Condition nominale : Étage supérieur/inférieur\",\"\")","v":"Condition nominale : Étage supérieur/inférieur"},"Étage Supérieur",null,null,null,{"$f":"IF(OR(L26=\"Deux étages\",L26=\"Variable\",L26=\"Variable (ordinaire)\",L26=\"Variable (climat froid)\"),\"Condition nominale : Étage supérieur/inférieur\",\"\")","v":"Condition nominale : Étage supérieur/inférieur"},"Étage Supérieur",null,null,null,{"$f":"IF(OR(Q26=\"Deux étages\",Q26=\"Variable\",Q26=\"Variable (ordinaire)\",Q26=\"Variable (climat froid)\"),\"Condition nominale : Étage supérieur/inférieur\",\"\")","v":"Condition nominale : Étage supérieur/inférieur"},"Étage Inférieur"]
["Option de dimensionnement ",{"$f":"IF('Étape 4 Dimensionnement '!B6='Étape 4 Dimensionnement '!T2,\"A\",IF('Étape 4 Dimensionnement '!B6:F6='Étape 4 Dimensionnement '!T3,\"B\",IF('Étape 4 Dimensionnement '!B6:F6='Étape 4 Dimensionnement '!T4,\"C\",IF('Étape 4 Dimensionnement '!B6:F6='Étape 4 Dimensionnement '!T5,\"D\",\"\"))))","v":"C"},null,null,null,"Option de dimensionnement ",{"$f":"IF('Étape 4 Dimensionnement '!B6='Étape 4 Dimensionnement '!T2,\"A\",IF('Étape 4 Dimensionnement '!B6='Étape 4 Dimensionnement '!T3,\"B\",IF('Étape 4 Dimensionnement '!B6='Étape 4 Dimensionnement '!T4,\"C\",IF('Étape 4 Dimensionnement '!B6='Étape 4 Dimensionnement '!T5,\"D\",\"\"))))","v":"C"},null,null,null,"Option de dimensionnement ",{"$f":"IF('Étape 4 Dimensionnement '!B6='Étape 4 Dimensionnement '!T2,\"A\",IF('Étape 4 Dimensionnement '!B6='Étape 4 Dimensionnement '!T3,\"B\",IF('Étape 4 Dimensionnement '!B6='Étape 4 Dimensionnement '!T4,\"C\",IF('Étape 4 Dimensionnement '!B6='Étape 4 Dimensionnement '!T5,\"D\",\"\"))))","v":"C"},null,null,null,"Option de dimensionnement ",{"$f":"IF('Étape 4 Dimensionnement '!B6='Étape 4 Dimensionnement '!T2,\"A\",IF('Étape 4 Dimensionnement '!B6='Étape 4 Dimensionnement '!T3,\"B\",IF('Étape 4 Dimensionnement '!B6='Étape 4 Dimensionnement '!T4,\"C\",IF('Étape 4 Dimensionnement '!B6='Étape 4 Dimensionnement '!T5,\"D\",\"\"))))","v":"C"}]
["Puissance/COP de chauffage","COP",null,null,null,"Puissance/COP de chauffage","COP",null,null,null,"Puissance/COP de chauffage","COP",null,null,null,"Puissance/COP de chauffage","COP"]
["Capacité de chauffage",24000,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"kW\",\"BTU/h\")","v":"BTU/h"},{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"@ 8.3C\",\"@ 47F\")","v":"@ 47F"},null,"Capacité de chauffage",36000,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"kW\",\"BTU/h\")","v":"BTU/h"},{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"@ 8.3C\",\"@ 47F\")","v":"@ 47F"},null,"Capacité de chauffage",48000,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"kW\",\"BTU/h\")","v":"BTU/h"},{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"@ 8.3C\",\"@ 47F\")","v":"@ 47F"},null,"Capacité de chauffage",20000,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"kW\",\"BTU/h\")","v":"BTU/h"},{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"@ 8.3C\",\"@ 47F\")","v":"@ 47F"}]
[{"$f":"IF(B29=\"Puissance\",\"Puissance de chauffage\",\"COP de chauffage\")","v":"COP de chauffage"},3.2,{"$f":"IF(B29=\"Puissance\",\"kW\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(D30=\"\",\"\",D30)","v":"@ 47F"},null,{"$f":"IF(G29=\"Puissance\",\"Puissance de chauffage\",\"COP de chauffage\")","v":"COP de chauffage"},3.1,{"$f":"IF(G29=\"Puissance\",\"kW\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(I30=\"\",\"\",I30)","v":"@ 47F"},null,{"$f":"IF(L29=\"Puissance\",\"Puissance de chauffage\",\"COP de chauffage\")","v":"COP de chauffage"},3.5,{"$f":"IF(L29=\"Puissance\",\"kW\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(N30=\"\",\"\",N30)","v":"@ 47F"},null,{"$f":"IF(Q29=\"Puissance\",\"Puissance de chauffage\",\"COP de chauffage\")","v":"COP de chauffage"},3,{"$f":"IF(Q29=\"Puissance\",\"kW\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(S30=\"\",\"\",S30)","v":"@ 47F"},null,null,null,null,"X-axis","Y-axis"]
["Capacité de chauffage",24000,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"kW\",\"BTU/h\")","v":"BTU/h"},{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"@ -8.3C\",\"@ 17F\")","v":"@ 17F"},null,"Capacité de chauffage",36000,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"kW\",\"BTU/h\")","v":"BTU/h"},{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"@ -8.3C\",\"@ 17F\")","v":"@ 17F"},null,"Capacité de chauffage",48000,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"kW\",\"BTU/h\")","v":"BTU/h"},{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"@ -8.3C\",\"@ 17F\")","v":"@ 17F"},null,"Capacité de chauffage",20000,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"kW\",\"BTU/h\")","v":"BTU/h"},{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"@ -8.3C\",\"@ 17F\")","v":"@ 17F"},null,null,null,"Max",{"$f":"'Design Load Calcs'!O12","v":110},{"$f":"CEILING(MAX('Étape 3 Charges de Conception'!B12,'HP Calcs'!D86,'HP Calcs'!D64,'HP Calcs'!D42,'HP Calcs'!D20),10000)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$f":"IF(B29=\"Puissance\",\"Puissance de chauffage\",\"COP de chauffage\")","v":"COP de chauffage"},2.1,{"$f":"IF(B29=\"Puissance\",\"kW\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(D32=\"\",\"\",D32)","v":"@ 17F"},null,{"$f":"IF(G29=\"Puissance\",\"Puissance de chauffage\",\"COP de chauffage\")","v":"COP de chauffage"},2.5499999999999998,{"$f":"H31","v":""},{"$f":"IF(I32=\"\",\"\",I32)","v":"@ 17F"},null,{"$f":"IF(L29=\"Puissance\",\"Puissance de chauffage\",\"COP de chauffage\")","v":"COP de chauffage"},3.2,{"$f":"M31","v":""},{"$f":"IF(N32=\"\",\"\",N32)","v":"@ 17F"},null,{"$f":"IF(Q29=\"Puissance\",\"Puissance de chauffage\",\"COP de chauffage\")","v":"COP de chauffage"},2.1,{"$f":"R31","v":""},{"$f":"IF(S32=\"\",\"\",S32)","v":"@ 17F"},null,null,null,"Min",{"$f":"'Design Load Calcs'!O6","v":-20},0]
["Puissance/EER de refroidissement","EER",null,null,null,"Puissance/EER de refroidissement","EER",null,null,null,"Puissance/EER de refroidissement","EER",null,null,null,"Puissance/EER de refroidissement","EER",null,null,null,null,null,"MajorUnit",10,{"$f":"IF(NOT('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\"),10000,2)","v":10000}]
["Capacité de refroidissement",24000,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"kW\",\"BTU/h\")","v":"BTU/h"},{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"@ 35C\",\"@ 95F\")","v":"@ 95F"}," thermomètre sec","Capacité de refroidissement",36000,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"kW\",\"BTU/h\")","v":"BTU/h"},{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"@ 35C\",\"@ 95F\")","v":"@ 95F"}," thermomètre sec","Capacité de refroidissement",48000,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"kW\",\"BTU/h\")","v":"BTU/h"},{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"@ 35C\",\"@ 95F\")","v":"@ 95F"}," thermomètre sec","Capacité de refroidissement",20000,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"kW\",\"BTU/h\")","v":"BTU/h"},{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"@ 35C\",\"@ 95F\")","v":"@ 95F"}," thermomètre sec"]
[{"$f":"IF(B34=\"Puissance\",\"Puissance de refroidissement\",\"EER de refroidissement\")","v":"EER de refroidissement"},13,{"$f":"IF(B34=\"Puissance\",\"kW\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(D35=\"\",\"\",D35)","v":"@ 95F"}," thermomètre sec",{"$f":"IF(G34=\"Puissance\",\"Puissance de refroidissement\",\"EER de refroidissement\")","v":"EER de refroidissement"},23,{"$f":"IF(G34=\"Puissance\",\"kW\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(I35=\"\",\"\",I35)","v":"@ 95F"}," thermomètre sec",{"$f":"IF(L34=\"Puissance\",\"Puissance de refroidissement\",\"EER de refroidissement\")","v":"EER de refroidissement"},23,{"$f":"IF(L34=\"Puissance\",\"kW\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(N35=\"\",\"\",N35)","v":"@ 95F"}," thermomètre sec",{"$f":"IF(Q34=\"Puissance\",\"Puissance de refroidissement\",\"EER de refroidissement\")","v":"EER de refroidissement"},2,{"$f":"IF(Q34=\"Puissance\",\"kW\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(S35=\"\",\"\",S35)","v":"@ 95F"}," thermomètre sec",null,null,null,"X-axis","Y-axis"]
["HP Low Temp Cut-off",32,null,null,null,"HP Low Temp Cut-off",32,null,null,null,"HP Low Temp Cut-off",32,null,null,null,"HP Low Temp Cut-off",32,null,null,null,null,null,"Max",null,{"$f":"CEILING(MAX('Étape 3 Charges de Conception'!#REF!,'HP Calcs'!D91,'HP Calcs'!D69,'HP Calcs'!D47,'HP Calcs'!D25),10000)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[{"$f":"IF(OR(B37=\"Non\",B37=\"Pas Certain\"),\"\",\"Limite de basse température\")","v":"Limite de basse température"},-13,null,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",\"C\",\"F\")","v":"F"},null,{"$f":"IF(OR(G37=\"Non\",G37=\"Pas Certain\"),\"\",\"Limite de basse température\")","v":"Limite de basse température"},-13,null,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",\"C\",\"F\")","v":"F"},null,{"$f":"IF(OR(L37=\"Non\",L37=\"Pas Certain\"),\"\",\"Limite de basse température\")","v":"Limite de basse température"},-13,null,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",\"C\",\"F\")","v":"F"},null,{"$f":"IF(OR(Q37=\"Non\",Q37=\"Pas Certain\"),\"\",\"Limite de basse température\")","v":"Limite de basse température"},-13,null,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",\"C\",\"F\")","v":"F"},null,null,null,"Min",{"$f":"FLOOR('Load %s'!B11,10)","v":-10},0]
[{"$f":"B26","v":"Monoétagé"},null,null,null,null,{"$f":"G26","v":"Deux étages"},null,null,null,null,{"$f":"L26","v":"Variable"},null,null,null,null,{"$f":"Q26","v":"Variable"},null,null,null,null,null,null,"MajorUnit",10,{"$f":"Y34","v":10000}]
["Points de données supplémentaires",null,null,null,null,"Points de données supplémentaires",null,null,null,null,"Points de données supplémentaires",null,null,null,null,"Points de données supplémentaires"]
[{"$f":"\"Nombre de points supérieurs à \"&IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"8.3C\",\"47F\")","v":"Nombre de points supérieurs à 47F"},0,"Limite de 5",null,null,{"$f":"\"Nombre de points supérieurs à \"&IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"8.3C\",\"47F\")","v":"Nombre de points supérieurs à 47F"},0,{"$f":"IF(F41=\" \",\" \",\"Limite de 5\")","v":"Limite de 5"},null,null,{"$f":"\"Nombre de points supérieurs à \"&IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"8.3C\",\"47F\")","v":"Nombre de points supérieurs à 47F"},0,"Limite de 5",null,null,{"$f":"\"Nombre de points supérieurs à \"&IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"8.3C\",\"47F\")","v":"Nombre de points supérieurs à 47F"},0,"Limite de 5"]
[{"$f":"\"Nombre de points entre \"&IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"8.3C\",\"47F\")&\" and \"&IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"-8.3C\",\"17F\")","v":"Nombre de points entre 47F and 17F"},0,"Limite de 5",null,null,{"$f":"\"Nombre de points entre \"&IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"8.3C\",\"47F\")&\" and \"&IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"-8.3C\",\"17F\")","v":"Nombre de points entre 47F and 17F"},0,"Limite de 5",null,null,{"$f":"\"Nombre de points entre \"&IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"8.3C\",\"47F\")&\" and \"&IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"-8.3C\",\"17F\")","v":"Nombre de points entre 47F and 17F"},0,"Limite de 5",null,null,{"$f":"\"Nombre de points entre \"&IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"8.3C\",\"47F\")&\" and \"&IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"-8.3C\",\"17F\")","v":"Nombre de points entre 47F and 17F"},0,"Limite de 5"]
[{"$f":"\"Nombre de points inférieurs à \"&IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"-8.3C\",\"17F\")","v":"Nombre de points inférieurs à 17F"},0,"Limite de 5",null,null,{"$f":"\"Nombre de points inférieurs à \"&IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"-8.3C\",\"17F\")","v":"Nombre de points inférieurs à 17F"},0,"Limite de 5",null,null,{"$f":"\"Nombre de points inférieurs à \"&IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"-8.3C\",\"17F\")","v":"Nombre de points inférieurs à 17F"},0,"Limite de 5",null,null,{"$f":"\"Nombre de points inférieurs à \"&IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"-8.3C\",\"17F\")","v":"Nombre de points inférieurs à 17F"},0,"Limite de 5",null,null,null,null,{"$f":"\"@ \"&ROUND('Étape 3 Charges de Conception'!B15,0)&'Étape 3 Charges de Conception'!C13","v":"@ 86F"}]
[{"$f":"\"Nombre de points supérieurs à \"&IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"35C\",\"95F\")","v":"Nombre de points supérieurs à 95F"},0,"Limite de 5",null,null,{"$f":"\"Nombre de points supérieurs à \"&IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"35C\",\"95F\")","v":"Nombre de points supérieurs à 95F"},0,"Limite de 5",null,null,{"$f":"\"Nombre de points supérieurs à \"&IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"35C\",\"95F\")","v":"Nombre de points supérieurs à 95F"},0,"Limite de 5",null,null,{"$f":"\"Nombre de points supérieurs à \"&IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"35C\",\"95F\")","v":"Nombre de points supérieurs à 95F"},0,"Limite de 5",null,null,null,null,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"@ 35C\",\"@ 95F\")","v":"@ 95F"}]
[{"$f":"\"Nombre de points inférieurs à \"&IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"35C\",\"95F\")","v":"Nombre de points inférieurs à 95F"},0,"Limite de 5",null,null,{"$f":"\"Nombre de points inférieurs à \"&IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"35C\",\"95F\")","v":"Nombre de points inférieurs à 95F"},0,"Limite de 5",null,null,{"$f":"\"Nombre de points inférieurs à \"&IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"35C\",\"95F\")","v":"Nombre de points inférieurs à 95F"},0,"Limite de 5",null,null,{"$f":"\"Nombre de points inférieurs à \"&IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"35C\",\"95F\")","v":"Nombre de points inférieurs à 95F"},0,"Limite de 5"]
[{"$f":"IF(B24=\"Courbe représentative\",\"\",\"Chauffage : COP ou puissance?\")","v":"Chauffage : COP ou puissance?"},"COP",null,null,null,{"$f":"IF(G24=\"Courbe représentative\",\"\",\"Chauffage : COP ou puissance?\")","v":"Chauffage : COP ou puissance?"},"COP",null,null,null,{"$f":"IF(L24=\"Courbe représentative\",\"\",\"Chauffage : COP ou puissance?\")","v":"Chauffage : COP ou puissance?"},"COP",null,null,null,{"$f":"IF(Q24=\"Courbe représentative\",\"\",\"Chauffage : COP ou puissance?\")","v":"Chauffage : COP ou puissance?"},"Puissance",null,null,null,null,null,"Courbe saisie par l'utilisateur"]
[{"$f":"IF(B24=\"Courbe représentative\",\"\",\"Refroidissement : EER ou puissance?\")","v":"Refroidissement : EER ou puissance?"},"EER",null,null,null,{"$f":"IF(G24=\"Courbe représentative\",\"\",\"Refroidissement : EER ou puissance?\")","v":"Refroidissement : EER ou puissance?"},"EER",null,null,null,{"$f":"IF(L24=\"Courbe représentative\",\"\",\"Refroidissement : EER ou puissance?\")","v":"Refroidissement : EER ou puissance?"},"EER",null,null,null,{"$f":"IF(Q24=\"Courbe représentative\",\"\",\"Refroidissement : EER ou puissance?\")","v":"Refroidissement : EER ou puissance?"},"EER"]
[]
["Chauffage",null,null,null,null,"Chauffage",null,null,null,null,"Chauffage",null,null,null,null,"Chauffage"]
["Température","Capacité de chauffage ","Puissance de chauffage","COP de chauffage (-)",null,"Température","Capacité de chauffage","Puissance de chauffage","COP de chauffage (-)",null,"Température","Capacité de chauffage","Puissance de chauffage","COP de chauffage (-)",null,"Température","Capacité de chauffage","Puissance de chauffage","COP de chauffage (-)",null,null,null,"Courbe représentative"]
[47,24000,2.2000000000000002,3.2,1,47,36000,3.4,3.1,1,47,48000,4.0199999999999996,3.5,1,47,20000,1.9538882375928097,3,1]
[17,24000,3.35,2.1,2,17,36000,4.1399999999999997,2.5499999999999998,2,17,48000,4.4000000000000004,3.2,2,17,20000,2.7912689108468709,2.1,2]
[null,null,null,null,3,null,null,null,null,3,null,null,null,null,3,null,null,null,null,3,null,null,"Oui"]
[null,null,null,null,4,null,null,null,null,4,null,null,null,null,4,null,null,null,null,4,null,null,"Non"]
[null,null,null,null,5,null,null,null,null,5,null,null,null,null,5,null,null,null,null,5,null,null,"Pas Certain"]
[null,null,null,null,6,null,null,null,null,6,null,null,null,null,6,null,null,null,null,6]
[null,null,null,null,7,null,null,null,null,7,null,null,null,null,7,null,null,null,null,7,null,null,"Puissance"]
[null,null,null,null,8,null,null,null,null,8,null,null,null,null,8,null,null,null,null,8,null,null,"COP"]
[null,null,null,null,9,null,null,null,null,9,null,null,null,null,9,null,null,null,null,9]
[null,null,null,null,10,null,null,null,null,10,null,null,null,null,10,null,null,null,null,10]
[null,null,null,null,11,null,null,null,null,11,null,null,null,null,11,null,null,null,null,11,null,null,"EER"]
[null,null,null,null,12,null,null,null,null,12,null,null,null,null,12,null,null,null,null,12,null,null,"Puissance"]
[null,null,null,null,13,null,null,null,null,13,null,null,null,null,13,null,null,null,null,13]
[null,null,null,null,14,null,null,null,null,14,null,null,null,null,14,null,null,null,null,14,null,null,"COP"]
[null,null,null,null,15,null,null,null,null,15,null,null,null,null,15,null,null,null,null,15,null,null,"Puissance"]
[null,null,null,null,16,null,null,null,null,16,null,null,null,null,16,null,null,null,null,16]
[null,null,null,null,17,null,null,null,null,17,null,null,null,null,17,-22,12400,1.81,2.0099999999999998,17]
["Refroidissement",null,null,null,null,"Refroidissement",null,null,null,null,"Refroidissement",null,null,null,null,"Refroidissement"]
["Température","Capacité de refroidissement totale","Puissance de refroidissement","EER de refroidissement (-)",null,"Température","Capacité de refroidissement totale","Puissance de refroidissement","EER de refroidissement (-)",null,"Température","Capacité de refroidissement totale","Puissance de refroidissement","EER de refroidissement (-)",null,"Température","Capacité de refroidissement totale","Puissance de refroidissement","EER de refroidissement (-)"]
[95,24000,1.8461538461538463,13,1,95,36000,1.5652173913043479,23,1,95,48000,2.0869565217391304,23,1,95,20000,10,2,1,null,null,"Oui"]
[null,null,null,null,2,null,null,null,null,2,null,null,null,null,2,null,null,null,null,2,null,null,"Non"]
[null,null,null,null,3,null,null,null,null,3,null,null,null,null,3,null,null,null,null,3,null,null,"Pas Certain"]
[null,null,null,null,4,null,null,null,null,4,null,null,null,null,4,null,null,null,null,4]
[null,null,null,null,5,null,null,null,null,5,null,null,null,null,5,null,null,null,null,5]
[null,null,null,null,6,null,null,null,null,6,null,null,null,null,6,null,null,null,null,6]
[null,null,null,null,7,null,null,null,null,7,null,null,null,null,7,null,null,null,null,7]
[null,null,null,null,8,null,null,null,null,8,null,null,null,null,8,null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,9,null,null,null,null,9,null,null,null,null,9,null,null,null,null,9]
[null,null,null,null,10,null,null,null,null,10,null,null,null,null,10,null,null,null,null,10]
[null,null,null,null,11,null,null,null,null,11,null,null,null,null,11,null,null,null,null,11]
[null,null,null,null,12,null,null,null,null,12,null,null,null,null,12,null,null,null,null,12]
[null,null,null,null,13,null,null,null,null,13,null,null,null,null,13,null,null,null,null,13]
[null,null,null,null,14,null,null,null,null,14,null,null,null,null,14,null,null,null,null,14]
["Outputs"]
["Données de conception de l'étape 5"]
[null,"Charges de conception (Étape 3) ",null,null,"Option de dimensionnement (Étape 4)",null,"Thermopompe sélectionnée : Étages; capacité de chauffage; capacité de refroidissement (Étape 5)",null,null,null,"Limite de température de la thermopompe","Production de froid à la température de conception (% de conception)",null,"Température du point d'équilibre thermique (t-TPE)",null,"Fraction de chauffage au-dessus de la t-TPE "]
["Thermopompe #1",{"$f":"IF('Étape 3 Charges de Conception'!B11='Étape 3 Charges de Conception'!T8, \"Chauffage: \"&ROUND('Design Load Calcs'!B23,IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",1,-2))&\" \"&'Étape 3 Charges de Conception'!C12&\" à \"&'Étape 3 Charges de Conception'!B13&'Étape 3 Charges de Conception'!C13&\"\nRefroidissement: \"&ROUND('Design Load Calcs'!B25,IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",1,-2))&\" \"&'Étape 3 Charges de Conception'!C14&\" à \"&'Étape 3 Charges de Conception'!B15&'Étape 3 Charges de Conception'!C15, \"Chauffage: \"&ROUND('Design Load Calcs'!B23,IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",1,-2))&\" \"&'Étape 3 Charges de Conception'!C12&\" à \"&'Étape 3 Charges de Conception'!B13&'Étape 3 Charges de Conception'!C13&\"\nRefroidissement: \"&ROUND('Design Load Calcs'!B25,IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",1,-2))&\" \"&'Étape 3 Charges de Conception'!C14&\" à \"&'Étape 3 Charges de Conception'!B15&'Étape 3 Charges de Conception'!C15)","v":"Chauffage: 10000 BTU/h à -11F\nRefroidissement: 10000 BTU/h à 86F"},null,null,{"$f":"'Étape 4 Dimensionnement '!B6","v":"Option C: Accent sur le chauffage "},null,{"$f":"B26&\";  \n\"&B30&\" \"&C30&\";  \n\"&B35&\" \"&C35","v":"Monoétagé;  \n24000 BTU/h;  \n24000 BTU/h"},null,null,null,{"$f":"ROUND(IF(AND(OR(B37=\"Non\",B37=\"Pas Certain\"),B24=\"Courbe représentative\"),'Control Strategy Calcs'!U4,IF(AND(OR(B37=\"Non\",B37=\"Pas Certain\"),B24=\"Courbe saisie par l'utilisateur\"),MIN(A51:A66),B38)),0)&'Étape 3 Charges de Conception'!C13","v":"-13F"},{"$f":"ROUND(IF(B24=\"Courbe représentative\",'HP Calcs'!H16,'HP1'!J18),IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",1,-2))&\" \"&C30&\" \n(\"&ROUND(IF(B24=\"Courbe représentative\",'HP Calcs'!H18,'HP1'!J21),2)*100&\"%)\"","v":"24000 BTU/h \n(240%)"},null,{"$f":"IFERROR(ROUND(IF(B24=\"Courbe représentative\",'HP Calcs'!X4,'HP1'!L7),0)&'Étape 3 Charges de Conception'!C13,\"Aucun\")","v":"Aucun"},null,{"$f":"IF(OR(N87=\"None. Heat pump capacity > heating load\",IFERROR(ROUND(IF(B24=\"Courbe représentative\",'HP Calcs'!X4,'HP1'!L7),0)&'Étape 3 Charges de Conception'!C13,\"None. Heat pump capacity > heating load\")=\"None. Heat pump capacity > heating load\"),\"100%\",IF(IF(B24=\"Courbe représentative\",'HP Calcs'!X4,'HP1'!L7)<'Étape 3 Charges de Conception'!B13,\"100%\",ROUND(IF(B24=\"Courbe représentative\",'HP Calcs'!Z4,'HP1'!L8),2)*100&\"%\"))","v":"100%"}]
["Thermopompe #2",{"$f":"IF('Étape 3 Charges de Conception'!B11='Étape 3 Charges de Conception'!T8,\"Chauffage: \"&ROUND('Design Load Calcs'!B23,IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",1,-2))&\" \"&'Étape 3 Charges de Conception'!C12&\" à \"&'Étape 3 Charges de Conception'!B13&'Étape 3 Charges de Conception'!C13&\"\nRefroidissement: \"&ROUND('Design Load Calcs'!B25,IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",1,-2))&\" \"&'Étape 3 Charges de Conception'!C14&\" à \"&'Étape 3 Charges de Conception'!B15&'Étape 3 Charges de Conception'!C15, \"Chauffage: \"&ROUND('Design Load Calcs'!B23,IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",1,-2))&\" \"&'Étape 3 Charges de Conception'!C12&\" à \"&'Étape 3 Charges de Conception'!B13&'Étape 3 Charges de Conception'!C13&\"\nRefroidissement: \"&ROUND('Design Load Calcs'!B25,IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",1,-2))&\" \"&'Étape 3 Charges de Conception'!C14&\" à \"&'Étape 3 Charges de Conception'!B15&'Étape 3 Charges de Conception'!C15)","v":"Chauffage: 10000 BTU/h à -11F\nRefroidissement: 10000 BTU/h à 86F"},null,null,{"$f":"'Étape 4 Dimensionnement '!B6","v":"Option C: Accent sur le chauffage "},null,{"$f":"G26&\";  \n\"&G30&\" \"&C30&\";  \n\"&G35&\" \"&C35","v":"Deux étages;  \n36000 BTU/h;  \n36000 BTU/h"},null,null,null,{"$f":"ROUND(IF(AND(OR(G37=\"Non\",G37=\"Pas Certain\"),G24=\"Courbe représentative\"),'Control Strategy Calcs'!U6,IF(AND(OR(G37=\"Non\",G37=\"Pas Certain\"),G24=\"Courbe saisie par l'utilisateur\"),MIN(F51:F66),G38)),0)&'Étape 3 Charges de Conception'!C13","v":"-13F"},{"$f":"ROUND(IF(G24=\"Courbe représentative\",'HP Calcs'!H38,'HP2'!J18),IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",1,-2))&\" \"&C30&\" \n(\"&ROUND(IF(G24=\"Courbe représentative\",'HP Calcs'!H40,'HP2'!J21),2)*100&\"%)\"","v":"36000 BTU/h \n(360%)"},null,{"$f":"IFERROR(ROUND(IF(G24=\"Courbe représentative\",'HP Calcs'!X26,'HP2'!L7),0)&'Étape 3 Charges de Conception'!C13,\"Aucun\")","v":"Aucun"},null,{"$f":"IF(OR(N88=\"None. Heat pump capacity > heating load\",IFERROR(ROUND(IF(G24=\"Courbe représentative\",'HP Calcs'!X26,'HP2'!L7),0)&'Étape 3 Charges de Conception'!C13,\"None. Heat pump capacity > heating load\")=\"None. Heat pump capacity > heating load\"),\"100%\",IF(IF(G24=\"Courbe représentative\",'HP Calcs'!X26,'HP2'!L7)<'Étape 3 Charges de Conception'!B13,\"100%\",ROUND(IF(G24=\"Courbe représentative\",'HP Calcs'!Z26,'HP2'!L8),2)*100&\"%\"))","v":"100%"}]
["Thermopompe #3",{"$f":"IF('Étape 3 Charges de Conception'!B11='Étape 3 Charges de Conception'!T8,  \"Chauffage: \"&ROUND('Design Load Calcs'!B23,IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",1,-2))&\" \"&'Étape 3 Charges de Conception'!C12&\" à \"&'Étape 3 Charges de Conception'!B13&'Étape 3 Charges de Conception'!C13&\"\nRefroidissement: \"&ROUND('Design Load Calcs'!B25,IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",1,-2))&\" \"&'Étape 3 Charges de Conception'!C14&\" à \"&'Étape 3 Charges de Conception'!B15&'Étape 3 Charges de Conception'!C15, \"Chauffage: \"&ROUND('Design Load Calcs'!B23,IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",1,-2))&\" \"&'Étape 3 Charges de Conception'!C12&\" à \"&'Étape 3 Charges de Conception'!B13&'Étape 3 Charges de Conception'!C13&\"\nRefroidissement: \"&ROUND('Design Load Calcs'!B25,IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",1,-2))&\" \"&'Étape 3 Charges de Conception'!C14&\" à \"&'Étape 3 Charges de Conception'!B15&'Étape 3 Charges de Conception'!C15)","v":"Chauffage: 10000 BTU/h à -11F\nRefroidissement: 10000 BTU/h à 86F"},null,null,{"$f":"'Étape 4 Dimensionnement '!B6","v":"Option C: Accent sur le chauffage "},null,{"$f":"L26&\";  \n\"&L30&\" \"&C30&\";  \n\"&L35&\" \"&C35","v":"Variable;  \n48000 BTU/h;  \n48000 BTU/h"},null,null,null,{"$f":"ROUND(IF(AND(OR(L37=\"Non\",L37=\"Pas Certain\"),L24=\"Courbe représentative\"),'Control Strategy Calcs'!U8,IF(AND(OR(L37=\"Non\",L37=\"Pas Certain\"),L24=\"Courbe saisie par l'utilisateur\"),MIN(K51:K66),L38)),0)&'Étape 3 Charges de Conception'!C13","v":"-13F"},{"$f":"ROUND(IF(L24=\"Courbe représentative\",'HP Calcs'!H60,'HP3'!J18),IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",1,-2))&\" \"&C30&\" \n(\"&ROUND(IF(L24=\"Courbe représentative\",'HP Calcs'!H62,'HP3'!J21),2)*100&\"%)\"","v":"48000 BTU/h \n(480%)"},null,{"$f":"IFERROR(ROUND(IF(L24=\"Courbe représentative\",'HP Calcs'!X48,'HP3'!L7),0)&'Étape 3 Charges de Conception'!C13,\"Aucun\")","v":"Aucun"},null,{"$f":"IF(OR(N89=\"None. Heat pump capacity > heating load\",IFERROR(ROUND(IF(L24=\"Courbe représentative\",'HP Calcs'!X48,'HP3'!L7),0)&'Étape 3 Charges de Conception'!C13,\"None. Heat pump capacity > heating load\")=\"None. Heat pump capacity > heating load\"),\"100%\",IF(IF(L24=\"Courbe représentative\",'HP Calcs'!X48,'HP3'!L7)<'Étape 3 Charges de Conception'!B13,\"100%\",ROUND(IF(L24=\"Courbe représentative\",'HP Calcs'!Z48,'HP3'!L8),2)*100&\"%\"))","v":"100%"}]
["Thermopompe #4",{"$f":"IF('Étape 3 Charges de Conception'!B11='Étape 3 Charges de Conception'!T8, \"Chauffage: \"&ROUND('Design Load Calcs'!B23,IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",1,-2))&\" \"&'Étape 3 Charges de Conception'!C12&\" à \"&'Étape 3 Charges de Conception'!B13&'Étape 3 Charges de Conception'!C13&\"\nRefroidissement: \"&ROUND('Design Load Calcs'!B25,IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",1,-2))&\" \"&'Étape 3 Charges de Conception'!C14&\" à \"&'Étape 3 Charges de Conception'!B15&'Étape 3 Charges de Conception'!C15, \"Chauffage: \"&ROUND('Design Load Calcs'!B23,IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",1,-2))&\" \"&'Étape 3 Charges de Conception'!C12&\" à \"&'Étape 3 Charges de Conception'!B13&'Étape 3 Charges de Conception'!C13&\"\nRefroidissement: \"&ROUND('Design Load Calcs'!B25,IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",1,-2))&\" \"&'Étape 3 Charges de Conception'!C14&\" à \"&'Étape 3 Charges de Conception'!B15&'Étape 3 Charges de Conception'!C15)","v":"Chauffage: 10000 BTU/h à -11F\nRefroidissement: 10000 BTU/h à 86F"},null,null,{"$f":"'Étape 4 Dimensionnement '!B6","v":"Option C: Accent sur le chauffage "},null,{"$f":"Q26&\";  \n\"&Q30&\" \"&C30&\";  \n\"&Q35&\" \"&C35","v":"Variable;  \n20000 BTU/h;  \n20000 BTU/h"},null,null,null,{"$f":"ROUND(IF(AND(OR(Q37=\"Non\",Q37=\"Pas Certain\"),Q24=\"Courbe représentative\"),'Control Strategy Calcs'!U10,IF(AND(OR(Q37=\"Non\",Q37=\"Pas Certain\"),Q24=\"Courbe saisie par l'utilisateur\"),MIN(P51:P66),Q38)),0)&'Étape 3 Charges de Conception'!C13","v":"-13F"},{"$f":"ROUND(IF(Q24=\"Courbe représentative\",'HP Calcs'!H82,'HP4'!J18),IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",1,-2))&\" \"&C30&\" \n(\"&ROUND(IF(Q24=\"Courbe représentative\",'HP Calcs'!H84,'HP4'!J21),2)*100&\"%)\"","v":"20000 BTU/h \n(200%)"},null,{"$f":"IFERROR(ROUND(IF(Q24=\"Courbe représentative\",'HP Calcs'!X70,'HP4'!L7),0)&'Étape 3 Charges de Conception'!C13,\"Aucun\")","v":"Aucun"},null,{"$f":"IF(OR(N90=\"None. Heat pump capacity > heating load\",IFERROR(ROUND(IF(Q24=\"Courbe représentative\",'HP Calcs'!X70,'HP4'!L7),0)&'Étape 3 Charges de Conception'!C13,\"None. Heat pump capacity > heating load\")=\"None. Heat pump capacity > heating load\"),\"100%\",IF(IF(Q24=\"Courbe représentative\",'HP Calcs'!X70,'HP4'!L7)<'Étape 3 Charges de Conception'!B13,\"100%\",ROUND(IF(Q24=\"Courbe représentative\",'HP Calcs'!Z70,'HP4'!L8),2)*100&\"%\"))","v":"100%"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Graphiques"]

{"sheet":"Ducted Performance Tables","index":8,"n_rows":136,"n_cols":19,"rows_kept":136,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Ducted, Single Stage","25HNB524A* Outdoor Section With FX4DNF025 Indoor Section @ 800 CFM"]
["Heat",null,null,null,{"$f":"'Étape 3 Charges de Conception'!B13","v":-11},{"$f":"'Étape 3 Charges de Conception'!B15","v":86}]
["Temperature (F)","Normalized Capacity","Normalized Power"]
[-23,"-","-"]
[-18,"-","-"]
[-13,"-","-"]
[-8,"-","-"]
[-3,0.31124999999999997,0.80790960451977401]
[2,0.36354166666666665,0.83050847457627119]
[7,0.41583333333333333,0.85310734463276838]
[12,0.47666666666666674,0.87288135593220351]
[17,0.53749999999999998,0.89265536723163841]
[22,0.58395833333333336,0.90677966101694918]
[27,0.63041666666666674,0.92090395480225984]
[32,0.70000000000000007,0.9350282485875705]
[37,0.76958333333333329,0.94915254237288127]
[42,0.88479166666666664,0.97457627118644063]
[47,1,1]
[52,1.0877083333333333,1.036723163841808]
[57,1.1754166666666668,1.0734463276836157]
[]
["Cool"]
["Temperature (F)","Normalized Capacity","Normalized Power"]
[72,"-","-"]
[77,1.012,0.80104166666666698]
[82,0.98864141414141404,0.85102062289562319]
[87,0.96494047619047618,0.90277777777777801]
[92,0.94075892857142851,0.95703124999999989]
[97,0.91575066137566141,1.0143849206349207]
[102,0.8895023148148149,1.0763888888888884]
[107,0.86218181818181827,1.1418560606060606]
[112,0.83314141414141407,1.2128787878787883]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Ducted, Two Stage","25HNB924A @ 800 CFM"]
["HIGH Stage, Heat",null,null,null,null,null,null,null,"LOW Stage, Heat"]
["Temperature (F)","Normalized Capacity","Normalized Power",null,null,null,null,null,"Temperature (F)","Normalized Capacity","Normalized Power"]
[-23,"-","-",null,null,null,null,null,-23,"-","-",{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J43","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K43","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"(L43/3412)/K43","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,{"$f":"IF(AND(J43<>\"-\",J42=\"-\",ISNUMBER(J44)),J43,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND(K43<>\"-\",K42=\"-\",ISNUMBER(K44)),K43,\"-\")","v":"-"}]
[-18,"-","-",null,null,null,null,null,-18,"-","-",{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J44","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K44","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"(L44/3412)/K44","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,{"$f":"IF(AND(J44<>\"-\",J43=\"-\",ISNUMBER(J45)),J44,\"-\")","v":"-"},"-"]
[-13,"-","-",null,{"$f":"(($E$2-INDEX('HP Calcs'!$A$4:$A$20,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)))*(INDEX(J43:J59,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)+1)-INDEX(J43:J59,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1))))/(INDEX('HP Calcs'!$A$4:$A$20,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)+1)-INDEX('HP Calcs'!$A$4:$A$20,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)))+INDEX(J43:J59,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1))","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"(($E$2-INDEX('HP Calcs'!$A$4:$A$20,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)))*(INDEX(K43:K59,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)+1)-INDEX(K43:K59,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1))))/(INDEX('HP Calcs'!$A$4:$A$20,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)+1)-INDEX('HP Calcs'!$A$4:$A$20,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)))+INDEX(K43:K59,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1))","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,-13,"-","-",{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J45","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K45","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,"-","-"]
[-8,"-","-",null,null,null,null,null,-8,"-","-",{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J46","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K46","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,"-","-"]
[-3,0.33119999999999999,0.81818181818181812,"HP1",{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Pas Certain\"),0,IF(P51<0,INDEX(J43:J59,MATCH(MIN(R43:R59),J43:J59)),'HP Calcs'!$A$4*'Ducted Performance Tables'!P51+'Ducted Performance Tables'!P52))","v":3.5200000000000037E-2},{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Pas Certain\"),0,IF(Q51<0,INDEX(K43:K59,MATCH(MIN(S43:S59),K43:K59)),'HP Calcs'!$A$4*'Ducted Performance Tables'!Q51+'Ducted Performance Tables'!Q52))","v":0.61363636363636365},null,null,-3,0.158,0.64204545454545447,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J47","v":3792},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K47","v":2.0545454545454542},1.7309859008808062,null,null,null,{"$f":"IF(AND(J47<>\"-\",J46=\"-\",ISNUMBER(J48)),J47,\"-\")","v":0.158},{"$f":"IF(AND(K47<>\"-\",K46=\"-\",ISNUMBER(K48)),K47,\"-\")","v":0.64204545454545447}]
[2,0.38619999999999988,0.83238636363636354,"HP2",{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Pas Certain\"),0,IF(P51<0,INDEX(J43:J59,MATCH(MIN(R43:R59),J43:J59)),'HP Calcs'!$A$26*'Ducted Performance Tables'!P51+'Ducted Performance Tables'!P52))","v":3.5200000000000037E-2},{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Pas Certain\"),0,IF(Q51<0,INDEX(K43:K59,MATCH(MIN(S43:S59),K43:K59)),'HP Calcs'!$A$26*'Ducted Performance Tables'!Q51+'Ducted Performance Tables'!Q52))","v":0.61363636363636365},null,null,2,0.21939999999999998,0.65624999999999989,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J48","v":5265.5999999999995},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K48","v":2.0999999999999996},2.3516328923128453,null,{"$f":"INDEX(I43:I59,MATCH(MIN(R43:R59),R43:R59))","v":-3},{"$f":"INDEX(I43:I59,MATCH(MIN(S43:S59),S43:S59))","v":-3},"-",{"$f":"IF(AND(K48<>\"-\",K47=\"-\",ISNUMBER(K49)),K48,\"-\")","v":"-"}]
[7,0.44119999999999998,0.84659090909090906,"HP3",{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Pas Certain\"),0,IF(P51<0,INDEX(J43:J59,MATCH(MIN(R43:R59),J43:J59)),'HP Calcs'!$A$48*'Ducted Performance Tables'!P51+'Ducted Performance Tables'!P52))","v":3.5200000000000037E-2},{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Pas Certain\"),0,IF(Q51<0,INDEX(K43:K59,MATCH(MIN(S43:S59),K43:K59)),'HP Calcs'!$A$48*'Ducted Performance Tables'!Q51+'Ducted Performance Tables'!Q52))","v":0.61363636363636365},null,null,7,0.28079999999999999,0.67045454545454541,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J49","v":6739.2},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K49","v":2.1454545454545455},2.9459812824130189,null,{"$f":"INDEX(I43:I59,MATCH(MIN(R43:R59),R43:R59)+1)","v":2},{"$f":"INDEX(I43:I59,MATCH(MIN(S43:S59),S43:S59)+1)","v":2},"-","-"]
[12,0.50319999999999998,0.86363636363636365,"HP4",{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Pas Certain\"),0,IF(P51<0,INDEX(J43:J59,MATCH(MIN(R43:R59),J43:J59)),'HP Calcs'!$A$70*'Ducted Performance Tables'!P51+'Ducted Performance Tables'!P52))","v":3.5200000000000037E-2},{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Pas Certain\"),0,IF(Q51<0,INDEX(K43:K59,MATCH(MIN(S43:S59),K43:K59)),'HP Calcs'!$A$70*'Ducted Performance Tables'!Q51+'Ducted Performance Tables'!Q52))","v":0.61363636363636365},null,null,12,0.33600000000000002,0.67613636363636365,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J50","v":8064.0000000000009},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K50","v":2.1636363636363636},3.4954830701330946,null,null,null,"-","-"]
[17,0.56520000000000004,0.88068181818181823,null,null,null,null,null,17,0.39119999999999999,0.68181818181818177,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J51","v":9388.7999999999993},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K51","v":2.1818181818181817},4.0358264947245015,null,{"$f":"((INDEX(J43:J59,MATCH(MIN(R43:R59),R43:R59)+1))-INDEX(J43:J59,MATCH(MIN(R43:R59),R43:R59)))/(P49-P48)","v":1.2279999999999996E-2},{"$f":"((INDEX(K43:K59,MATCH(MIN(S43:S59),S43:S59)+1))-INDEX(K43:K59,MATCH(MIN(S43:S59),S43:S59)))/(Q49-Q48)","v":2.8409090909090827E-3},"-","-"]
[22,0.61060000000000003,0.89488636363636376,null,null,null,null,null,22,0.43780000000000002,0.6875,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J52","v":10507.2},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K52","v":2.2000000000000002},4.4792497069167645,null,{"$f":"INDEX(J43:J59,MATCH(MIN(R43:R59),R43:R59))-P51*P48","v":0.19483999999999999},{"$f":"INDEX(K43:K59,MATCH(MIN(S43:S59),S43:S59))-Q51*Q48","v":0.65056818181818177},"-","-"]
[27,0.65599999999999992,0.90909090909090917,null,null,null,null,null,27,0.4844,0.69318181818181812,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J53","v":11625.6},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K53","v":2.2181818181818183},4.9154036861222687,null,null,null,"-","-"]
[32,0.72180000000000011,0.93181818181818188,null,null,null,null,null,32,0.54220000000000002,0.69602272727272729,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J54","v":13012.800000000001},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K54","v":2.2272727272727275},5.4794669473885689,null,null,null,"-","-"]
[37,0.78760000000000008,0.95454545454545447,null,null,null,null,null,37,0.6,0.69886363636363635,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J55","v":14400},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K55","v":2.2363636363636363},6.0389443284819713,null,null,null,"-","-"]
[42,0.89379999999999993,0.97727272727272729,null,null,null,null,null,42,0.67420000000000002,0.69886363636363635,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J56","v":16180.800000000001},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K56","v":2.2363636363636363},6.7857604437709096,null,null,null,"-","-"]
[47,1,1,null,null,null,null,null,47,0.74840000000000007,0.69886363636363635,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J57","v":17961.600000000002},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K57","v":2.2363636363636363},7.532576559059847,null,null,null,"-","-"]
[52,1.0713999999999999,1.03125,null,null,null,null,null,52,0.79139999999999999,0.69886363636363635,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J58","v":18993.599999999999},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K58","v":2.2363636363636363},7.9653675692677206,null,null,null,"-","-"]
[57,1.1428,1.0625,null,null,null,null,null,57,0.83440000000000003,0.69886363636363635,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J59","v":20025.600000000002},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K59","v":2.2363636363636363},8.3981585794755969,null,null,null,"-","-"]
[]
["HIGH Stage, Cool",null,null,null,null,null,null,null,"LoW Stage, Cool"]
["Temperature (F)","Normalized Capacity","Normalized Power",null,null,null,null,null,"Temperature (F)","Normalized Capacity","Normalized Power"]
[72,null,null,null,null,null,null,null,72]
[77,1.0652419354838709,0.79673913043478239,null,{"$f":"(($F$2-INDEX('HP Calcs'!$H$5:$H$13,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)))*(INDEX(J63:J71,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)+1)-INDEX(J63:J71,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1))))/(INDEX('HP Calcs'!$H$5:$H$13,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)+1)-INDEX('HP Calcs'!$H$5:$H$13,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)))+INDEX(J63:J71,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1))","v":0.76275264162360923},{"$f":"(($F$2-INDEX('HP Calcs'!$H$5:$H$13,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)))*(INDEX(K63:K71,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)+1)-INDEX(K63:K71,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1))))/(INDEX('HP Calcs'!$H$5:$H$13,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)+1)-INDEX('HP Calcs'!$H$5:$H$13,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)))+INDEX(K63:K71,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1))","v":0.64893939393939404},null,null,77,0.81612903225806455,0.55760869565217386]
[82,1.0253266536331052,0.8461462450592887,null,null,null,null,null,82,0.78659986966438578,0.60701581027667961]
[87,0.9855414746543778,0.89967218771566626,null,null,null,null,null,87,0.75679083461341512,0.65942028985507262]
[92,0.94593894009216584,0.95898033126294013,null,95,{"$f":"((95-A67)*(B68-B67))/(A68-A67)+B67","v":0.922129416282642},{"$f":"((95-A67)*(C68-C67))/(A68-A67)+C67","v":0.9965062111801245},null,92,0.72658890168970802,0.71603260869565233,null,95,{"$f":"((95-I67)*(J68-J67))/(I68-I67)+J67","v":0.70832373271889393},{"$f":"((95-I67)*(K68-K67))/(I68-I67)+K67","v":0.75194099378881996}]
[97,0.90625640040962607,1.0215234644582474,null,null,null,null,null,97,0.69614695340501787,0.77587991718426508]
[102,0.86645385304659506,1.0889190821256038,null,null,null,null,null,102,0.66534498207885306,0.84057971014492738]
[107,0.8263734115347019,1.1610013175230565,null,null,null,null,null,107,0.63448435972629524,0.91100131752305658]
[112,0.78584718149234278,1.2406016688625383,null,null,null,null,null,112,0.60352965135223202,0.99060166886253842]
[]
["Ducted Variable",null,"(From Daikin DZ20VC 36 Unit)"]
["MAX, Heat",null,null,null,null,null,null,null,"MIN, Heat"]
["Temperature (F)","Normalized Capacity","Normalized Power",null,null,null,null,null,"Temperature (F)","Normalized Capacity","Normalized Power"]
[-10,0.38285714285714284,1.2862903225806452,null,null,null,null,null,-10,0.24571428571428569,0.66935483870967738,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J76","v":5897.1428571428569},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K76","v":2.1419354838709679},{"$f":"(L76/3412)/K76","v":2.5821187950596558}]
[-5,0.46857142857142853,1.3266129032258065,null,null,null,null,null,-5,0.3,0.68548387096774188,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J77","v":7200},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K77","v":2.193548387096774},{"$f":"(L77/3412)/K77","v":3.0784083856285775}]
[0,0.5485714285714286,1.3669354838709677,null,null,null,null,null,0,0.35142857142857142,0.70564516129032262,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J78","v":8434.2857142857138},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K78","v":2.2580645161290325},3.5031030935234582,null,null,null,"AHRI Rated Capacity","If at 47F. Identical to entry"]
[5,0.63142857142857145,1.403225806451613,null,null,null,null,null,5,0.40285714285714286,0.72177419354838712,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J79","v":9668.5714285714294},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K79","v":2.3096774193548391},3.926014844560628,null,null,null,null,"If at 17F, use correction formula in slides and example"]
[10,0.71142857142857141,1.4435483870967742,null,null,null,null,null,10,0.45428571428571429,0.74193548387096775,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J80","v":10902.857142857143},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K80","v":2.3741935483870971},4.3069036575331499]
[15,0.79142857142857137,1.4838709677419355,null,null,null,null,null,15,0.50571428571428567,0.75806451612903225,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J81","v":12137.142857142857},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K81","v":2.4258064516129032},4.6924674935949282]
[17,0.82285714285714284,1.5,null,null,null,null,null,17,0.52571428571428569,0.7661290322580645,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J82","v":12617.142857142857},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K82","v":2.4516129032258065},4.8266974587700204]
[20,0.87142857142857144,1.5201612903225807,null,null,null,null,null,20,0.55714285714285716,0.77419354838709675,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J83","v":13371.428571428572},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K83","v":2.4774193548387098},5.0619661698208009]
[25,0.94571428571428573,1.560483870967742,null,null,null,null,null,25,0.60285714285714287,0.79435483870967738,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J84","v":14468.571428571429},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K84","v":2.5419354838709678},5.3382890400046934]
[30,1.0257142857142856,1.6008064516129032,null,null,null,null,null,30,0.65428571428571425,0.81048387096774188,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J85","v":15702.857142857141},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K85","v":2.5935483870967744},5.6783908293068235]
[35,0.83142857142857152,0.95161290322580638,null,null,null,null,null,35,0.6,0.55241935483870974,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J86","v":14400},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K86","v":1.7677419354838713},7.6398456285672705]
[40,0.9,0.97177419354838712,null,null,null,null,null,40,0.64857142857142858,0.56451612903225801,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J87","v":15565.714285714286},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K87","v":1.8064516129032258},8.0813455511161099]
[45,0.96857142857142853,0.99193548387096775,null,null,null,null,null,45,0.7,0.57258064516129026,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J88","v":16800},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K88","v":1.8322580645161288},8.5993098096197365]
[47,1,1,null,null,null,null,null,47,0.72,0.57661290322580638,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J89","v":17280},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K89","v":1.8451612903225805},8.7831511981570607]
[50,1.0457142857142858,1.0120967741935483,null,null,null,null,null,50,0.75428571428571423,0.58467741935483875,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J90","v":18102.857142857141},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K90","v":1.870967741935484},9.0744806796066015]
[55,1.1200000000000001,1.032258064516129,null,null,null,null,null,55,0.80857142857142861,0.592741935483871,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J91","v":19405.714285714286},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K91","v":1.8967741935483873},9.5952204361898836]
[60,1.1914285714285715,1.0524193548387097,null,null,null,null,null,60,0.8571428571428571,0.60483870967741937,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J92","v":20571.428571428569},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K92","v":1.935483870967742},9.9681795344163433]
[65,1.2571428571428571,1.0725806451612905,null,null,null,null,null,65,0.90571428571428569,0.61693548387096775,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J93","v":21737.142857142855},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K93","v":1.9741935483870969},{"$f":"(L93/3412)/K93","v":10.326512785653533}]
[]
["Temperature (F)",null,null,null,null,null,null,null,"Temperature (F)"]
[-23,"-","-",null,null,null,null,null,-23,"-","-",{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J96","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K96","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"(L96/3412)/K96","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,{"$f":"IF(AND(J96<>\"-\",J95=\"-\",ISNUMBER(J97)),J96,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND(K96<>\"-\",K95=\"-\",ISNUMBER(K97)),K96,\"-\")","v":"-"}]
[-18,"-","-",null,null,null,null,null,-18,"-","-",{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J97","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K97","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"(L97/3412)/K97","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,{"$f":"IF(AND(J97<>\"-\",J96=\"-\",ISNUMBER(J98)),J97,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND(K97<>\"-\",K96=\"-\",ISNUMBER(K98)),K97,\"-\")","v":"-"}]
[-13,"-","-",null,{"$f":"(($E$2-INDEX('HP Calcs'!$A$4:$A$20,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)))*(INDEX(J96:J112,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)+1)-INDEX(J96:J112,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1))))/(INDEX('HP Calcs'!$A$4:$A$20,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)+1)-INDEX('HP Calcs'!$A$4:$A$20,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)))+INDEX(J96:J112,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1))","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"(($E$2-INDEX('HP Calcs'!$A$4:$A$20,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)))*(INDEX(K96:K112,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)+1)-INDEX(K96:K112,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1))))/(INDEX('HP Calcs'!$A$4:$A$20,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)+1)-INDEX('HP Calcs'!$A$4:$A$20,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)))+INDEX(K96:K112,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1))","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,-13,"-","-",{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J98","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K98","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,"-","-"]
[-8,{"$f":"((A99-A76)*(B77-B76))/(A77-A76)+B76","v":0.41714285714285709},{"$f":"((B99-B76)*(C77-C76))/(B77-B76)+C76","v":1.3024193548387097},null,null,null,null,null,-8,0.2674285714285714,0.6758064516129032,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J99","v":6418.2857142857138},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K99","v":2.1625806451612903},2.7834773401592181,null,null,null,0.2674285714285714,0.6758064516129032]
[-3,{"$f":"((A100-A77)*(B78-B77))/(A78-A77)+B77","v":0.50057142857142856},{"$f":"((B100-B77)*(C78-C77))/(B78-B77)+C77","v":1.342741935483871},"HP1",{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Pas Certain\"),0,IF(P104<0,INDEX(J96:J112,MATCH(MIN(R96:R112),J96:J112)),'HP Calcs'!$A$4*'Ducted Performance Tables'!P104+'Ducted Performance Tables'!P105))","v":0.21428571428571425},{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Pas Certain\"),0,IF(Q104<0,INDEX(K96:K112,MATCH(MIN(S96:S112),K96:K112)),'HP Calcs'!$A$4*'Ducted Performance Tables'!Q104+'Ducted Performance Tables'!Q105))","v":0.65806451612903227},null,null,-3,0.32057142857142856,0.69354838709677413,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J100","v":7693.7142857142853},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K100","v":2.2193548387096773},3.2512492551206802,null,null,null,{"$f":"IF(AND(J100<>\"-\",J99=\"-\",ISNUMBER(J101)),J100,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND(K100<>\"-\",K99=\"-\",ISNUMBER(K101)),K100,\"-\")","v":"-"}]
[2,{"$f":"((A101-A78)*(B79-B78))/(A79-A78)+B78","v":0.58171428571428574},{"$f":"((B101-B78)*(C79-C78))/(B79-B78)+C78","v":1.3814516129032259},"HP2",{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Pas Certain\"),0,IF(P104<0,INDEX(J96:J112,MATCH(MIN(R96:R112),J96:J112)),'HP Calcs'!$A$26*'Ducted Performance Tables'!P104+'Ducted Performance Tables'!P105))","v":0.21428571428571425},{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Pas Certain\"),0,IF(Q104<0,INDEX(K96:K112,MATCH(MIN(S96:S112),K96:K112)),'HP Calcs'!$A$26*'Ducted Performance Tables'!Q104+'Ducted Performance Tables'!Q105))","v":0.65806451612903227},null,null,2,0.372,0.71209677419354844,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J101","v":8928},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K101","v":2.2787096774193549},3.6745667479643491,null,{"$f":"INDEX(I96:I112,MATCH(MIN(R96:R112),R96:R112))","v":-8},{"$f":"INDEX(I96:I112,MATCH(MIN(S96:S112),S96:S112))","v":-8},{"$f":"IF(AND(J101<>\"-\",J100=\"-\",ISNUMBER(J102)),J101,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND(K101<>\"-\",K100=\"-\",ISNUMBER(K102)),K101,\"-\")","v":"-"}]
[7,{"$f":"((A102-A79)*(B80-B79))/(A80-A79)+B79","v":0.66342857142857148},{"$f":"((B102-B79)*(C80-C79))/(B80-B79)+C79","v":1.4193548387096775},"HP3",{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Pas Certain\"),0,IF(P104<0,INDEX(J96:J112,MATCH(MIN(R96:R112),J96:J112)),'HP Calcs'!$A$48*'Ducted Performance Tables'!P104+'Ducted Performance Tables'!P105))","v":0.21428571428571425},{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Pas Certain\"),0,IF(Q104<0,INDEX(K96:K112,MATCH(MIN(S96:S112),K96:K112)),'HP Calcs'!$A$48*'Ducted Performance Tables'!Q104+'Ducted Performance Tables'!Q105))","v":0.65806451612903227},null,null,7,0.42342857142857143,0.72983870967741937,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J102","v":10162.285714285714},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K102","v":2.3354838709677419},4.0808955994489011,null,{"$f":"INDEX(I96:I112,MATCH(MIN(R96:R112),R96:R112)+1)","v":-3},{"$f":"INDEX(I96:I112,MATCH(MIN(S96:S112),S96:S112)+1)","v":-3},"-",{"$f":"IF(AND(K102<>\"-\",K101=\"-\",ISNUMBER(K103)),K102,\"-\")","v":"-"}]
[12,{"$f":"((A103-A80)*(B81-B80))/(A81-A80)+B80","v":0.74342857142857144},{"$f":"((B103-B80)*(C81-C80))/(B81-B80)+C80","v":1.4596774193548387},"HP4",{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Pas Certain\"),0,IF(P104<0,INDEX(J96:J112,MATCH(MIN(R96:R112),J96:J112)),'HP Calcs'!$A$70*'Ducted Performance Tables'!P104+'Ducted Performance Tables'!P105))","v":0.21428571428571425},{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Pas Certain\"),0,IF(Q104<0,INDEX(K96:K112,MATCH(MIN(S96:S112),K96:K112)),'HP Calcs'!$A$70*'Ducted Performance Tables'!Q104+'Ducted Performance Tables'!Q105))","v":0.65806451612903227},null,null,12,0.47485714285714287,0.74838709677419357,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J103","v":11396.571428571429},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K103","v":2.3948387096774195},4.4631234876616288,null,null,null,"-","-"]
[17,{"$f":"B82","v":0.82285714285714284},{"$f":"C82","v":1.5},null,null,null,null,null,17,0.52571428571428569,0.7661290322580645,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J104","v":12617.142857142857},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K104","v":2.4516129032258065},4.8266974587700204,null,{"$f":"((INDEX(J96:J112,MATCH(MIN(R96:R112),R96:R112)+1))-INDEX(J96:J112,MATCH(MIN(R96:R112),R96:R112)))/(P102-P101)","v":1.0628571428571432E-2},{"$f":"((INDEX(K96:K112,MATCH(MIN(S96:S112),S96:S112)+1))-INDEX(K96:K112,MATCH(MIN(S96:S112),S96:S112)))/(Q102-Q101)","v":3.548387096774186E-3},"-","-"]
[22,{"$f":"((A105-A83)*(B84-B83))/(A84-A83)+B83","v":0.90114285714285713},{"$f":"((B105-B83)*(C84-C83))/(B84-B83)+C83","v":1.5362903225806452},null,null,null,null,null,22,0.5754285714285714,0.782258064516129,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J105","v":13810.285714285714},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K105","v":2.5032258064516131},5.174204531524361,null,{"$f":"INDEX(J96:J112,MATCH(MIN(R96:R112),R96:R112))-P104*P101","v":0.35245714285714286},{"$f":"INDEX(K96:K112,MATCH(MIN(S96:S112),S96:S112))-Q104*Q101","v":0.70419354838709669},"-","-"]
[27,{"$f":"((A106-A84)*(B85-B84))/(A85-A84)+B84","v":0.97771428571428565},{"$f":"((B106-B84)*(C85-C84))/(B85-B84)+C84","v":1.5766129032258065},null,null,null,null,null,27,0.62342857142857144,0.8008064516129032,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J106","v":14962.285714285714},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K106","v":2.5625806451612902},5.4759737522901473,null,null,null,"-","-"]
[32,{"$f":"((A107-A85)*(B86-B85))/(A86-A85)+B85","v":0.94799999999999995},{"$f":"((B107-B85)*(C86-C85))/(B86-B85)+C85","v":1.3411290322580645},null,null,null,null,null,32,0.63257142857142856,0.70725806451612916,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J107","v":15181.714285714286},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K107","v":2.2632258064516133},6.2912056696686962,null,null,null,"-","-"]
[37,{"$f":"((A108-A86)*(B87-B86))/(A87-A86)+B86","v":0.85885714285714287},{"$f":"((B108-B86)*(C87-C86))/(B87-B86)+C86","v":0.95967741935483863},null,null,null,null,null,37,0.61942857142857144,0.55725806451612903,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J108","v":14866.285714285714},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K108","v":1.7832258064516129},7.8187457419010977,null,null,null,"-","-"]
[42,{"$f":"((A109-A87)*(B88-B87))/(A88-A87)+B87","v":0.92742857142857138},0.97983870967741937,null,null,null,null,null,42,0.66914285714285715,0.56774193548387086,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J109","v":16059.428571428572},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K109","v":1.8167741935483868},8.2902970417624591,null,null,null,"-","-"]
[47,{"$f":"B89","v":1},{"$f":"C89","v":1},null,null,null,null,null,47,0.72,0.57661290322580638,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J110","v":17280},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K110","v":1.8451612903225805},8.7831511981570607,null,null,null,"-","-"]
[52,{"$f":"((A111-A90)*(B91-B90))/(A91-A90)+B90","v":1.0754285714285716},{"$f":"((B111-B90)*(C91-C90))/(B91-B90)+C90","v":1.0201612903225805},null,null,null,null,null,52,0.77600000000000002,0.5879032258064516,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J111","v":18624},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K111","v":1.8812903225806452},9.2844909518089143,null,null,null,"-","-"]
[57,{"$f":"((A112-A91)*(B92-B91))/(A92-A91)+B91","v":1.1485714285714286},{"$f":"((B112-B91)*(C92-C91))/(B92-B91)+C91","v":1.0403225806451613},null,null,null,null,null,57,0.82799999999999996,0.59758064516129039,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30*'Ducted Performance Tables'!J112","v":19872},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31*'Ducted Performance Tables'!K112","v":1.9122580645161293},9.7462160225163856,null,null,null,"-","-"]
[]
[]
[]
[]
["MAX, Cool",null,null,null,null,null,null,null,"MIN, Cool"]
["Temperature (F)","Normalized Capacity","Normalized Power",null,null,null,null,null,"Temperature (F)","Normalized Capacity","Normalized Power"]
[65,1.0028248587570623,0.7865612648221344,null,null,null,null,null,65,0.70903954802259894,0.53754940711462462]
[75,0.97175141242937857,0.85375494071146252,null,null,null,null,null,75,0.69209039548022599,0.57707509881422925]
[85,0.94915254237288138,0.90909090909090906,null,null,null,null,null,85,0.67514124293785305,0.60869565217391308]
[95,0.92655367231638419,0.95652173913043481,null,null,null,null,null,95,0.66101694915254239,0.64031620553359692]
[105,0.88135593220338981,1,null,null,null,null,null,105,0.6271186440677966,0.66798418972332019]
[115,0.81638418079096042,1.0355731225296443,null,null,null,null,null,115,0.57909604519774016,0.68774703557312256]
[]
[]
["Temperature (F)",null,null,null,null,null,null,null,"Temperature (F)"]
[72,{"$f":"((A128-A119)*(B120-B119))/(A120-A119)+B119","v":0.98107344632768367},{"$f":"((B128-B119)*(C120-C119))/(B120-B119)+C119","v":0.8335968379446641},null,null,null,null,null,72,{"$f":"((I128-I119)*(J120-J119))/(I120-I119)+J119","v":0.69717514124293789},{"$f":"((J128-J119)*(K120-K119))/(J120-J119)+K119","v":0.56521739130434778}]
[77,{"$f":"((A129-A120)*(B121-B120))/(A121-A120)+B120","v":0.96723163841807913},{"$f":"((B129-B120)*(C121-C120))/(B121-B120)+C120","v":0.86482213438735178},null,{"$f":"(($F$2-INDEX('HP Calcs'!$H$5:$H$13,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)))*(INDEX(J128:J136,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)+1)-INDEX(J128:J136,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1))))/(INDEX('HP Calcs'!$H$5:$H$13,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)+1)-INDEX('HP Calcs'!$H$5:$H$13,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)))+INDEX(J128:J136,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1))","v":0.67389830508474569},{"$f":"(($F$2-INDEX('HP Calcs'!$H$5:$H$13,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)))*(INDEX(K128:K136,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)+1)-INDEX(K128:K136,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1))))/(INDEX('HP Calcs'!$H$5:$H$13,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)+1)-INDEX('HP Calcs'!$H$5:$H$13,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)))+INDEX(K128:K136,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1))","v":0.61185770750988155},null,null,77,{"$f":"((I129-I120)*(J121-J120))/(I121-I120)+J120","v":0.68870056497175136},0.58339920948616608]
[82,{"$f":"((A130-A120)*(B121-B120))/(A121-A120)+B120","v":0.95593220338983054},{"$f":"((B130-B120)*(C121-C120))/(B121-B120)+C120","v":0.89249011857707505},null,null,null,null,null,82,{"$f":"((I130-I120)*(J121-J120))/(I121-I120)+J120","v":0.68022598870056494},0.59920948616600789]
[87,{"$f":"((A131-A121)*(B122-B121))/(A122-A121)+B121","v":0.94463276836158194},{"$f":"((B131-B121)*(C122-C121))/(B122-B121)+C121","v":0.91857707509881426},null,null,null,null,null,87,{"$f":"((I131-I121)*(J122-J121))/(I122-I121)+J121","v":0.67231638418079087},0.61501976284584992]
[92,{"$f":"((A132-A121)*(B122-B121))/(A122-A121)+B121","v":0.93333333333333335},{"$f":"((B132-B121)*(C122-C121))/(B122-B121)+C121","v":0.94229249011857708},null,null,null,null,null,92,{"$f":"((I132-I121)*(J122-J121))/(I122-I121)+J121","v":0.6652542372881356},0.63083003952569172]
[97,{"$f":"((A133-A122)*(B123-B122))/(A123-A122)+B122","v":0.91751412429378532},{"$f":"((B133-B122)*(C123-C122))/(B123-B122)+C122","v":0.9652173913043478},null,null,null,null,null,97,{"$f":"((I133-I122)*(J123-J122))/(I123-I122)+J122","v":0.65423728813559323},0.64584980237154155]
[102,{"$f":"((A134-A122)*(B123-B122))/(A123-A122)+B122","v":0.89491525423728813},{"$f":"((B134-B122)*(C123-C122))/(B123-B122)+C122","v":0.9869565217391304},null,null,null,null,null,102,{"$f":"((I134-I122)*(J123-J122))/(I123-I122)+J122","v":0.63728813559322028},0.65968379446640324]
[107,{"$f":"((A135-A123)*(B124-B123))/(A124-A123)+B123","v":0.86836158192090396},{"$f":"((B135-B123)*(C124-C123))/(B124-B123)+C123","v":1.0071146245059288},null,null,null,null,null,107,{"$f":"((I135-I123)*(J124-J123))/(I124-I123)+J123","v":0.61751412429378527},0.67193675889328064]
[112,{"$f":"((A136-A123)*(B124-B123))/(A124-A123)+B123","v":0.83587570621468921},{"$f":"((B136-B123)*(C124-C123))/(B124-B123)+C123","v":1.0249011857707511},null,null,null,null,null,112,{"$f":"((I136-I123)*(J124-J123))/(I124-I123)+J123","v":0.59350282485875705},0.68181818181818188]

{"sheet":"Ductless Single Per Table","index":9,"n_rows":141,"n_cols":19,"rows_kept":141,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Ductless, Single Split, Regular",null,"MUZ-HM12NA2"]
["MAX, Heat",null,null,null,{"$f":"'Étape 3 Charges de Conception'!B13","v":-11},{"$f":"'Étape 3 Charges de Conception'!B15","v":86},null,null,null,"Min, Heat"]
["Temperature","Normalized Capacity","Normalized Power",null,null,null,null,null,null,"Temperature","Normalized Capacity","Normalized Power"]
[-4,0.48770491803278687,0.70707070707070707,null,null,null,null,null,null,-4,0.13934426229508196,0.20202020202020202]
[0,0.55163934426229511,0.76767676767676762,null,null,null,null,null,null,0,0.15819672131147541,0.22222222222222221]
[5,0.61475409836065575,0.82828282828282829,null,null,null,null,null,null,5,0.17622950819672131,0.23232323232323232]
[10,0.69672131147540983,0.87878787878787878,null,null,null,null,null,null,10,0.19836065573770492,0.25252525252525254]
[15,0.77868852459016391,0.92929292929292928,null,null,null,null,null,null,15,0.22213114754098362,0.25252525252525254]
[20,0.85245901639344257,0.97979797979797978,null,null,null,null,null,null,20,0.2442622950819672,0.28282828282828282]
[25,0.92622950819672134,1.0303030303030303,null,null,null,null,null,null,25,0.26475409836065572,0.29292929292929293]
[30,0.99590163934426235,1.0808080808080809,null,null,null,null,null,null,30,0.28442622950819674,0.31313131313131315]
[35,1.0655737704918034,1.1313131313131313,null,null,null,null,null,null,35,0.30491803278688523,0.31313131313131315]
[40,1.1270491803278688,1.1818181818181819,null,null,null,null,null,null,40,0.32131147540983607,0.33333333333333331]
[43,1.1885245901639345,1.2323232323232323,null,null,null,null,null,null,43,0.33934426229508197,0.35353535353535354]
[45,1.2049180327868851,1.2424242424242424,null,null,null,null,null,null,45,0.34426229508196721,0.35353535353535354]
[50,1.2745901639344261,1.292929292929293,null,null,null,null,null,null,50,0.36393442622950822,0.37373737373737376]
[55,1.3442622950819672,1.3434343434343434,null,null,null,null,null,null,55,0.38360655737704918,0.38383838383838381]
[60,1.4139344262295082,1.393939393939394,null,null,null,null,null,null,60,0.40409836065573773,0.39393939393939392]
[]
[]
["Temperature"]
[-23,"-","-",null,null,null,null,null,null,-23,"-","-",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(K22<>\"-\",K21=\"-\",ISNUMBER(K23)),K22,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND(L22<>\"-\",L21=\"-\",ISNUMBER(L23)),L22,\"-\")","v":"-"}]
[-18,"-","-",null,null,null,null,null,null,-18,"-","-",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(K23<>\"-\",K22=\"-\",ISNUMBER(K24)),K23,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND(L23<>\"-\",L22=\"-\",ISNUMBER(L24)),L23,\"-\")","v":"-"}]
[-13,"-","-",null,null,null,null,null,null,-13,"-","-",null,null,null,null,null,"-","-"]
[-8,"-","-",null,{"$f":"(($E$2-INDEX('HP Calcs'!$A$4:$A$20,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)))*(INDEX(K22:K38,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)+1)-INDEX(K22:K38,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1))))/(INDEX('HP Calcs'!$A$4:$A$20,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)+1)-INDEX('HP Calcs'!$A$4:$A$20,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)))+INDEX(K22:K38,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1))","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"(($E$2-INDEX('HP Calcs'!$A$4:$A$20,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)))*(INDEX(L22:L38,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)+1)-INDEX(L22:L38,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1))))/(INDEX('HP Calcs'!$A$4:$A$20,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)+1)-INDEX('HP Calcs'!$A$4:$A$20,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)))+INDEX(L22:L38,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1))","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,-8,"-","-",null,null,null,null,null,"-","-"]
[-3,{"$f":"((A26-A4)*(B5-B4))/(A5-A4)+B4","v":0.50368852459016389},{"$f":"((B26-B4)*(C5-C4))/(B5-B4)+C4","v":0.72222222222222221},null,null,null,null,null,null,-3,0.14405737704918031,0.20707070707070704,null,null,null,null,null,0.14405737704918031,0.20707070707070704]
[2,0.57688524590163937,{"$f":"((B27-B5)*(C6-C5))/(B6-B5)+C5","v":0.79191919191919191},"HP1",{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Pas Certain\"),0,IF(P30<0,INDEX(K22:K38,MATCH(MIN(R22:R38),K22:K38)),'HP Calcs'!$A$4*P30+P31))","v":0.10135245901639339},{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Pas Certain\"),0,IF(Q30<0,INDEX(L22:L38,MATCH(MIN(S22:S38),L22:L38)),'HP Calcs'!$A$4*Q30+Q31))","v":0.16868686868686864},null,null,null,2,0.16540983606557377,0.22626262626262625,null,null,null,{"$f":"INDEX(J22:J38,MATCH(MIN(R22:R38),R22:R38))","v":-3},{"$f":"INDEX(J22:J38,MATCH(MIN(S22:S38),S22:S38))","v":-3},"-","-"]
[7,0.64754098360655743,{"$f":"((B28-B6)*(C7-C6))/(B7-B6)+C6","v":0.84848484848484851},"HP2",{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Pas Certain\"),0,IF(P30<0,INDEX(K22:K38,MATCH(MIN(R22:R38),K22:K38)),'HP Calcs'!$A$26*P30+P31))","v":0.10135245901639339},{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Pas Certain\"),0,IF(Q30<0,INDEX(L22:L38,MATCH(MIN(S22:S38),L22:L38)),'HP Calcs'!$A$26*Q30+Q31))","v":0.16868686868686864},null,null,null,7,0.18508196721311476,0.24040404040404043,null,null,null,{"$f":"INDEX(J22:J38,MATCH(MIN(R22:R38),R22:R38)+1)","v":2},{"$f":"INDEX(J22:J38,MATCH(MIN(S22:S38),S22:S38)+1)","v":2},"-","-"]
[12,0.72950819672131151,{"$f":"((B29-B7)*(C8-C7))/(B8-B7)+C7","v":0.89898989898989901},"HP3",{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Pas Certain\"),0,IF(P30<0,INDEX(K22:K38,MATCH(MIN(R22:R38),K22:K38)),'HP Calcs'!$A$48*P30+P31))","v":0.10135245901639339},{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Pas Certain\"),0,IF(Q30<0,INDEX(L22:L38,MATCH(MIN(S22:S38),L22:L38)),'HP Calcs'!$A$48*Q30+Q31))","v":0.16868686868686864},null,null,null,12,0.2078688524590164,0.25252525252525254,null,null,null,null,null,"-","-"]
[17,0.80819672131147535,{"$f":"((B30-B8)*(C9-C8))/(B9-B8)+C8","v":0.9494949494949495},"HP4",{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Pas Certain\"),0,IF(P30<0,INDEX(K22:K38,MATCH(MIN(R22:R38),K22:K38)),'HP Calcs'!$A$70*P30+P31))","v":0.10135245901639339},{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Pas Certain\"),0,IF(Q30<0,INDEX(L22:L38,MATCH(MIN(S22:S38),L22:L38)),'HP Calcs'!$A$70*Q30+Q31))","v":0.16868686868686864},null,null,null,17,0.23098360655737704,0.26464646464646463,null,null,null,{"$f":"((INDEX(K22:K38,MATCH(MIN(R22:R38),R22:R38)+1))-INDEX(K22:K38,MATCH(MIN(R22:R38),R22:R38)))/(P28-P27)","v":4.2704918032786922E-3},{"$f":"((INDEX(L22:L38,MATCH(MIN(S22:S38),S22:S38)+1))-INDEX(L22:L38,MATCH(MIN(S22:S38),S22:S38)))/(Q28-Q27)","v":3.838383838383841E-3},"-","-"]
[22,0.88196721311475412,{"$f":"((B31-B9)*(C10-C9))/(B10-B9)+C9","v":1},null,null,null,null,null,null,22,{"$f":"((J31-J9)*(K10-K9))/(J10-J9)+K9","v":0.25245901639344259},0.28686868686868683,null,null,null,{"$f":"INDEX(K22:K38,MATCH(MIN(R22:R38),R22:R38))-P30*P27","v":0.15686885245901638},{"$f":"INDEX(L22:L38,MATCH(MIN(S22:S38),S22:S38))-Q30*Q27","v":0.21858585858585858},"-","-"]
[27,0.95409836065573772,{"$f":"((B32-B10)*(C11-C10))/(B11-B10)+C10","v":1.0505050505050506},null,null,null,null,null,null,27,0.27262295081967214,0.30101010101010101,null,null,null,null,null,"-","-"]
[32,1.0237704918032788,{"$f":"((B33-B11)*(C12-C11))/(B12-B11)+C11","v":1.101010101010101},null,null,null,null,null,null,32,0.29262295081967216,0.31313131313131315,null,null,null,null,null,"-","-"]
[37,1.0901639344262295,{"$f":"((B34-B12)*(C13-C12))/(B13-B12)+C12","v":1.1515151515151514},null,null,null,null,null,null,37,0.31147540983606559,0.32121212121212123,null,null,null,null,null,"-","-"]
[42,1.168032786885246,{"$f":"((B35-B13)*(C14-C13))/(B14-B13)+C13","v":1.2154882154882156},null,null,null,null,null,null,42,0.33333333333333331,0.34680134680134678,null,null,null,null,null,"-","-"]
[47,{"$f":"((A36-A15)*(B16-B15))/(A16-A15)+B15","v":1.2327868852459016},{"$f":"((B36-B15)*(C16-C15))/(B16-B15)+C15","v":1.2626262626262628},null,null,null,null,null,null,47,0.35213114754098362,0.36161616161616161,null,null,null,null,null,"-","-"]
[52,{"$f":"((A37-A16)*(B17-B16))/(A17-A16)+B16","v":1.3024590163934426},{"$f":"((B37-B16)*(C17-C16))/(B17-B16)+C16","v":1.3131313131313131},null,null,null,null,null,null,52,0.37180327868852459,0.37777777777777777,null,null,null,null,null,"-","-"]
[57,{"$f":"((A38-A17)*(B18-B17))/(A18-A17)+B17","v":1.3721311475409836},{"$f":"((B38-B17)*(C18-C17))/(B18-B17)+C17","v":1.3636363636363638},null,null,null,null,null,null,57,0.3918032786885246,0.38787878787878788,null,null,null,null,null,"-","-"]
[]
[]
[]
[]
["Max, Cool",null,null,null,null,null,null,null,null,"Min, Heat"]
["Temperature","Normalized Capacity","Normalized Power",null,null,null,null,null,null,"Temperature","Normalized Capacity","Normalized Power"]
[70,1.3116666666666668,0.9173553719008265,null,null,null,null,null,null,70,0.38833333333333331,0.28099173553719009]
[75,1.2458333333333333,0.95867768595041325,null,null,null,null,null,null,75,0.37583333333333335,0.28925619834710742]
[80,1.2,1.0082644628099173,null,null,null,null,null,null,80,0.36333333333333334,0.30578512396694213]
[85,1.1608333333333334,1.0578512396694215,null,null,null,null,null,null,85,0.35,0.31404958677685951]
[90,1.1174999999999999,1.0991735537190082,null,null,null,null,null,null,90,0.33666666666666667,0.33057851239669422]
[95,1.0741666666666667,1.140495867768595,null,null,null,null,null,null,95,0.32500000000000001,0.33884297520661155]
[100,1.0375000000000001,1.1818181818181819,null,null,null,null,null,null,100,0.3125,0.35537190082644626]
[105,0.99916666666666665,1.2148760330578512,null,null,null,null,null,null,105,0.30083333333333334,0.37190082644628097]
[110,0.95916666666666661,1.2396694214876034,null,null,null,null,null,null,110,0.28916666666666668,0.37190082644628097]
[115,0.91833333333333333,1.2644628099173554,null,null,null,null,null,null,115,0.27666666666666667,0.38016528925619836]
[]
[]
["Temperature",null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperature"]
[72,{"$f":"((A58-A45)*(B46-B45))/(A46-A45)+B45","v":1.2853333333333334},{"$f":"((B58-B45)*(C46-C45))/(B46-B45)+C45","v":0.93388429752066116},null,null,null,null,null,null,72,0.3833333333333333,0.28429752066115704]
[77,1.2275,{"$f":"((B59-B46)*(C47-C46))/(B47-B46)+C46","v":0.97851239669421486},null,null,null,null,null,null,77,0.37083333333333335,0.29586776859504132]
[82,1.1843333333333332,{"$f":"((B60-B47)*(C48-C47))/(B48-B47)+C47","v":1.028099173553719},null,{"$f":"(($F$2-INDEX('HP Calcs'!$H$5:$H$13,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)))*(INDEX(K58:K66,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)+1)-INDEX(K58:K66,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1))))/(INDEX('HP Calcs'!$H$5:$H$13,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)+1)-INDEX('HP Calcs'!$H$5:$H$13,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)))+INDEX(K58:K66,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1))","v":0.34733333333333333},{"$f":"(($F$2-INDEX('HP Calcs'!$H$5:$H$13,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)))*(INDEX(L58:L66,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)+1)-INDEX(L58:L66,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1))))/(INDEX('HP Calcs'!$H$5:$H$13,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)+1)-INDEX('HP Calcs'!$H$5:$H$13,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)))+INDEX(L58:L66,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1))","v":0.31834710743801653},null,null,null,82,0.35799999999999998,0.30909090909090908]
[87,1.1435,{"$f":"((B61-B48)*(C49-C48))/(B49-B48)+C48","v":1.0743801652892562},null,null,null,null,null,null,87,0.34466666666666668,0.32066115702479336]
[92,1.1001666666666667,{"$f":"((B62-B49)*(C50-C49))/(B50-B49)+C49","v":1.1157024793388428},null,null,null,null,null,null,92,0.33200000000000002,0.33388429752066112]
[97,1.0595000000000001,{"$f":"((B63-B50)*(C51-C50))/(B51-B50)+C50","v":1.1570247933884297},null,null,null,null,null,null,97,0.32,0.34545454545454546]
[102,1.0221666666666667,{"$f":"((B64-B51)*(C52-C51))/(B52-B51)+C51","v":1.1950413223140497},null,null,null,null,null,null,102,0.30783333333333335,0.36198347107438011]
[107,0.98316666666666663,{"$f":"((B65-B52)*(C53-C52))/(B53-B52)+C52","v":1.2247933884297522},null,null,null,null,null,null,107,0.29616666666666669,0.37190082644628097]
[112,0.9428333333333333,{"$f":"((B66-B53)*(C54-C53))/(B54-B53)+C53","v":1.2495867768595041},null,null,null,null,null,null,112,0.28416666666666668,0.37520661157024793]
[]
[]
["Ductless, Single Split, Cold Climate",null,null,"MUZ-FH12HN"]
["MAX, Heat",null,null,null,null,null,null,null,null,"Min, Heat"]
["Temperature","Normalized Capacity","Normalized Power",null,null,null,null,null,null,"Temperature","Normalized Capacity","Normalized Power"]
[-13,0.75735294117647056,1.6842105263157894,null,null,null,null,null,null,-13,0.12867647058823528,0.28421052631578947]
[-10,0.81617647058823528,1.7473684210526317,null,null,null,null,null,null,-10,0.13897058823529412,0.29473684210526313]
[-4,0.875,1.8,null,null,null,null,null,null,-4,0.14852941176470588,0.30526315789473685]
[0,0.95588235294117652,1.8842105263157896,null,null,null,null,null,null,0,0.16250000000000001,0.31578947368421051]
[5,1.0294117647058822,1.9578947368421054,null,null,null,null,null,null,5,0.17499999999999999,0.32631578947368423]
[10,1.1029411764705883,2.0421052631578949,null,null,null,null,null,null,10,0.1875,0.3473684210526316]
[15,1.1764705882352942,2.1157894736842104,null,null,null,null,null,null,15,0.20073529411764707,0.36842105263157893]
[20,1.2536764705882353,2.1894736842105265,null,null,null,null,null,null,20,0.21397058823529411,0.36842105263157893]
[25,1.3308823529411764,2.263157894736842,null,null,null,null,null,null,25,0.22647058823529412,0.38947368421052631]
[30,1.400735294117647,2.3368421052631581,null,null,null,null,null,null,30,0.23897058823529413,0.4]
[35,1.4705882352941178,2.4105263157894736,null,null,null,null,null,null,35,0.25073529411764706,0.41052631578947368]
[40,1.5073529411764706,2.4210526315789473,null,null,null,null,null,null,40,0.25661764705882351,0.41052631578947368]
[43,1.5441176470588236,2.4210526315789473,null,null,null,null,null,null,43,0.26323529411764707,0.41052631578947368]
[45,1.5735294117647058,2.4736842105263159,null,null,null,null,null,null,45,0.2676470588235294,0.42105263157894735]
[50,1.6176470588235294,2.4736842105263159,null,null,null,null,null,null,50,0.27500000000000002,0.42105263157894735]
[55,1.661764705882353,2.4736842105263159,null,null,null,null,null,null,55,0.28308823529411764,0.42105263157894735]
[60,1.7022058823529411,2.4736842105263159,null,null,null,null,null,null,60,0.2897058823529412,0.42105263157894735]
[]
["Temperature",null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperature"]
[-23,"-","-",null,null,null,null,null,null,-23,"-","-",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(K91<>\"-\",K90=\"-\",ISNUMBER(K92)),K91,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND(L91<>\"-\",L90=\"-\",ISNUMBER(L92)),L91,\"-\")","v":"-"}]
[-18,"-","-",null,null,null,null,null,null,-18,"-","-",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(K92<>\"-\",K91=\"-\",ISNUMBER(K93)),K92,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND(L92<>\"-\",L91=\"-\",ISNUMBER(L93)),L92,\"-\")","v":"-"}]
[-13,{"$f":"B72","v":0.75735294117647056},{"$f":"C72","v":1.6842105263157894},null,null,null,null,null,null,-13,0.12867647058823528,0.28421052631578947,null,null,null,null,null,0.12867647058823528,0.28421052631578947]
[-8,{"$f":"((A94-A73)*(B74-B73))/(A74-A73)+B73","v":0.83578431372549022},{"$f":"((B94-B73)*(C74-C73))/(B74-B73)+C73","v":1.7649122807017545},null,{"$f":"(($E$2-INDEX('HP Calcs'!$A$4:$A$20,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)))*(INDEX(K91:K107,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)+1)-INDEX(K91:K107,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1))))/(INDEX('HP Calcs'!$A$4:$A$20,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)+1)-INDEX('HP Calcs'!$A$4:$A$20,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)))+INDEX(K91:K107,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1))","v":0.13406862745098039},{"$f":"(($E$2-INDEX('HP Calcs'!$A$4:$A$20,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)))*(INDEX(L91:L107,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)+1)-INDEX(L91:L107,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1))))/(INDEX('HP Calcs'!$A$4:$A$20,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)+1)-INDEX('HP Calcs'!$A$4:$A$20,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)))+INDEX(L91:L107,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1))","v":0.28982456140350876},null,null,null,-8,0.14215686274509803,0.2982456140350877,null,null,null,null,null,"-","-"]
[-3,0.89522058823529416,{"$f":"((B95-B74)*(C75-C74))/(B75-B74)+C74","v":1.8210526315789475},null,null,null,null,null,null,-3,0.15202205882352943,0.30789473684210528,null,null,null,null,null,"-","-"]
[2,0.98529411764705876,{"$f":"((B96-B75)*(C76-C75))/(B76-B75)+C75","v":1.9136842105263159},"HP1",{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Pas Certain\"),0,IF(P99<0,INDEX(K91:K107,MATCH(MIN(R91:R107),K91:K107)),'HP Calcs'!$A$4*P99+P100))","v":0.12867647058823528},{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Pas Certain\"),0,IF(Q99<0,INDEX(L91:L107,MATCH(MIN(S91:S107),L91:L107)),'HP Calcs'!$A$4*Q99+Q100))","v":0.28421052631578947},null,null,null,2,0.16750000000000001,0.32,null,null,null,{"$f":"INDEX(J91:J107,MATCH(MIN(R91:R107),R91:R107))","v":-13},{"$f":"INDEX(J91:J107,MATCH(MIN(S91:S107),S91:S107))","v":-13},"-","-"]
[7,1.0588235294117647,{"$f":"((B97-B76)*(C77-C76))/(B77-B76)+C76","v":1.9915789473684211},"HP2",{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Pas Certain\"),0,IF(P99<0,INDEX(K91:K107,MATCH(MIN(R91:R107),K91:K107)),'HP Calcs'!$A$26*P99+P100))","v":0.12867647058823528},{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Pas Certain\"),0,IF(Q99<0,INDEX(L91:L107,MATCH(MIN(S91:S107),L91:L107)),'HP Calcs'!$A$26*Q99+Q100))","v":0.28421052631578947},null,null,null,7,0.18,0.33473684210526317,null,null,null,{"$f":"INDEX(J91:J107,MATCH(MIN(R91:R107),R91:R107)+1)","v":-8},{"$f":"INDEX(J91:J107,MATCH(MIN(S91:S107),S91:S107)+1)","v":-8},"-","-"]
[12,1.1323529411764706,{"$f":"((B98-B77)*(C78-C77))/(B78-B77)+C77","v":2.0715789473684212},"HP3",{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Pas Certain\"),0,IF(P99<0,INDEX(K91:K107,MATCH(MIN(R91:R107),K91:K107)),'HP Calcs'!$A$48*P99+P100))","v":0.12867647058823528},{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Pas Certain\"),0,IF(Q99<0,INDEX(L91:L107,MATCH(MIN(S91:S107),L91:L107)),'HP Calcs'!$A$48*Q99+Q100))","v":0.28421052631578947},null,null,null,12,0.19279411764705884,0.35578947368421054,null,null,null,null,null,"-","-"]
[17,1.2073529411764705,{"$f":"((B99-B78)*(C79-C78))/(B79-B78)+C78","v":2.1452631578947368},"HP4",{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Pas Certain\"),0,IF(P99<0,INDEX(K91:K107,MATCH(MIN(R91:R107),K91:K107)),'HP Calcs'!$A$70*P99+P100))","v":0.12867647058823528},{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Pas Certain\"),0,IF(Q99<0,INDEX(L91:L107,MATCH(MIN(S91:S107),L91:L107)),'HP Calcs'!$A$70*Q99+Q100))","v":0.28421052631578947},null,null,null,17,0.20602941176470588,0.36842105263157893,null,null,null,{"$f":"((INDEX(K91:K107,MATCH(MIN(R91:R107),R91:R107)+1))-INDEX(K91:K107,MATCH(MIN(R91:R107),R91:R107)))/(P97-P96)","v":2.6960784313725507E-3},{"$f":"((INDEX(L91:L107,MATCH(MIN(S91:S107),S91:S107)+1))-INDEX(L91:L107,MATCH(MIN(S91:S107),S91:S107)))/(Q97-Q96)","v":2.8070175438596467E-3},"-","-"]
[22,1.2845588235294116,{"$f":"((B100-B79)*(C80-C79))/(B80-B79)+C79","v":2.2189473684210528},null,null,null,null,null,null,22,0.21897058823529411,0.37684210526315787,null,null,null,{"$f":"INDEX(K91:K107,MATCH(MIN(R91:R107),R91:R107))-P99*P96","v":0.16372549019607843},{"$f":"INDEX(L91:L107,MATCH(MIN(S91:S107),S91:S107))-Q99*Q96","v":0.32070175438596488},"-","-"]
[27,1.3588235294117645,{"$f":"((B101-B80)*(C81-C80))/(B81-B80)+C80","v":2.2926315789473684},null,null,null,null,null,null,27,0.23147058823529412,0.3936842105263158,null,null,null,null,null,"-","-"]
[32,1.4286764705882353,{"$f":"((B102-B81)*(C82-C81))/(B82-B81)+C81","v":2.3663157894736844},null,null,null,null,null,null,32,0.2436764705882353,0.40421052631578946,null,null,null,null,null,"-","-"]
[37,1.4852941176470589,{"$f":"((B103-B82)*(C83-C82))/(B83-B82)+C82","v":2.4147368421052633},null,null,null,null,null,null,37,0.25308823529411761,0.41052631578947368,null,null,null,null,null,"-","-"]
[42,1.5318627450980393,{"$f":"((B104-B83)*(C84-C83))/(B84-B83)+C83","v":2.4210526315789473},null,null,null,null,null,null,42,0.2610294117647059,0.41052631578947368,null,null,null,null,null,"-","-"]
[47,{"$f":"((A105-A85)*(B86-B85))/(A86-A85)+B85","v":1.5911764705882352},{"$f":"((B105-B85)*(C86-C85))/(B86-B85)+C85","v":2.4736842105263159},null,null,null,null,null,null,47,0.27058823529411763,0.42105263157894735,null,null,null,null,null,"-","-"]
[52,{"$f":"((A106-A86)*(B87-B86))/(A87-A86)+B86","v":1.6352941176470588},{"$f":"((B106-B86)*(C87-C86))/(B87-B86)+C86","v":2.4736842105263159},null,null,null,null,null,null,52,0.27823529411764708,0.42105263157894735,null,null,null,null,null,"-","-"]
[57,{"$f":"((A107-A87)*(B88-B87))/(A88-A87)+B87","v":1.6779411764705883},{"$f":"((B107-B87)*(C88-C87))/(B88-B87)+C87","v":2.4736842105263159},null,null,null,null,null,null,57,0.28573529411764709,0.42105263157894735,null,null,null,null,null,"-","-"]
[]
[]
["Max, Cool",null,null,null,null,null,null,null,null,"Min, Heat"]
["Temperature","Normalized Capacity","Normalized Power",null,null,null,null,null,null,"Temperature","Normalized Capacity","Normalized Power"]
[70,1.4358333333333333,1.7321428571428572,null,null,null,null,null,null,70,0.24666666666666667,0.2857142857142857]
[75,1.3883333333333334,1.8214285714285714,null,null,null,null,null,null,75,0.23916666666666667,0.30357142857142855]
[80,1.3408333333333333,1.9107142857142858,null,null,null,null,null,null,80,0.23,0.32142857142857145]
[85,1.2925,1.9821428571428572,null,null,null,null,null,null,85,0.2225,0.32142857142857145]
[90,1.2450000000000001,2.0892857142857144,null,null,null,null,null,null,90,0.21416666666666667,0.3392857142857143]
[95,1.1966666666666668,2.1607142857142856,null,null,null,null,null,null,95,0.20583333333333334,0.3392857142857143]
[100,1.155,2.2321428571428572,null,null,null,null,null,null,100,0.19833333333333333,0.375]
[105,1.1133333333333333,2.2857142857142856,null,null,null,null,null,null,105,0.19166666666666668,0.375]
[110,1.0683333333333334,2.3392857142857144,null,null,null,null,null,null,110,0.18416666666666667,0.375]
[115,1.0233333333333334,2.4107142857142856,null,null,null,null,null,null,115,0.17666666666666667,0.39285714285714285]
[]
[]
["Temperature",null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperature"]
[72,{"$f":"((A125-A112)*(B113-B112))/(A113-A112)+B112","v":1.4168333333333334},{"$f":"((B125-B112)*(C113-C112))/(B113-B112)+C112","v":1.7678571428571428},null,null,null,null,null,null,72,0.24366666666666667,0.29285714285714282]
[77,1.3693333333333333,{"$f":"((B126-B113)*(C114-C113))/(B114-B113)+C113","v":1.8571428571428574},null,null,null,null,null,null,77,0.23550000000000001,0.31071428571428567]
[82,1.3214999999999999,{"$f":"((B127-B114)*(C115-C114))/(B115-B114)+C114","v":1.9392857142857145},null,{"$f":"(($F$2-INDEX('HP Calcs'!$H$5:$H$13,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)))*(INDEX(K125:K133,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)+1)-INDEX(K125:K133,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1))))/(INDEX('HP Calcs'!$H$5:$H$13,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)+1)-INDEX('HP Calcs'!$H$5:$H$13,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)))+INDEX(K125:K133,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1))","v":0.22073333333333334},{"$f":"(($F$2-INDEX('HP Calcs'!$H$5:$H$13,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)))*(INDEX(L125:L133,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)+1)-INDEX(L125:L133,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1))))/(INDEX('HP Calcs'!$H$5:$H$13,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)+1)-INDEX('HP Calcs'!$H$5:$H$13,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)))+INDEX(L125:L133,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1))","v":0.32714285714285712},null,null,null,82,0.22700000000000001,0.32142857142857145]
[87,1.2735000000000001,{"$f":"((B128-B115)*(C116-C115))/(B116-B115)+C115","v":2.0249999999999999},null,null,null,null,null,null,87,0.21916666666666668,0.32857142857142857]
[92,1.2256666666666667,{"$f":"((B129-B116)*(C117-C116))/(B117-B116)+C116","v":2.1178571428571429},null,null,null,null,null,null,92,0.21083333333333334,0.3392857142857143]
[97,1.1800000000000002,{"$f":"((B130-B117)*(C118-C117))/(B118-B117)+C117","v":2.1892857142857141},null,null,null,null,null,null,97,0.20283333333333334,0.35357142857142859]
[102,1.1383333333333334,{"$f":"((B131-B118)*(C119-C118))/(B119-B118)+C118","v":2.2535714285714286},null,null,null,null,null,null,102,0.19566666666666668,0.375]
[107,1.0953333333333333,{"$f":"((B132-B119)*(C120-C119))/(B120-B119)+C119","v":2.3071428571428574},null,null,null,null,null,null,107,0.18866666666666668,0.375]
[112,1.0503333333333333,{"$f":"((B133-B120)*(C121-C120))/(B121-B120)+C120","v":2.3678571428571429},null,null,null,null,null,null,112,0.18116666666666667,0.38214285714285712]
[]
[]
[]
[]
[]
["NOTES"]
["* PLEASE ENSURE WE ARE MULTIPLIYING BY THE DROPER HP FOR CAP, POWER, AND COP"]
["* LINKS IN THIS SPREADSHEET ARE PURELY TO ILLUSTRATE"]

{"sheet":"HP Calcs","index":10,"n_rows":90,"n_cols":54,"rows_kept":90,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["HP1"]
[{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",\"Heating Load (BTU/h)\",\"Heating Load (kW)\")","v":"Heating Load (BTU/h)"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BPT Calculations",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"NA()","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",\"Outdoor Temperature (°F)\",\"Outdoor Temperature (°C)\")","v":"Outdoor Temperature (°F)"},"Normalized Capacity","Normalized Power","Actual Capacity","Actual Power","Actual COP",null,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",\"Cooling Load (BTU/h)\",\"Cooling Load (kW)\")","v":"Cooling Load (BTU/h)"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Heat Load line",null,null,null,null,"BPT Ttemperature",null,"Fraction of heating above BPT",null,"High load line",null,"HIGH",null,null,"BPT Ttemperature",null,"Fraction of heating above BPT","HIGH/Étage Inférieur calculations",null,null,null,null,null,{"$f":"NA()","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B38","v":-13},{"$f":"IF(A4='Load %s'!B8,\"-\",IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B37=\"Pas Certain\"),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B4,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B43,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B96,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B22,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B91,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B45,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B118,\"\"))))))),IF(AND(B33=\"Oui\",A4>='Control Strategy Calcs'!U4),\"-\",L15)))","v":0.20666666666666658},{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B37=\"Pas Certain\"),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C4,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C43,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C96,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C22,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C91,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C45,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C118,\"\"))))))),$M$15)","v":0.76271186440677963},{"$f":"IFERROR(B4*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$7/'HP Calcs'!$B$18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$7/'HP Calcs'!$B$18,$AJ$7)),NA())","v":4959.9999999999982},{"$f":"IFERROR(C4*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AK$7/$C$18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",$AK$7/$C$18,$AK$7)),NA())","v":2.4406779661016951},{"$f":"(D4/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E4","v":0.5956102644262079},null,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",\"Outdoor Temperature (°F)\",\"Outdoor Temperature (°C)\")","v":"Outdoor Temperature (°F)"},null,null,"Actual Capacity","Actual Power","Actual COP",null,null,{"$f":"IF(AND(Q4<>\"-\",Q3=\"-\",ISNUMBER(Q5)),Q4,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>A4),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C4,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C43,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C96,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C22,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C91,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C45,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C118,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C4,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K43,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K96,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L22,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L91,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L45,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L118,\"\"))))))))))","v":"-"},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A4+'Design Load Calcs'!$H$23","v":10281.69014084507},{"$f":"IFERROR(IF(OR(D5<S5,D3>S3),\"\",IFERROR(ABS(S4-D4),\"\")),\"\")","v":""},{"$f":"MATCH(MIN(T4:T20),T4:T20,0)-1","v":5},{"$f":"INDEX(A4:A20,U4)","v":-3},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctic\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Very-Cold\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Dry\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Humid\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marine\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixed-Humid\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Hot-Humid\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),U4)","v":0.99999999999999978},{"$f":"IFERROR(INDEX(X11:X12,MATCH(V5,X11:X12)),INDEX(X11:X12,MATCH(V5,X11:X12,-1)))","v":0.58110779626900388},null,{"$f":"((X4-V4)*(W6-W4))/(V6-V4)+W4","v":0.99876806493366765},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A4+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(ABS(AB4-D4),\"\")","v":""},{"$f":"MATCH(MIN(AC4:AC20),AC4:AC20,0)-1","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX($A$4:$A$20,AD4)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctic\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Very-Cold\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Dry\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Humid\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marine\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixed-Humid\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Hot-Humid\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),AD4)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Design Load Calcs'!$K$23-AF11)/(AE11-'Design Load Calcs'!$J$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!B13,NA(),('Design Load Calcs'!$K$23-AF11)/(AE11-'Design Load Calcs'!$J$23))","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"((AG4-AE4)*(AF6-AF4))/(AE6-AE4)+AF4","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,{"$f":"NA()","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Control Strategy graph"]
[{"$f":"'Load %s'!B9","v":-18},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>'HP Calcs'!A5),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B5,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B44,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B23,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B92,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B46,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B119,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>'HP Calcs'!A5),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B5,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J44,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K23,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K92,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K46,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K119,\"\"))))))))))","v":"-"},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C5,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C44,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C23,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C92,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C46,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C119,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C5,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K44,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L23,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L92,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L46,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L119,\"\")))))))))","v":"-"},{"$f":"IFERROR(B5*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$7/'HP Calcs'!$B$18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$7/'HP Calcs'!$B$18,$AJ$7)),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(C5*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AK$7/$C$18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",$AK$7/$C$18,$AK$7)),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(D5/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E5","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",(AR8-32)*(5/9),AR8)","v":72},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B63,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B128,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B125,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B58,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B85,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B16,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B24,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!J63,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!J128,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K125,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K58,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K85,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K16,\"\")))))))))","v":"-"},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C63,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C128,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C125,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C58,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C85,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C16,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C24,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!K63,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!K128,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L125,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L58,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L85,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L16,\"\")))))))))","v":"-"},{"$f":"IF(I5=0,NA(),IFERROR(I5*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",$AJ$14,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$14/$AJ$17,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\"),$AJ$14/$AJ$20,$AJ$14/$AJ$17))),NA()))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(J5=0,NA(),IFERROR(J5*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",$AK$14,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AK$14/$AK$17,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$28<>\"B\"),$AK$14/$AK$20,$AK$14/$AK$17))),NA()))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(K5/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/L5","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF(AND(Q5<>\"-\",Q4=\"-\",ISNUMBER(Q6)),Q5,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>A5),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C5,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C44,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C23,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C92,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C46,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C119,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C5,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K44,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L23,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L92,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L46,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L119,\"\"))))))))))","v":"-"},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A5+'Design Load Calcs'!$H$23","v":10985.915492957745},{"$f":"IFERROR(IF(OR(D6<S6,D4>S4),\"\",IFERROR(ABS(S5-D5),\"\")),\"\")","v":""},{"$f":"MATCH(MIN(T4:T20),T4:T20,0)","v":6},{"$f":"INDEX(A4:A20,U5)","v":2},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctic\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Very-Cold\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Dry\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Humid\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marine\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixed-Humid\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Hot-Humid\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),U5)","v":0.99999999999999978},null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A5+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",{"$f":"MATCH(MIN(AC4:AC20),AC4:AC20,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX($A$4:$A$20,AD5)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctic\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Very-Cold\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Dry\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Humid\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marine\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixed-Humid\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Hot-Humid\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),AD5)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,"Heating",null,null,null,null,null,{"$f":"NA()","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,"Heat temp (graph)","Cool Temp (graph)",null,{"$f":"\"t-TPE= \"&ROUND(AV6,0)&'Étape 3 Charges de Conception'!C13","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"\"TP1\"","v":"TP1"}]
[{"$f":"'Load %s'!B10","v":-13},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>'HP Calcs'!A6),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B6,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B45,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B24,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B93,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B47,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B120,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>'HP Calcs'!A6),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B6,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J45,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K24,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K93,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K47,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K120,\"\"))))))))))","v":"-"},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C6,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C45,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C24,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C93,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C47,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C120,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C6,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K45,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L24,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L93,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L47,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L120,\"\")))))))))","v":"-"},{"$f":"IFERROR(B6*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$7/'HP Calcs'!$B$18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$7/'HP Calcs'!$B$18,$AJ$7)),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(C6*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AK$7/$C$18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",$AK$7/$C$18,$AK$7)),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(D6/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E6","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",(AR9-32)*(5/9),AR9)","v":77},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B25,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B64,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B129,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B126,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B86,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B17,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B25,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!J64,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!J129,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K126,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K86,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K17,\"\")))))))))","v":1.012},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C25,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C64,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C129,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C126,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C86,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C17,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C25,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!K64,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!K129,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L126,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L86,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L17,\"\")))))))))","v":0.80104166666666698},{"$f":"IF(I6=0,NA(),IFERROR(I6*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",$AJ$14,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$14/$AJ$17,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\"),$AJ$14/$AJ$20,$AJ$14/$AJ$17))),NA()))","v":24288},{"$f":"IF(J6=0,NA(),IFERROR(J6*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",$AK$14,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AK$14/$AK$17,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$28<>\"B\"),$AK$14/$AK$20,$AK$14/$AK$17))),NA()))","v":1.4788461538461546},{"$f":"(K6/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/L6","v":4.8134862498608877},null,null,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>A6),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C6,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C45,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C24,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C93,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C47,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C120,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C6,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K45,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L24,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L93,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L47,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L120,\"\"))))))))))","v":"-"},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A6+'Design Load Calcs'!$H$23","v":10281.69014084507},"",{"$f":"MATCH(MIN(T4:T20),T4:T20,0)+1","v":7},{"$f":"INDEX(A4:A20,U6)","v":7},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctic\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Very-Cold\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Dry\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Humid\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marine\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixed-Humid\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Hot-Humid\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),U6)","v":0.99655990510083015},null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A6+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",{"$f":"MATCH(MIN(AC4:AC20),AC4:AC20,0)+1","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctic\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Very-Cold\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Dry\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Humid\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marine\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixed-Humid\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Hot-Humid\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),AD6)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,"Rated Capacity (heating)","Rated Power",null,null,null,null,{"$f":"NA()","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"A4","v":-13},{"$f":"'HP Calcs'!H5","v":72},null,{"$f":"IFERROR(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B24=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",'HP1'!L7,'HP Calcs'!X4),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B24=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",'HP1'!L21,V15)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$f":"'Load %s'!B11","v":-8},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>'HP Calcs'!A7),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B7,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B46,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B25,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B94,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B48,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B121,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>'HP Calcs'!A7),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B7,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J46,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K25,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K94,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K48,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K121,\"\"))))))))))","v":"-"},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C7,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C46,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C25,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C94,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C48,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C121,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C7,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K46,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L25,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L94,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L48,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L121,\"\")))))))))","v":"-"},{"$f":"IFERROR(B7*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$7/'HP Calcs'!$B$18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$7/'HP Calcs'!$B$18,$AJ$7)),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(C7*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AK$7/$C$18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",$AK$7/$C$18,$AK$7)),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(D7/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E7","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",(AR10-32)*(5/9),AR10)","v":82},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B26,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B65,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B130,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B127,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B60,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B87,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B18,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B26,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!J65,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!J130,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K127,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K60,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K87,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K18,\"\")))))))))","v":0.98864141414141404},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C26,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C65,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C130,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C127,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C60,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C87,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C18,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C26,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!K65,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!K130,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L127,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L60,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L87,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L18,\"\")))))))))","v":0.85102062289562319},{"$f":"IF(I7=0,NA(),IFERROR(I7*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",$AJ$14,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$14/$AJ$17,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\"),$AJ$14/$AJ$20,$AJ$14/$AJ$17))),NA()))","v":23727.393939393936},{"$f":"IF(J7=0,NA(),IFERROR(J7*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",$AK$14,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AK$14/$AK$17,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$28<>\"B\"),$AK$14/$AK$20,$AK$14/$AK$17))),NA()))","v":1.5711149961149968},{"$f":"(K7/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/L7","v":4.4262204906915095},null,null,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>A7),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C7,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C46,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C25,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C94,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C48,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C121,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C7,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K46,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L25,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L94,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L48,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L121,\"\"))))))))))","v":"-"},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A7+'Design Load Calcs'!$H$23","v":9577.4647887323936},"",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A7+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30","v":24000},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$31","v":3.2},null,null,null,null,{"$f":"NA()","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,-18,{"$f":"'HP Calcs'!H6","v":77},null,{"$f":"AV6","v":{"$error":"#N/A"}},0]
[{"$f":"'Load %s'!B12","v":-3},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>'HP Calcs'!A8),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B8,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B47,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B26,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B95,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B49,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B122,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>'HP Calcs'!A8),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B8,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J47,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K26,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K95,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K49,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K122,\"\"))))))))))","v":0.31124999999999997},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C8,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C47,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C26,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C95,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C49,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C122,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C8,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K47,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L26,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L95,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L49,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L122,\"\")))))))))","v":0.80790960451977401},{"$f":"IFERROR(B8*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$7/'HP Calcs'!$B$18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$7/'HP Calcs'!$B$18,$AJ$7)),NA())","v":7469.9999999999991},{"$f":"IFERROR(C8*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AK$7/$C$18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",$AK$7/$C$18,$AK$7)),NA())","v":2.5853107344632771},{"$f":"(D8/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E8","v":0.8468350597233949},null,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",(AR11-32)*(5/9),AR11)","v":87},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B27,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B66,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B131,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B128,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B88,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B19,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B27,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!J66,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!J131,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K128,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K88,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K19,\"\")))))))))","v":0.96494047619047618},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C27,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C66,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C131,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C128,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C88,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C19,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C27,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!K66,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!K131,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L128,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L88,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L19,\"\")))))))))","v":0.90277777777777801},{"$f":"IF(I8=0,NA(),IFERROR(I8*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",$AJ$14,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$14/$AJ$17,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\"),$AJ$14/$AJ$20,$AJ$14/$AJ$17))),NA()))","v":23158.571428571428},{"$f":"IF(J8=0,NA(),IFERROR(J8*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",$AK$14,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AK$14/$AK$17,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$28<>\"B\"),$AK$14/$AK$20,$AK$14/$AK$17))),NA()))","v":1.6666666666666672},{"$f":"(K8/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/L8","v":4.0724334282364749},null,{"$f":"ABS(A4-$J$18)","v":2},0.80790960451977401,{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>A8),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C8,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C47,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C26,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C95,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C49,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C122,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C8,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K47,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L26,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L95,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L49,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L122,\"\"))))))))))","v":0.80790960451977401},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A8+'Design Load Calcs'!$H$23","v":8873.2394366197186},"",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A8+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"NA()","v":{"$error":"#N/A"}},null,72,-13,{"$f":"'HP Calcs'!H7","v":82},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=1),\"BPT=\"&ROUND(BB9,0)&'Étape 3 Charges de Conception'!C13,\"\")","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$f":"'Load %s'!B13","v":2},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>'HP Calcs'!A9),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B9,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B48,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B27,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B96,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B50,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B123,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>'HP Calcs'!A9),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B9,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J48,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K27,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K96,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K50,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K123,\"\"))))))))))","v":0.36354166666666665},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C9,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C48,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C27,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C96,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C50,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C123,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C9,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K48,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L27,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L96,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L50,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L123,\"\")))))))))","v":0.83050847457627119},{"$f":"IFERROR(B9*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$7/'HP Calcs'!$B$18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$7/'HP Calcs'!$B$18,$AJ$7)),NA())","v":8725},{"$f":"IFERROR(C9*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AK$7/$C$18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",$AK$7/$C$18,$AK$7)),NA())","v":2.6576271186440681},{"$f":"(D9/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E9","v":0.96219338409455224},null,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",(AR12-32)*(5/9),AR12)","v":92},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B28,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B67,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B132,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B129,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B62,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B89,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B20,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B28,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!J67,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!J132,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K129,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K62,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K89,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K20,\"\")))))))))","v":0.94075892857142851},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C28,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C67,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C132,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C129,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C62,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C89,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C20,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C28,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!K67,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!K132,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L129,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L62,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L89,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L20,\"\")))))))))","v":0.95703124999999989},{"$f":"IF(I9=0,NA(),IFERROR(I9*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",$AJ$14,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$14/$AJ$17,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\"),$AJ$14/$AJ$20,$AJ$14/$AJ$17))),NA()))","v":22578.214285714283},{"$f":"IF(J9=0,NA(),IFERROR(J9*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",$AK$14,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AK$14/$AK$17,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$28<>\"B\"),$AK$14/$AK$20,$AK$14/$AK$17))),NA()))","v":1.7668269230769229},{"$f":"(K9/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/L9","v":3.7452995601188053},null,7,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>A9),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C9,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C48,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C27,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C96,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C50,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C123,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C9,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K48,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L27,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L96,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L50,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L123,\"\"))))))))))","v":0.83050847457627119},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A9+'Design Load Calcs'!$H$23","v":8169.0140845070418},555.98591549295816,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A9+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,null,null,null,null,null,"Normalized Cap @Étage Inférieur","Normalized power @Étage Inférieur",null,null,null,null,{"$f":"NA()","v":{"$error":"#N/A"}},null,77,-8,{"$f":"'HP Calcs'!H8","v":87},null,{"$f":"IF(IFERROR(ROUND(AV10,0)=ROUND(AV6,0),FALSE),\"\",IF(NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=1),\"t-TPE=\"&ROUND(AV10,0)&'Étape 3 Charges de Conception'!C13,\"\"))","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"\"TP2\"","v":"TP2"},null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=1),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G24=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",'HP2'!L7,'HP Calcs'!X26),NA()),NA())","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$f":"'Load %s'!B14","v":7},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>'HP Calcs'!A10),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B10,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B49,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B28,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B51,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B124,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>'HP Calcs'!A10),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B10,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J49,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K28,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K51,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K124,\"\"))))))))))","v":0.41583333333333333},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C10,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C49,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C28,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C51,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C124,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C10,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K49,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L28,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L51,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L124,\"\")))))))))","v":0.85310734463276838},{"$f":"IFERROR(B10*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$7/'HP Calcs'!$B$18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$7/'HP Calcs'!$B$18,$AJ$7)),NA())","v":9980},{"$f":"IFERROR(C10*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AK$7/$C$18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",$AK$7/$C$18,$AK$7)),NA())","v":2.7299435028248591},{"$f":"(D10/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E10","v":1.0714400091612772},null,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",(AR13-32)*(5/9),AR13)","v":97},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B29,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B68,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B133,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B130,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B63,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B90,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B21,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B29,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!J68,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!J133,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K130,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K63,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K90,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K21,\"\")))))))))","v":0.91575066137566141},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C29,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C68,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C133,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C130,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C63,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C90,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C21,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C29,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!K68,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!K133,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L130,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L63,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L90,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L21,\"\")))))))))","v":1.0143849206349207},{"$f":"IF(I10=0,NA(),IFERROR(I10*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",$AJ$14,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$14/$AJ$17,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\"),$AJ$14/$AJ$20,$AJ$14/$AJ$17))),NA()))","v":21978.015873015873},{"$f":"IF(J10=0,NA(),IFERROR(J10*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",$AK$14,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AK$14/$AK$17,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$28<>\"B\"),$AK$14/$AK$20,$AK$14/$AK$17))),NA()))","v":1.8727106227106229},{"$f":"(K10/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/L10","v":3.4396066999735333},null,2,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>A10),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C10,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C49,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C28,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C51,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C124,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C10,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K49,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L28,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L51,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L124,\"\"))))))))))","v":0.85310734463276838},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A10+'Design Load Calcs'!$H$23","v":7464.788732394366},"",null,"a","b",null,null,{"$f":"IF(AND(B33=\"Oui\",A4>='Control Strategy Calcs'!U4),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!E45,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!E98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!E25,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!E94,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!E48,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!E121,\"\")))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!E47,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!E100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!E27,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!E96,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!E50,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!E123,\"\")))))))","v":""},{"$f":"IF(AND(B33=\"Oui\",A4>='Control Strategy Calcs'!U4),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!F45,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!F98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!F25,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!F94,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!F48,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!F121,\"\")))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!F47,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!F100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!F27,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!F96,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!F50,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!F123,\"\")))))))","v":""},{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A10+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,"a","b",null,null,null,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$D$30='Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$W$16,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J51,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K30,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K53,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K126,\"\")))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$D$30='Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$W$17,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J57,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J110,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K36,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K111)))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$D$30='Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$W$18,Z10)))","v":false},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$D$30='Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$W$16,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K51,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L30,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L53,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L126,\"\")))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$D$30='Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$W$17,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K57,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K110,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L36,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L111)))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$D$30='Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$W$18,AA10)))","v":false},null,null,null,null,null,null,82,-3,{"$f":"'HP Calcs'!H9","v":92},{"$f":"IF(IFERROR(ROUND(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G24=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",'HP2'!L7,'HP Calcs'!X26),0)=ROUND(AV6,0),FALSE),NA(),IFERROR(IF(NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=1),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G24=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",'HP2'!L7,'HP Calcs'!X26),NA()),NA()))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(IFERROR(ROUND(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G24=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",'HP2'!L7,AU10),0)=ROUND(AV6,0),FALSE),NA(),IFERROR(IF(NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=1),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G24=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",'HP2'!L7,AU10),NA()),NA()))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=1),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G24=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",'HP2'!L21,V37),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,{"$f":"BB9","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$f":"'Load %s'!B15","v":12},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>'HP Calcs'!A11),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B11,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B50,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B29,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B52,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B125,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>'HP Calcs'!A11),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B11,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J50,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K29,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K52,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K125,\"\"))))))))))","v":0.47666666666666674},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C11,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C50,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C29,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C52,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C125,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C11,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K50,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L29,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L52,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L125,\"\")))))))))","v":0.87288135593220351},{"$f":"IFERROR(B11*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$7/'HP Calcs'!$B$18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$7/'HP Calcs'!$B$18,$AJ$7)),NA())","v":11440.000000000002},{"$f":"IFERROR(C11*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AK$7/$C$18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",$AK$7/$C$18,$AK$7)),NA())","v":2.7932203389830512},{"$f":"(D11/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E11","v":1.2003608053813497},null,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",(AR14-32)*(5/9),AR14)","v":102},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B30,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B69,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B134,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B131,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B64,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B91,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B22,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B30,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!J69,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!J134,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K131,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K64,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K91,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K22,\"\")))))))))","v":0.8895023148148149},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C30,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C69,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C134,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C131,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C64,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C91,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C22,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C30,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!K69,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!K134,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L131,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L64,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L91,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L22,\"\")))))))))","v":1.0763888888888884},{"$f":"IF(I11=0,NA(),IFERROR(I11*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",$AJ$14,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$14/$AJ$17,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\"),$AJ$14/$AJ$20,$AJ$14/$AJ$17))),NA()))","v":21348.055555555558},{"$f":"IF(J11=0,NA(),IFERROR(J11*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",$AK$14,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AK$14/$AK$17,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$28<>\"B\"),$AK$14/$AK$20,$AK$14/$AK$17))),NA()))","v":1.9871794871794863},{"$f":"(K11/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/L11","v":3.1485616861425219},null,3,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>A11),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C11,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C50,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C29,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C52,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C125,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C11,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K50,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L29,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L52,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L125,\"\"))))))))))","v":0.87288135593220351},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A11+'Design Load Calcs'!$H$23","v":6760.5633802816901},"",null,{"$f":"(INDEX(D4:D20,U6)-INDEX(D4:D20,U5))/(V6-V5)","v":251},{"$f":"INDEX(D4:D20,U5)-V11*V5","v":8223},{"$f":"IF(IF(('Design Load Calcs'!$H$23-'HP Calcs'!W11)/('HP Calcs'!V11-'Design Load Calcs'!$G$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!B13,NA(),('Design Load Calcs'!$H$23-'HP Calcs'!W11)/('HP Calcs'!V11-'Design Load Calcs'!$G$23))>A20,NA(),IF(('Design Load Calcs'!$H$23-'HP Calcs'!W11)/('HP Calcs'!V11-'Design Load Calcs'!$G$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!B13,NA(),('Design Load Calcs'!$H$23-'HP Calcs'!W11)/('HP Calcs'!V11-'Design Load Calcs'!$G$23)))","v":0.58110779626900422},null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A11+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,{"$f":"IFERROR((INDEX(D4:D20,AD6)-INDEX(D4:D20,AD4))/(AE6-AE4),(INDEX(D4:D20,AD6)-INDEX(D4:D20,AD5))/(AE6-AE5))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(D4:D20,AD5)-AE11*AE5","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,87,2,{"$f":"'HP Calcs'!H10","v":97},null,{"$f":"AV10","v":{"$error":"#N/A"}},0]
[{"$f":"'Load %s'!B16","v":17},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>'HP Calcs'!A12),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B12,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B51,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B30,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B53,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B126,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>'HP Calcs'!A12),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B12,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J51,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K30,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K53,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K126,\"\"))))))))))","v":0.53749999999999998},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C12,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C51,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C30,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C53,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C126,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C12,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K51,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L30,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L53,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L126,\"\")))))))))","v":0.89265536723163841},{"$f":"IFERROR(B12*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$7/'HP Calcs'!$B$18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$7/'HP Calcs'!$B$18,$AJ$7)),NA())","v":12900},{"$f":"IFERROR(C12*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AK$7/$C$18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",$AK$7/$C$18,$AK$7)),NA())","v":2.8564971751412429},{"$f":"(D12/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E12","v":1.3235699207562288},null,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",(AR15-32)*(5/9),AR15)","v":107},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B31,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B70,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B135,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B132,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B65,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B92,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B23,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B31,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!J70,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!J135,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K132,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K65,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K92,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K23,\"\")))))))))","v":0.86218181818181827},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C31,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C70,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C135,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C132,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C65,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C92,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C23,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C31,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!K70,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!K135,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L132,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L65,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L92,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L23,\"\")))))))))","v":1.1418560606060606},{"$f":"IF(I12=0,NA(),IFERROR(I12*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",$AJ$14,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$14/$AJ$17,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\"),$AJ$14/$AJ$20,$AJ$14/$AJ$17))),NA()))","v":20692.36363636364},{"$f":"IF(J12=0,NA(),IFERROR(J12*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",$AK$14,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AK$14/$AK$17,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$28<>\"B\"),$AK$14/$AK$20,$AK$14/$AK$17))),NA()))","v":2.1080419580419583},{"$f":"(K12/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/L12","v":2.8768805404592928},null,8,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>A12),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C12,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C51,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C30,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C53,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C126,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C12,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K51,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L30,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L53,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L126,\"\"))))))))))","v":0.89265536723163841},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A12+'Design Load Calcs'!$H$23","v":6056.3380281690133},"",null,{"$f":"(INDEX(D4:D20,U5)-INDEX(D4:D20,U4))/(V5-V4)","v":251.00000000000017},{"$f":"INDEX(D4:D20,U5)-V12*V5","v":8223},{"$f":"IF(IF(('Design Load Calcs'!$H$23-W12)/(V12-'Design Load Calcs'!$G$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!B13,NA(),('Design Load Calcs'!$H$23-W12)/(V12-'Design Load Calcs'!$G$23))>A20,NA(),IF(('Design Load Calcs'!$H$23-W12)/(V12-'Design Load Calcs'!$G$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!B13,NA(),('Design Load Calcs'!$H$23-W12)/(V12-'Design Load Calcs'!$G$23)))","v":0.58110779626900388},null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A12+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,null,null,null,null,null,"Cooling",null,null,null,null,null,null,null,92,7,{"$f":"'HP Calcs'!H11","v":102},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=1),NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=2)),\"BPT= \"&ROUND(BB13,0)&'Étape 3 Charges de Conception'!C13,\"\")","v":""}]
[{"$f":"'Load %s'!B17","v":22},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>'HP Calcs'!A13),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B13,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B52,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B31,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B54,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B127,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>'HP Calcs'!A13),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B13,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J52,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K31,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K54,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K127,\"\"))))))))))","v":0.58395833333333336},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C13,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C52,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C31,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C54,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C127,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C13,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K52,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L31,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L54,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L127,\"\")))))))))","v":0.90677966101694918},{"$f":"IFERROR(B13*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$7/'HP Calcs'!$B$18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$7/'HP Calcs'!$B$18,$AJ$7)),NA())","v":14015},{"$f":"IFERROR(C13*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AK$7/$C$18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",$AK$7/$C$18,$AK$7)),NA())","v":2.9016949152542377},{"$f":"(D13/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E13","v":1.4155731968533267},null,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",(AR16-32)*(5/9),AR16)","v":112},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B32,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B71,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B136,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B133,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B66,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B93,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B24,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B32,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!J71,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!J136,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K133,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K66,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K93,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K24,\"\")))))))))","v":0.83314141414141407},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C32,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C71,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C136,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C133,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C66,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C93,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C24,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C32,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!K71,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!K136,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L133,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L66,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L93,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L24,\"\")))))))))","v":1.2128787878787883},{"$f":"IF(I13=0,NA(),IFERROR(I13*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",$AJ$14,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$14/$AJ$17,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\"),$AJ$14/$AJ$20,$AJ$14/$AJ$17))),NA()))","v":19995.393939393936},{"$f":"IF(J13=0,NA(),IFERROR(J13*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",$AK$14,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AK$14/$AK$17,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$28<>\"B\"),$AK$14/$AK$20,$AK$14/$AK$17))),NA()))","v":2.23916083916084},{"$f":"(K13/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/L13","v":2.6171924102730815},null,13,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>A13),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C13,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C52,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C31,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C54,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C127,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C13,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K52,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L31,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L54,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L127,\"\"))))))))))","v":0.90677966101694918},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A13+'Design Load Calcs'!$H$23","v":5352.1126760563384},"",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A13+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,null,null,null,null,null,"Rated Cap (Cooling)",null,null,null,null,null,null,null,97,12,{"$f":"'HP Calcs'!H12","v":107},null,{"$f":"IF(OR(IFERROR(ROUND(AV14,0)=ROUND(AV6,0),FALSE),IFERROR(ROUND(AV10,0)=ROUND(AV14,0),FALSE)),NA(),IF(AND(NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=1),NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=2)),\"t-TPE= \"&ROUND(AV14,0)&'Étape 3 Charges de Conception'!C13,\"\"))","v":""},null,{"$f":"\"TP3\"","v":"TP3"},null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(AND(NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=1),NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=2)),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L24=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",'HP3'!L7,'HP Calcs'!X48),NA()),NA())","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$f":"'Load %s'!B18","v":27},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>'HP Calcs'!A14),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B14,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B53,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B32,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B55,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B128,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>'HP Calcs'!A14),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B14,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J53,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K32,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K55,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K128,\"\"))))))))))","v":0.63041666666666674},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C14,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C53,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C32,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C55,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C128,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C14,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K53,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L32,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L55,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L128,\"\")))))))))","v":0.92090395480225984},{"$f":"IFERROR(B14*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$7/'HP Calcs'!$B$18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$7/'HP Calcs'!$B$18,$AJ$7)),NA())","v":15130.000000000002},{"$f":"IFERROR(C14*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AK$7/$C$18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",$AK$7/$C$18,$AK$7)),NA())","v":2.9468926553672317},{"$f":"(D14/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E14","v":1.5047542865670784},null,null,null,null,null,null,null,null,18,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>A14),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C14,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C53,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C32,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C55,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C128,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C14,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K53,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L32,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L55,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L128,\"\"))))))))))","v":0.92090395480225984},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A14+'Design Load Calcs'!$H$23","v":4647.8873239436616},"",null,null,{"$f":"INDEX(D4:D20,U4)","v":7469.9999999999991},null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A14+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B35","v":24000},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B34=\"EER\",('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B35)/IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",1,3412)/('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B36/3.412),('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B36))","v":1.8461538461538463},null,null,null,null,null,null,102,17,{"$f":"'HP Calcs'!H13","v":112},{"$f":"IF(OR(IFERROR(ROUND(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L24=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",'HP3'!L7,'HP Calcs'!X48),0)=ROUND(AV6,0),FALSE),IFERROR(ROUND(X26,0)=ROUND(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L24=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",'HP3'!L7,'HP Calcs'!X48),0),FALSE)),NA(),IFERROR(IF(AND(NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=1),NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=2)),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L24=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",'HP3'!L7,'HP Calcs'!X48),NA()),NA()))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(IFERROR(ROUND(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L24=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",'HP3'!L7,AU14),0)=ROUND(AV6,0),FALSE),IFERROR(ROUND(AV10,0)=ROUND(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L24=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",'HP3'!L7,AU14),0),FALSE)),NA(),IFERROR(IF(AND(NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=1),NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=2)),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L24=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",'HP3'!L7,AU14),NA()),NA()))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(AND(NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=1),NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=2)),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L24=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",'HP3'!L21,V59),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,{"$f":"BB13","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$f":"'Load %s'!B19","v":32},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>'HP Calcs'!A15),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B15,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B54,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B33,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B56,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B129,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>'HP Calcs'!A15),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B15,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J54,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K33,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K56,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K129,\"\"))))))))))","v":0.70000000000000007},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C15,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C54,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C33,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C56,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C129,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C15,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K54,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L33,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L56,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L129,\"\")))))))))","v":0.9350282485875705},{"$f":"IFERROR(B15*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$7/'HP Calcs'!$B$18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$7/'HP Calcs'!$B$18,$AJ$7)),NA())","v":16800},{"$f":"IFERROR(C15*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AK$7/$C$18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",$AK$7/$C$18,$AK$7)),NA())","v":2.9920903954802256},{"$f":"(D15/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E15","v":1.6456048140028265},null,"Cooling output at Tdesign",null,"tdesign (cool)","HP cap @ tdesign",{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Pas Certain\"),0,IF(L19<0,INDEX(B4:B20,MATCH(MIN(P4:P20),P4:P20)),$A$4*L19+L20)),INDEX(B4:B20,MATCH(MIN(P4:P20),P4:P20)+1))","v":0.20666666666666658},{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Pas Certain\"),0,IF(M19<0,MIN(P4:P20),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B38*M19+M20))","v":0.76271186440677963},{"$f":"ABS(H5-$J$16)","v":14},23,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>A15),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C15,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C54,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C33,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C56,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C129,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C15,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K54,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L33,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L56,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L129,\"\"))))))))))","v":0.9350282485875705},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A15+'Design Load Calcs'!$H$23","v":3943.6619718309857},"",null,{"$f":"V11*X4+W11","v":8368.8580568635207},null,null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A15+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,{"$f":"AE11*AG4+AF11","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,107,22,null,null,{"$f":"AV14","v":{"$error":"#N/A"}},0]
[{"$f":"'Load %s'!B20","v":37},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>'HP Calcs'!A16),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B16,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B55,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B108,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B34,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B57,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B130,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>'HP Calcs'!A16),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B16,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J55,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J108,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K34,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K57,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K130,\"\"))))))))))","v":0.76958333333333329},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C16,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C55,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C108,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C34,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C57,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C130,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C16,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K55,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K108,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L34,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L57,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L130,\"\")))))))))","v":0.94915254237288127},{"$f":"IFERROR(B16*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$7/'HP Calcs'!$B$18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$7/'HP Calcs'!$B$18,$AJ$7)),NA())","v":18470},{"$f":"IFERROR(C16*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AK$7/$C$18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",$AK$7/$C$18,$AK$7)),NA())","v":3.0372881355932204},{"$f":"(D16/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E16","v":1.7822633614553676},null,{"$f":"((J16-INDEX(H5:H13,MATCH(MIN(N15:N23),N15:N23,0)))*(INDEX(K5:K13,MATCH(MIN(N15:N23),N15:N23,0)+1)-INDEX(K5:K13,MATCH(MIN(N15:N23),N15:N23,0))))/(INDEX(H5:H13,MATCH(MIN(N15:N23),N15:N23,0)+1)-INDEX(H5:H13,MATCH(MIN(N15:N23),N15:N23,0)))+INDEX(K5:K13,MATCH(MIN(N15:N23),N15:N23,0))","v":23274.642857142855},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!B26","v":86},{"$f":"IFERROR(INDEX(D4:D20,MATCH(MIN(O8:O24),O8:O24,0)),IF(L19<0,D4,L19*J18+L20))","v":4959.9999999999982},{"$f":"INDEX(A4:A20,MATCH(MIN(P4:P20),P4:P20))","v":-3},{"$f":"INDEX(A4:A20,MATCH(MIN(P4:P20),P4:P20))","v":-3},9,28,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>A16),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C16,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C55,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C108,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C34,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C57,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C130,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C16,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K55,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K108,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L34,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L57,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L130,\"\"))))))))))","v":0.94915254237288127},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A16+'Design Load Calcs'!$H$23","v":3239.4366197183099},"",null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!X4+'Design Load Calcs'!$H$23","v":8368.8580568635207},null,null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A16+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*AG4+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,"Normalized Cap @Étage Inférieur","Normalized power @Étage Inférieur",null,null,null,null,null,null,112,27,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=1),NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=2),NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=3)),\"BPT= \"&ROUND(BB17,0)&'Étape 3 Charges de Conception'!C13,\"\")","v":""}]
[{"$f":"'Load %s'!B21","v":42},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>'HP Calcs'!A17),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B17,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B56,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B109,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B35,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B58,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B131,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>'HP Calcs'!A17),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B17,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J56,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J109,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K35,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K58,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K131,\"\"))))))))))","v":0.88479166666666664},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C17,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C56,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C109,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C35,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C58,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C131,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C17,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K56,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K109,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L35,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L58,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L131,\"\")))))))))","v":0.97457627118644063},{"$f":"IFERROR(B17*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$7/'HP Calcs'!$B$18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$7/'HP Calcs'!$B$18,$AJ$7)),NA())","v":21235},{"$f":"IFERROR(C17*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AK$7/$C$18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",$AK$7/$C$18,$AK$7)),NA())","v":3.1186440677966103},{"$f":"(D17/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E17","v":1.9956180870584637},null,"% of design",null,"tdesign (heat)",null,{"$f":"INDEX(A4:A20,MATCH(MIN(P4:P20),P4:P20)+1)","v":2},{"$f":"INDEX(A4:A20,MATCH(MIN(P4:P20),P4:P20)+1)","v":2},4,33,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>A17),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C17,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C56,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C109,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C35,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C58,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C131,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C17,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K56,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K109,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L35,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L58,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L131,\"\"))))))))))","v":0.97457627118644063},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A17+'Design Load Calcs'!$H$23","v":2535.211267605634},"",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A17+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!N67,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J122,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K117,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K50,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!O89,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!O20,\"\"))))))","v":""},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!O67,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K122,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L117,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L50,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!P89,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!P20,\"\"))))))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,32,null,null,{"$f":"IF(OR(IFERROR(ROUND(AV18,0)=ROUND(AV6,0),FALSE),IFERROR(ROUND(AV10,0)=ROUND(AV18,0),FALSE),IFERROR(ROUND(AV18,0)=ROUND(AV14,0),FALSE)),NA(),IF(AND(NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=1),NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=2),NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=3)),\"t-TPE= \"&ROUND(AV18,0)&'Étape 3 Charges de Conception'!C13,\"\"))","v":""},null,{"$f":"\"TP4\"","v":"TP4"},null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(AND(NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=1),NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=2),NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=3)),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q24=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",'HP4'!L7,'HP Calcs'!X70),NA()),NA())","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$f":"'Load %s'!B22","v":47},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>'HP Calcs'!A18),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B57,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B110,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B36,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B132,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>'HP Calcs'!A18),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J57,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J110,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K36,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K132,\"\"))))))))))","v":1},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C57,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C110,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C36,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C132,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K57,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K110,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L36,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L132,\"\")))))))))","v":1},{"$f":"IFERROR(B18*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$7/'HP Calcs'!$B$18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$7/'HP Calcs'!$B$18,$AJ$7)),NA())","v":24000},{"$f":"IFERROR(C18*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AK$7/$C$18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",$AK$7/$C$18,$AK$7)),NA())","v":3.2},{"$f":"(D18/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E18","v":2.1981242672919108},null,{"$f":"H16/'Design Load Calcs'!$B$25","v":2.3274642857142855},{"$f":"H16/'Design Load Calcs'!$C$25","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"'Design Load Calcs'!$B$24","v":-11},null,null,null,1,38,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>A18),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C57,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C110,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C36,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C132,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K57,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K110,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L36,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L132,\"\"))))))))))","v":1},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A18+'Design Load Calcs'!$H$23","v":1830.9859154929582},"",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A18+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,37,null,{"$f":"IF(OR(IFERROR(ROUND(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q24=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",'HP4'!L7,'HP Calcs'!X70),0)=ROUND(AV6,0),FALSE),IFERROR(ROUND(X26,0)=ROUND(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q24=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",'HP4'!L7,'HP Calcs'!X70),0),FALSE),IFERROR(ROUND(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q24=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",'HP4'!L7,'HP Calcs'!X70),0)=ROUND(X48,0),FALSE)),NA(),IFERROR(IF(AND(NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=1),NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=2),NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=3)),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q24=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",'HP4'!L7,'HP Calcs'!X70),NA()),NA()))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(IFERROR(ROUND(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q24=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",'HP4'!L7,AU18),0)=ROUND(AV6,0),FALSE),IFERROR(ROUND(AU10,0)=ROUND(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q24=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",'HP4'!L7,AU18),0),FALSE),IFERROR(ROUND(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q24=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",'HP4'!L7,AU18),0)=ROUND(AU14,0),FALSE)),NA(),IFERROR(IF(AND(NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=1),NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=2),NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=3)),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q24=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",'HP4'!L7,AU18),NA()),NA()))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(AND(NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=1),NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=2),NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=3)),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q24=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",'HP4'!L21,V81),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,{"$f":"BB17","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$f":"'Load %s'!B23","v":52},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>'HP Calcs'!A19),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B19,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B58,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B111,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B37,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B60,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B133,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>'HP Calcs'!A19),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B19,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J58,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J111,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K37,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K60,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K133,\"\"))))))))))","v":1.0877083333333333},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C19,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C58,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C111,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C37,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C60,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C133,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C19,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K58,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K111,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L37,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L60,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L133,\"\")))))))))","v":1.036723163841808},{"$f":"IFERROR(B19*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$7/'HP Calcs'!$B$18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$7/'HP Calcs'!$B$18,$AJ$7)),NA())","v":26105},{"$f":"IFERROR(C19*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AK$7/$C$18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",$AK$7/$C$18,$AK$7)),NA())","v":3.3175141242937856},{"$f":"(D19/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E19","v":2.3062261620311064},null,null,null,null,null,{"$f":"((INDEX(B4:B20,MATCH(MIN(P4:P20),P4:P20)+1))-INDEX(B4:B20,MATCH(MIN(P4:P20),P4:P20)))/(L17-L16)","v":1.0458333333333337E-2},{"$f":"((INDEX(C4:C20,MATCH(MIN(P4:P20),P4:P20)+1))-INDEX(C4:C20,MATCH(MIN(P4:P20),P4:P20)))/(M17-M16)","v":4.5197740112994378E-3},6,43,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>A19),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C19,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C58,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C111,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C37,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C60,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C133,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C19,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K58,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K111,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L37,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L60,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L133,\"\"))))))))))","v":1.036723163841808},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A19+'Design Load Calcs'!$H$23","v":1126.7605633802814},"",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A19+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,null,null,null,null,null,"Normalized Cap @Étage Supérieur","Normalized power @Étage Supérieur",null,null,null,null,null,null,null,42,null,null,{"$f":"AV18","v":{"$error":"#N/A"}},0]
[{"$f":"'Load %s'!B24","v":57},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>'HP Calcs'!A20),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B20,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B59,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B112,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B38,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B134,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>'HP Calcs'!A20),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B20,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J59,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J112,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K38,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K134,\"\"))))))))))","v":1.1754166666666668},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C20,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C59,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C112,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C38,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C134,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C20,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K59,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K112,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L38,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L134,\"\")))))))))","v":1.0734463276836157},{"$f":"IFERROR(B20*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$7/'HP Calcs'!$B$18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$7/'HP Calcs'!$B$18,$AJ$7)),NA())","v":28210.000000000004},{"$f":"IFERROR(C20*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",$AK$7/$C$18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",$AK$7/$C$18,$AK$7)),NA())","v":3.4350282485875705},{"$f":"(D20/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E20","v":2.406931611340779},null,"Normalized Cap at Tdesign","Normalized power at Tdesign",null,null,{"$f":"INDEX(B4:B20,MATCH(MIN(P4:P20),C4:C20))-L19*L16","v":0.34262499999999996},{"$f":"INDEX(C4:C20,MATCH(MIN(P4:P20),C4:C20))-M19*M16","v":0.82146892655367232},11,48,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38>A20),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C20,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C59,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C112,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C38,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C134,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C20,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K59,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K112,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L38,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L134,\"\"))))))))))","v":1.0734463276836157},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A20+'Design Load Calcs'!$H$23","v":422.53521126760552},"",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A20+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!F67,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B122,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B117,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B50,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!F89,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!F20,\"\"))))))","v":""},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!G67,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C122,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C117,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C50,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!G89,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!G20,\"\"))))))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,47]
[null,null,null,null,null,null,"heating",{"$f":"IFERROR(((J18-INDEX(A4:A20,MATCH(J18,A4:A20,1)))*(INDEX(B4:B20,MATCH(J18,A4:A20,1)+1)-INDEX(B4:B20,MATCH(J18,A4:A20,1))))/(INDEX(A4:A20,MATCH(J18,A4:A20,1)+1)-INDEX(A4:A20,MATCH(J18,A4:A20,1)))+INDEX(B4:B20,MATCH(J18,A4:A20,1)),IFERROR(IF(L19<0,L15,L19*J18+L20),L15))","v":0.22758333333333325},{"$f":"IFERROR(IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B38>'Control Strategy Calcs'!U4),((J18-INDEX(A4:A20,MATCH(J18,A4:A20,1)))*(INDEX(C4:C20,MATCH(J18,A4:A20,1)+1)-INDEX(C4:C20,MATCH(J18,A4:A20,1))))/(INDEX(A4:A20,MATCH(J18,A4:A20,1)+1)-INDEX(A4:A20,MATCH(J18,A4:A20,1)))+INDEX(C4:C20,MATCH(J18,A4:A20,1)),C4),IFERROR(IF(M19<0,M15,J18*M19+M20),M15))","v":0.76271186440677963},null,null,null,null,16,53,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,52]
[null,null,null,null,null,null,"cooling",{"$f":"((J16-INDEX(H5:H13,MATCH(J16,H5:H13,1)))*(INDEX(I5:I13,MATCH(J16,H5:H13,1)+1)-INDEX(I5:I13,MATCH(J16,H5:H13,1))))/(INDEX(H5:H13,MATCH(J16,H5:H13,1)+1)-INDEX(H5:H13,MATCH(J16,H5:H13,1)))+INDEX(I5:I13,MATCH(J16,H5:H13,1))","v":0.96968066378066375},{"$f":"((J16-INDEX(H5:H13,MATCH(J16,H5:H13,1)))*(INDEX(J5:J13,MATCH(J16,H5:H13,1)+1)-INDEX(J5:J13,MATCH(J16,H5:H13,1))))/(INDEX(H5:H13,MATCH(J16,H5:H13,1)+1)-INDEX(H5:H13,MATCH(J16,H5:H13,1)))+INDEX(J5:J13,MATCH(J16,H5:H13,1))","v":0.89242634680134703},null,{"$f":"'Control Strategy Calcs'!V4","v":-3},null,null,21,58,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,57]
["HP2",null,null,null,null,null,null,{"$f":"INDEX(H27:H35,MATCH(MIN(N37:N45),N37:N45,0)-1)","v":82},null,null,null,null,null,{"$f":"ABS(H13-$J$16)","v":26},{"$f":"ABS(A19-$J$18)","v":63}]
[{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",\"Heating Load (BTU/h)\",\"Heating Load (kW)\")","v":"Heating Load (BTU/h)"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"INDEX(H27:H35,MATCH(MIN(N37:N45),N37:N45,0)+1)","v":92},null,null,null,null,null,null,{"$f":"ABS(A20-$J$18)","v":68},null,null,null,"BPT Calculations"]
[{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",\"Outdoor Temperature (°F)\",\"Outdoor Temperature (°C)\")","v":"Outdoor Temperature (°F)"},"Normalized Capacity","Normalized Power","Actual Capacity","Actual Power","Actual COP",null,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",\"Cooling Load (BTU/h)\",\"Cooling Load (kW)\")","v":"Cooling Load (BTU/h)"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Load line",null,null,null,null,"BPT Ttemperature",null,"Fraction of heating above BPT",null,"High load line",null,"HIGH",null,null,"BPT Ttemperature",null,"Fraction of heating above BPT","HIGH/Étage Inférieur calculations"]
[{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G38","v":-13},{"$f":"IF(A26='Load %s'!B8,\"-\",IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G37=\"Pas Certain\"),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B4,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B43,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B96,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B22,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B91,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B45,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B118,\"\"))))))),IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",A26>=K44),\"-\",L37)))","v":0.2212000000000002},{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G37=\"Pas Certain\"),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C4,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C43,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C96,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C22,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C91,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C45,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C118,\"\"))))))),M37)","v":0.78977272727272729},{"$f":"IFERROR(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),B26*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$29/$B$40,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$29/$B$40,$AJ$29))),NA())","v":7963.2000000000071},{"$f":"IFERROR(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),C26*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AK$29/$C$40,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",$AK$29/$C$40,$AK$29))),NA())","v":2.4482954545454545},{"$f":"(D26/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E26","v":0.95326747337901052},null,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",\"Outdoor Temperature (°F)\",\"Outdoor Temperature (°C)\")","v":"Outdoor Temperature (°F)"},null,null,"Actual Capacity","Actual Power","Actual COP",null,null,{"$f":"IF(AND(Q26<>\"-\",Q25=\"-\",ISNUMBER(Q27)),Q26,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A26),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C4,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C43,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C96,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C22,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C91,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C45,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C118,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C4,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K43,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K96,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L22,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L91,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L45,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L118,\"\"))))))))))","v":"-"},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A26+'Design Load Calcs'!$H$23","v":10281.69014084507},{"$f":"IFERROR(IF(OR(D27<S27,D25>S25),\"\",IFERROR(ABS(S26-D26),\"\")),\"\")","v":""},{"$f":"MATCH(MIN(T26:T42),T26:T42,0)-1","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(A26:A42,U26)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctic\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Very-Cold\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Dry\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Humid\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marine\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixed-Humid\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Hot-Humid\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),U26)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(INDEX(X33:X34,MATCH(V27,X33:X34)),INDEX(X33:X34,MATCH(V27,X33:X34,-1)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"((X26-V26)*(W28-W26))/(V28-V26)+W26","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A26+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(ABS(AB26-D26),\"\")","v":""},{"$f":"MATCH(MIN(AC26:AC42),AC26:AC42,0)-1","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX($A$4:$A$20,AD26)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctic\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Very-Cold\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Dry\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Humid\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marine\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixed-Humid\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Hot-Humid\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),AD26)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Design Load Calcs'!$K$23-AF33)/(AE33-'Design Load Calcs'!$J$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!B35,NA(),('Design Load Calcs'!$K$23-AF33)/(AE33-'Design Load Calcs'!$J$23))","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"((AG26-AE26)*(AF28-AF26))/(AE28-AE26)+AF26","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$f":"A5","v":-18},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A27),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B5,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B44,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B23,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B92,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B46,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B119,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A27),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B5,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J44,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K23,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K92,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K46,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K119,\"\"))))))))))","v":"-"},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C5,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C44,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C23,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C92,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C46,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C119,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C5,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K44,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L23,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L92,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L46,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L119,\"\")))))))))","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),B27*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$29/$B$40,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$29/$B$40,$AJ$29))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),C27*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AK$29/$C$40,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",$AK$29/$C$40,$AK$29))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(D27/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E27","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"H5","v":72},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B63,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B128,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B125,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B58,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B85,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B16,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B24,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!J63,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!J128,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K125,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K58,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K85,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K16,\"\")))))))))","v":0},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C63,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C128,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C125,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C58,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C85,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C16,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C24,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!K63,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!K128,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L125,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L58,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L85,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L16,\"\")))))))))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(I27=0,NA(),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),I27*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",$AJ$36,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$36/$AJ$39,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$28<>\"B\"),$AJ$36/$AJ$42,$AJ$36/$AJ$42))))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(J27=0,NA(),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),J27*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",$AK$36,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AK$36/$AK$39,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$28<>\"B\"),$AK$36/$AK$42,$AK$36/$AK$39))))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(K27/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/L27","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF(AND(Q27<>\"-\",Q26=\"-\",ISNUMBER(Q28)),Q27,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A27),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C5,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C44,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C23,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C92,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C46,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C119,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C5,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K44,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L23,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L92,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L46,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L119,\"\"))))))))))","v":"-"},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A27+'Design Load Calcs'!$H$23","v":10985.915492957745},{"$f":"IFERROR(IF(OR(D28<S28,D26>S26),\"\",IFERROR(ABS(S27-D27),\"\")),\"\")","v":""},{"$f":"MATCH(MIN(T26:T42),T26:T42,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(A26:A42,U27)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctic\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Very-Cold\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Dry\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Humid\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marine\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixed-Humid\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Hot-Humid\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),U27)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A27+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",{"$f":"MATCH(MIN(AC26:AC42),AC26:AC42,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX($A$4:$A$20,AD27)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctic\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Very-Cold\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Dry\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Humid\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marine\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixed-Humid\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Hot-Humid\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),AD27)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,"Heating"]
[-13,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A28),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B6,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B45,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B24,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B93,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B47,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B120,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A28),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B6,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J45,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K24,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K93,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K47,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K120,\"\"))))))))))","v":"-"},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C6,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C45,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C24,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C93,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C47,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C120,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C6,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K45,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L24,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L93,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L47,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L120,\"\")))))))))","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),B28*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$29/$B$40,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$29/$B$40,$AJ$29))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),C28*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AK$29/$C$40,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",$AK$29/$C$40,$AK$29))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(D28/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E28","v":{"$error":"#N/A"}},null,77,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B25,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B64,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B129,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B126,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B86,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B17,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B25,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!J64,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!J129,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K126,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K86,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K17,\"\")))))))))","v":1.0652419354838709},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C25,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C64,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C129,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C126,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C86,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C17,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C25,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!K64,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!K129,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L126,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L86,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L17,\"\")))))))))","v":0.79673913043478239},{"$f":"IFERROR(IF(I28=0,NA(),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),I28*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",$AJ$36,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$36/$AJ$39,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$28<>\"B\"),$AJ$36/$AJ$42,$AJ$36/$AJ$42))))),NA())","v":41587.123239180008},{"$f":"IFERROR(IF(J28=0,NA(),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),J28*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",$AK$36,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AK$36/$AK$39,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$28<>\"B\"),$AK$36/$AK$42,$AK$36/$AK$39))))),NA())","v":1.2514422181196112},{"$f":"(K28/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/L28","v":9.7395536632666975},null,null,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A28),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C6,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C45,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C24,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C93,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C47,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C120,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C6,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K45,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L24,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L93,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L47,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L120,\"\"))))))))))","v":"-"},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A28+'Design Load Calcs'!$H$23","v":10281.69014084507},"",{"$f":"MATCH(MIN(T26:T42),T26:T42,0)+1","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(A26:A42,U28)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctic\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Very-Cold\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Dry\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Humid\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marine\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixed-Humid\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Hot-Humid\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),U28)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A28+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",{"$f":"MATCH(MIN(AC26:AC42),AC26:AC42,0)+1","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctic\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Very-Cold\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Dry\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Humid\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marine\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixed-Humid\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Hot-Humid\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),AD28)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,"Rated Capacity (heating)","Rated Power"]
[-8,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A29),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B7,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B46,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B25,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B94,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B48,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B121,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A29),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B7,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J46,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K25,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K94,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K48,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K121,\"\"))))))))))","v":"-"},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C7,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C46,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C25,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C94,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C48,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C121,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C7,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K46,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L25,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L94,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L48,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L121,\"\")))))))))","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),B29*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$29/$B$40,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$29/$B$40,$AJ$29))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),C29*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AK$29/$C$40,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",$AK$29/$C$40,$AK$29))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(D29/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E29","v":{"$error":"#N/A"}},null,82,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B26,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B65,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B130,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B127,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B60,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B87,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B18,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B26,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!J65,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!J130,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K127,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K60,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K87,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K18,\"\")))))))))","v":1.0253266536331052},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C26,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C65,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C130,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C127,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C60,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C87,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C18,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C26,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!K65,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!K130,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L127,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L60,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L87,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L18,\"\")))))))))","v":0.8461462450592887},{"$f":"IFERROR(IF(I29=0,NA(),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),I29*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",$AJ$36,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$36/$AJ$39,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$28<>\"B\"),$AJ$36/$AJ$42,$AJ$36/$AJ$42))))),NA())","v":40028.827710098732},{"$f":"IFERROR(IF(J29=0,NA(),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),J29*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",$AK$36,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AK$36/$AK$39,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$28<>\"B\"),$AK$36/$AK$42,$AK$36/$AK$39))))),NA())","v":1.329046225196358},{"$f":"(K29/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/L29","v":8.8272161808182101},null,null,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A29),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C7,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C46,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C25,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C94,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C48,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C121,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C7,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K46,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L25,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L94,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L48,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L121,\"\"))))))))))","v":"-"},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A29+'Design Load Calcs'!$H$23","v":9577.4647887323936},"",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A29+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$30","v":36000},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$31","v":3.1}]
[-3,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A30),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B8,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B47,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B26,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B95,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B49,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B122,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A30),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B8,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J47,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K26,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K95,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K49,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K122,\"\"))))))))))","v":0.33119999999999999},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C8,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C47,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C26,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C95,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C49,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C122,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C8,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K47,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L26,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L95,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L49,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L122,\"\")))))))))","v":0.81818181818181812},{"$f":"IFERROR(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),B30*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$29/$B$40,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$29/$B$40,$AJ$29))),NA())","v":11923.199999999999},{"$f":"IFERROR(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),C30*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AK$29/$C$40,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",$AK$29/$C$40,$AK$29))),NA())","v":2.5363636363636362},{"$f":"(D30/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E30","v":1.3777559278447984},null,87,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B27,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B66,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B131,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B128,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B88,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B19,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B27,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!J66,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!J131,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K128,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K88,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K19,\"\")))))))))","v":0.9855414746543778},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C27,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C66,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C131,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C128,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C88,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C19,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C27,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!K66,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!K131,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L128,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L88,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L19,\"\")))))))))","v":0.89967218771566626},{"$f":"IFERROR(IF(I30=0,NA(),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),I30*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",$AJ$36,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$36/$AJ$39,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$28<>\"B\"),$AJ$36/$AJ$42,$AJ$36/$AJ$42))))),NA())","v":38475.611406677846},{"$f":"IFERROR(IF(J30=0,NA(),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),J30*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",$AK$36,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AK$36/$AK$39,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$28<>\"B\"),$AK$36/$AK$42,$AK$36/$AK$39))))),NA())","v":1.4131196964821058},{"$f":"(K30/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/L30","v":7.9799019943798024},null,{"$f":"ABS(A26-$J$18)","v":2},0.81818181818181812,{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A30),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C8,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C47,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C26,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C95,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C49,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C122,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C8,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K47,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L26,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L95,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L49,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L122,\"\"))))))))))","v":0.81818181818181812},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A30+'Design Load Calcs'!$H$23","v":8873.2394366197186},"",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A30+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},""]
[2,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A31),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B9,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B48,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B27,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B96,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B50,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B123,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A31),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B9,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J48,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K27,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K96,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K50,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K123,\"\"))))))))))","v":0.38619999999999988},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C9,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C48,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C27,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C96,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C50,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C123,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C9,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K48,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L27,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L96,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L50,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L123,\"\")))))))))","v":0.83238636363636354},{"$f":"IFERROR(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),B31*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$29/$B$40,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$29/$B$40,$AJ$29))),NA())","v":13903.199999999995},{"$f":"IFERROR(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),C31*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AK$29/$C$40,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",$AK$29/$C$40,$AK$29))),NA())","v":2.580397727272727},{"$f":"(D31/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E31","v":1.579134409656213},null,92,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B28,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B67,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B132,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B129,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B62,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B89,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B20,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B28,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!J67,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!J132,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K129,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K62,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K89,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K20,\"\")))))))))","v":0.94593894009216584},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C28,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C67,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C132,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C129,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C62,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C89,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C20,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C28,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!K67,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!K132,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L129,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L62,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L89,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L20,\"\")))))))))","v":0.95898033126294013},{"$f":"IFERROR(IF(I31=0,NA(),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),I31*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",$AJ$36,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$36/$AJ$39,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$28<>\"B\"),$AJ$36/$AJ$42,$AJ$36/$AJ$42))))),NA())","v":36929.525554664811},{"$f":"IFERROR(IF(J31=0,NA(),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),J31*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",$AK$36,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AK$36/$AK$39,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$28<>\"B\"),$AK$36/$AK$42,$AK$36/$AK$39))))),NA())","v":1.5062753002151046},{"$f":"(K31/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/L31","v":7.1855555479305488},null,7,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A31),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C9,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C48,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C27,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C96,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C50,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C123,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C9,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K48,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L27,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L96,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L50,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L123,\"\"))))))))))","v":0.83238636363636354},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A31+'Design Load Calcs'!$H$23","v":8169.0140845070418},"",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A31+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,null,null,null,null,null,"Normalized Cap @Étage Inférieur","Normalized power @Étage Inférieur"]
[7,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A32),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B10,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B49,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B28,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B51,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B124,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A32),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B10,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J49,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K28,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K51,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K124,\"\"))))))))))","v":0.44119999999999998},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C10,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C49,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C28,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C51,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C124,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C10,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K49,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L28,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L51,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L124,\"\")))))))))","v":0.84659090909090906},{"$f":"IFERROR(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),B32*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$29/$B$40,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$29/$B$40,$AJ$29))),NA())","v":15883.199999999999},{"$f":"IFERROR(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),C32*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AK$29/$C$40,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",$AK$29/$C$40,$AK$29))),NA())","v":2.6244318181818183},{"$f":"(D32/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E32","v":1.7737552242927483},null,97,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B29,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B68,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B133,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B130,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B63,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B90,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B21,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B29,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!J68,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!J133,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K130,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K63,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K90,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K21,\"\")))))))))","v":0.90625640040962607},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C29,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C68,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C133,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C130,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C63,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C90,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C21,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C29,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!K68,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!K133,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L130,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L63,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L90,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L21,\"\")))))))))","v":1.0215234644582474},{"$f":"IFERROR(IF(I32=0,NA(),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),I32*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",$AJ$36,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$36/$AJ$39,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$28<>\"B\"),$AJ$36/$AJ$42,$AJ$36/$AJ$42))))),NA())","v":35380.316296890131},{"$f":"IFERROR(IF(J32=0,NA(),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),J32*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",$AK$36,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AK$36/$AK$39,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$28<>\"B\"),$AK$36/$AK$42,$AK$36/$AK$39))))),NA())","v":1.6045121186971767},{"$f":"(K32/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/L32","v":6.4626358737886607},null,2,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A32),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C10,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C49,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C28,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C51,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C124,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C10,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K49,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L28,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L51,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L124,\"\"))))))))))","v":0.84659090909090906},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A32+'Design Load Calcs'!$H$23","v":7464.788732394366},"",null,"a","b",null,null,{"$f":"IF(AND($G$33=\"Oui\",$A$26>='Control Strategy Calcs'!$U$6),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!E45,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!E98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!E25,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!E94,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!E48,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!E121,\"\")))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!E48,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!E101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!E28,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!E97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!E51,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!E124,\"\")))))))","v":3.5200000000000037E-2},{"$f":"IF(AND($G$33=\"Oui\",$A$26>='Control Strategy Calcs'!$U$6),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!F45,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!F98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!F25,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!F94,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!F48,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!F121,\"\")))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!F48,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!F101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!F28,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!F97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!F51,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!F124,\"\")))))))","v":0.61363636363636365},{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A32+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,"a","b",null,null,null,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$I$30='Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$W$16,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J51,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K30,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K53,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K126,\"\")))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$I$30='Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$W$17,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J57,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J110,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K36,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K111)))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$I$30='Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$X$18,Z32)))","v":0.74840000000000007},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$I$30='Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$W$16,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K51,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L30,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L53,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L126,\"\")))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$I$30='Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$W$17,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K57,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K110,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L36,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L111)))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$I$30='Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$X$18,AA32)))","v":0.69886363636363635}]
[12,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A33),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B11,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B50,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B29,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B52,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B125,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A33),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B11,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J50,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K29,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K52,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K125,\"\"))))))))))","v":0.50319999999999998},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C11,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C50,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C29,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C52,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C125,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C11,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K50,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L29,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L52,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L125,\"\")))))))))","v":0.86363636363636365},{"$f":"IFERROR(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),B33*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$29/$B$40,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$29/$B$40,$AJ$29))),NA())","v":18115.2},{"$f":"IFERROR(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),C33*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AK$29/$C$40,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",$AK$29/$C$40,$AK$29))),NA())","v":2.6772727272727272},{"$f":"(D33/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E33","v":1.9830857634196295},null,102,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B30,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B69,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B134,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B131,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B64,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B91,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B22,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B30,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!J69,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!J134,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K131,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K64,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K91,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K22,\"\")))))))))","v":0.86645385304659506},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C30,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C69,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C134,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C131,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C64,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C91,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C22,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C30,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!K69,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!K134,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L131,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L64,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L91,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L22,\"\")))))))))","v":1.0889190821256038},{"$f":"IFERROR(IF(I33=0,NA(),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),I33*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",$AJ$36,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$36/$AJ$39,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$28<>\"B\"),$AJ$36/$AJ$42,$AJ$36/$AJ$42))))),NA())","v":33826.421930473},{"$f":"IFERROR(IF(J33=0,NA(),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),J33*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",$AK$36,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AK$36/$AK$39,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$28<>\"B\"),$AK$36/$AK$42,$AK$36/$AK$39))))),NA())","v":1.7103707593028568},{"$f":"(K33/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/L33","v":5.7963790222368541},null,3,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A33),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C11,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C50,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C29,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C52,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C125,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C11,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K50,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L29,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L52,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L125,\"\"))))))))))","v":0.86363636363636365},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A33+'Design Load Calcs'!$H$23","v":6760.5633802816901},"",null,{"$f":"(INDEX(D26:D42,U28)-INDEX(D26:D42,U27))/(V28-V27)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(D26:D42,U27)-V33*V27","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(IF(('Design Load Calcs'!$H$23-'HP Calcs'!W33)/('HP Calcs'!V33-'Design Load Calcs'!$G$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!B13,NA(),('Design Load Calcs'!$H$23-'HP Calcs'!W33)/('HP Calcs'!V33-'Design Load Calcs'!$G$23))>A42,NA(),IF(('Design Load Calcs'!$H$23-'HP Calcs'!W33)/('HP Calcs'!V33-'Design Load Calcs'!$G$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!B13,NA(),('Design Load Calcs'!$H$23-'HP Calcs'!W33)/('HP Calcs'!V33-'Design Load Calcs'!$G$23)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A33+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,{"$f":"IFERROR((INDEX(D26:D42,AD28)-INDEX(D26:D42,AD26))/(AE28-AE26),(INDEX(D26:D42,AD28)-INDEX(D26:D42,AD27))/(AE28-AE27))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(D26:D42,AD27)-AE33*AE27","v":{"$error":"#N/A"}}]
[17,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A34),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B12,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B51,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B30,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B53,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B126,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A34),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B12,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J51,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K30,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K53,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K126,\"\"))))))))))","v":0.56520000000000004},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C12,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C51,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C30,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C53,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C126,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C12,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K51,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L30,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L53,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L126,\"\")))))))))","v":0.88068181818181823},{"$f":"IFERROR(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),B34*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$29/$B$40,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$29/$B$40,$AJ$29))),NA())","v":20347.2},{"$f":"IFERROR(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),C34*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AK$29/$C$40,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",$AK$29/$C$40,$AK$29))),NA())","v":2.7301136363636367},{"$f":"(D34/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E34","v":2.1843131849028889},null,107,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B31,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B70,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B135,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B132,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B65,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B92,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B23,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B31,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!J70,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!J135,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K132,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K65,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K92,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K23,\"\")))))))))","v":0.8263734115347019},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C31,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C70,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C135,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C132,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C65,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C92,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C23,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C31,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!K70,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!K135,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L132,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L65,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L92,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L23,\"\")))))))))","v":1.1610013175230565},{"$f":"IFERROR(IF(I34=0,NA(),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),I34*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",$AJ$36,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$36/$AJ$39,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$28<>\"B\"),$AJ$36/$AJ$42,$AJ$36/$AJ$42))))),NA())","v":32261.678556115778},{"$f":"IFERROR(IF(J34=0,NA(),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),J34*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",$AK$36,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AK$36/$AK$39,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$28<>\"B\"),$AK$36/$AK$42,$AK$36/$AK$39))))),NA())","v":1.8235906942941029},{"$f":"(K34/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/L34","v":5.1850215993942168},null,8,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A34),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C12,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C51,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C30,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C53,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C126,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C12,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K51,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L30,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L53,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L126,\"\"))))))))))","v":0.88068181818181823},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A34+'Design Load Calcs'!$H$23","v":6056.3380281690133},{"$f":"IFERROR(IF(OR(D35<S35,D33>S33),\"\",IFERROR(ABS(S34-D34),\"\")),\"\")","v":""},null,{"$f":"(INDEX(D26:D42,U27)-INDEX(D26:D42,U26))/(V27-V26)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(D26:D42,U27)-V34*V27","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(IF(('Design Load Calcs'!$H$23-W34)/(V34-'Design Load Calcs'!$G$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!B13,NA(),('Design Load Calcs'!$H$23-W34)/(V34-'Design Load Calcs'!$G$23))>A42,NA(),IF(('Design Load Calcs'!$H$23-W34)/(V34-'Design Load Calcs'!$G$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!B13,NA(),('Design Load Calcs'!$H$23-W34)/(V34-'Design Load Calcs'!$G$23)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A34+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,null,null,null,null,null,"Cooling"]
[22,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A35),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B13,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B52,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B31,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B54,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B127,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A35),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B13,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J52,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K31,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K54,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K127,\"\"))))))))))","v":0.61060000000000003},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C13,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C52,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C31,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C54,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C127,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C13,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K52,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L31,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L54,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L127,\"\")))))))))","v":0.89488636363636376},{"$f":"IFERROR(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),B35*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$29/$B$40,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$29/$B$40,$AJ$29))),NA())","v":21981.600000000002},{"$f":"IFERROR(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),C35*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AK$29/$C$40,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",$AK$29/$C$40,$AK$29))),NA())","v":2.7741477272727275},{"$f":"(D35/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E35","v":2.3223126833458489},null,112,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B32,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B71,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B136,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B133,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B66,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B93,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B24,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B32,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!J71,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!J136,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K133,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K66,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K93,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K24,\"\")))))))))","v":0.78584718149234278},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C32,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C71,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C136,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C133,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C66,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C93,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C24,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C32,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!K71,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!K136,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L133,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L66,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L93,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L24,\"\")))))))))","v":1.2406016688625383},{"$f":"IFERROR(IF(I35=0,NA(),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),I35*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",$AJ$36,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$36/$AJ$39,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$28<>\"B\"),$AJ$36/$AJ$42,$AJ$36/$AJ$42))))),NA())","v":30679.531564854686},{"$f":"IFERROR(IF(J35=0,NA(),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),J35*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",$AK$36,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AK$36/$AK$39,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$28<>\"B\"),$AK$36/$AK$42,$AK$36/$AK$39))))),NA())","v":1.9486193723621945},{"$f":"(K35/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/L35","v":4.6143728767378462},null,13,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A35),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C13,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C52,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C31,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C54,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C127,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C13,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K52,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L31,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L54,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L127,\"\"))))))))))","v":0.89488636363636376},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A35+'Design Load Calcs'!$H$23","v":5352.1126760563384},{"$f":"IFERROR(IF(OR(D36<S36,D34>S34),\"\",IFERROR(ABS(S35-D35),\"\")),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A35+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,null,null,null,null,null,"Rated Cap (Cooling)"]
[27,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A36),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B14,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B53,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B32,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B55,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B128,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A36),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B14,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J53,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K32,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K55,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K128,\"\"))))))))))","v":0.65599999999999992},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C14,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C53,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C32,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C55,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C128,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C14,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K53,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L32,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L55,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L128,\"\")))))))))","v":0.90909090909090917},{"$f":"IFERROR(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),B36*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$29/$B$40,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$29/$B$40,$AJ$29))),NA())","v":23615.999999999996},{"$f":"IFERROR(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),C36*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AK$29/$C$40,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",$AK$29/$C$40,$AK$29))),NA())","v":2.8181818181818183},{"$f":"(D36/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E36","v":2.4559996974624658},null,null,null,null,null,null,null,null,18,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A36),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C14,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C53,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C32,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C55,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C128,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C14,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K53,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L32,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L55,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L128,\"\"))))))))))","v":0.90909090909090917},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A36+'Design Load Calcs'!$H$23","v":4647.8873239436616},"",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A36+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$35","v":36000},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G34=\"EER\",('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G35)/IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",1,3412)/('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G36/3.412),('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G36))","v":1.5652173913043479}]
[32,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A37),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B15,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B54,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B33,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B56,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B129,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A37),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B15,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J54,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K33,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K56,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K129,\"\"))))))))))","v":0.72180000000000011},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C15,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C54,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C33,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C56,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C129,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C15,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K54,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L33,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L56,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L129,\"\")))))))))","v":0.93181818181818188},{"$f":"IFERROR(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),B37*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$29/$B$40,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$29/$B$40,$AJ$29))),NA())","v":25984.800000000003},{"$f":"IFERROR(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),C37*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AK$29/$C$40,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",$AK$29/$C$40,$AK$29))),NA())","v":2.8886363636363641},{"$f":"(D37/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E37","v":2.636437509857835},null,"Cooling output at Tdesign",null,"tdesign","HP cap @ tdesign",{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Pas Certain\"),0,IF(L41<0,INDEX(B26:B42,MATCH(MIN(P26:P42),P26:P42)),A26*L41+L42)),INDEX(B26:B42,MATCH(MIN(P26:P42),P26:P42)+1))","v":0.2212000000000002},{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Pas Certain\"),0,IF(M41<0,MIN(P26:P42),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G38*M41+M42))","v":0.78977272727272729},{"$f":"ABS(H27-$J$16)","v":14},23,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A37),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C15,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C54,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C33,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C56,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C129,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C15,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K54,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L33,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L56,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L129,\"\"))))))))))","v":0.93181818181818188},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A37+'Design Load Calcs'!$H$23","v":3943.6619718309857},"",null,{"$f":"V33*X26+W33","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A37+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,{"$f":"AE33*AG26+AF33","v":{"$error":"#N/A"}}]
[37,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A38),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B16,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B55,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B108,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B34,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B57,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B130,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A38),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B16,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J55,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J108,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K34,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K57,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K130,\"\"))))))))))","v":0.78760000000000008},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C16,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C55,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C108,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C34,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C57,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C130,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C16,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K55,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K108,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L34,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L57,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L130,\"\")))))))))","v":0.95454545454545447},{"$f":"IFERROR(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),B38*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$29/$B$40,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$29/$B$40,$AJ$29))),NA())","v":28353.600000000002},{"$f":"IFERROR(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),C38*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AK$29/$C$40,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",$AK$29/$C$40,$AK$29))),NA())","v":2.959090909090909},{"$f":"(D38/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E38","v":2.8082830454724723},null,{"$f":"((J38-INDEX(H27:H35,MATCH(MIN(N37:N45),N37:N45,0)))*(INDEX(K27:K35,MATCH(MIN(N37:N45),N37:N45,0)+1)-INDEX(K27:K35,MATCH(MIN(N37:N45),N37:N45,0))))/(INDEX(H27:H35,MATCH(MIN(N37:N45),N37:N45,0)+1)-INDEX(H27:H35,MATCH(MIN(N37:N45),N37:N45,0)))+INDEX(K27:K35,MATCH(MIN(N37:N45),N37:N45,0))","v":38784.82857708045},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!B26","v":86},{"$f":"IFERROR(INDEX(D26:D42,MATCH(MIN(O30:O46),O30:O46,0)),IF(L41<0,D26,L41*J40+L42))","v":7963.2000000000071},{"$f":"INDEX(A26:A42,MATCH(MIN(P26:P42),P26:P42))","v":-3},{"$f":"INDEX(A26:A42,MATCH(MIN(P26:P42),P26:P42))","v":-3},9,28,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A38),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C16,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C55,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C108,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C34,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C57,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C130,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C16,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K55,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K108,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L34,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L57,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L130,\"\"))))))))))","v":0.95454545454545447},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A38+'Design Load Calcs'!$H$23","v":3239.4366197183099},"",null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!X26+'Design Load Calcs'!$H$23","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A38+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*AG26+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,"Normalized Cap @Étage Inférieur","Normalized power @Étage Inférieur"]
[42,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A39),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B17,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B56,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B109,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B35,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B58,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B131,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A39),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B17,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J56,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J109,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K35,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K58,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K131,\"\"))))))))))","v":0.89379999999999993},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C17,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C56,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C109,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C35,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C58,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C131,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C17,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K56,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K109,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L35,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L58,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L131,\"\")))))))))","v":0.97727272727272729},{"$f":"IFERROR(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),B39*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$29/$B$40,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$29/$B$40,$AJ$29))),NA())","v":32176.799999999996},{"$f":"IFERROR(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),C39*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AK$29/$C$40,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",$AK$29/$C$40,$AK$29))),NA())","v":3.0295454545454548},{"$f":"(D39/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E39","v":3.1128368258535906},null,"% of design",null,"tdesign (heat)",null,{"$f":"INDEX(A26:A42,MATCH(MIN(P26:P42),P26:P42)+1)","v":2},{"$f":"INDEX(A26:A42,MATCH(MIN(P26:P42),P26:P42)+1)","v":2},4,33,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A39),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C17,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C56,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C109,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C35,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C58,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C131,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C17,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K56,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K109,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L35,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L58,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L131,\"\"))))))))))","v":0.97727272727272729},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A39+'Design Load Calcs'!$H$23","v":2535.211267605634},"",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A39+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!N67,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J122,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K117,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K50,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!O89,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!O20,\"\"))))))","v":0.70832373271889393},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!O67,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K122,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L117,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L50,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!P89,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!P20,\"\"))))))","v":0.75194099378881996}]
[47,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A40),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B57,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B110,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B36,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B132,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A40),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J57,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J110,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K36,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K132,\"\"))))))))))","v":1},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C57,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C110,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C36,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C132,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K57,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K110,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L36,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L132,\"\")))))))))","v":1},{"$f":"IFERROR(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),B40*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$29/$B$40,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$29/$B$40,$AJ$29))),NA())","v":36000},{"$f":"IFERROR(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),C40*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AK$29/$C$40,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",$AK$29/$C$40,$AK$29))),NA())","v":3.1},{"$f":"(D40/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E40","v":3.4035472525810233},null,{"$f":"H38/'Design Load Calcs'!$B$25","v":3.878482857708045},{"$f":"H38/'Design Load Calcs'!$C$25","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!B39=\"Métrique\",'Design Load Calcs'!$B$24*(9/5)+32,'Design Load Calcs'!$B$24)","v":-11},null,null,null,1,38,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A40),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C57,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C110,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C36,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C132,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K57,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K110,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L36,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L132,\"\"))))))))))","v":1},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A40+'Design Load Calcs'!$H$23","v":1830.9859154929582},"",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A40+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},""]
[52,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A41),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B19,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B58,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B111,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B37,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B60,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B133,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A41),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B19,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J58,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J111,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K37,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K60,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K133,\"\"))))))))))","v":1.0713999999999999},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C19,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C58,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C111,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C37,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C60,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C133,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C19,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K58,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K111,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L37,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L60,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L133,\"\")))))))))","v":1.03125},{"$f":"IFERROR(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),B41*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$29/$B$40,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$29/$B$40,$AJ$29))),NA())","v":38570.399999999994},{"$f":"IFERROR(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),C41*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AK$29/$C$40,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",$AK$29/$C$40,$AK$29))),NA())","v":3.1968749999999999},{"$f":"(D41/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E41","v":3.5360586922815109},null,null,null,null,null,{"$f":"((INDEX(B26:B42,MATCH(MIN(P26:P42),P26:P42)+1))-INDEX(B26:B42,MATCH(MIN(P26:P42),P26:P42)))/(L39-L38)","v":1.0999999999999977E-2},{"$f":"((INDEX(C26:C42,MATCH(MIN(P26:P42),P26:P42)+1))-INDEX(C26:C42,MATCH(MIN(P26:P42),P26:P42)))/(M39-M38)","v":2.8409090909090827E-3},6,43,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A41),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C19,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C58,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C111,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C37,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C60,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C133,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C19,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K58,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K111,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L37,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L60,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L133,\"\"))))))))))","v":1.03125},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A41+'Design Load Calcs'!$H$23","v":1126.7605633802814},"",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A41+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,null,null,null,null,null,"Normalized Cap @Étage Supérieur","Normalized power @Étage Supérieur"]
[57,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A42),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B20,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B59,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B112,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B38,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B134,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A42),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B20,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J59,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J112,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K38,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K134,\"\"))))))))))","v":1.1428},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C20,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C59,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C112,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C38,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C134,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C20,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K59,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K112,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L38,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L134,\"\")))))))))","v":1.0625},{"$f":"IFERROR(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),B42*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$29/$B$40,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$29/$B$40,$AJ$29))),NA())","v":41140.800000000003},{"$f":"IFERROR(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,NA(),C42*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",$AK$29/$C$40,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",$AK$29/$C$40,$AK$29))),NA())","v":3.2937500000000002},{"$f":"(D42/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E42","v":3.6607753414113819},null,"Norm Cap @ Tdesign","Norm power @ Tdesign",null,null,{"$f":"INDEX(B26:B42,MATCH(MIN(P26:P42),C26:C42))-L41*L38","v":0.36419999999999991},{"$f":"INDEX(C26:C42,MATCH(MIN(P26:P42),C26:C42))-M41*M38","v":0.82670454545454541},11,48,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38>A42),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C20,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C59,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C112,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C38,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C134,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C20,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K59,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K112,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L38,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L134,\"\"))))))))))","v":1.0625},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A42+'Design Load Calcs'!$H$23","v":422.53521126760552},"",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A42+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!F67,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B122,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B117,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B50,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!F89,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!F20,\"\"))))))","v":0.922129416282642},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!G67,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C122,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C117,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C50,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!G89,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!G20,\"\"))))))","v":0.9965062111801245}]
[null,null,null,null,null,null,"heating",{"$f":"IFERROR(((J40-INDEX(A26:A42,MATCH(J40,A26:A42,1)))*(INDEX(B26:B42,MATCH(J40,A26:A42,1)+1)-INDEX(B26:B42,MATCH(J40,A26:A42,1))))/(INDEX(A26:A42,MATCH(J40,A26:A42,1)+1)-INDEX(A26:A42,MATCH(J40,A26:A42,1)))+INDEX(B26:B42,MATCH(J40,A26:A42,1)),IFERROR(IF(L41<0,L37,L41*J40+L42),L37))","v":0.24320000000000017},{"$f":"IFERROR(IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B103=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B104>'Control Strategy Calcs'!U26),((J40-INDEX(A26:A42,MATCH(J40,A26:A42,1)))*(INDEX(C26:C42,MATCH(J40,A26:A42,1)+1)-INDEX(C26:C42,MATCH(J40,A26:A42,1))))/(INDEX(A26:A42,MATCH(J40,A26:A42,1)+1)-INDEX(A26:A42,MATCH(J40,A26:A42,1)))+INDEX(C26:C42,MATCH(J40,A26:A42,1)),C26),IFERROR(IF(M41<0,M37,J40*M41+M42),M37))","v":0.78977272727272729},null,null,null,null,16,53]
[null,null,null,null,null,null,"cooling",{"$f":"((J38-INDEX(H27:H35,MATCH(J38,H27:H35,1)))*(INDEX(I27:I35,MATCH(J38,H27:H35,1)+1)-INDEX(I27:I35,MATCH(J38,H27:H35,1))))/(INDEX(H27:H35,MATCH(J38,H27:H35,1)+1)-INDEX(H27:H35,MATCH(J38,H27:H35,1)))+INDEX(I27:I35,MATCH(J38,H27:H35,1))","v":0.99349851045012327},{"$f":"((J38-INDEX(H27:H35,MATCH(J38,H27:H35,1)))*(INDEX(J27:J35,MATCH(J38,H27:H35,1)+1)-INDEX(J27:J35,MATCH(J38,H27:H35,1))))/(INDEX(H27:H35,MATCH(J38,H27:H35,1)+1)-INDEX(H27:H35,MATCH(J38,H27:H35,1)))+INDEX(J27:J35,MATCH(J38,H27:H35,1))","v":0.8889669991843907},null,{"$f":"'Control Strategy Calcs'!V6","v":-3},null,null,21,58]
["HP3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26,63]
[{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",\"Heating Load (BTU/h)\",\"Heating Load (kW)\")","v":"Heating Load (BTU/h)"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",ROUND(('HP Calcs'!X4-32)*(5/9),0)&'Étape 3 Charges de Conception'!C13,ROUND('HP Calcs'!X4,0)&'Étape 3 Charges de Conception'!C13)","v":"1F"},68,null,null,null,"BPT Calculations"]
[{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",\"Outdoor Temperature (°F)\",\"Outdoor Temperature (°C)\")","v":"Outdoor Temperature (°F)"},"Normalized Capacity","Normalized Power","Actual Capacity","Actual Power","Actual COP",null,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",\"Cooling Load (BTU/h)\",\"Cooling Load (kW)\")","v":"Cooling Load (BTU/h)"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Load line",null,null,null,null,"BPT Ttemperature",null,"Fraction of heating above BPT",null,"High load line",null,"HIGH",null,null,"BPT Ttemperature",null,"Fraction of heating above BPT","HIGH/Étage Inférieur calculations"]
[{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L38","v":-13},{"$f":"IF(A48='Load %s'!B8,\"-\",IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L37=\"Pas Certain\"),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B4,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B43,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B96,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B22,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B91,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B45,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B118,\"\"))))))),IF(AND(L33=\"Oui\",A48>='Control Strategy Calcs'!U8),\"-\",L59)))","v":0.33371428571428563},{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L37=\"Pas Certain\"),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C4,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C43,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C96,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C22,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C91,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C45,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C118,\"\"))))))),M59)","v":1.2620967741935485},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),B48*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$51/$B$62,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$51/$B$62,$AJ$51))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),C48*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AK$51/$C$62,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",$AK$51/$C$62,$AK$51))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(D48/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E48","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",\"Outdoor Temperature (°F)\",\"Outdoor Temperature (°C)\")","v":"Outdoor Temperature (°F)"},null,null,"Actual Capacity","Actual Power","Actual COP",null,null,{"$f":"IF(AND(Q48<>\"-\",Q47=\"-\",ISNUMBER(Q49)),Q48,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A48),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C4,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C43,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C96,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C22,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C91,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C45,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C118,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C4,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K43,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K96,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L22,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L91,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L45,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L118,\"\"))))))))))","v":"-"},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A48+'Design Load Calcs'!$H$23","v":10281.69014084507},{"$f":"IFERROR(IF(OR(D49<S49,D47>S47),\"\",IFERROR(ABS(S48-D48),\"\")),\"\")","v":""},{"$f":"MATCH(MIN(T48:T64),T48:T64,0)-1","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(A48:A64,U48)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctic\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Very-Cold\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Dry\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Humid\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marine\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixed-Humid\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Hot-Humid\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),U48)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(INDEX(X55:X56,MATCH(V49,X55:X56)),INDEX(X55:X56,MATCH(V49,X55:X56,-1)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"((X48-V48)*(W50-W48))/(V50-V48)+W48","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A48+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(ABS(AB48-D48),\"\")","v":""},{"$f":"MATCH(MIN(AC48:AC64),AC48:AC64,0)-1","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX($A$4:$A$20,AD48)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctic\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Very-Cold\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Dry\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Humid\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marine\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixed-Humid\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Hot-Humid\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),AD48)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Design Load Calcs'!$K$23-AF55)/(AE55-'Design Load Calcs'!$J$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!B52,NA(),('Design Load Calcs'!$K$23-AF55)/(AE55-'Design Load Calcs'!$J$23))","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"((AG48-AE48)*(AF50-AF48))/(AE50-AE48)+AF48","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$f":"A27","v":-18},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A49),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B5,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B44,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B23,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B92,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B46,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B119,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A49),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B5,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J44,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K23,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K92,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K46,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K119,\"\"))))))))))","v":"-"},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C5,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C44,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C23,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C92,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C46,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C119,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C5,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K44,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L23,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L92,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L46,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L119,\"\")))))))))","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),B49*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$51/$B$62,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$51/$B$62,$AJ$51))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),C49*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AK$51/$C$62,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",$AK$51/$C$62,$AK$51))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(D49/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E49","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"H27","v":72},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B63,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B128,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B125,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B58,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B85,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B16,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B24,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!J63,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!J128,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K125,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K58,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K85,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K16,\"\")))))))))","v":0.98107344632768367},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C63,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C128,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C125,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C58,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C85,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C16,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C24,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!K63,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!K128,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L125,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L58,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L85,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L16,\"\")))))))))","v":0.8335968379446641},{"$f":"IFERROR(IF(I49=0,NA(),IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),I49*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",$AJ$58,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$58/$AJ$61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$28<>\"B\"),$AJ$58/$AJ$64,$AJ$58/$AJ$61))))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(J49=0,NA(),IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),J49*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",$AK$58,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AK$58/$AK$61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$28<>\"B\"),$AK$58/$AK$64,$AK$58/$AK$61))))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(K49/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/L49","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF(AND(Q49<>\"-\",Q48=\"-\",ISNUMBER(Q50)),Q49,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A49),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C5,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C44,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C23,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C92,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C46,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C119,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C5,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K44,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L23,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L92,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L46,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L119,\"\"))))))))))","v":"-"},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A49+'Design Load Calcs'!$H$23","v":10985.915492957745},{"$f":"IFERROR(IF(OR(D50<S50,D48>S48),\"\",IFERROR(ABS(S49-D49),\"\")),\"\")","v":""},{"$f":"MATCH(MIN(T48:T64),T48:T64,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(A48:A64,U49)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctic\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Very-Cold\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Dry\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Humid\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marine\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixed-Humid\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Hot-Humid\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),U49)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A49+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",{"$f":"MATCH(MIN(AC48:AC64),AC48:AC64,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX($A$4:$A$20,AD49)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctic\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Very-Cold\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Dry\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Humid\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marine\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixed-Humid\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Hot-Humid\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),AD49)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,"Heating"]
[-13,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A50),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B6,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B45,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B24,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B93,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B47,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B120,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A50),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B6,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J45,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K24,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K93,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K47,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K120,\"\"))))))))))","v":"-"},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C6,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C45,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C24,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C93,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C47,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C120,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C6,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K45,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L24,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L93,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L47,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L120,\"\")))))))))","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),B50*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$51/$B$62,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$51/$B$62,$AJ$51))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),C50*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AK$51/$C$62,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",$AK$51/$C$62,$AK$51))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(D50/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E50","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"H28","v":77},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B25,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B64,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B129,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B126,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B86,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B17,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B25,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!J64,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!J129,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K126,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K86,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K17,\"\")))))))))","v":0.96723163841807913},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C25,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C64,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C129,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C126,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C86,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C17,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C25,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!K64,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!K129,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L126,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L86,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L17,\"\")))))))))","v":0.86482213438735178},{"$f":"IFERROR(IF(I50=0,NA(),IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),I50*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",$AJ$58,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$58/$AJ$61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$28<>\"B\"),$AJ$58/$AJ$64,$AJ$58/$AJ$61))))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(J50=0,NA(),IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),J50*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",$AK$58,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AK$58/$AK$61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$28<>\"B\"),$AK$58/$AK$64,$AK$58/$AK$61))))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(K50/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/L50","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A50),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C6,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C45,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C24,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C93,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C47,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C120,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C6,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K45,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L24,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L93,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L47,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L120,\"\"))))))))))","v":"-"},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A50+'Design Load Calcs'!$H$23","v":10281.69014084507},"",{"$f":"MATCH(MIN(T48:T64),T48:T64,0)+1","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(A48:A64,U50)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctic\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Very-Cold\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Dry\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Humid\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marine\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixed-Humid\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Hot-Humid\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),U50)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A50+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",{"$f":"MATCH(MIN(AC48:AC64),AC48:AC64,0)+1","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctic\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Very-Cold\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Dry\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Humid\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marine\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixed-Humid\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Hot-Humid\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),AD50)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,"Rated Capacity (heating)","Rated Power"]
[-8,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A51),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B7,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B46,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B25,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B94,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B48,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B121,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A51),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B7,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J46,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K25,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K94,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K48,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K121,\"\"))))))))))","v":0.41714285714285709},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C7,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C46,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C25,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C94,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C48,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C121,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C7,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K46,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L25,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L94,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L48,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L121,\"\")))))))))","v":1.3024193548387097},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),B51*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$51/$B$62,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$51/$B$62,$AJ$51))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),C51*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AK$51/$C$62,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",$AK$51/$C$62,$AK$51))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(D51/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E51","v":{"$error":"#N/A"}},null,82,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B26,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B65,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B130,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B127,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B60,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B87,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B18,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B26,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!J65,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!J130,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K127,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K60,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K87,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K18,\"\")))))))))","v":0.95593220338983054},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C26,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C65,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C130,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C127,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C60,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C87,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C18,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C26,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!K65,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!K130,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L127,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L60,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L87,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L18,\"\")))))))))","v":0.89249011857707505},{"$f":"IFERROR(IF(I51=0,NA(),IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),I51*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",$AJ$58,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$58/$AJ$61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$28<>\"B\"),$AJ$58/$AJ$64,$AJ$58/$AJ$61))))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(J51=0,NA(),IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),J51*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",$AK$58,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AK$58/$AK$61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$28<>\"B\"),$AK$58/$AK$64,$AK$58/$AK$61))))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(K51/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/L51","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,1.3024193548387097,{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A51),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C7,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C46,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C25,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C94,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C48,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C121,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C7,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K46,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L25,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L94,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L48,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L121,\"\"))))))))))","v":1.3024193548387097},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A51+'Design Load Calcs'!$H$23","v":9577.4647887323936},"",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A51+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$30","v":48000},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$31","v":3.5}]
[-3,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A52),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B8,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B47,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B26,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B95,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B49,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B122,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A52),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B8,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J47,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K26,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K95,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K49,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K122,\"\"))))))))))","v":0.50057142857142856},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C8,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C47,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C26,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C95,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C49,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C122,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C8,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K47,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L26,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L95,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L49,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L122,\"\")))))))))","v":1.342741935483871},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),B52*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$51/$B$62,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$51/$B$62,$AJ$51))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),C52*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AK$51/$C$62,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",$AK$51/$C$62,$AK$51))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(D52/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E52","v":{"$error":"#N/A"}},null,87,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B27,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B66,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B131,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B128,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B88,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B19,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B27,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!J66,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!J131,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K128,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K88,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K19,\"\")))))))))","v":0.94463276836158194},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C27,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C66,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C131,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C128,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C88,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C19,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C27,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!K66,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!K131,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L128,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L88,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L19,\"\")))))))))","v":0.91857707509881426},{"$f":"IFERROR(IF(I52=0,NA(),IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),I52*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",$AJ$58,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$58/$AJ$61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$28<>\"B\"),$AJ$58/$AJ$64,$AJ$58/$AJ$61))))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(J52=0,NA(),IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),J52*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",$AK$58,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AK$58/$AK$61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$28<>\"B\"),$AK$58/$AK$64,$AK$58/$AK$61))))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(K52/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/L52","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"ABS(A48-$J$18)","v":2},"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A52),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C8,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C47,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C26,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C95,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C49,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C122,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C8,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K47,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L26,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L95,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L49,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L122,\"\"))))))))))","v":1.342741935483871},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A52+'Design Load Calcs'!$H$23","v":8873.2394366197186},"",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A52+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},""]
[2,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A53),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B9,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B48,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B27,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B96,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B50,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B123,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A53),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B9,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J48,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K27,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K96,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K50,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K123,\"\"))))))))))","v":0.58171428571428574},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C9,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C48,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C27,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C96,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C50,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C123,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C9,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K48,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L27,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L96,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L50,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L123,\"\")))))))))","v":1.3814516129032259},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),B53*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$51/$B$62,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$51/$B$62,$AJ$51))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),C53*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AK$51/$C$62,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",$AK$51/$C$62,$AK$51))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(D53/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E53","v":{"$error":"#N/A"}},null,92,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B28,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B67,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B132,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B129,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B62,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B89,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B20,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B28,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!J67,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!J132,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K129,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K62,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K89,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K20,\"\")))))))))","v":0.93333333333333335},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C28,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C67,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C132,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C129,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C62,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C89,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C20,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C28,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!K67,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!K132,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L129,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L62,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L89,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L20,\"\")))))))))","v":0.94229249011857708},{"$f":"IFERROR(IF(I53=0,NA(),IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),I53*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",$AJ$58,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$58/$AJ$61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$28<>\"B\"),$AJ$58/$AJ$64,$AJ$58/$AJ$61))))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(J53=0,NA(),IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),J53*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",$AK$58,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AK$58/$AK$61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$28<>\"B\"),$AK$58/$AK$64,$AK$58/$AK$61))))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(K53/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/L53","v":{"$error":"#N/A"}},null,7,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A53),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C9,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C48,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C27,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C96,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C50,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C123,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C9,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K48,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L27,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L96,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L50,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L123,\"\"))))))))))","v":1.3814516129032259},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A53+'Design Load Calcs'!$H$23","v":8169.0140845070418},"",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A53+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,null,null,null,null,null,"Normalized Cap @Étage Inférieur","Normalized power @Étage Inférieur"]
[7,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A54),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B10,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B49,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B28,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B51,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B124,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A54),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B10,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J49,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K28,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K51,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K124,\"\"))))))))))","v":0.66342857142857148},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C10,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C49,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C28,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C51,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C124,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C10,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K49,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L28,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L51,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L124,\"\")))))))))","v":1.4193548387096775},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),B54*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$51/$B$62,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$51/$B$62,$AJ$51))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),C54*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AK$51/$C$62,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",$AK$51/$C$62,$AK$51))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(D54/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E54","v":{"$error":"#N/A"}},null,97,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B29,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B68,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B133,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B130,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B63,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B90,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B21,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B29,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!J68,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!J133,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K130,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K63,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K90,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K21,\"\")))))))))","v":0.91751412429378532},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C29,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C68,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C133,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C130,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C63,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C90,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C21,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C29,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!K68,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!K133,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L130,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L63,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L90,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L21,\"\")))))))))","v":0.9652173913043478},{"$f":"IFERROR(IF(I54=0,NA(),IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),I54*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",$AJ$58,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$58/$AJ$61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$28<>\"B\"),$AJ$58/$AJ$64,$AJ$58/$AJ$61))))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(J54=0,NA(),IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),J54*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",$AK$58,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AK$58/$AK$61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$28<>\"B\"),$AK$58/$AK$64,$AK$58/$AK$61))))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(K54/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/L54","v":{"$error":"#N/A"}},null,2,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A54),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C10,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C49,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C28,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C51,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C124,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C10,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K49,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L28,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L51,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L124,\"\"))))))))))","v":1.4193548387096775},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A54+'Design Load Calcs'!$H$23","v":7464.788732394366},"",null,"a","b",null,null,{"$f":"IF(AND($L$33=\"Oui\",$A$48>='Control Strategy Calcs'!$U$8),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!E45,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!E98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!E25,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!E94,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!E48,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!E121,\"\")))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!E49,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!E102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!E29,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!E98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!E52,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!E125,\"\")))))))","v":0.21428571428571425},{"$f":"IF(AND($L$33=\"Oui\",$A$48>='Control Strategy Calcs'!$U$8),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!F45,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!F98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!F25,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!F94,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!F48,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!F121,\"\")))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!F49,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!F102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!F29,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!F98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!F52,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!F125,\"\")))))))","v":0.65806451612903227},{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A54+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,"a","b",null,null,null,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$N$30='Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$W$16,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J51,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K30,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K53,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K126,\"\")))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$N$30='Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$W$17,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J57,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J110,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K36,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K111)))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$N$30='Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Y$18,Z54)))","v":0.72},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$N$30='Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$W$16,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K51,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L30,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L53,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L126,\"\")))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$N$30='Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$W$17,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K57,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K110,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L36,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L111)))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$N$30='Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Y$18,,AA54)))","v":0.57661290322580638}]
[12,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A55),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B11,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B50,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B29,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B52,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B125,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A55),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B11,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J50,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K29,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K52,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K125,\"\"))))))))))","v":0.74342857142857144},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C11,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C50,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C29,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C52,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C125,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C11,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K50,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L29,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L52,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L125,\"\")))))))))","v":1.4596774193548387},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),B55*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$51/$B$62,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$51/$B$62,$AJ$51))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),C55*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AK$51/$C$62,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",$AK$51/$C$62,$AK$51))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(D55/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E55","v":{"$error":"#N/A"}},null,102,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B30,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B69,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B134,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B131,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B64,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B91,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B22,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B30,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!J69,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!J134,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K131,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K64,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K91,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K22,\"\")))))))))","v":0.89491525423728813},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C30,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C69,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C134,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C131,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C64,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C91,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C22,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C30,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!K69,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!K134,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L131,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L64,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L91,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L22,\"\")))))))))","v":0.9869565217391304},{"$f":"IFERROR(IF(I55=0,NA(),IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),I55*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",$AJ$58,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$58/$AJ$61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$28<>\"B\"),$AJ$58/$AJ$64,$AJ$58/$AJ$61))))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(J55=0,NA(),IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),J55*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",$AK$58,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AK$58/$AK$61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$28<>\"B\"),$AK$58/$AK$64,$AK$58/$AK$61))))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(K55/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/L55","v":{"$error":"#N/A"}},null,3,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A55),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C11,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C50,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C29,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C52,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C125,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C11,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K50,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L29,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L52,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L125,\"\"))))))))))","v":1.4596774193548387},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A55+'Design Load Calcs'!$H$23","v":6760.5633802816901},"",null,{"$f":"(INDEX(D48:D64,U50)-INDEX(D48:D64,U49))/(V50-V49)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(D48:D64,U49)-V55*V49","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(IF(('Design Load Calcs'!$H$23-'HP Calcs'!W55)/('HP Calcs'!V55-'Design Load Calcs'!$G$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!B13,NA(),('Design Load Calcs'!$H$23-'HP Calcs'!W55)/('HP Calcs'!V55-'Design Load Calcs'!$G$23))>A64,NA(),IF(('Design Load Calcs'!$H$23-'HP Calcs'!W55)/('HP Calcs'!V55-'Design Load Calcs'!$G$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!B13,NA(),('Design Load Calcs'!$H$23-'HP Calcs'!W55)/('HP Calcs'!V55-'Design Load Calcs'!$G$23)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A55+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,{"$f":"IFERROR((INDEX(D48:D64,AD50)-INDEX(D48:D64,AD48))/(AE50-AE48),(INDEX(D48:D64,AD50)-INDEX(D48:D64,AD49))/(AE50-AE49))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(D48:D64,AD49)-AE55*AE49","v":{"$error":"#N/A"}}]
[17,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A56),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B12,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B51,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B30,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B53,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B126,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A56),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B12,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J51,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K30,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K53,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K126,\"\"))))))))))","v":0.82285714285714284},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C12,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C51,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C30,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C53,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C126,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C12,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K51,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L30,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L53,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L126,\"\")))))))))","v":1.5},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),B56*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$51/$B$62,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$51/$B$62,$AJ$51))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),C56*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AK$51/$C$62,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",$AK$51/$C$62,$AK$51))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(D56/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E56","v":{"$error":"#N/A"}},null,107,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B31,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B70,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B135,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B132,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B65,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B92,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B23,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B31,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!J70,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!J135,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K132,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K65,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K92,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K23,\"\")))))))))","v":0.86836158192090396},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C31,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C70,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C135,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C132,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C65,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C92,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C23,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C31,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!K70,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!K135,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L132,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L65,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L92,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L23,\"\")))))))))","v":1.0071146245059288},{"$f":"IFERROR(IF(I56=0,NA(),IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),I56*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",$AJ$58,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$58/$AJ$61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$28<>\"B\"),$AJ$58/$AJ$64,$AJ$58/$AJ$61))))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(J56=0,NA(),IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),J56*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",$AK$58,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AK$58/$AK$61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$28<>\"B\"),$AK$58/$AK$64,$AK$58/$AK$61))))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(K56/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/L56","v":{"$error":"#N/A"}},null,8,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A56),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C12,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C51,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C30,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C53,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C126,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C12,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K51,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L30,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L53,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L126,\"\"))))))))))","v":1.5},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A56+'Design Load Calcs'!$H$23","v":6056.3380281690133},"",null,{"$f":"(INDEX(D48:D64,U49)-INDEX(D48:D64,U48))/(V49-V48)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(D48:D64,U49)-V56*V49","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(IF(('Design Load Calcs'!$H$23-W56)/(V56-'Design Load Calcs'!$G$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!B13,NA(),('Design Load Calcs'!$H$23-W56)/(V56-'Design Load Calcs'!$G$23))>A64,NA(),IF(('Design Load Calcs'!$H$23-W56)/(V56-'Design Load Calcs'!$G$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!B13,NA(),('Design Load Calcs'!$H$23-W56)/(V56-'Design Load Calcs'!$G$23)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A56+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,null,null,null,null,null,"Cooling"]
[22,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A57),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B13,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B52,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B31,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B54,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B127,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A57),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B13,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J52,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K31,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K54,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K127,\"\"))))))))))","v":0.90114285714285713},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C13,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C52,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C31,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C54,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C127,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C13,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K52,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L31,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L54,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L127,\"\")))))))))","v":1.5362903225806452},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),B57*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$51/$B$62,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$51/$B$62,$AJ$51))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),C57*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AK$51/$C$62,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",$AK$51/$C$62,$AK$51))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(D57/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E57","v":{"$error":"#N/A"}},null,112,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B32,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B71,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B136,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B133,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B66,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B93,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B24,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B32,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!J71,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!J136,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K133,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K66,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K93,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K24,\"\")))))))))","v":0.83587570621468921},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C32,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C71,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C136,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C133,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C66,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C93,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C24,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C32,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!K71,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!K136,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L133,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L66,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L93,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L24,\"\")))))))))","v":1.0249011857707511},{"$f":"IFERROR(IF(I57=0,NA(),IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),I57*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",$AJ$58,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$58/$AJ$61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$28<>\"B\"),$AJ$58/$AJ$64,$AJ$58/$AJ$61))))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(J57=0,NA(),IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),J57*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",$AK$58,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AK$58/$AK$61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$28<>\"B\"),$AK$58/$AK$64,$AK$58/$AK$61))))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(K57/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/L57","v":{"$error":"#N/A"}},null,13,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A57),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C13,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C52,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C31,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C54,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C127,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C13,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K52,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L31,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L54,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L127,\"\"))))))))))","v":1.5362903225806452},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A57+'Design Load Calcs'!$H$23","v":5352.1126760563384},"",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A57+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,null,null,null,null,null,"Rated Cap (Cooling)"]
[27,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A58),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B14,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B53,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B32,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B55,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B128,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A58),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B14,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J53,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K32,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K55,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K128,\"\"))))))))))","v":0.97771428571428565},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C14,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C53,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C32,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C55,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C128,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C14,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K53,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L32,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L55,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L128,\"\")))))))))","v":1.5766129032258065},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),B58*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$51/$B$62,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$51/$B$62,$AJ$51))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),C58*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AK$51/$C$62,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",$AK$51/$C$62,$AK$51))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(D58/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E58","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,18,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A58),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C14,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C53,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C32,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C55,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C128,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C14,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K53,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L32,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L55,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L128,\"\"))))))))))","v":1.5766129032258065},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A58+'Design Load Calcs'!$H$23","v":4647.8873239436616},"",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A58+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$35","v":48000},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L34=\"EER\",('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L35)/IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",1,3412)/('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L36/3.412),('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L36))","v":2.0869565217391304}]
[32,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A59),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B15,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B54,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B33,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B56,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B129,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A59),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B15,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J54,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K33,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K56,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K129,\"\"))))))))))","v":0.94799999999999995},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C15,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C54,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C33,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C56,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C129,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C15,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K54,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L33,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L56,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L129,\"\")))))))))","v":1.3411290322580645},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),B59*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$51/$B$62,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$51/$B$62,$AJ$51))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),C59*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AK$51/$C$62,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",$AK$51/$C$62,$AK$51))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(D59/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E59","v":{"$error":"#N/A"}},null,"Cooling output at Tdesign",null,"tdesign","HP cap @ tdesign",{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Pas Certain\"),0,IF(L63<0,INDEX(B48:B64,MATCH(MIN(P48:P64),P48:P64)),A48*L63+L64)),INDEX(B48:B64,MATCH(MIN(P48:P64),P48:P64)+1))","v":0.33371428571428563},{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Pas Certain\"),0,IF(M63<0,MIN(P48:P64),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L38*M63+M64))","v":1.2620967741935485},{"$f":"ABS(H49-$J$16)","v":14},23,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A59),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C15,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C54,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C33,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C56,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C129,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C15,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K54,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L33,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L56,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L129,\"\"))))))))))","v":1.3411290322580645},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A59+'Design Load Calcs'!$H$23","v":3943.6619718309857},"",null,{"$f":"V55*X48+W55","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A59+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,{"$f":"AE55*AG48+AF55","v":{"$error":"#N/A"}}]
[37,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A60),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B16,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B55,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B108,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B34,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B57,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B130,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A60),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B16,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J55,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J108,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K34,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K57,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K130,\"\"))))))))))","v":0.85885714285714287},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C16,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C55,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C108,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C34,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C57,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C130,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C16,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K55,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K108,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L34,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L57,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L130,\"\")))))))))","v":0.95967741935483863},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),B60*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$51/$B$62,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$51/$B$62,$AJ$51))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),C60*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AK$51/$C$62,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",$AK$51/$C$62,$AK$51))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(D60/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E60","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"((J60-INDEX(H49:H57,MATCH(MIN(N59:N67),N59:N67,0)))*(INDEX(K49:K57,MATCH(MIN(N59:N67),N59:N67,0)+1)-INDEX(K49:K57,MATCH(MIN(N59:N67),N59:N67,0))))/(INDEX(H49:H57,MATCH(MIN(N59:N67),N59:N67,0)+1)-INDEX(H49:H57,MATCH(MIN(N59:N67),N59:N67,0)))+INDEX(K49:K57,MATCH(MIN(N59:N67),N59:N67,0))","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!B26","v":86},{"$f":"IFERROR(INDEX(D48:D64,MATCH(MIN(O52:O68),O52:O68,0)),IF(L63<0,D48,L63*J62+L64))","v":0.36708571428571424},{"$f":"INDEX(A48:A64,MATCH(MIN(P48:P64),P48:P64))","v":-8},{"$f":"INDEX(A48:A64,MATCH(MIN(P48:P64),P48:P64))","v":-8},9,28,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A60),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C16,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C55,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C108,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C34,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C57,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C130,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C16,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K55,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K108,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L34,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L57,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L130,\"\"))))))))))","v":0.95967741935483863},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A60+'Design Load Calcs'!$H$23","v":3239.4366197183099},"",null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!X48+'Design Load Calcs'!$H$23","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A60+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*AG48+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,"Normalized Cap @Étage Inférieur","Normalized power @Étage Inférieur"]
[42,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A61),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B17,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B56,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B109,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B35,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B58,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B131,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A61),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B17,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J56,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J109,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K35,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K58,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K131,\"\"))))))))))","v":0.92742857142857138},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C17,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C56,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C109,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C35,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C58,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C131,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C17,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K56,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K109,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L35,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L58,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L131,\"\")))))))))","v":0.97983870967741937},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),B61*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$51/$B$62,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$51/$B$62,$AJ$51))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),C61*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AK$51/$C$62,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",$AK$51/$C$62,$AK$51))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(D61/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E61","v":{"$error":"#N/A"}},null,"% of design",null,"tdesign (heat)",null,{"$f":"INDEX(A48:A64,MATCH(MIN(P48:P64),P48:P64)+1)","v":-3},{"$f":"INDEX(A48:A64,MATCH(MIN(P48:P64),P48:P64)+1)","v":-3},4,33,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A61),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C17,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C56,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C109,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C35,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C58,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C131,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C17,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K56,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K109,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L35,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L58,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L131,\"\"))))))))))","v":0.97983870967741937},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A61+'Design Load Calcs'!$H$23","v":2535.211267605634},"",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A61+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!N67,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J122,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K117,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K50,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!O89,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!O20,\"\"))))))","v":0.66101694915254239},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!O67,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K122,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L117,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L50,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!P89,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!P20,\"\"))))))","v":0.64031620553359692}]
[47,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A62),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B57,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B110,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B36,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B132,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A62),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J57,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J110,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K36,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K132,\"\"))))))))))","v":1},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C57,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C110,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C36,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C132,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K57,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K110,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L36,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L132,\"\")))))))))","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),B62*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$51/$B$62,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$51/$B$62,$AJ$51))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),C62*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AK$51/$C$62,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",$AK$51/$C$62,$AK$51))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(D62/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E62","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"H60/'Design Load Calcs'!$B$25","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"H60/'Design Load Calcs'!$C$25","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!B56=\"Métrique\",'Design Load Calcs'!$B$24*(9/5)+32,'Design Load Calcs'!$B$24)","v":-11},null,null,null,1,38,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A62),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C57,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C110,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C36,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C132,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K57,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K110,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L36,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L132,\"\"))))))))))","v":1},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A62+'Design Load Calcs'!$H$23","v":1830.9859154929582},"",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A62+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},""]
[52,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A63),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B19,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B58,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B111,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B37,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B60,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B133,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A63),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B19,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J58,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J111,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K37,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K60,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K133,\"\"))))))))))","v":1.0754285714285716},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C19,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C58,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C111,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C37,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C60,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C133,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C19,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K58,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K111,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L37,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L60,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L133,\"\")))))))))","v":1.0201612903225805},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),B63*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$51/$B$62,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$51/$B$62,$AJ$51))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),C63*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AK$51/$C$62,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",$AK$51/$C$62,$AK$51))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(D63/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E63","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,{"$f":"((INDEX(B48:B64,MATCH(MIN(P48:P64),P48:P64)+1))-INDEX(B48:B64,MATCH(MIN(P48:P64),P48:P64)))/(L61-L60)","v":1.6685714285714293E-2},{"$f":"((INDEX(C48:C64,MATCH(MIN(P48:P64),P48:P64)+1))-INDEX(C48:C64,MATCH(MIN(P48:P64),P48:P64)))/(M61-M60)","v":8.0645161290322509E-3},6,43,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A63),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C19,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C58,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C111,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C37,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C60,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C133,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C19,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K58,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K111,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L37,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L60,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L133,\"\"))))))))))","v":1.0201612903225805},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A63+'Design Load Calcs'!$H$23","v":1126.7605633802814},"",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A63+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},""]
[57,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A64),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B20,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B59,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B112,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B38,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B134,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A64),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B20,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J59,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J112,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K38,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K134,\"\"))))))))))","v":1.1485714285714286},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C20,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C59,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C112,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C38,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C134,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C20,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K59,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K112,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L38,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L134,\"\")))))))))","v":1.0403225806451613},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),B64*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$51/$B$62,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$51/$B$62,$AJ$51))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2),NA(),C64*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",$AK$51/$C$62,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",$AK$51/$C$62,$AK$51))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(D64/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E64","v":{"$error":"#N/A"}},null,"Norm Cap @ Tdesign","Norm power @ Tdesign",null,null,{"$f":"INDEX(B48:B64,MATCH(MIN(P48:P64),P48:P64))-L63*L60","v":0.55062857142857147},{"$f":"INDEX(C48:C64,MATCH(MIN(P48:P64),P48:P64))-M63*M60","v":1.3669354838709677},11,48,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38>A64),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C20,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C59,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C112,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C38,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C134,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C20,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K59,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K112,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L38,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L134,\"\"))))))))))","v":1.0403225806451613},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A64+'Design Load Calcs'!$H$23","v":422.53521126760552},"",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A64+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!F67,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B122,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B117,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B50,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!F89,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!F20,\"\"))))))","v":0.92655367231638419},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!G67,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C122,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C117,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C50,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!G89,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!G20,\"\"))))))","v":0.95652173913043481}]
[null,null,null,null,null,null,"heating",{"$f":"IFERROR(((J62-INDEX(A48:A64,MATCH(J62,A48:A64,1)))*(INDEX(B48:B64,MATCH(J62,A48:A64,1)+1)-INDEX(B48:B64,MATCH(J62,A48:A64,1))))/(INDEX(A48:A64,MATCH(J62,A48:A64,1)+1)-INDEX(A48:A64,MATCH(J62,A48:A64,1)))+INDEX(B48:B64,MATCH(J62,A48:A64,1)),IFERROR(IF(L63<0,L59,L63*J62+L64),L59))","v":0.36708571428571424},{"$f":"IFERROR(IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B125=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B126>'Control Strategy Calcs'!U48),((J62-INDEX(A48:A64,MATCH(J62,A48:A64,1)))*(INDEX(C48:C64,MATCH(J62,A48:A64,1)+1)-INDEX(C48:C64,MATCH(J62,A48:A64,1))))/(INDEX(A48:A64,MATCH(J62,A48:A64,1)+1)-INDEX(A48:A64,MATCH(J62,A48:A64,1)))+INDEX(C48:C64,MATCH(J62,A48:A64,1)),C48),IFERROR(IF(M63<0,M59,J62*M63+M64),M59))","v":1.2620967741935485},null,null,null,null,16,53]
[null,null,null,null,null,null,"cooling",{"$f":"((J60-INDEX(H49:H57,MATCH(J60,H49:H57,1)))*(INDEX(I49:I57,MATCH(J60,H49:H57,1)+1)-INDEX(I49:I57,MATCH(J60,H49:H57,1))))/(INDEX(H49:H57,MATCH(J60,H49:H57,1)+1)-INDEX(H49:H57,MATCH(J60,H49:H57,1)))+INDEX(I49:I57,MATCH(J60,H49:H57,1))","v":0.94689265536723166},{"$f":"((J60-INDEX(H49:H57,MATCH(J60,H49:H57,1)))*(INDEX(J49:J57,MATCH(J60,H49:H57,1)+1)-INDEX(J49:J57,MATCH(J60,H49:H57,1))))/(INDEX(H49:H57,MATCH(J60,H49:H57,1)+1)-INDEX(H49:H57,MATCH(J60,H49:H57,1)))+INDEX(J49:J57,MATCH(J60,H49:H57,1))","v":0.91335968379446641},null,{"$f":"'Control Strategy Calcs'!V8","v":-8},null,null,21,58]
["HP4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26,63]
[{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",\"Heating Load (BTU/h)\",\"Heating Load (kW)\")","v":"Heating Load (BTU/h)"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,68,null,null,null,"BPT Calculations"]
[{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",\"Outdoor Temperature (°F)\",\"Outdoor Temperature (°C)\")","v":"Outdoor Temperature (°F)"},"Normalized Capacity","Normalized Power","Actual Capacity","Actual Power","Actual COP",null,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",\"Cooling Load (BTU/h)\",\"Cooling Load (kW)\")","v":"Cooling Load (BTU/h)"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Load line",null,null,null,null,"BPT Ttemperature",null,"Fraction of heating above BPT",null,"High load line",null,"HIGH",null,null,"BPT Ttemperature",null,"Fraction of heating above BPT","HIGH/Étage Inférieur calculations"]
[{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q38","v":-13},{"$f":"IF(A4='Load %s'!B8,\"-\",IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q37=\"Pas Certain\"),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B4,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B43,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B96,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B22,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B91,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B45,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B118,\"\"))))))),IF(AND(Q33=\"Oui\",A70>='Control Strategy Calcs'!U10),\"-\",L81)))","v":0.21428571428571425},{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q37=\"Pas Certain\"),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C4,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C43,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C96,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C22,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C91,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C45,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C118,\"\"))))))),M81)","v":0.65806451612903227},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),B70*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$73/$B$84,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$73/$B$84,$AJ$73))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),C70*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AK$73/$C$84,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",$AK$73/$C$84,$AK$73))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(D70/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E70","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",\"Outdoor Temperature (°F)\",\"Outdoor Temperature (°C)\")","v":"Outdoor Temperature (°F)"},null,null,"Actual Capacity","Actual Power","Actual COP",null,null,{"$f":"IF(AND(Q70<>\"-\",Q69=\"-\",ISNUMBER(Q71)),Q70,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A70),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C4,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C43,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C96,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C22,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C91,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C45,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C118,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C4,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K43,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K96,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L22,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L91,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L45,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L118,\"\"))))))))))","v":"-"},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A70+'Design Load Calcs'!$H$23","v":10281.69014084507},{"$f":"IFERROR(IF(OR(D71<S71,D69>S69),\"\",IFERROR(ABS(S70-D70),\"\")),\"\")","v":""},{"$f":"MATCH(MIN(T70:T86),T70:T86,0)-1","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(A70:A86,U70)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctic\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Very-Cold\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Dry\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Humid\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marine\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixed-Humid\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Hot-Humid\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),U70)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(INDEX(X77:X78,MATCH(V71,X77:X78)),INDEX(X77:X78,MATCH(V71,X77:X78,-1)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"((X70-V70)*(W72-W70))/(V72-V70)+W70","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A70+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(ABS(AB70-D70),\"\")","v":""},{"$f":"MATCH(MIN(AC70:AC86),AC70:AC86,0)-1","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX($A$4:$A$20,AD70)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctic\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Very-Cold\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Dry\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Humid\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marine\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixed-Humid\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Hot-Humid\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),AD70)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Design Load Calcs'!$K$23-AF77)/(AE77-'Design Load Calcs'!$J$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!B74,NA(),('Design Load Calcs'!$K$23-AF77)/(AE77-'Design Load Calcs'!$J$23))","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"((AG70-AE70)*(AF72-AF70))/(AE72-AE70)+AF70","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$f":"A49","v":-18},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A71),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B5,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B44,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B23,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B92,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B46,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B119,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A71),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B5,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J44,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K23,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K92,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K46,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K119,\"\"))))))))))","v":"-"},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C5,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C44,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C23,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C92,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C46,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C119,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C5,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K44,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L23,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L92,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L46,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L119,\"\")))))))))","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),B71*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$73/$B$84,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$73/$B$84,$AJ$73))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),C71*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AK$73/$C$84,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",$AK$73/$C$84,$AK$73))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(D71/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E71","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"H49","v":72},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B63,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B128,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B125,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B58,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B85,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B16,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B24,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!J63,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!J128,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K125,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K58,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K85,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K16,\"\")))))))))","v":0.69717514124293789},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C63,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C128,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C125,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C58,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C85,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C16,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C24,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!K63,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!K128,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L125,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L58,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L85,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L16,\"\")))))))))","v":0.56521739130434778},{"$f":"IFERROR(IF(I71=0,NA(),IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),I71*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",$AJ$80,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$80/$AJ$83,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$28<>\"B\"),$AJ$80/$AJ$86,$AJ$80/$AJ$83))))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(J71=0,NA(),IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),J71*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",$AK$80,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AK$80/$AK$83,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$28<>\"B\"),$AK$80/$AK$86,$AK$80/$AK$83))))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(K71/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/L71","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF(AND(Q71<>\"-\",Q70=\"-\",ISNUMBER(Q72)),Q71,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A71),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C5,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C44,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C23,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C92,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C46,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C119,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C5,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K44,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L23,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L92,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L46,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L119,\"\"))))))))))","v":"-"},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A71+'Design Load Calcs'!$H$23","v":10985.915492957745},{"$f":"IFERROR(IF(OR(D72<S72,D70>S70),\"\",IFERROR(ABS(S71-D71),\"\")),\"\")","v":""},{"$f":"MATCH(MIN(T70:T86),T70:T86,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(A70:A86,U71)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctic\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Very-Cold\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Dry\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Humid\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marine\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixed-Humid\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Hot-Humid\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),U71)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A71+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",{"$f":"MATCH(MIN(AC70:AC86),AC70:AC86,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX($A$4:$A$20,AD71)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctic\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Very-Cold\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Dry\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Humid\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marine\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixed-Humid\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Hot-Humid\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),AD71)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,"Heating"]
[-13,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A72),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B6,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B45,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B24,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B93,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B47,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B120,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A72),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B6,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J45,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K24,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K93,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K47,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K120,\"\"))))))))))","v":"-"},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C6,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C45,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C24,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C93,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C47,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C120,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C6,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K45,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L24,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L93,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L47,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L120,\"\")))))))))","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),B72*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$73/$B$84,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$73/$B$84,$AJ$73))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),C72*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AK$73/$C$84,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",$AK$73/$C$84,$AK$73))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(D72/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E72","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"H50","v":77},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B25,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B64,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B129,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B126,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B86,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B17,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B25,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!J64,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!J129,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K126,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K86,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K17,\"\")))))))))","v":0.68870056497175136},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C25,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C64,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C129,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C126,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C86,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C17,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C25,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!K64,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!K129,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L126,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L86,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L17,\"\")))))))))","v":0.58339920948616608},{"$f":"IFERROR(IF(I72=0,NA(),IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),I72*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",$AJ$80,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$80/$AJ$83,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$28<>\"B\"),$AJ$80/$AJ$86,$AJ$80/$AJ$83))))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(J72=0,NA(),IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),J72*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",$AK$80,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AK$80/$AK$83,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$28<>\"B\"),$AK$80/$AK$86,$AK$80/$AK$83))))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(K72/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/L72","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A72),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C6,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C45,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C24,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C93,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C47,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C120,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C6,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K45,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L24,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L93,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L47,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L120,\"\"))))))))))","v":"-"},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A72+'Design Load Calcs'!$H$23","v":10281.69014084507},"",{"$f":"MATCH(MIN(T70:T86),T70:T86,0)+1","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(A70:A86,U72)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctic\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Very-Cold\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Dry\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Humid\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marine\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixed-Humid\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Hot-Humid\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),U72)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A72+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",{"$f":"MATCH(MIN(AC70:AC86),AC70:AC86,0)+1","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctic\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Very-Cold\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Dry\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Cold-Humid\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marine\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixed-Humid\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Hot-Humid\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),AD72)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,"Rated Capacity (heating)","Rated Power"]
[-8,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A73),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B7,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B46,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B25,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B94,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B48,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B121,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A73),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B7,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J46,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K25,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K94,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K48,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K121,\"\"))))))))))","v":0.2674285714285714},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C7,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C46,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C25,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C94,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C48,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C121,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C7,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K46,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L25,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L94,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L48,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L121,\"\")))))))))","v":0.6758064516129032},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),B73*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$73/$B$84,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$73/$B$84,$AJ$73))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),C73*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AK$73/$C$84,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",$AK$73/$C$84,$AK$73))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(D73/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E73","v":{"$error":"#N/A"}},null,82,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B26,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B65,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B130,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B127,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B60,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B87,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B18,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B26,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!J65,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!J130,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K127,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K60,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K87,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K18,\"\")))))))))","v":0.68022598870056494},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C26,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C65,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C130,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C127,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C60,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C87,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C18,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C26,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!K65,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!K130,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L127,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L60,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L87,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L18,\"\")))))))))","v":0.59920948616600789},{"$f":"IFERROR(IF(I73=0,NA(),IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),I73*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",$AJ$80,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$80/$AJ$83,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$28<>\"B\"),$AJ$80/$AJ$86,$AJ$80/$AJ$83))))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(J73=0,NA(),IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),J73*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",$AK$80,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AK$80/$AK$83,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$28<>\"B\"),$AK$80/$AK$86,$AK$80/$AK$83))))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(K73/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/L73","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,0.6758064516129032,{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A73),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C7,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C46,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C25,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C94,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C48,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C121,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C7,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K46,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L25,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L94,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L48,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L121,\"\"))))))))))","v":0.6758064516129032},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A73+'Design Load Calcs'!$H$23","v":9577.4647887323936},"",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A73+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$30","v":20000},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$31","v":3}]
[-3,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A74),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B8,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B47,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B26,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B95,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B49,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B122,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A74),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B8,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J47,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K26,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K95,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K49,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K122,\"\"))))))))))","v":0.32057142857142856},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C8,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C47,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C26,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C95,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C49,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C122,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C8,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K47,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L26,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L95,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L49,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L122,\"\")))))))))","v":0.69354838709677413},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),B74*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$73/$B$84,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$73/$B$84,$AJ$73))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),C74*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AK$73/$C$84,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",$AK$73/$C$84,$AK$73))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(D74/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E74","v":{"$error":"#N/A"}},null,87,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B27,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B66,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B131,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B128,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B88,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B19,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B27,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!J66,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!J131,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K128,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K88,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K19,\"\")))))))))","v":0.67231638418079087},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C27,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C66,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C131,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C128,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C88,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C19,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C27,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!K66,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!K131,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L128,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L88,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L19,\"\")))))))))","v":0.61501976284584992},{"$f":"IFERROR(IF(I74=0,NA(),IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),I74*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",$AJ$80,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$80/$AJ$83,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$28<>\"B\"),$AJ$80/$AJ$86,$AJ$80/$AJ$83))))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(J74=0,NA(),IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),J74*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",$AK$80,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AK$80/$AK$83,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$28<>\"B\"),$AK$80/$AK$86,$AK$80/$AK$83))))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(K74/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/L74","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"ABS(A70-$J$18)","v":2},"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A74),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C8,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C47,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C26,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C95,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C49,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C122,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C8,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K47,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L26,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L95,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L49,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L122,\"\"))))))))))","v":0.69354838709677413},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A74+'Design Load Calcs'!$H$23","v":8873.2394366197186},"",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A74+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},""]
[2,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A75),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B9,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B48,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B27,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B96,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B50,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B123,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A75),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B9,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J48,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K27,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K96,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K50,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K123,\"\"))))))))))","v":0.372},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C9,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C48,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C27,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C96,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C50,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C123,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C9,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K48,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L27,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L96,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L50,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L123,\"\")))))))))","v":0.71209677419354844},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),B75*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$73/$B$84,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$73/$B$84,$AJ$73))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),C75*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AK$73/$C$84,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",$AK$73/$C$84,$AK$73))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(D75/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E75","v":{"$error":"#N/A"}},null,92,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B28,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B67,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B132,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B129,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B62,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B89,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B20,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B28,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!J67,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!J132,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K129,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K62,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K89,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K20,\"\")))))))))","v":0.6652542372881356},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C28,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C67,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C132,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C129,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C62,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C89,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C20,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C28,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!K67,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!K132,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L129,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L62,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L89,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L20,\"\")))))))))","v":0.63083003952569172},{"$f":"IFERROR(IF(I75=0,NA(),IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),I75*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",$AJ$80,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$80/$AJ$83,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$28<>\"B\"),$AJ$80/$AJ$86,$AJ$80/$AJ$83))))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(J75=0,NA(),IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),J75*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",$AK$80,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AK$80/$AK$83,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$28<>\"B\"),$AK$80/$AK$86,$AK$80/$AK$83))))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(K75/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/L75","v":{"$error":"#N/A"}},null,7,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A75),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C9,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C48,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C27,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C96,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C50,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C123,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C9,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K48,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L27,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L96,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L50,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L123,\"\"))))))))))","v":0.71209677419354844},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A75+'Design Load Calcs'!$H$23","v":8169.0140845070418},"",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A75+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,null,null,null,null,null,"Normalized Cap @Étage Inférieur","Normalized power @Étage Inférieur"]
[7,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A76),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B10,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B49,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B28,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B51,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B124,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A76),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B10,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J49,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K28,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K51,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K124,\"\"))))))))))","v":0.42342857142857143},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C10,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C49,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C28,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C51,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C124,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C10,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K49,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L28,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L51,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L124,\"\")))))))))","v":0.72983870967741937},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),B76*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$73/$B$84,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$73/$B$84,$AJ$73))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),C76*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AK$73/$C$84,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",$AK$73/$C$84,$AK$73))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(D76/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E76","v":{"$error":"#N/A"}},null,97,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B29,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B68,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B133,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B130,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B63,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B90,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B21,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B29,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!J68,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!J133,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K130,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K63,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K90,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K21,\"\")))))))))","v":0.65423728813559323},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C29,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C68,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C133,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C130,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C63,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C90,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C21,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C29,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!K68,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!K133,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L130,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L63,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L90,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L21,\"\")))))))))","v":0.64584980237154155},{"$f":"IFERROR(IF(I76=0,NA(),IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),I76*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",$AJ$80,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$80/$AJ$83,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$28<>\"B\"),$AJ$80/$AJ$86,$AJ$80/$AJ$83))))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(J76=0,NA(),IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),J76*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",$AK$80,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AK$80/$AK$83,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$28<>\"B\"),$AK$80/$AK$86,$AK$80/$AK$83))))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(K76/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/L76","v":{"$error":"#N/A"}},null,2,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A76),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C10,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C49,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C28,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C51,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C124,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C10,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K49,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L28,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L97,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L51,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L124,\"\"))))))))))","v":0.72983870967741937},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A76+'Design Load Calcs'!$H$23","v":7464.788732394366},"",null,"a","b",null,null,{"$f":"IF(AND($Q$33=\"Oui\",$A$70>='Control Strategy Calcs'!$U$10),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!E45,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!E98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!E25,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!E94,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!E48,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!E121,\"\")))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!E50,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!E103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!E30,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!E99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!E53,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!E126,\"\")))))))","v":0.21428571428571425},{"$f":"IF(AND($Q$33=\"Oui\",$A$70>='Control Strategy Calcs'!$U$10),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!F45,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!F98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!F25,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!F94,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!F48,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!F121,\"\")))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!F50,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!F103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!F30,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!F99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!F53,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!F126,\"\")))))))","v":0.65806451612903227},{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A76+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,"a","b",null,null,null,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$S$30='Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$W$16,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J51,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K30,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K53,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K126,\"\")))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$S$30='Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$W$17,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J57,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J110,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K36,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K111)))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$S$30='Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Z$18,Z76)))","v":0.72},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$S$30='Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$W$16,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K51,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L30,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L53,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L126,\"\")))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$S$30='Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$W$17,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K57,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K110,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L36,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L111)))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$S$30='Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Z$18,,AA76)))","v":0.57661290322580638}]
[12,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A77),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B11,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B50,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B29,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B52,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B125,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A77),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B11,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J50,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K29,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K52,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K125,\"\"))))))))))","v":0.47485714285714287},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C11,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C50,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C29,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C52,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C125,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C11,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K50,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L29,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L52,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L125,\"\")))))))))","v":0.74838709677419357},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),B77*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$73/$B$84,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$73/$B$84,$AJ$73))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),C77*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AK$73/$C$84,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",$AK$73/$C$84,$AK$73))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(D77/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E77","v":{"$error":"#N/A"}},null,102,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B30,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B69,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B134,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B131,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B64,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B91,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B22,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B30,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!J69,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!J134,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K131,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K64,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K91,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K22,\"\")))))))))","v":0.63728813559322028},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C30,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C69,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C134,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C131,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C64,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C91,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C22,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C30,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!K69,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!K134,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L131,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L64,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L91,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L22,\"\")))))))))","v":0.65968379446640324},{"$f":"IFERROR(IF(I77=0,NA(),IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),I77*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",$AJ$80,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$80/$AJ$83,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$28<>\"B\"),$AJ$80/$AJ$86,$AJ$80/$AJ$83))))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(J77=0,NA(),IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),J77*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",$AK$80,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AK$80/$AK$83,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$28<>\"B\"),$AK$80/$AK$86,$AK$80/$AK$83))))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(K77/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/L77","v":{"$error":"#N/A"}},null,3,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A77),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C11,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C50,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C29,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C52,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C125,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C11,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K50,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L29,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L98,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L52,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L125,\"\"))))))))))","v":0.74838709677419357},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A77+'Design Load Calcs'!$H$23","v":6760.5633802816901},"",null,{"$f":"(INDEX(D70:D86,U72)-INDEX(D70:D86,U71))/(V72-V71)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(D70:D86,U71)-V77*V71","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(IF(('Design Load Calcs'!$H$23-'HP Calcs'!W77)/('HP Calcs'!V77-'Design Load Calcs'!$G$23)>'Étape 3 Charges de Conception'!B13,('Design Load Calcs'!$H$23-'HP Calcs'!W77)/('HP Calcs'!V77-'Design Load Calcs'!$G$23),NA())>A86,NA(),IF(('Design Load Calcs'!$H$23-'HP Calcs'!W77)/('HP Calcs'!V77-'Design Load Calcs'!$G$23)>'Étape 3 Charges de Conception'!B13,('Design Load Calcs'!$H$23-'HP Calcs'!W77)/('HP Calcs'!V77-'Design Load Calcs'!$G$23)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A77+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,{"$f":"IFERROR((INDEX(D70:D86,AD72)-INDEX(D70:D86,AD70))/(AE72-AE70),(INDEX(D70:D86,AD72)-INDEX(D70:D86,AD71))/(AE72-AE71))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(D70:D86,AD71)-AE77*AE71","v":{"$error":"#N/A"}}]
[17,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A78),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B12,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B51,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B30,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B53,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B126,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A78),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B12,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J51,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K30,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K53,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K126,\"\"))))))))))","v":0.52571428571428569},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C12,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C51,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C30,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C53,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C126,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C12,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K51,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L30,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L53,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L126,\"\")))))))))","v":0.7661290322580645},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),B78*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$73/$B$84,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$73/$B$84,$AJ$73))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),C78*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AK$73/$C$84,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",$AK$73/$C$84,$AK$73))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(D78/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E78","v":{"$error":"#N/A"}},null,107,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B31,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B70,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B135,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B132,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B65,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B92,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B23,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B31,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!J70,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!J135,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K132,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K65,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K92,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K23,\"\")))))))))","v":0.61751412429378527},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C31,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C70,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C135,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C132,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C65,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C92,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C23,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C31,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!K70,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!K135,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L132,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L65,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L92,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L23,\"\")))))))))","v":0.67193675889328064},{"$f":"IFERROR(IF(I78=0,NA(),IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),I78*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",$AJ$80,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$80/$AJ$83,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$28<>\"B\"),$AJ$80/$AJ$86,$AJ$80/$AJ$83))))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(J78=0,NA(),IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),J78*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",$AK$80,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AK$80/$AK$83,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$28<>\"B\"),$AK$80/$AK$86,$AK$80/$AK$83))))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(K78/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/L78","v":{"$error":"#N/A"}},null,8,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A78),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C12,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C51,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C30,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C53,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C126,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C12,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K51,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L30,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L99,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L53,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L126,\"\"))))))))))","v":0.7661290322580645},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A78+'Design Load Calcs'!$H$23","v":6056.3380281690133},"",null,{"$f":"(INDEX(D70:D86,U71)-INDEX(D70:D86,U70))/(V71-V70)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(D70:D86,U71)-V78*V71","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(IF(('Design Load Calcs'!$H$23-W78)/(V78-'Design Load Calcs'!$G$23)>'Étape 3 Charges de Conception'!B13,('Design Load Calcs'!$H$23-W78)/(V78-'Design Load Calcs'!$G$23),NA())>A86,NA(),IF(('Design Load Calcs'!$H$23-W78)/(V78-'Design Load Calcs'!$G$23)>'Étape 3 Charges de Conception'!B13,('Design Load Calcs'!$H$23-W78)/(V78-'Design Load Calcs'!$G$23)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A78+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,null,null,null,null,null,"Cooling"]
[22,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A79),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B13,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B52,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B31,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B54,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B127,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A79),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B13,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J52,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K31,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K54,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K127,\"\"))))))))))","v":0.5754285714285714},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C13,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C52,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C31,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C54,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C127,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C13,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K52,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L31,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L54,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L127,\"\")))))))))","v":0.782258064516129},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),B79*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$73/$B$84,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$73/$B$84,$AJ$73))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),C79*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AK$73/$C$84,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",$AK$73/$C$84,$AK$73))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(D79/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E79","v":{"$error":"#N/A"}},null,112,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B32,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B71,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B136,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B133,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B66,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B93,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B24,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B32,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!J71,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!J136,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K133,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K66,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K93,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K24,\"\")))))))))","v":0.59350282485875705},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C32,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C71,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C136,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C133,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C66,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C93,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C24,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C32,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\"),'Ducted Performance Tables'!K71,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\"),'Ducted Performance Tables'!K136,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L133,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L66,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L93,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L24,\"\")))))))))","v":0.68181818181818188},{"$f":"IFERROR(IF(I79=0,NA(),IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),I79*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",$AJ$80,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$80/$AJ$83,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$28<>\"B\"),$AJ$80/$AJ$86,$AJ$80/$AJ$83))))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(J79=0,NA(),IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),J79*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",$AK$80,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AK$80/$AK$83,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$28<>\"B\"),$AK$80/$AK$86,$AK$80/$AK$83))))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(K79/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/L79","v":{"$error":"#N/A"}},null,13,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A79),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C13,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C52,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C31,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C54,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C127,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C13,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K52,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L31,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L100,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L54,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L127,\"\"))))))))))","v":0.782258064516129},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A79+'Design Load Calcs'!$H$23","v":5352.1126760563384},"",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A79+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,null,null,null,null,null,"Rated Cap (Cooling)"]
[27,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A80),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B14,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B53,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B32,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B55,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B128,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A80),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B14,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J53,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K32,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K55,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K128,\"\"))))))))))","v":0.62342857142857144},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C14,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C53,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C32,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C55,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C128,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C14,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K53,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L32,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L55,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L128,\"\")))))))))","v":0.8008064516129032},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),B80*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$73/$B$84,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$73/$B$84,$AJ$73))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),C80*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AK$73/$C$84,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",$AK$73/$C$84,$AK$73))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(D80/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E80","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,18,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A80),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C14,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C53,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C32,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C55,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C128,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C14,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K53,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L32,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L101,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L55,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L128,\"\"))))))))))","v":0.8008064516129032},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A80+'Design Load Calcs'!$H$23","v":4647.8873239436616},"",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A80+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$35","v":20000},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q34=\"EER\",('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q35)/IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",1,3412)/('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q36/3.412),('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q36))","v":10}]
[32,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A81),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B15,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B54,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B33,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B56,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B129,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A81),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B15,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J54,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K33,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K56,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K129,\"\"))))))))))","v":0.63257142857142856},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C15,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C54,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C33,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C56,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C129,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C15,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K54,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L33,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L56,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L129,\"\")))))))))","v":0.70725806451612916},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),B81*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$73/$B$84,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$73/$B$84,$AJ$73))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),C81*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AK$73/$C$84,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",$AK$73/$C$84,$AK$73))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(D81/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E81","v":{"$error":"#N/A"}},null,"Cooling output at Tdesign",null,"tdesign","HP cap @ tdesign",{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Pas Certain\"),0,IF(L85<0,INDEX(B70:B86,MATCH(MIN(P70:P86),P70:P86)),A70*L85+L86)),INDEX(B70:B86,MATCH(MIN(P70:P86),P70:P86)+1))","v":0.21428571428571425},{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Pas Certain\"),0,IF(M85<0,MIN(P70:P86),A70*M85+M86))","v":0.65806451612903227},{"$f":"ABS(H71-$J$16)","v":14},23,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A81),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C15,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C54,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C33,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C56,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C129,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C15,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K54,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L33,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L102,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L56,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L129,\"\"))))))))))","v":0.70725806451612916},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A81+'Design Load Calcs'!$H$23","v":3943.6619718309857},"",null,{"$f":"V77*X70+W77","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A81+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,{"$f":"AE77*AG70+AF77","v":{"$error":"#N/A"}}]
[37,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A82),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B16,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B55,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B108,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B34,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B57,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B130,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A82),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B16,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J55,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J108,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K34,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K57,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K130,\"\"))))))))))","v":0.61942857142857144},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C16,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C55,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C108,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C34,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C57,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C130,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C16,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K55,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K108,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L34,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L57,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L130,\"\")))))))))","v":0.55725806451612903},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),B82*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$73/$B$84,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$73/$B$84,$AJ$73))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),C82*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AK$73/$C$84,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",$AK$73/$C$84,$AK$73))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(D82/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E82","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"((J82-INDEX(H71:H79,MATCH(MIN(N81:N89),N81:N89,0)))*(INDEX(K71:K79,MATCH(MIN(N81:N89),N81:N89,0)+1)-INDEX(K71:K79,MATCH(MIN(N81:N89),N81:N89,0))))/(INDEX(H71:H79,MATCH(MIN(N81:N89),N81:N89,0)+1)-INDEX(H71:H79,MATCH(MIN(N81:N89),N81:N89,0)))+INDEX(K71:K79,MATCH(MIN(N81:N89),N81:N89,0))","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!B26","v":86},{"$f":"IFERROR(INDEX(D70:D86,MATCH(MIN(O74:O90),O74:O90,0)),IF(L85<0,D70,L85*J84+L86))","v":0.23554285714285711},{"$f":"INDEX(A70:A86,MATCH(MIN(P70:P86),P70:P86))","v":-8},{"$f":"INDEX(A70:A86,MATCH(MIN(P70:P86),P70:P86))","v":-8},9,28,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A82),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C16,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C55,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C108,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C34,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C57,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C130,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C16,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K55,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K108,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L34,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L103,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L57,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L130,\"\"))))))))))","v":0.55725806451612903},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A82+'Design Load Calcs'!$H$23","v":3239.4366197183099},"",null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!X70+'Design Load Calcs'!$H$23","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A82+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*AG70+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,"Normalized Cap @Étage Inférieur","Normalized power @Étage Inférieur"]
[42,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A83),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B17,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B56,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B109,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B35,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B58,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B131,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A83),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B17,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J56,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J109,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K35,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K58,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K131,\"\"))))))))))","v":0.66914285714285715},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C17,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C56,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C109,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C35,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C58,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C131,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C17,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K56,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K109,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L35,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L58,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L131,\"\")))))))))","v":0.56774193548387086},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),B83*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$73/$B$84,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$73/$B$84,$AJ$73))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),C83*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AK$73/$C$84,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",$AK$73/$C$84,$AK$73))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(D83/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E83","v":{"$error":"#N/A"}},null,"% of design",null,"tdesign (heat)",null,{"$f":"INDEX(A70:A86,MATCH(MIN(P70:P86),P70:P86)+1)","v":-3},{"$f":"INDEX(A70:A86,MATCH(MIN(P70:P86),P70:P86)+1)","v":-3},4,33,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A83),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C17,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C56,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C109,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C35,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C58,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C131,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C17,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K56,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K109,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L35,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L104,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L58,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L131,\"\"))))))))))","v":0.56774193548387086},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A83+'Design Load Calcs'!$H$23","v":2535.211267605634},"",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A83+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!N67,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J122,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K117,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K50,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!O89,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!O20,\"\"))))))","v":0.66101694915254239},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!O67,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K122,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L117,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L50,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!P89,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!P20,\"\"))))))","v":0.64031620553359692}]
[47,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A84),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B57,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B110,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B36,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B132,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A84),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J57,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J110,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K36,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K132,\"\"))))))))))","v":0.72},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C57,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C110,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C36,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C132,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K57,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K110,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L36,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L132,\"\")))))))))","v":0.57661290322580638},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),B84*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$73/$B$84,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$73/$B$84,$AJ$73))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),C84*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AK$73/$C$84,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",$AK$73/$C$84,$AK$73))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(D84/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E84","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"H82/'Design Load Calcs'!$B$25","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"H82/'Design Load Calcs'!$C$25","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!B78=\"Métrique\",'Design Load Calcs'!$B$24*(9/5)+32,'Design Load Calcs'!$B$24)","v":-11},null,null,null,1,38,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A84),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C57,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C110,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C36,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C132,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C18,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K57,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K110,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L36,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L105,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L59,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L132,\"\"))))))))))","v":0.57661290322580638},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A84+'Design Load Calcs'!$H$23","v":1830.9859154929582},"",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A84+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},""]
[52,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A85),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B19,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B58,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B111,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B37,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B60,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B133,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A85),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B19,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J58,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J111,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K37,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K60,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K133,\"\"))))))))))","v":0.77600000000000002},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C19,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C58,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C111,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C37,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C60,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C133,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C19,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K58,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K111,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L37,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L60,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L133,\"\")))))))))","v":0.5879032258064516},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),B85*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$73/$B$84,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$73/$B$84,$AJ$73))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),C85*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AK$73/$C$84,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",$AK$73/$C$84,$AK$73))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(D85/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E85","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,{"$f":"((INDEX(B70:B86,MATCH(MIN(P70:P86),P70:P86)+1))-INDEX(B70:B86,MATCH(MIN(P70:P86),P70:P86)))/(L83-L82)","v":1.0628571428571432E-2},{"$f":"((INDEX(C70:C86,MATCH(MIN(P70:P86),P70:P86)+1))-INDEX(C70:C86,MATCH(MIN(P70:P86),P70:P86)))/(M83-M82)","v":3.548387096774186E-3},6,43,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A85),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C19,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C58,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C111,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C37,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C60,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C133,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C19,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K58,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K111,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L37,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L106,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L60,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L133,\"\"))))))))))","v":0.5879032258064516},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A85+'Design Load Calcs'!$H$23","v":1126.7605633802814},"",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A85+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},""]
[57,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A86),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B20,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!B59,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B112,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B38,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!B134,\"\")))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A86),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!B20,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!J59,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!J112,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K38,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!K107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!K134,\"\"))))))))))","v":0.82799999999999996},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C20,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C59,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C112,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C38,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C134,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C20,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K59,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K112,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L38,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L134,\"\")))))))))","v":0.59758064516129039},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),B86*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AJ$73/$B$84,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",$AJ$73/$B$84,$AJ$73))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=1,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=2,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9=3),NA(),C86*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",$AK$73/$C$84,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",$AK$73/$C$84,$AK$73))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(D86/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/E86","v":{"$error":"#N/A"}},null,"Norm Cap @ Tdesign","Norm power @ Tdesign",null,null,{"$f":"INDEX(B70:B86,MATCH(MIN(P70:P86),P70:P86))-L85*L82","v":0.35245714285714286},{"$f":"INDEX(C70:C86,MATCH(MIN(P70:P86),P70:P86))-M85*M82","v":0.70419354838709669},11,48,"-",{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38>A86),\"-\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Supérieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C20,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!C59,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C112,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C38,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!C134,\"\"))))))),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$27=\"Étage Inférieur\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Monoétagé\",'Ducted Performance Tables'!C20,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!K59,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!K112,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L38,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!L107,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L61,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!L134,\"\"))))))))))","v":0.59758064516129039},null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$G$23*'HP Calcs'!A86+'Design Load Calcs'!$H$23","v":422.53521126760552},"",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!$J$23*'HP Calcs'!A86+'Design Load Calcs'!$K$23","v":{"$error":"#N/A"}},"",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!F67,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!B122,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B117,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!B50,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!F89,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!F20,\"\"))))))","v":0.92655367231638419},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Deux étages\",'Ducted Performance Tables'!G67,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable\",'Ducted Performance Tables'!C122,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C117,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, une seule zone\"),'Ductless Single Per Table'!C50,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!G89,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Ductless Multi-split'!G20,\"\"))))))","v":0.95652173913043481}]
[null,null,null,null,null,null,"heating",{"$f":"IFERROR(((J84-INDEX(A70:A86,MATCH(J84,A70:A86,1)))*(INDEX(B70:B86,MATCH(J84,A70:A86,1)+1)-INDEX(B70:B86,MATCH(J84,A70:A86,1))))/(INDEX(A70:A86,MATCH(J84,A70:A86,1)+1)-INDEX(A70:A86,MATCH(J84,A70:A86,1)))+INDEX(B70:B86,MATCH(J84,A70:A86,1)),IFERROR(IF(L85<0,L81,L85*J84+L86),L81))","v":0.23554285714285711},{"$f":"IFERROR(IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B147=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B148>'Control Strategy Calcs'!U70),((J84-INDEX(A70:A86,MATCH(J84,A70:A86,1)))*(INDEX(C70:C86,MATCH(J84,A70:A86,1)+1)-INDEX(C70:C86,MATCH(J84,A70:A86,1))))/(INDEX(A70:A86,MATCH(J84,A70:A86,1)+1)-INDEX(A70:A86,MATCH(J84,A70:A86,1)))+INDEX(C70:C86,MATCH(J84,A70:A86,1)),C70),IFERROR(IF(M85<0,M81,J84*M85+M86),M81))","v":0.65806451612903227},null,null,null,null,16,53]
[null,null,null,null,null,null,"cooling",{"$f":"((J82-INDEX(H71:H79,MATCH(J82,H71:H79,1)))*(INDEX(I71:I79,MATCH(J82,H71:H79,1)+1)-INDEX(I71:I79,MATCH(J82,H71:H79,1))))/(INDEX(H71:H79,MATCH(J82,H71:H79,1)+1)-INDEX(H71:H79,MATCH(J82,H71:H79,1)))+INDEX(I71:I79,MATCH(J82,H71:H79,1))","v":0.67389830508474569},{"$f":"((J82-INDEX(H71:H79,MATCH(J82,H71:H79,1)))*(INDEX(J71:J79,MATCH(J82,H71:H79,1)+1)-INDEX(J71:J79,MATCH(J82,H71:H79,1))))/(INDEX(H71:H79,MATCH(J82,H71:H79,1)+1)-INDEX(H71:H79,MATCH(J82,H71:H79,1)))+INDEX(J71:J79,MATCH(J82,H71:H79,1))","v":0.61185770750988155},null,{"$f":"'Control Strategy Calcs'!V10","v":-8},null,null,21,58]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26,63]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,68]

{"sheet":"Ductless Multi-split","index":11,"n_rows":134,"n_cols":19,"rows_kept":134,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Ductless, Multi Split,regular",null,null,"^Checked, MXC-3C30NA, June 4 2020"]
["Cooling, Max",null,null,null,{"$f":"'Étape 3 Charges de Conception'!B13","v":-11},{"$f":"'Étape 3 Charges de Conception'!B15","v":86},null,null,null,"Cooling, Min"]
["Temperature","Norm Cap","Norm Power",null,null,null,null,null,null,"Temperature","Norm Cap","Norm Power"]
[70,1.1000000000000001,1.0298507462686568,null,null,null,null,null,null,70,0.34876760563380282,0.16305970149253732]
[74,1.1000000000000001,1.0298507462686568,null,null,null,null,null,null,74,0.34274647887323945,0.17537313432835822]
[78,1.1000000000000001,1.0298507462686568,null,null,null,null,null,null,78,0.33644366197183101,0.18880597014925374]
[82,1.1000000000000001,1.0298507462686568,null,null,null,null,null,null,82,0.33042253521126763,0.20111940298507464]
[86,1.1000000000000001,1.0298507462686568,null,null,null,null,null,null,86,0.32443661971830984,0.21380597014925373]
[90,1.1000000000000001,1.0298507462686568,null,null,null,null,null,null,90,0.31841549295774646,0.22649253731343283]
[94,1.1000000000000001,1.0298507462686568,null,null,null,null,null,null,94,0.31239436619718308,0.23917910447761195]
[102,1.06,1.0899253731343284,null,null,null,null,null,null,102,0.3012323943661972,0.26417910447761195]
[110,1.02,1.1499999999999999,null,null,null,null,null,null,110,0.29031690140845068,0.28917910447761191]
[115,0.79,0.92014925373134326,null,null,null,null,null,null,115,0.26151408450704228,0.27611940298507465]
[]
[{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",\"Outdoor Temperature (°F)\",\"Outdoor Temperature (°C)\")","v":"Outdoor Temperature (°F)"}]
[72,{"$f":"((A16-A4)*(B5-B4))/(A5-A4)+B4","v":1.1000000000000001},{"$f":"IFERROR(((B16-B4)*(C5-C4))/(B5-B4)+C4,C4)","v":1.0298507462686568},null,null,null,null,null,null,72,{"$f":"((J16-J4)*(K5-K4))/(J5-J4)+K4","v":0.34575704225352111},{"$f":"IFERROR(((K16-K4)*(L5-L4))/(K5-K4)+L4,L4)","v":0.16921641791044784}]
[77,{"$f":"((A17-A5)*(B6-B5))/(A6-A5)+B5","v":1.1000000000000001},{"$f":"IFERROR(((B17-B5)*(C6-C5))/(B6-B5)+C5,C5)","v":1.0298507462686568},null,null,null,null,null,null,77,{"$f":"((J17-J5)*(K6-K5))/(J6-J5)+K5","v":0.33801936619718309},0.18544776119402992]
[82,{"$f":"B7","v":1.1000000000000001},{"$f":"C7","v":1.0298507462686568},null,{"$f":"(($F$2-INDEX('HP Calcs'!$H$5:$H$13,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)))*(INDEX(K16:K24,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)+1)-INDEX(K16:K24,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1))))/(INDEX('HP Calcs'!$H$5:$H$13,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)+1)-INDEX('HP Calcs'!$H$5:$H$13,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)))+INDEX(K16:K24,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1))","v":0.32442957746478873},{"$f":"(($F$2-INDEX('HP Calcs'!$H$5:$H$13,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)))*(INDEX(L16:L24,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)+1)-INDEX(L16:L24,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1))))/(INDEX('HP Calcs'!$H$5:$H$13,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)+1)-INDEX('HP Calcs'!$H$5:$H$13,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)))+INDEX(L16:L24,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1))","v":0.21380597014925376},null,null,null,82,{"$f":"K7","v":0.33042253521126763},0.20111940298507464]
[87,{"$f":"((A19-A8)*(B9-B8))/(A9-A8)+B8","v":1.1000000000000001},{"$f":"IFERROR(((B19-B8)*(C9-C8))/(B9-B8)+C8,C8)","v":1.0298507462686568},null,null,null,null,null,null,87,{"$f":"((J19-J8)*(K9-K8))/(J9-J8)+K8","v":0.32293133802816898},{"$f":"IFERROR(((K19-K8)*(L9-L8))/(K9-K8)+L8,L8)","v":0.21697761194029855}]
[92,{"$f":"((A20-A9)*(B10-B9))/(A10-A9)+B9","v":1.1000000000000001},{"$f":"IFERROR(((B20-B9)*(C10-C9))/(B10-B9)+C9,C9)","v":1.0298507462686568},null,95,{"$f":"((95-A20)*(B21-B20))/(A21-A20)+B20","v":1.091},{"$f":"((F20-B20)*(C21-C20))/(B21-B20)+C20","v":1.043367537313433},null,null,92,{"$f":"((J20-J9)*(K10-K9))/(J10-J9)+K9","v":0.3154049295774648},0.23283582089552232,null,95,{"$f":"((95-J20)*(K21-K20))/(J21-J20)+K20","v":0.31108714788732394},{"$f":"((O20-K20)*(L21-L20))/(K21-K20)+L20","v":0.24226679104477611}]
[97,{"$f":"((A21-A10)*(B11-B10))/(A11-A10)+B10","v":1.085},{"$f":"((B21-B10)*(C11-C10))/(B11-B10)+C10","v":1.0523787313432837},null,null,null,null,null,null,97,{"$f":"((J21-J10)*(K11-K10))/(J11-J10)+K10","v":0.30820862676056338},0.24855410447761195]
[102,{"$f":"B11","v":1.06},{"$f":"C11","v":1.0899253731343284},null,null,null,null,null,null,102,{"$f":"K11","v":0.3012323943661972},0.26417910447761195]
[107,{"$f":"((A23-A11)*(B12-B11))/(A12-A11)+B11","v":1.0350000000000001},{"$f":"((B23-B11)*(C12-C11))/(B12-B11)+C11","v":1.127472014925373},null,null,null,null,null,null,107,{"$f":"((J23-J11)*(K12-K11))/(J12-J11)+K11","v":0.29441021126760564},0.27980410447761189]
[112,{"$f":"((A24-A12)*(B13-B12))/(A13-A12)+B12","v":0.92800000000000005},{"$f":"((B24-B12)*(C13-C12))/(B13-B12)+C12","v":1.0580597014925373},null,null,null,null,null,null,112,{"$f":"((J24-J12)*(K13-K12))/(J13-J12)+K12","v":0.2787957746478873},0.28395522388059702]
[]
[]
[]
["Heating, Max",null,null,null,null,null,null,null,null,"Heating, Min"]
["Temperature","Norm Cap","Norm Power",null,null,null,null,null,null,"Temperature","Norm Cap","Norm Power"]
[5,0.93129370629370634,1.2976744186046512,null,{"$f":"B30*'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30","v":22351.048951048953},null,null,null,null,5,0.5275874125874126,0.99906976744186049]
[10,0.91160839160839158,1.3023255813953489,null,{"$f":"B31*'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30","v":21878.601398601397},null,null,null,null,10,0.54041958041958038,0.99116279069767443]
[15,0.90454545454545454,1.3534883720930233,null,{"$f":"B32*'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30","v":21709.090909090908},null,null,null,null,15,0.41867132867132867,0.65906976744186041]
[20,0.91066433566433569,1.4027906976744187,null,{"$f":"B33*'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30","v":21855.944055944055},null,null,null,null,20,0.44300699300699303,0.67209302325581399]
[25,0.93062937062937068,1.4265116279069767,null,{"$f":"B34*'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30","v":22335.104895104898},null,null,null,null,25,0.46797202797202797,0.67255813953488375]
[30,0.96499999999999997,1.4767441860465116,null,{"$f":"B35*'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30","v":23160},null,null,null,null,30,0.49276223776223776,0.68558139534883722]
[35,0.96066433566433562,1.5120930232558139,null,{"$f":"B36*'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30","v":23055.944055944055},null,null,null,null,35,0.35867132867132867,0.41255813953488374]
[40,1.018846153846154,1.56,null,{"$f":"B37*'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30","v":24452.307692307695},null,null,null,null,40,0.39884615384615385,0.42604651162790697]
[45,1.2136363636363636,1.5962790697674418,null,{"$f":"B38*'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30","v":29127.272727272728},null,null,null,null,45,0.44048951048951052,0.43953488372093025]
[50,1.2158741258741259,1.5962790697674418,null,{"$f":"B39*'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30","v":29180.979020979023},null,null,null,null,50,0.48220279720279718,0.45302325581395347]
[55,1.2178321678321677,1.5809302325581396,null,{"$f":"B40*'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30","v":29227.972027972024},null,null,null,null,55,0.52395104895104894,0.4618604651162791]
[60,1.2195804195804196,1.5809302325581396,null,{"$f":"B41*'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30","v":29269.930069930069},null,null,null,null,60,0.56573426573426577,0.47534883720930232]
[65,1.2211538461538463,1.5655813953488371,null,{"$f":"B42*'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30","v":29307.692307692309},null,null,null,null,65,0.6060839160839161,0.48372093023255813]
[]
[]
[-23,"-","-",null,null,null,null,null,null,-23,"-","-",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(K45<>\"-\",K44=\"-\",ISNUMBER(K46)),K45,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND(L45<>\"-\",L44=\"-\",ISNUMBER(L46)),L45,\"-\")","v":"-"}]
[-18,"-","-",null,null,null,null,null,null,-18,"-","-",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(K46<>\"-\",K45=\"-\",ISNUMBER(K47)),K46,\"-\")","v":"-"},"-"]
[-13,"-","-",null,null,null,null,null,null,-13,"-","-",null,null,null,null,null,"-","-"]
[-8,"-","-",null,{"$f":"(($E$2-INDEX('HP Calcs'!$A$4:$A$20,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)))*(INDEX(K45:K61,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)+1)-INDEX(K45:K61,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1))))/(INDEX('HP Calcs'!$A$4:$A$20,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)+1)-INDEX('HP Calcs'!$A$4:$A$20,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)))+INDEX(K45:K61,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1))","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"(($E$2-INDEX('HP Calcs'!$A$4:$A$20,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)))*(INDEX(L45:L61,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)+1)-INDEX(L45:L61,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1))))/(INDEX('HP Calcs'!$A$4:$A$20,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)+1)-INDEX('HP Calcs'!$A$4:$A$20,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)))+INDEX(L45:L61,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1))","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,-8,"-","-",null,null,null,null,null,"-","-"]
[-3,"-","-",null,null,null,null,null,null,-3,"-","-",null,null,null,null,null,"-","-"]
[2,"-","-","HP1",{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Pas Certain\"),0,IF(P53<0,INDEX(K45:K61,MATCH(MIN(R45:R61),K45:K61)),'HP Calcs'!$A$4*P53+P54))","v":0.49890209790209789},{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Pas Certain\"),0,IF(Q53<0,INDEX(L45:L61,MATCH(MIN(S45:S61),L45:L61)),'HP Calcs'!$A$4*Q53+Q54))","v":0.46725581395348842},null,null,null,2,"-","-",null,null,null,{"$f":"INDEX(J45:J61,MATCH(MIN(R45:R61),R45:R61))","v":7},{"$f":"INDEX(J45:J61,MATCH(MIN(S45:S61),S45:S61))","v":7},"-","-"]
[7,{"$f":"((A51-A30)*(B31-B30))/(A31-A30)+B30","v":0.92341958041958039},{"$f":"((B51-B30)*(C31-C30))/(B31-B30)+C30","v":1.2995348837209302},"HP2",{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Pas Certain\"),0,IF(P53<0,INDEX(K45:K61,MATCH(MIN(R45:R61),K45:K61)),'HP Calcs'!$A$26*P53+P54))","v":0.49890209790209789},{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Pas Certain\"),0,IF(Q53<0,INDEX(L45:L61,MATCH(MIN(S45:S61),L45:L61)),'HP Calcs'!$A$26*Q53+Q54))","v":0.46725581395348842},null,null,null,7,0.53272027972027969,0.99590697674418605,null,null,null,{"$f":"INDEX(J45:J61,MATCH(MIN(R45:R61),R45:R61)+1)","v":12},{"$f":"INDEX(J45:J61,MATCH(MIN(S45:S61),S45:S61)+1)","v":12},0.53272027972027969,0.99590697674418605]
[12,0.90878321678321672,{"$f":"((B52-B31)*(C32-C31))/(B32-B31)+C31","v":1.322790697674419},"HP3",{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Pas Certain\"),0,IF(P53<0,INDEX(K45:K61,MATCH(MIN(R45:R61),K45:K61)),'HP Calcs'!$A$48*P53+P54))","v":0.49890209790209789},{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Pas Certain\"),0,IF(Q53<0,INDEX(L45:L61,MATCH(MIN(S45:S61),L45:L61)),'HP Calcs'!$A$48*Q53+Q54))","v":0.46725581395348842},null,null,null,12,0.49172027972027971,0.85832558139534887,null,null,null,null,null,"-","-"]
[17,0.906993006993007,{"$f":"((B53-B32)*(C33-C32))/(B33-B32)+C32","v":1.3732093023255814},"HP4",{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Pas Certain\"),0,IF(P53<0,INDEX(K45:K61,MATCH(MIN(R45:R61),K45:K61)),'HP Calcs'!$A$70*P53+P54))","v":0.49890209790209789},{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Pas Certain\"),0,IF(Q53<0,INDEX(L45:L61,MATCH(MIN(S45:S61),L45:L61)),'HP Calcs'!$A$70*Q53+Q54))","v":0.46725581395348842},null,null,null,17,0.42840559440559439,0.66427906976744189,null,null,null,{"$f":"((INDEX(K45:K61,MATCH(MIN(R45:R62),R45:R62)+1))-INDEX(K45:K61,MATCH(MIN(R45:R62),R45:R62)))/(P51-P50)","v":-8.1999999999999955E-3},{"$f":"((INDEX(L45:L61,MATCH(MIN(S45:S61),S45:S61)+1))-INDEX(L45:L61,MATCH(MIN(S45:S61),S45:S61)))/(Q51-Q50)","v":-2.7516279069767436E-2},"-","-"]
[22,0.91865034965034964,{"$f":"((B54-B33)*(C34-C33))/(B34-B33)+C33","v":1.4122790697674419},null,null,null,null,null,null,22,0.45299300699300699,0.67227906976744189,null,null,null,{"$f":"INDEX(K45:K61,MATCH(MIN(R45:R61),R45:R61))-P53*P50","v":0.59012027972027969},{"$f":"INDEX(L45:L61,MATCH(MIN(S45:S61),S45:S61))-Q53*Q50","v":1.1885209302325581},"-","-"]
[27,0.94437762237762235,{"$f":"((B55-B34)*(C35-C34))/(B35-B34)+C34","v":1.4466046511627906},null,null,null,null,null,null,27,0.47788811188811187,0.67776744186046511,null,null,null,null,null,"-","-"]
[32,0.96326573426573425,{"$f":"((B56-B35)*(C36-C35))/(B36-B35)+C35","v":1.4908837209302324},null,null,null,null,null,null,32,0.43912587412587412,0.57637209302325576,null,null,null,null,null,"-","-"]
[37,0.98393706293706296,{"$f":"((B57-B36)*(C37-C36))/(B37-B36)+C36","v":1.5312558139534884},null,null,null,null,null,null,37,0.37474125874125874,0.41795348837209301,null,null,null,null,null,"-","-"]
[42,1.0967622377622379,{"$f":"((B58-B37)*(C38-C37))/(B38-B37)+C37","v":1.5745116279069769},null,null,null,null,null,null,42,0.41550349650349649,0.43144186046511629,null,null,null,null,null,"-","-"]
[47,1.2145314685314685,{"$f":"((B59-B38)*(C39-C38))/(B39-B38)+C38","v":1.5962790697674418},null,null,null,null,null,null,47,0.45717482517482516,0.44493023255813952,null,null,null,null,null,"-","-"]
[52,1.2166573426573426,{"$f":"((B60-B39)*(C40-C39))/(B40-B39)+C39","v":1.5901395348837213},null,null,null,null,null,null,52,0.49890209790209789,0.45655813953488372,null,null,null,null,null,"-","-"]
[57,1.2185314685314685,{"$f":"((B61-B40)*(C41-C40))/(B41-B40)+C40","v":1.5809302325581396},null,null,null,null,null,null,57,0.54066433566433569,0.46725581395348842,null,null,null,null,null,"-","-"]
[]
[]
[]
[]
["Ductless, Multi Split, Cold Climate"]
["^Checked, MXZ-3C30NAHZ2, June 2020"]
[]
[]
["Cooling, Max",null,null,null,null,null,null,null,null,"Cooling, Min"]
["Temperature","Norm Cap","Norm Power",null,null,null,null,null,null,"Temperature","Norm Cap","Norm Power"]
[70,1.1000000000000001,1.0400528169014085,null,null,null,null,null,null,70,0.48580985915492958,0.35915492957746481]
[74,1.1000000000000001,1.0400528169014085,null,null,null,null,null,null,74,0.47827464788732393,0.38292253521126762]
[78,1.1000000000000001,1.0400528169014085,null,null,null,null,null,null,78,0.47038732394366195,0.40757042253521125]
[82,1.1000000000000001,1.0400528169014085,null,null,null,null,null,null,82,0.46285211267605636,0.43133802816901406]
[86,1.1000000000000001,1.0400528169014085,null,null,null,null,null,null,86,0.45535211267605635,0.45510563380281688]
[90,1.1000000000000001,1.0400528169014085,null,null,null,null,null,null,90,0.44781690140845071,0.47887323943661969]
[94,1.1000000000000001,1.0400528169014085,null,null,null,null,null,null,94,0.44028169014084506,0.5026408450704225]
[102,1.0578521126760563,1.869718309859155,null,null,null,null,null,null,102,0.42647887323943662,0.54929577464788737]
[110,0.96690140845070427,1.8028169014084507,null,null,null,null,null,null,110,0.39735915492957746,0.54709507042253525]
[115,0.90767605633802817,1.772887323943662,null,null,null,null,null,null,115,0.3779929577464789,0.5484154929577465]
[]
[]
[{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",\"Outdoor Temperature (°F)\",\"Outdoor Temperature (°C)\")","v":"Outdoor Temperature (°F)"}]
[72,{"$f":"((A85-A72)*(B73-B72))/(A73-A72)+B72","v":1.1000000000000001},{"$f":"IFERROR(((B85-B72)*(C73-C72))/(B73-B72)+C72,C72)","v":1.0400528169014085},null,null,null,null,null,null,72,{"$f":"IFERROR(((J85-J72)*(K73-K72))/(J73-J72)+K72,K72)","v":0.48204225352112673},0.3710387323943663]
[77,{"$f":"((A86-A73)*(B74-B73))/(A74-A73)+B73","v":1.1000000000000001},{"$f":"IFERROR(((B86-B73)*(C74-C73))/(B74-B73)+C73,C73)","v":1.0400528169014085},null,null,null,null,null,null,77,{"$f":"IFERROR(((J86-J73)*(K74-K73))/(J74-J73)+K73,K73)","v":0.47235915492957747},0.40140845070422526]
[82,{"$f":"B75","v":1.1000000000000001},{"$f":"C75","v":1.0400528169014085},null,{"$f":"(($F$2-INDEX('HP Calcs'!$H$5:$H$13,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)))*(INDEX(K85:K93,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)+1)-INDEX(K85:K93,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1))))/(INDEX('HP Calcs'!$H$5:$H$13,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)+1)-INDEX('HP Calcs'!$H$5:$H$13,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)))+INDEX(K85:K93,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1))","v":0.45534507042253519},{"$f":"(($F$2-INDEX('HP Calcs'!$H$5:$H$13,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)))*(INDEX(L85:L93,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)+1)-INDEX(L85:L93,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1))))/(INDEX('HP Calcs'!$H$5:$H$13,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)+1)-INDEX('HP Calcs'!$H$5:$H$13,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1)))+INDEX(L85:L93,MATCH($F$2,'HP Calcs'!$H$5:$H$13,1))","v":0.45510563380281693},null,null,null,82,{"$f":"K75","v":0.46285211267605636},0.43133802816901406]
[87,{"$f":"((A88-A76)*(B77-B76))/(A77-A76)+B76","v":1.1000000000000001},{"$f":"IFERROR(((B88-B76)*(C77-C76))/(B77-B76)+C76,C76)","v":1.0400528169014085},null,null,null,null,null,null,87,{"$f":"IFERROR(((J88-J76)*(K77-K76))/(J77-J76)+K76,K76)","v":0.45346830985915493},0.46104753521126762]
[92,{"$f":"((A89-A77)*(B78-B77))/(A78-A77)+B77","v":1.1000000000000001},{"$f":"IFERROR(((B89-B77)*(C78-C77))/(B78-B77)+C77,C77)","v":1.0400528169014085},null,95,{"$f":"((95-A89)*(B90-B89))/(A90-A89)+B89","v":1.0905167253521126},{"$f":"((F89-B89)*(C90-C89))/(B90-B89)+C89","v":1.2267275528169033},null,null,92,{"$f":"IFERROR(((J89-J77)*(K78-K77))/(J78-J77)+K77,K77)","v":0.44404929577464791},0.49075704225352101,null,95,{"$f":"((95-J89)*(K90-K89))/(J90-J89)+K89","v":0.4386830985915493},{"$f":"((O89-K89)*(L90-L89))/(K90-K89)+L89","v":0.50838468309859153}]
[97,{"$f":"((A90-A78)*(B79-B78))/(A79-A78)+B78","v":1.0841945422535211},1.351177376760565,null,null,null,null,null,null,97,{"$f":"((J90-J78)*(K79-K78))/(J79-J78)+K78","v":0.43510563380281692},0.52013644366197176]
[102,{"$f":"B79","v":1.0578521126760563},{"$f":"C79","v":1.869718309859155},null,null,null,null,null,null,102,{"$f":"K79","v":0.42647887323943662},0.54929577464788737]
[107,{"$f":"((A92-A79)*(B80-B79))/(A80-A79)+B79","v":1.0010079225352113},{"$f":"((B92-B79)*(C80-C79))/(B80-B79)+C79","v":1.827904929577465},null,null,null,null,null,null,107,{"$f":"((J92-J79)*(K80-K79))/(J80-J79)+K79","v":0.40827904929577463},0.54792033450704225]
[112,{"$f":"((A93-A80)*(B81-B80))/(A81-A80)+B80","v":0.94321126760563379},{"$f":"((B93-B80)*(C81-C80))/(B81-B80)+C80","v":1.7908450704225352},null,null,null,null,null,null,112,{"$f":"((J93-J80)*(K81-K80))/(J81-J80)+K80","v":0.38961267605633804},0.54762323943661972]
[]
[]
[]
[]
["Heating, Max",null,null,null,null,null,null,null,null,"Heating, Min"]
["Temperature","Norm Cap","Norm Power",null,null,null,null,null,null,"Temperature","Norm Cap","Norm Power"]
[-8,1.2251748251748251,2.2375954198473282,null,{"$f":"B100*'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30","v":29404.195804195802},null,null,null,null,-8,0.69601398601398601,1.2676526717557253,null,{"$f":"K100*'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30","v":16704.335664335664}]
[-3,1.2206993006993008,2.2738549618320612,null,{"$f":"B101*'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30","v":29296.78321678322},null,null,null,null,-3,0.70283216783216784,1.3439885496183206,null,{"$f":"K101*'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30","v":16867.972027972028}]
[2,1.21493006993007,2.6607824427480917,null,{"$f":"B102*'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30","v":29158.321678321681},null,null,null,null,2,0.71993006993006992,1.5319656488549618,null,{"$f":"K102*'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30","v":17278.321678321678}]
[5,1.2191258741258741,2.5124045801526718,null,{"$f":"B103*'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30","v":29259.020979020981},null,null,null,null,5,0.60975524475524479,1.1187977099236641,null,{"$f":"K103*'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30","v":14634.125874125875}]
[12,1.2474825174825175,2.6560114503816794,null,{"$f":"B104*'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30","v":29939.580419580419},null,null,null,null,12,0.63527972027972024,1.1703244274809161,null,{"$f":"K104*'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30","v":15246.713286713286}]
[17,1.0336013986013985,2.0448473282442747,null,{"$f":"B105*'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30","v":24806.433566433567},null,null,null,null,17,0.50632867132867132,0.85877862595419852,null,{"$f":"K105*'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30","v":12151.888111888111}]
[22,1.0827622377622377,2.0663167938931299,null,{"$f":"B106*'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30","v":25986.293706293705},null,null,null,null,22,0.5363986013986014,0.86545801526717558,null,{"$f":"K106*'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30","v":12873.566433566433}]
[27,1.1432867132867133,2.1588740458015265,null,{"$f":"B107*'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30","v":27438.88111888112},null,null,null,null,27,0.57206293706293709,0.90219465648854957,null,{"$f":"K107*'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30","v":13729.510489510491}]
[32,1.2127972027972027,2.2633587786259541,null,{"$f":"B108*'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30","v":29107.132867132867},null,null,null,null,32,0.61199300699300696,0.94370229007633588,null,{"$f":"K108*'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30","v":14687.832167832166}]
[35,1.2224825174825176,2.3802480916030535,null,{"$f":"B109*'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30","v":29339.580419580423},null,null,null,null,35,0.41587412587412587,0.56631679389312972,null,{"$f":"K109*'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30","v":9980.9790209790208}]
[42,1.0276223776223776,1.6092557251908397,null,{"$f":"B110*'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30","v":24662.937062937064},null,null,null,null,42,0.44723776223776224,0.58349236641221369,null,{"$f":"K110*'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30","v":10733.706293706293}]
[47,1.2195104895104896,1.6827290076335877,null,{"$f":"B111*'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30","v":29268.251748251751},null,null,null,null,47,0.48034965034965033,0.60257633587786263,null,{"$f":"K111*'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30","v":11528.391608391608}]
[50,1.3139160839160839,1.7762404580152671,null,{"$f":"B112*'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30","v":31533.986013986014},null,null,null,null,50,0.52048951048951053,0.62643129770992367,null,{"$f":"K112*'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30","v":12491.748251748253}]
[55,1.4088461538461539,1.8520992366412214,null,{"$f":"B113*'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30","v":33812.307692307695},null,null,null,null,55,0.56059440559440554,0.64408396946564883,null,{"$f":"K113*'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30","v":13454.265734265733}]
[60,1.5088111888111888,1.9518129770992367,null,{"$f":"B114*'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30","v":36211.468531468534},null,null,null,null,60,0.60286713286713289,0.66937022900763354,null,{"$f":"K114*'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30","v":14468.811188811189}]
[65,1.6097202797202796,2.052003816793893,null,{"$f":"B115*'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30","v":38633.28671328671},null,null,null,null,65,0.64541958041958047,0.69465648854961837,null,{"$f":"K115*'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$30","v":15490.069930069931}]
[]
[]
[-23,"-","-",null,null,null,null,null,null,-23,"-","-",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(K118<>\"-\",K117=\"-\",ISNUMBER(K119)),K118,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND(L118<>\"-\",L117=\"-\",ISNUMBER(L119)),L118,\"-\")","v":"-"}]
[-18,"-","-",null,null,null,null,null,null,-18,"-","-",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(K119<>\"-\",K118=\"-\",ISNUMBER(K120)),K119,\"-\")","v":"-"},"-"]
[-13,"-","-",null,null,null,null,null,null,-13,"-","-",null,null,null,null,null,"-","-"]
[-8,{"$f":"B100","v":1.2251748251748251},{"$f":"C100","v":2.2375954198473282},null,{"$f":"(($E$2-INDEX('HP Calcs'!$A$4:$A$20,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)))*(INDEX(K118:K134,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)+1)-INDEX(K118:K134,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1))))/(INDEX('HP Calcs'!$A$4:$A$20,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)+1)-INDEX('HP Calcs'!$A$4:$A$20,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)))+INDEX(K118:K134,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1))","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"(($E$2-INDEX('HP Calcs'!$A$4:$A$20,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)))*(INDEX(L118:L134,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)+1)-INDEX(L118:L134,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1))))/(INDEX('HP Calcs'!$A$4:$A$20,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)+1)-INDEX('HP Calcs'!$A$4:$A$20,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1)))+INDEX(L118:L134,MATCH($E$2,'HP Calcs'!$A$4:$A$20,1))","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,-8,0.69601398601398601,1.2676526717557253,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(K121<>\"-\",K120=\"-\",ISNUMBER(K122)),K121,\"-\")","v":0.69601398601398601},1.2676526717557253]
[-3,{"$f":"B101","v":1.2206993006993008},{"$f":"C101","v":2.2738549618320612},null,null,null,null,null,null,-3,0.70283216783216784,1.3439885496183206,null,null,null,null,null,"-","-"]
[2,{"$f":"B102","v":1.21493006993007},{"$f":"C102","v":2.6607824427480917},"HP1",{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Pas Certain\"),0,IF(P126<0,INDEX(K118:K134,MATCH(MIN(R118:R134),K118:K134)),'HP Calcs'!$A$4*P126+P127))","v":0.68919580419580417},{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Pas Certain\"),0,IF(Q126<0,INDEX(L118:L134,MATCH(MIN(S118:S134),L118:L134)),'HP Calcs'!$A$4*Q126+Q127))","v":1.1913167938931299},null,null,null,2,0.71993006993006992,1.5319656488549618,null,null,null,{"$f":"INDEX(J118:J134,MATCH(MIN(R118:R134),R118:R134))","v":-8},{"$f":"INDEX(J118:J134,MATCH(MIN(S118:S134),S118:S134))","v":-8},"-","-"]
[7,{"$f":"((A124-A103)*(B104-B103))/(A104-A103)+B103","v":1.2272277722277722},{"$f":"((B124-B103)*(C104-C103))/(B104-B103)+C103","v":2.553435114503817},"HP2",{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Pas Certain\"),0,IF(P126<0,INDEX(K118:K134,MATCH(MIN(R118:R134),K118:K134)),'HP Calcs'!$A$26*P126+P127))","v":0.68919580419580417},{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Pas Certain\"),0,IF(Q126<0,INDEX(L118:L134,MATCH(MIN(S118:S134),L118:L134)),'HP Calcs'!$A$26*Q126+Q127))","v":1.1913167938931299},null,null,null,7,0.61704795204795204,1.1335196292257361,null,null,null,{"$f":"INDEX(J118:J134,MATCH(MIN(R118:R134),R118:R134)+1)","v":-3},{"$f":"INDEX(J118:J134,MATCH(MIN(S118:S134),S118:S134)+1)","v":-3},"-","-"]
[12,{"$f":"B104","v":1.2474825174825175},{"$f":"C104","v":2.6560114503816794},"HP3",{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Pas Certain\"),0,IF(P126<0,INDEX(K118:K134,MATCH(MIN(R118:R134),K118:K134)),'HP Calcs'!$A$48*P126+P127))","v":0.68919580419580417},{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Pas Certain\"),0,IF(Q126<0,INDEX(L118:L134,MATCH(MIN(S118:S134),L118:L134)),'HP Calcs'!$A$48*Q126+Q127))","v":1.1913167938931299},null,null,null,12,0.63527972027972024,1.1703244274809161,null,null,null,null,null,"-","-"]
[17,{"$f":"B105","v":1.0336013986013985},2.0448473282442747,"HP4",{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Pas Certain\"),0,IF(P126<0,INDEX(K118:K134,MATCH(MIN(R118:R134),K118:K134)),'HP Calcs'!$A$70*P126+P127))","v":0.68919580419580417},{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$37=\"Pas Certain\"),0,IF(Q126<0,INDEX(L118:L134,MATCH(MIN(S118:S134),L118:L134)),'HP Calcs'!$A$70*Q126+Q127))","v":1.1913167938931299},null,null,null,17,0.50632867132867132,0.85877862595419852,null,null,null,{"$f":"((INDEX(K118:K134,MATCH(MIN(R118:R135),R118:R135)+1))-INDEX(K118:K134,MATCH(MIN(R118:R135),R118:R135)))/(P124-P123)","v":1.3636363636363668E-3},{"$f":"((INDEX(L118:L134,MATCH(MIN(S118:S135),S118:S135)+1))-INDEX(L118:L134,MATCH(MIN(S118:S135),S118:S135)))/(Q124-Q123)","v":1.5267175572519064E-2},"-","-"]
[22,1.0827622377622377,2.0663167938931299,null,null,null,null,null,null,22,0.5363986013986014,0.86545801526717558,null,null,null,{"$f":"INDEX(K118:K134,MATCH(MIN(R118:R134),R118:R134))-P126*P123","v":0.70692307692307699},{"$f":"INDEX(L118:L134,MATCH(MIN(S118:S134),S118:S134))-Q126*Q123","v":1.3897900763358777},"-","-"]
[27,1.1432867132867133,2.1588740458015265,null,null,null,null,null,null,27,0.57206293706293709,0.90219465648854957,null,null,null,null,null,"-","-"]
[32,1.2127972027972027,2.2633587786259541,null,null,null,null,null,null,32,0.61199300699300696,0.94370229007633588,null,null,null,null,null,"-","-"]
[37,{"$f":"((A130-A109)*(B110-B109))/(A110-A109)+B109","v":1.1668081918081918},{"$f":"((B130-B109)*(C110-C109))/(B110-B109)+C109","v":2.1599645583424207},null,null,null,null,null,null,37,0.42483516483516481,0.57122410032715365,null,null,null,null,null,"-","-"]
[42,{"$f":"B110","v":1.0276223776223776},{"$f":"C110","v":1.6092557251908397},null,null,null,null,null,null,42,0.44723776223776224,0.58349236641221369,null,null,null,null,null,"-","-"]
[47,{"$f":"B111","v":1.2195104895104896},{"$f":"C111","v":1.6827290076335877},null,null,null,null,null,null,47,0.48034965034965033,0.60257633587786263,null,null,null,null,null,"-","-"]
[52,{"$f":"((A133-A112)*(B113-B112))/(A113-A112)+B112","v":1.3518881118881119},{"$f":"((B133-B112)*(C113-C112))/(B113-B112)+C112","v":1.8065839694656487},null,null,null,null,null,null,52,0.53653146853146849,0.63349236641221374,null,null,null,null,null,"-","-"]
[57,{"$f":"((A134-A113)*(B114-B113))/(A114-A113)+B113","v":1.4488321678321678},{"$f":"((B134-B113)*(C114-C113))/(B114-B113)+C113","v":1.8919847328244275},null,null,null,null,null,null,57,0.57750349650349653,0.65419847328244274,null,null,null,null,null,"-","-"]

{"sheet":"Load %s","index":12,"n_rows":44,"n_cols":22,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[5,0,5,2],[5,3,5,10],[6,3,6,10],[1,0,1,2],[2,0,2,2],[2,3,2,6],[2,8,2,10],[3,0,3,2],[4,0,4,2]]}
["Heating Example",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Peak Load",1,"kW"]
["Climate Zone",null,null,"Subarctique","Très-froid","Froid-sec","Froid-humide","Marin ","Mixte","Chaud-humide","Chaud-sec",null,null,null,"Subarctique","Très-froid","Froid-sec","Froid-humide","Marin ","Mixte","Chaud-humide","Chaud-sec"]
["Heating test set used:",null,null,"Standard",null,null,null,"Marin","Standard"]
["TODH oF",null,null,-40,-10,4,-1,30,16,33,26]
["N (Hours)",null,null,7758,6340,5017,4808,4630,3299,1199,2162]
["Indoor DB(ref)",null,null,70]
["j","Tj oF","range","Fractional bin hours, nj/N"]
[1,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",(A28-32)*(5/9),A28)","v":-23},"<-20.5",4.2999999999999997E-2,4.0000000000000001E-3,"-","-","-","-","-","-",null,null,-23,1,1.0000000000000002,1,1.0000000000000002,1.0000000000000002,1.0000000000000002,0.99999999999999989,0.99999999999999978]
[2,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",(A29-32)*(5/9),A29)","v":-18},"-20.5 - -15.5",2.4E-2,6.0000000000000001E-3,1E-3,2E-3,"-","-","-","-",null,null,-18,0.90380053908355795,0.98857418178063838,1,1.0000000000000002,1.0000000000000002,1.0000000000000002,0.99999999999999989,0.99999999999999978]
[3,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",(A30-32)*(5/9),A30)","v":-13},"-15.5 - -10.5",2.8000000000000001E-2,8.9999999999999993E-3,2E-3,3.0000000000000001E-3,"-","-","-","-",null,null,-13,0.85334231805929917,0.97246790790515225,0.9968595240971132,0.99424609029212174,1.0000000000000002,1.0000000000000002,0.99999999999999989,0.99999999999999978]
[4,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",(A31-32)*(5/9),A31)","v":-8},"-10.5 - -5.5",3.5999999999999997E-2,1.4999999999999999E-2,4.0000000000000001E-3,7.0000000000000001E-3,"-","-","-","-",null,null,-8,0.79824797843665762,0.94985717727225827,0.99098119740709423,0.98616848627913856,1.0000000000000002,1.0000000000000002,0.99999999999999989,0.99999999999999978]
[5,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",(A32-32)*(5/9),A32)","v":-3},"-5.5 - -0.5",3.7999999999999999E-2,1.9E-2,5.0000000000000001E-3,0.01,"-",1E-3,"-","-",null,null,-3,0.73226415094339614,0.91475375985132701,0.98002979425856585,0.96861168486279159,1.0000000000000002,1.0000000000000002,0.99999999999999989,0.99999999999999978]
[6,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",(A33-32)*(5/9),A33)","v":2},"-0.5 - 4.5",0.05,2.8000000000000001E-2,0.01,0.02,"-",3.0000000000000001E-3,"-",1E-3,null,null,2,0.66773584905660366,0.87355886705441055,0.96734710311229211,0.94537474181174408,1.0000000000000002,0.99703445678779923,0.99999999999999989,0.99999999999999978]
[7,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",(A34-32)*(5/9),A34)","v":7},"4.5 - 9.5",0.05,3.5000000000000003E-2,1.4E-2,2.9000000000000001E-2,"-",7.0000000000000001E-3,"-",2E-3,null,null,7,0.58956873315363867,0.81766872010186897,0.94399484639851827,0.9025892593685455,1.0000000000000002,0.98884390886838669,0.99999999999999989,0.99655990510083015]
[8,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",(A35-32)*(5/9),A35)","v":12},"9.5 - 14.5",5.0999999999999997E-2,4.4999999999999998E-2,2.5000000000000001E-2,4.1000000000000002E-2,"-",1.4999999999999999E-2,1E-3,4.0000000000000001E-3,null,null,12,0.51814016172506727,0.75382868155694005,0.91412006280951796,0.84589849513130733,1.0000000000000002,0.9713801543965358,0.99999999999999989,0.9902728351126926]
[9,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",(A36-32)*(5/9),A36)","v":17},"14.5 - 19.5",6.2E-2,6.0999999999999999E-2,4.7E-2,6.2E-2,2E-3,3.3000000000000002E-2,5.0000000000000001E-3,1.0999999999999999E-2,null,null,17,0.45215633423180585,0.67949203290085025,0.86580504891895149,0.77331071112422556,1.0000000000000002,0.93748823197138043,0.99710965255615092,0.9788849347568207]
[10,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",(A37-32)*(5/9),A37)","v":22},"19.5 - 24.5",5.7000000000000002E-2,6.7000000000000004E-2,6.4000000000000001E-2,7.0999999999999994E-2,5.0000000000000001E-3,4.5999999999999999E-2,1.4999999999999999E-2,2.1999999999999999E-2,null,null,22,0.38029649595687326,0.58922118594486717,0.7844345130249224,0.67497786957804673,0.99431104055037389,0.87069290152513679,0.98416330463057733,0.9508303677342822]
[11,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",(A38-32)*(5/9),A38)","v":27},"24.5 - 29.5",8.8999999999999996E-2,0.10199999999999999,0.12,0.11600000000000001,1.9E-2,9.4E-2,4.9000000000000002E-2,5.3999999999999999E-2,null,null,27,0.32191374663072769,0.50160030285301316,0.68651608487337434,0.57546473886102101,0.98174240920817635,0.78841084541517625,0.94984042873487073,0.90124555160142339]
[12,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",(A39-32)*(5/9),A39)","v":32},"29.5 - 34.5",0.123,0.13600000000000001,0.16200000000000001,0.15,6.0999999999999999E-2,0.13700000000000001,9.8000000000000004E-2,9.2999999999999999E-2,null,null,32,0.2427493261455525,0.38575902536393997,0.52707653903450491,0.43427264679846561,0.94026592577892454,0.642393146300132,0.85247184922020824,0.79555160142348746]
[13,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",(A40-32)*(5/9),A40)","v":37},"34.5 - 39.5",0.114,0.14499999999999999,0.17100000000000001,0.151,0.14699999999999999,0.17100000000000001,0.16500000000000001,0.14499999999999999,null,null,37,0.14991913746630725,0.25470626699246318,0.3444457865281636,0.27935969312481557,0.82728054508169624,0.461824515157221,0.68724032034684157,0.64110320284697497]
[14,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",(A41-32)*(5/9),A41)","v":42},"39.5 - 44.5",7.5999999999999998E-2,0.108,0.125,0.104,0.19900000000000001,0.14699999999999999,0.17299999999999999,0.161,null,null,42,7.9245283018867907E-2,0.13993185807206532,0.18609332850183194,0.15126143405134257,0.60362505788185494,0.27668988890980989,0.45872222556753173,0.44329774614472117]
[15,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",(A42-32)*(5/9),A42)","v":47},"44.5 - 49.5",8.2000000000000003E-2,0.108,0.123,0.114,0.28199999999999997,0.161,0.217,0.218,null,null,47,4.237196765498652E-2,7.3028874281584499E-2,9.5502677457019763E-2,8.2214517556801411E-2,0.36667328173579417,0.15213707399736401,0.27121093514782924,0.27141162514827993]
[16,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",(A43-32)*(5/9),A43)","v":52},"49.5 - 54.5",5.5E-2,7.6999999999999999E-2,7.9000000000000001E-2,7.8E-2,0.20499999999999999,0.11799999999999999,0.17100000000000001,0.17499999999999999,null,null,52,1.3638814016172503E-2,2.4710052655126141E-2,3.1122921447839916E-2,2.7552375331956327E-2,0.12416484752265662,5.3615138392016592E-2,0.10134280724995484,0.10332147093712929]
[17,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",(A44-32)*(5/9),A44)","v":57},">54.5",2.1999999999999999E-2,3.4000000000000002E-2,4.7E-2,4.1000000000000002E-2,7.9000000000000001E-2,6.5000000000000002E-2,0.105,0.114,null,null,57,1.7789757412398919E-3,3.5103417420931289E-3,5.6770141321415635E-3,4.5367365004426088E-3,1.5677713832109547E-2,9.1790623234795747E-3,1.8967905100258926E-2,2.0284697508896797E-2]
[]
[]
[]
[-23]
[-18,null,null,null,null,null,{"$f":"\"TP#1 t-TPE= \"&ROUND(G30,0)&'Étape 3 Charges de Conception'!C13","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"IFERROR(IF(IFERROR(ROUND(G30,0)=ROUND(I30,0),FALSE),NA(),IF(NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=1),\"TP#2 t-TPE=\"&ROUND(I30,0)&'Étape 3 Charges de Conception'!C13,\"\")),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(OR(IFERROR(ROUND(K30,0)=ROUND(G30,0),FALSE),IFERROR(ROUND(I30,0)=ROUND(K30,0),FALSE)),NA(),IF(AND(NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=1),NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=2)),\"TP#3 t-TPE= \"&ROUND(K30,0)&'Étape 3 Charges de Conception'!C13,\"\"))","v":""},null,{"$f":"IF(OR(IFERROR(ROUND(M30,0)=ROUND(G30,0),FALSE),IFERROR(ROUND(I30,0)=ROUND(M30,0),FALSE),IFERROR(ROUND(M30,0)=ROUND(K30,0),FALSE)),NA(),IF(AND(NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=1),NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=2),NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=3)),\"TP#4 t-TPE= \"&ROUND(M30,0)&'Étape 3 Charges de Conception'!C13,\"\"))","v":""}]
[-13,null,null,null,null,null,{"$f":"'HP Calcs'!AV6","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B24=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",'HP1'!L8,'HP Calcs'!Z4)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"'HP Calcs'!AV10","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=1),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G24=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",'HP2'!L8,'HP Calcs'!Z26),\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"'HP Calcs'!AV14","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(AND(NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=1),NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=2)),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L24=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",'HP3'!L8,'HP Calcs'!Z48),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"'HP Calcs'!AV18","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(AND(NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=1),NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=2),NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=3)),IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q24=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",'HP4'!L8,'HP Calcs'!Z70),NA())","v":{"$error":"#N/A"}}]
[-8,null,null,null,null,null,{"$f":"G30","v":{"$error":"#N/A"}},0,{"$f":"I30","v":{"$error":"#N/A"}},0,{"$f":"K30","v":{"$error":"#N/A"}},0,{"$f":"M30","v":{"$error":"#N/A"}},0]
[-3]
[2]
[7]
[12]
[17]
[22]
[27]
[32]
[37]
[42]
[47]
[52]
[57]

{"sheet":"HP1","index":13,"n_rows":29,"n_cols":20,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[null,null,null,null,null,"Heat load line",null,null,null,{"$f":"IF(J2=17,MATCH(LOOKUP(2,1/(G2:G17<>\"\"),G2:G17),G2:G17,0),MATCH(LOOKUP(2,1/(G2:G17>0),G2:G17),G2:G17,0))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(E2:E18,J2)+5","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctique\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Très-froid\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-sec\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-humide\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marin\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixte-humide\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Chaud-humide\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),J5)","v":{"$error":"#N/A"}},"Cooling temp","Cooling Cap",null,null,{"$f":"MATCH(MIN(P:P),P:P,0)-1","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(E:E,Q2)+5","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctique\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Très-froid\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-sec\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-humide\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marin\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixte-humide\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Chaud-humide\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),MATCH(R1,'HP Calcs'!A4:A20,1))","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$f":"IFERROR((H2/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I2,\"\")","v":3.1972716615155066},null,{"$f":"IFERROR(IF(G2>0,\"\",0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E51,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A51)","v":47},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E51,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A51)","v":47},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E51,\"\",E2*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":1830.9859154929582},{"$f":"IFERROR((H2-F2),\"\")","v":22169.014084507042},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E51,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B51)","v":24000},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E51,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!C51)","v":2.2000000000000002},{"$f":"MATCH(0,C2:C18,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(E2:E18,J2)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctique\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Très-froid\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-sec\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-humide\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marin\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixte-humide\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Chaud-humide\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),J6)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E70,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A70)","v":95},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E70,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B70)","v":24000},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E70,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!C70)","v":1.8461538461538463},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E51,\"\",E2*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"MATCH(MIN(P:P),P:P,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(E:E,Q2)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctique\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Très-froid\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-sec\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-humide\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marin\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixte-humide\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Chaud-humide\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),MATCH(R2,'HP Calcs'!A4:A20,1))","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$f":"IFERROR((H3/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I3,\"\")","v":2.0997007926370492},null,{"$f":"IFERROR(IF(G3>0,\"\",0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E52,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A52)","v":17},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E52,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A52)","v":17},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E52,\"\",E3*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":6056.3380281690133},{"$f":"IFERROR((H3-F3),\"\")","v":17943.661971830988},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E52,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B52)","v":24000},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E52,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!C52)","v":3.35},{"$f":"IF(MATCH(0,C2:C18,0)+1=18,0,MATCH(0,C2:C18,0)+1)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(E2:E18,J2)-5","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctique\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Très-froid\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-sec\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-humide\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marin\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixte-humide\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Chaud-humide\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),J7)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E71,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A71)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E71,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B71)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E71,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!C71)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E52,\"\",E3*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"MATCH(MIN(P:P),P:P,0)+1","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(E:E,Q2)-5","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctique\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Très-froid\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-sec\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-humide\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marin\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixte-humide\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Chaud-humide\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),MATCH(R3,'HP Calcs'!A4:A20,1))","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$f":"IFERROR((H4/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I4,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E53,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A53)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E53,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A53)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E53,\"\",E4*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},{"$f":"IFERROR((H4-F4),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E53,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B53)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E53,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!C53)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E72,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A72)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E72,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B72)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E72,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!C72)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E53,\"\",E4*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""},null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX(S6:S7,MATCH(R2,S6:S7)),INDEX(S6:S7,MATCH(R2,S6:S7,-1)))","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$f":"IFERROR((H5/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I5,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E54,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A54)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E54,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A54)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E54,\"\",E5*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E54,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B54)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E54,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!C54)","v":""},{"$f":"J6-1","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX('HP Calcs'!A4:A20,J5)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E73,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A73)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E73,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B73)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E73,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!C73)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E54,\"\",E5*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""},"a ","b",null,{"$f":"((T4-R3)*(S1-S3))/(R1-R3)+S3","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$f":"IFERROR((H6/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I6,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E55,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A55)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E55,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A55)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E55,\"\",E6*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E55,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B55)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E55,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!C55)","v":""},{"$f":"MATCH(L7,'HP Calcs'!A4:A20,1)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX('HP Calcs'!A4:A20,J6)","v":{"$error":"#N/A"}},"BPT & Fraction of heating",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E74,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A74)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E74,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B74)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E74,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!C74)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E55,\"\",E6*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""},{"$f":"(INDEX(H:H,Q2)-INDEX(H:H,Q3))/(R2-R3)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(H:H,Q2)-R2*Q6","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(IF(('Design Load Calcs'!$H$23-R6)/(Q6-'Design Load Calcs'!$G$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13,NA(),('Design Load Calcs'!$H$23-R6)/(Q6-'Design Load Calcs'!$G$23))>$A$2,NA(),IF(('Design Load Calcs'!$H$23-R6)/(Q6-'Design Load Calcs'!$G$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13,NA(),('Design Load Calcs'!$H$23-R6)/(Q6-'Design Load Calcs'!$G$23)))","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$f":"IFERROR((H7/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I7,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E56,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A56)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E56,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A56)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E56,\"\",E7*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E56,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B56)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E56,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!C56)","v":""},{"$f":"J6+1","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX('HP Calcs'!A4:A20,J7)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(INDEX(L10:L11,MATCH(K2,L10:L11)),INDEX(L10:L11,MATCH(K2,L10:L11,-1)))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E75,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A75)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E75,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B75)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E75,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!C75)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E56,\"\",E7*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""},{"$f":"(INDEX(H:H,Q1)-INDEX(H:H,Q2))/(R1-R2)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(H:H,Q2)-R2*Q7","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(IF(('Design Load Calcs'!$H$23-R7)/(Q7-'Design Load Calcs'!$G$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13,NA(),('Design Load Calcs'!$H$23-R7)/(Q7-'Design Load Calcs'!$G$23))>$A$2,NA(),IF(('Design Load Calcs'!$H$23-R7)/(Q7-'Design Load Calcs'!$G$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13,NA(),('Design Load Calcs'!$H$23-R7)/(Q7-'Design Load Calcs'!$G$23)))","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$f":"IFERROR((H8/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I8,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E57,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A57)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E57,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A57)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E57,\"\",E8*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E57,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B57)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E57,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!C57)","v":""},null,null,{"$f":"((L7-K6)*(L3-L2))/(K7-K6)+L2","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E76,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A76)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E76,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B76)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E76,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!C76)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E57,\"\",E8*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""}]
[{"$f":"IFERROR((H9/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I9,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E58,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A58)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E58,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A58)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E58,\"\",E9*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E58,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B58)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E58,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!C58)","v":""},"a ","b",null,{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E77,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A77)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E77,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B77)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E77,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!C77)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E58,\"\",E9*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""}]
[{"$f":"IFERROR((H10/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I10,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E59,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A59)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E59,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A59)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E59,\"\",E10*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E59,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B59)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E59,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!C59)","v":""},{"$f":"IF(IFERROR(INDEX(H2:H18,J3)=0,TRUE),(INDEX(H2:H18,J1)-INDEX(H2:H18,J2))/(INDEX(D2:D18,J1)-K2),IF(J1=0,(INDEX(H2:H18,J2)-INDEX(H2:H18,J3))/(INDEX(D2:D18,J2)-INDEX(D2:D18,J3)),(INDEX(H2:H18,J2)-INDEX(H2:H18,J1))/(K2-INDEX(D2:D18,J1))))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(H2:H18,J2)-K2*J10","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(IF(('Design Load Calcs'!$H$23-K10)/(J10-'Design Load Calcs'!$G$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13,NA(),('Design Load Calcs'!$H$23-K10)/(J10-'Design Load Calcs'!$G$23))>$E$2,NA(),IF(('Design Load Calcs'!$H$23-K10)/(J10-'Design Load Calcs'!$G$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13,NA(),('Design Load Calcs'!$H$23-K10)/(J10-'Design Load Calcs'!$G$23)))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E78,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A78)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E78,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B78)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E78,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!C78)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E59,\"\",E10*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""}]
[{"$f":"IFERROR((H11/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I11,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E60,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A60)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E60,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A60)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E60,\"\",E11*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E60,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B60)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E60,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!C60)","v":""},{"$f":"(INDEX(H2:H18,J2-1)-INDEX(H2:H18,J2))/(INDEX(D2:D18,J2-1)-INDEX(D2:D18,J2))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(H2:H18,J2)-K2*J11","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(IF(('Design Load Calcs'!$H$23-K11)/(J11-'Design Load Calcs'!$G$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13,NA(),('Design Load Calcs'!$H$23-K11)/(J11-'Design Load Calcs'!$G$23))>$E$2,NA(),IF(('Design Load Calcs'!$H$23-K11)/(J11-'Design Load Calcs'!$G$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13,NA(),('Design Load Calcs'!$H$23-K11)/(J11-'Design Load Calcs'!$G$23)))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E79,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A79)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E79,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B79)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E79,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!C79)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E60,\"\",E11*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""}]
[{"$f":"IFERROR((H12/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I12,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E61,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A61)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E61,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A61)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E61,\"\",E12*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E61,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B61)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E61,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!C61)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E80,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A80)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E80,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B80)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E80,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!C80)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E61,\"\",E12*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""}]
[{"$f":"IFERROR((H13/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I13,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E62,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A62)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E62,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A62)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E62,\"\",E13*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E62,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B62)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E62,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!C62)","v":""},"Heating output @ 47F","Cooling Output @95F",null,{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E81,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A81)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E81,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B81)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E81,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!C81)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E62,\"\",E13*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""}]
[{"$f":"IFERROR((H14/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I14,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E63,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A63)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E63,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A63)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E63,\"\",E14*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E63,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B63)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E63,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!C63)","v":""},{"$f":"ROUND(((IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47)-INDEX(E:E,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1)))*(INDEX(H:H,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1)-1)-INDEX(H:H,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1))))/(INDEX(E:E,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1)-1)-INDEX(E:E,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1)))+INDEX(H:H,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1)),IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",2,-2))","v":24000},{"$f":"IF(OR(M2=95,M2=35),N2,ROUND(((IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95)-INDEX(M:M,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1)))*(INDEX(N:N,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1)-1)-INDEX(N:N,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1))))/(INDEX(M:M,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1)-1)-INDEX(M:M,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1)))+INDEX(N:N,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1)),IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",2,-2)))","v":24000},null,{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E82,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A82)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E82,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B82)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E82,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!C82)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E63,\"\",E14*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""}]
[{"$f":"IFERROR((H15/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I15,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E64,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A64)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E64,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A64)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E64,\"\",E15*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E64,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B64)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E64,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!C64)","v":""},{"$f":"ROUND(((IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47)-INDEX(E:E,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1)))*(INDEX(I:I,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1)-1)-INDEX(I:I,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1))))/(INDEX(E:E,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1)-1)-INDEX(E:E,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1)))+INDEX(I:I,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1)),2)","v":2.2000000000000002},{"$f":"IF(OR(M2=95,M2=35),O2,ROUND(((IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95)-INDEX(M:M,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1)))*(INDEX(O:O,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1)-1)-INDEX(O:O,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1))))/(INDEX(M:M,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1)-1)-INDEX(M:M,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1)))+INDEX(O:O,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1)),2))","v":1.8461538461538463},null,{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E83,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A83)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E83,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B83)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E83,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!C83)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E64,\"\",E15*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""}]
[{"$f":"IFERROR((H16/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I16,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E65,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A65)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E65,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A65)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E65,\"\",E16*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E65,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B65)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E65,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!C65)","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E65,\"\",E16*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""}]
[{"$f":"IFERROR((H17/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I17,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E66,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A66)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E66,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A66)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E66,\"\",E17*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E66,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B66)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E66,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!C66)","v":""},"Cooling output at Tdesign","Heating Output at Tdesign",null,null,null,null,{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E66,\"\",E17*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""}]
[{"$f":"IFERROR((H18/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I18,\"\")","v":2.0997007926370492},null,"",{"$f":"IF(MIN(D2:D17)='Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B38,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B38)","v":-13},{"$f":"IF(MIN(D2:D17)='Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B38,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B38)","v":-13},{"$f":"IF(D18=\"\",NA(),IFERROR(E18*'Design Load Calcs'!G23+'Design Load Calcs'!H23,NA()))","v":10281.69014084507},13718.30985915493,{"$f":"IF(D18=\"\",NA(),IFERROR(J26,NA()))","v":24000},{"$f":"IFERROR(J28,NA())","v":3.35},{"$f":"IFERROR((('HP Calcs'!J16-INDEX(M:M,MATCH('HP Calcs'!J16,M:M,-1)))*(INDEX(N:N,MATCH('HP Calcs'!J16,M:M,-1)+1)-INDEX(N:N,MATCH('HP Calcs'!J16,M:M,-1))))/(INDEX(M:M,MATCH('HP Calcs'!J16,M:M,-1)+1)-INDEX(M:M,MATCH('HP Calcs'!J16,M:M,-1)))+INDEX(N:N,MATCH('HP Calcs'!J16,M:M,-1)),N2)","v":24000},{"$f":"IFERROR(IF(ROUND((('Étape 3 Charges de Conception'!B13-INDEX(E:E,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E,-1)))*(INDEX(H:H,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E,-1)-1)-INDEX(H:H,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E,-1))))/(INDEX(E:E,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E,-1)-1)-INDEX(E:E,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E,-1)))+INDEX(H:H,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E)),IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",2,-2))<0,IF(L24<0,K24,L24*'Étape 3 Charges de Conception'!B13+'HP1'!L25),ROUND((('Étape 3 Charges de Conception'!B13-INDEX(E:E,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E,-1)))*(INDEX(H:H,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E,-1)-1)-INDEX(H:H,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E,-1))))/(INDEX(E:E,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E,-1)-1)-INDEX(E:E,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E,-1)))+INDEX(H:H,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E)),IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",2,-2))),IF(L24<0,K24,L24*'Étape 3 Charges de Conception'!B13+'HP1'!L25))","v":24000}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"% of design"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"J18/'Design Load Calcs'!$B$25","v":2.4},null,{"$f":"IFERROR(L7*J10+K10,L7*J11+K11)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"J18/'Design Load Calcs'!$C$25","v":{"$error":"#VALUE!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cut-off temp"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(E18,MIN(D2:D18))","v":-13},{"$f":"INDEX(H2:H17,MATCH(MIN(D2:D17),D2:D17,0))","v":24000},{"$f":"(K25-K24)/(K27-K26)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cut-off cap",{"$f":"INDEX(H2:H17,MATCH(MIN(D2:D17),D2:D17,0)-1)","v":24000},{"$f":"K24-K26*L24","v":24000}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(L24<0,K24,L24*J24+L25)","v":24000},{"$f":"INDEX(D2:D17,MATCH(MIN(D2:D17),D2:D17,0))","v":17}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cut-Off Power",{"$f":"INDEX(D2:D17,MATCH(MIN(D2:D17),D2:D17,0)-1)","v":47}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(L28<0,K28,L28*J24+L29)","v":3.35},{"$f":"INDEX(I2:I17,MATCH(MIN(D2:D17),D2:D17,0))","v":3.35},{"$f":"(K29-K28)/(K27-K26)","v":-3.833333333333333E-2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"INDEX(I2:I17,MATCH(MIN(D2:D17),D2:D17,0)-1)","v":2.2000000000000002},{"$f":"K28-K26*L28","v":4.0016666666666669}]

{"sheet":"HP2","index":14,"n_rows":29,"n_cols":20,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[null,"Cap","Power",null,null,"Heat load line",null,null,null,{"$f":"IF(J2=17,MATCH(LOOKUP(2,1/(G2:G17<>\"\"),G2:G17),G2:G17,0),MATCH(LOOKUP(2,1/(G2:G17>0),G2:G17),G2:G17,0))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(E2:E18,J2)+5","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctique\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Très-froid\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-sec\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-humide\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marin\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixte-humide\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Chaud-humide\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),J5)","v":{"$error":"#N/A"}},"Cooling temp","Cooling Cap",null,null,{"$f":"MATCH(MIN(P:P),P:P,0)-1","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(E:E,Q1)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctique\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Très-froid\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-sec\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-humide\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marin\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixte-humide\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Chaud-humide\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),MATCH(R1,'HP Calcs'!A4:A20,1))","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$f":"IFERROR((H2/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I2,\"\")","v":3.1032342597062272},null,{"$f":"IFERROR(IF(G2>0,\"\",0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J51,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F51)","v":47},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J51,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F51)","v":47},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J51,\"\",E2*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":1830.9859154929582},{"$f":"IFERROR((H2-F2),\"\")","v":34169.014084507042},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J51,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G51)","v":36000},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J51,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!H51)","v":3.4},{"$f":"MATCH(0,C2:C18,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(E2:E18,J2)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctique\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Très-froid\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-sec\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-humide\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marin\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixte-humide\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Chaud-humide\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),J6)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J70,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F70)","v":95},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J70,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G70)","v":36000},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J70,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!H70)","v":1.5652173913043479},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J51,\"\",E2*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"MATCH(MIN(P:P),P:P,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(E:E,Q2)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctique\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Très-froid\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-sec\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-humide\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marin\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixte-humide\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Chaud-humide\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),MATCH(R2,'HP Calcs'!A4:A20,1))","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$f":"IFERROR((H3/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I3,\"\")","v":2.5485498751210565},null,{"$f":"IFERROR(IF(G3>0,\"\",0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J52,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F52)","v":17},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J52,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F52)","v":17},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J52,\"\",E3*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":6056.3380281690133},{"$f":"IFERROR((H3-F3),\"\")","v":29943.661971830988},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J52,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G52)","v":36000},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J52,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!H52)","v":4.1399999999999997},{"$f":"IF(MATCH(0,C2:C18,0)+1=18,0,MATCH(0,C2:C18,0)+1)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(E2:E18,J2)-5","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctique\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Très-froid\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-sec\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-humide\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marin\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixte-humide\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Chaud-humide\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),J7)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J71,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F71)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J71,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G71)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J71,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!H71)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J52,\"\",E3*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"MATCH(MIN(P:P),P:P,0)+1","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctique\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Très-froid\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-sec\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-humide\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marin\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixte-humide\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Chaud-humide\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),MATCH(R3,'HP Calcs'!A4:A20,1))","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$f":"IFERROR((H4/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I4,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J53,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F53)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J53,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F53)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J53,\"\",E4*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J53,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G53)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J53,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!H53)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J72,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F72)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J72,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G72)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J72,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!H72)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J53,\"\",E4*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""},null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX(S6:S7,MATCH(R2,S6:S7)),INDEX(S6:S7,MATCH(R2,S6:S7,-1)))","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$f":"IFERROR((H5/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I5,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J54,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F54)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J54,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F54)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J54,\"\",E5*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J54,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G54)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J54,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!H54)","v":""},{"$f":"J6-1","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX('HP Calcs'!A4:A20,J5)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J73,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F73)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J73,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G73)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J73,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!H73)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J54,\"\",E5*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""},"a ","b",null,{"$f":"((T4-R3)*(S1-S3))/(R1-R3)+S3","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$f":"IFERROR((H6/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I6,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J55,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F55)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J55,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F55)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J55,\"\",E6*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J55,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G55)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J55,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!H55)","v":""},{"$f":"MATCH(L7,'HP Calcs'!A4:A20,1)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX('HP Calcs'!A4:A20,J6)","v":{"$error":"#N/A"}},"BPT & Fraction of heating",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J74,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F74)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J74,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G74)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J74,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!H74)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J55,\"\",E6*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""},{"$f":"(INDEX(H:H,Q2)-INDEX(H:H,Q3))/(R2-R3)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(H:H,Q2)-R2*Q6","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(IF(('Design Load Calcs'!$H$23-R6)/(Q6-'Design Load Calcs'!$G$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13,NA(),('Design Load Calcs'!$H$23-R6)/(Q6-'Design Load Calcs'!$G$23))>$A$2,NA(),IF(('Design Load Calcs'!$H$23-R6)/(Q6-'Design Load Calcs'!$G$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13,NA(),('Design Load Calcs'!$H$23-R6)/(Q6-'Design Load Calcs'!$G$23)))","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$f":"IFERROR((H7/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I7,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J56,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F56)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J56,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F56)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J56,\"\",E7*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J56,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G56)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J56,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!H56)","v":""},{"$f":"J6+1","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX('HP Calcs'!A4:A20,J7)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(INDEX(L10:L11,MATCH(K2,L10:L11)),INDEX(L10:L11,MATCH(K2,L10:L11,-1)))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J75,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F75)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J75,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G75)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J75,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!H75)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J56,\"\",E7*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""},{"$f":"(INDEX(H:H,Q1)-INDEX(H:H,Q2))/(R1-R2)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(H:H,Q2)-R2*Q7","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(IF(('Design Load Calcs'!$H$23-R7)/(Q7-'Design Load Calcs'!$G$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13,NA(),('Design Load Calcs'!$H$23-R7)/(Q7-'Design Load Calcs'!$G$23))>$A$2,NA(),IF(('Design Load Calcs'!$H$23-R7)/(Q7-'Design Load Calcs'!$G$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13,NA(),('Design Load Calcs'!$H$23-R7)/(Q7-'Design Load Calcs'!$G$23)))","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$f":"IFERROR((H8/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I8,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J57,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F57)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J57,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F57)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J57,\"\",E8*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J57,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G57)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J57,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!H57)","v":""},null,null,{"$f":"((L7-K6)*(L3-L2))/(K7-K6)+L2","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J76,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F76)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J76,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G76)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J76,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!H76)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J57,\"\",E8*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""}]
[{"$f":"IFERROR((H9/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I9,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J58,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F58)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J58,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F58)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J58,\"\",E9*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J58,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G58)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J58,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!H58)","v":""},"a ","b",null,{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J77,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F77)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J77,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G77)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J77,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!H77)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J58,\"\",E9*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""}]
[{"$f":"IFERROR((H10/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I10,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J59,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F59)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J59,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F59)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J59,\"\",E10*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J59,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G59)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J59,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!H59)","v":""},{"$f":"IF(IFERROR(INDEX(H2:H18,J3)=0,TRUE),(INDEX(H2:H18,J1)-INDEX(H2:H18,J2))/(INDEX(D2:D18,J1)-K2),IF(J1=0,(INDEX(H2:H18,J2)-INDEX(H2:H18,J3))/(INDEX(D2:D18,J2)-INDEX(D2:D18,J3)),(INDEX(H2:H18,J2)-INDEX(H2:H18,J1))/(K2-INDEX(D2:D18,J1))))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(H2:H18,J2)-K2*J10","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(IF(('Design Load Calcs'!$H$23-K10)/(J10-'Design Load Calcs'!$G$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13,NA(),('Design Load Calcs'!$H$23-K10)/(J10-'Design Load Calcs'!$G$23))>$E$2,NA(),IF(('Design Load Calcs'!$H$23-K10)/(J10-'Design Load Calcs'!$G$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13,NA(),('Design Load Calcs'!$H$23-K10)/(J10-'Design Load Calcs'!$G$23)))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J78,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F78)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J78,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G78)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J78,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!H78)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J59,\"\",E10*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""},null,{"$f":"IFERROR(INDEX(H2:H18,J3)=0,TRUE)","v":true}]
[{"$f":"IFERROR((H11/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I11,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J60,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F60)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J60,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F60)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J60,\"\",E11*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J60,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G60)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J60,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!H60)","v":""},{"$f":"(INDEX(H2:H18,J2-1)-INDEX(H2:H18,J2))/(INDEX(D2:D18,J2-1)-INDEX(D2:D18,J2))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(H2:H18,J2)-K2*J11","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(IF(('Design Load Calcs'!$H$23-K11)/(J11-'Design Load Calcs'!$G$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13,NA(),('Design Load Calcs'!$H$23-K11)/(J11-'Design Load Calcs'!$G$23))>$E$2,NA(),IF(('Design Load Calcs'!$H$23-K11)/(J11-'Design Load Calcs'!$G$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13,NA(),('Design Load Calcs'!$H$23-K11)/(J11-'Design Load Calcs'!$G$23)))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J79,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F79)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J79,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G79)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J79,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!H79)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J60,\"\",E11*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""}]
[{"$f":"IFERROR((H12/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I12,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J61,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F61)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J61,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F61)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J61,\"\",E12*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J61,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G61)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J61,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!H61)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J80,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F80)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J80,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G80)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J80,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!H80)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J61,\"\",E12*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""}]
[{"$f":"IFERROR((H13/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I13,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J62,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F62)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J62,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F62)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J62,\"\",E13*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J62,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G62)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J62,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!H62)","v":""},"Heating output @ 47F","Cooling Output @95F",null,{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J81,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F81)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J81,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G81)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J81,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!H81)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J62,\"\",E13*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""}]
[{"$f":"IFERROR((H14/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I14,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J63,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F63)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J63,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F63)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J63,\"\",E14*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J63,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G63)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J63,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!H63)","v":""},{"$f":"ROUND(((IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47)-INDEX(E:E,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1)))*(INDEX(H:H,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1)-1)-INDEX(H:H,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1))))/(INDEX(E:E,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1)-1)-INDEX(E:E,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1)))+INDEX(H:H,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1)),IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",2,-2))","v":36000},{"$f":"IF(OR(M2=95,M2=35),N2,ROUND(((IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95)-INDEX(M:M,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1)))*(INDEX(N:N,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1)-1)-INDEX(N:N,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1))))/(INDEX(M:M,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1)-1)-INDEX(M:M,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1)))+INDEX(N:N,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1)),IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",2,-2)))","v":36000},null,{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J82,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F82)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J82,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G82)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J82,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!H82)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J63,\"\",E14*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""}]
[{"$f":"IFERROR((H15/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I15,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J64,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F64)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J64,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F64)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J64,\"\",E15*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J64,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G64)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J64,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!H64)","v":""},{"$f":"ROUND(((IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47)-INDEX(E:E,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1)))*(INDEX(I:I,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1)-1)-INDEX(I:I,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1))))/(INDEX(E:E,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1)-1)-INDEX(E:E,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1)))+INDEX(I:I,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1)),2)","v":3.4},{"$f":"IF(OR(M2=95,M2=35),O2,ROUND(((IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95)-INDEX(M:M,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1)))*(INDEX(O:O,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1)-1)-INDEX(O:O,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1))))/(INDEX(M:M,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1)-1)-INDEX(M:M,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1)))+INDEX(O:O,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1)),2))","v":1.5652173913043479},null,{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J83,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F83)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J83,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G83)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J83,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!H83)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J64,\"\",E15*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""}]
[{"$f":"IFERROR((H16/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I16,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J65,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F65)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J65,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F65)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J65,\"\",E16*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J65,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G65)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J65,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!H65)","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J65,\"\",E16*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""}]
[{"$f":"IFERROR((H17/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I17,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J66,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F66)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J66,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F66)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J66,\"\",E17*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J66,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G66)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J66,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!H66)","v":""},"Cooling output at Tdesign","Heating Output at Tdesign",null,null,null,null,{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!J66,\"\",E17*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""}]
[{"$f":"IFERROR((H18/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I18,\"\")","v":2.5485498751210565},null,"",{"$f":"IF(MIN(D2:D17)='Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G38,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G38)","v":-13},{"$f":"IF(MIN(D2:D17)='Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G38,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G38)","v":-13},{"$f":"IF(D18=\"\",NA(),IFERROR(E18*'Design Load Calcs'!G23+'Design Load Calcs'!H23,NA()))","v":10281.69014084507},25718.309859154928,{"$f":"IF(D18=\"\",NA(),IFERROR(J26,NA()))","v":36000},{"$f":"J28","v":4.1399999999999997},{"$f":"IFERROR((('HP Calcs'!J16-INDEX(M:M,MATCH('HP Calcs'!J16,M:M,-1)))*(INDEX(N:N,MATCH('HP Calcs'!J16,M:M,-1)+1)-INDEX(N:N,MATCH('HP Calcs'!J16,M:M,-1))))/(INDEX(M:M,MATCH('HP Calcs'!J16,M:M,-1)+1)-INDEX(M:M,MATCH('HP Calcs'!J16,M:M,-1)))+INDEX(N:N,MATCH('HP Calcs'!J16,M:M,-1)),N2)","v":36000},{"$f":"IFERROR(IF(ROUND((('Étape 3 Charges de Conception'!B13-INDEX(E:E,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E,-1)))*(INDEX(H:H,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E,-1)-1)-INDEX(H:H,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E,-1))))/(INDEX(E:E,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E,-1)-1)-INDEX(E:E,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E,-1)))+INDEX(H:H,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E)),IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",2,-2))<0,IF(L24<0,K24,L24*'Étape 3 Charges de Conception'!B13+'HP1'!L25),ROUND((('Étape 3 Charges de Conception'!B13-INDEX(E:E,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E,-1)))*(INDEX(H:H,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E,-1)-1)-INDEX(H:H,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E,-1))))/(INDEX(E:E,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E,-1)-1)-INDEX(E:E,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E,-1)))+INDEX(H:H,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E)),IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",2,-2))),IF(L24<0,K24,L24*'Étape 3 Charges de Conception'!B13+'HP1'!L25))","v":36000}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"% of design"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"J18/'Design Load Calcs'!$B$25","v":3.6},null,{"$f":"IFERROR(L7*J10+K10,L7*J11+K11)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"J18/'Design Load Calcs'!$C$25","v":{"$error":"#VALUE!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cut-off temp"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(E18,MIN(D2:D18))","v":-13},{"$f":"INDEX(H2:H17,MATCH(MIN(D2:D17),D2:D17,0))","v":36000},{"$f":"(K25-K24)/(K27-K26)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cut-off cap",{"$f":"INDEX(H2:H17,MATCH(MIN(D2:D17),D2:D17,0)-1)","v":36000},{"$f":"K24-K26*L24","v":36000}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(L24<0,K24,L24*J24+L25)","v":36000},{"$f":"INDEX(D2:D17,MATCH(MIN(D2:D17),D2:D17,0))","v":17}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cut-Off Power",{"$f":"INDEX(D2:D17,MATCH(MIN(D2:D17),D2:D17,0)-1)","v":47}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(L28<0,K28,L28*J24+L29)","v":4.1399999999999997},{"$f":"INDEX(I2:I17,MATCH(MIN(D2:D17),D2:D17,0))","v":4.1399999999999997},{"$f":"(K29-K28)/(K27-K26)","v":-2.466666666666666E-2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"INDEX(I2:I17,MATCH(MIN(D2:D17),D2:D17,0)-1)","v":3.4},{"$f":"K28-K26*L28","v":4.559333333333333}]

{"sheet":"HP3","index":15,"n_rows":30,"n_cols":20,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[null,null,null,null,null,"Heat load line",null,null,null,{"$f":"IF(J2=17,MATCH(LOOKUP(2,1/(G2:G17<>\"\"),G2:G17),G2:G17,0),MATCH(LOOKUP(2,1/(G2:G17>0),G2:G17),G2:G17,0))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(E2:E18,J2)+5","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctique\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Très-froid\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-sec\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-humide\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marin\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixte-humide\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Chaud-humide\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),J5)","v":{"$error":"#N/A"}},"Cooling temp","Cooling Cap",null,null,{"$f":"MATCH(MIN(P:P),P:P,0)-1","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(E:E,Q1)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctique\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Très-froid\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-sec\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-humide\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marin\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixte-humide\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Chaud-humide\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),MATCH(R1,'HP Calcs'!A4:A20,1))","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$f":"IFERROR((H2/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I2,\"\")","v":3.4995013210617492},null,{"$f":"IFERROR(IF(G2>0,\"\",0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O51,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K51)","v":47},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O51,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K51)","v":47},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O51,\"\",E2*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":1830.9859154929582},{"$f":"IFERROR((H2-F2),\"\")","v":46169.014084507042},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O51,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L51)","v":48000},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O51,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!M51)","v":4.0199999999999996},{"$f":"MATCH(0,C2:C18,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(E2:E18,J2)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctique\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Très-froid\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-sec\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-humide\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marin\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixte-humide\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Chaud-humide\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),J6)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O70,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K70)","v":95},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O70,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L70)","v":48000},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O70,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!M70)","v":2.0869565217391304},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O51,\"\",E2*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"MATCH(MIN(P:P),P:P,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(E:E,Q2)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctique\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Très-froid\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-sec\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-humide\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marin\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixte-humide\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Chaud-humide\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),MATCH(R2,'HP Calcs'!A4:A20,1))","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$f":"IFERROR((H3/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I3,\"\")","v":3.1972716615155066},null,{"$f":"IFERROR(IF(G3>0,\"\",0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O52,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K52)","v":17},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O52,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K52)","v":17},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O52,\"\",E3*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":6056.3380281690133},{"$f":"IFERROR((H3-F3),\"\")","v":41943.661971830988},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O52,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L52)","v":48000},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O52,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!M52)","v":4.4000000000000004},{"$f":"IF(MATCH(0,C2:C18,0)+1=18,0,MATCH(0,C2:C18,0)+1)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(E2:E18,J2)-5","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctique\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Très-froid\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-sec\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-humide\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marin\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixte-humide\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Chaud-humide\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),J7)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O71,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K71)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O71,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L71)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O71,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!M71)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O52,\"\",E3*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"MATCH(MIN(P:P),P:P,0)+1","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctique\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Très-froid\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-sec\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-humide\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marin\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixte-humide\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Chaud-humide\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),MATCH(R3,'HP Calcs'!A4:A20,1))","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$f":"IFERROR((H4/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I4,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O53,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K53)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O53,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K53)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O53,\"\",E4*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O53,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L53)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O53,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!M53)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O72,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K72)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O72,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L72)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O72,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!M72)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O53,\"\",E4*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""},null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX(S6:S7,MATCH(R2,S6:S7)),INDEX(S6:S7,MATCH(R2,S6:S7,-1)))","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$f":"IFERROR((H5/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I5,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O54,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K54)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O54,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K54)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O54,\"\",E5*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O54,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L54)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O54,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!M54)","v":""},{"$f":"J6-1","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX('HP Calcs'!A4:A20,J5)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O73,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K73)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O73,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L73)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O73,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!M73)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O54,\"\",E5*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""},"a ","b",null,{"$f":"((T4-R3)*(S1-S3))/(R1-R3)+S3","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$f":"IFERROR((H6/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I6,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O55,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K55)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O55,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K55)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O55,\"\",E6*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O55,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L55)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O55,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!M55)","v":""},{"$f":"MATCH(L7,'HP Calcs'!A4:A20,1)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX('HP Calcs'!A4:A20,J6)","v":{"$error":"#N/A"}},"BPT & Fraction of heating",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O74,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K74)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O74,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L74)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O74,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!M74)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O55,\"\",E6*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""},{"$f":"(INDEX(H:H,Q2)-INDEX(H:H,Q3))/(R2-R3)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(H:H,Q2)-R2*Q6","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(IF(('Design Load Calcs'!$H$23-R6)/(Q6-'Design Load Calcs'!$G$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13,NA(),('Design Load Calcs'!$H$23-R6)/(Q6-'Design Load Calcs'!$G$23))>$A$2,NA(),IF(('Design Load Calcs'!$H$23-R6)/(Q6-'Design Load Calcs'!$G$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13,NA(),('Design Load Calcs'!$H$23-R6)/(Q6-'Design Load Calcs'!$G$23)))","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$f":"IFERROR((H7/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I7,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O56,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K56)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O56,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K56)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O56,\"\",E7*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O56,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L56)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O56,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!M56)","v":""},{"$f":"J6+1","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX('HP Calcs'!A4:A20,J7)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(INDEX(L10:L11,MATCH(K2,L10:L11)),INDEX(L10:L11,MATCH(K2,L10:L11,-1)))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O75,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K75)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O75,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L75)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O75,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!M75)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O56,\"\",E7*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""},{"$f":"(INDEX(H:H,Q1)-INDEX(H:H,Q2))/(R1-R2)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(H:H,Q2)-R2*Q7","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(IF(('Design Load Calcs'!$H$23-R7)/(Q7-'Design Load Calcs'!$G$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13,NA(),('Design Load Calcs'!$H$23-R7)/(Q7-'Design Load Calcs'!$G$23))>$A$2,NA(),IF(('Design Load Calcs'!$H$23-R7)/(Q7-'Design Load Calcs'!$G$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13,NA(),('Design Load Calcs'!$H$23-R7)/(Q7-'Design Load Calcs'!$G$23)))","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$f":"IFERROR((H8/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I8,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O57,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K57)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O57,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K57)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O57,\"\",E8*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O57,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L57)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O57,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!M57)","v":""},null,null,{"$f":"((L7-K6)*(L3-L2))/(K7-K6)+L2","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O76,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K76)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O76,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L76)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O76,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!M76)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O57,\"\",E8*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""}]
[{"$f":"IFERROR((H9/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I9,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O58,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K58)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O58,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K58)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O58,\"\",E9*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O58,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L58)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O58,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!M58)","v":""},"a ","b",null,{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O77,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K77)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O77,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L77)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O77,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!M77)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O58,\"\",E9*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""}]
[{"$f":"IFERROR((H10/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I10,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O59,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K59)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O59,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K59)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O59,\"\",E10*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O59,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L59)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O59,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!M59)","v":""},{"$f":"IF(IFERROR(INDEX(H2:H18,J3)=0,TRUE),(INDEX(H2:H18,J1)-INDEX(H2:H18,J2))/(INDEX(D2:D18,J1)-K2),IF(J1=0,(INDEX(H2:H18,J2)-INDEX(H2:H18,J3))/(INDEX(D2:D18,J2)-INDEX(D2:D18,J3)),(INDEX(H2:H18,J2)-INDEX(H2:H18,J1))/(K2-INDEX(D2:D18,J1))))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(H2:H18,J2)-K2*J10","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(IF(('Design Load Calcs'!$H$23-K10)/(J10-'Design Load Calcs'!$G$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13,NA(),('Design Load Calcs'!$H$23-K10)/(J10-'Design Load Calcs'!$G$23))>$E$2,NA(),IF(('Design Load Calcs'!$H$23-K10)/(J10-'Design Load Calcs'!$G$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13,NA(),('Design Load Calcs'!$H$23-K10)/(J10-'Design Load Calcs'!$G$23)))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O78,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K78)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O78,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L78)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O78,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!M78)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O59,\"\",E10*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""}]
[{"$f":"IFERROR((H11/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I11,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O60,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K60)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O60,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K60)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O60,\"\",E11*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O60,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L60)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O60,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!M60)","v":""},{"$f":"(INDEX(H2:H18,J2-1)-INDEX(H2:H18,J2))/(INDEX(D2:D18,J2-1)-INDEX(D2:D18,J2))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(H2:H18,J2)-K2*J11","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(IF(('Design Load Calcs'!$H$23-K11)/(J11-'Design Load Calcs'!$G$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13,NA(),('Design Load Calcs'!$H$23-K11)/(J11-'Design Load Calcs'!$G$23))>$E$2,NA(),IF(('Design Load Calcs'!$H$23-K11)/(J11-'Design Load Calcs'!$G$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13,NA(),('Design Load Calcs'!$H$23-K11)/(J11-'Design Load Calcs'!$G$23)))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O79,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K79)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O79,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L79)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O79,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!M79)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O60,\"\",E11*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""}]
[{"$f":"IFERROR((H12/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I12,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O61,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K61)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O61,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K61)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O61,\"\",E12*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O61,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L61)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O61,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!M61)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O80,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K80)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O80,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L80)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O80,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!M80)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O61,\"\",E12*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""}]
[{"$f":"IFERROR((H13/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I13,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O62,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K62)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O62,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K62)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O62,\"\",E13*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O62,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L62)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O62,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!M62)","v":""},"Heating output @ 47F","Cooling Output @95F",null,{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O81,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K81)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O81,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L81)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O81,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!M81)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O62,\"\",E13*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""}]
[{"$f":"IFERROR((H14/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I14,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O63,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K63)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O63,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K63)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O63,\"\",E14*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O63,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L63)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O63,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!M63)","v":""},{"$f":"ROUND(((IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47)-INDEX(E:E,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1)))*(INDEX(H:H,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1)-1)-INDEX(H:H,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1))))/(INDEX(E:E,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1)-1)-INDEX(E:E,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1)))+INDEX(H:H,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1)),IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",2,-2))","v":48000},{"$f":"IF(OR(M2=95,M2=35),N2,ROUND(((IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95)-INDEX(M:M,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1)))*(INDEX(N:N,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1)-1)-INDEX(N:N,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1))))/(INDEX(M:M,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1)-1)-INDEX(M:M,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1)))+INDEX(N:N,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1)),IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",2,-2)))","v":48000},null,{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O82,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K82)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O82,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L82)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O82,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!M82)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O63,\"\",E14*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""}]
[{"$f":"IFERROR((H15/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I15,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O64,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K64)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O64,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K64)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O64,\"\",E15*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O64,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L64)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O64,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!M64)","v":""},{"$f":"ROUND(((IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47)-INDEX(E:E,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1)))*(INDEX(I:I,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1)-1)-INDEX(I:I,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1))))/(INDEX(E:E,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1)-1)-INDEX(E:E,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1)))+INDEX(I:I,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1)),2)","v":4.0199999999999996},{"$f":"IF(OR(M2=95,M2=35),O2,ROUND(((IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95)-INDEX(M:M,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1)))*(INDEX(O:O,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1)-1)-INDEX(O:O,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1))))/(INDEX(M:M,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1)-1)-INDEX(M:M,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1)))+INDEX(O:O,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1)),2))","v":2.0869565217391304},null,{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O83,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K83)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O83,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L83)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O83,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!M83)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O64,\"\",E15*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""}]
[{"$f":"IFERROR((H16/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I16,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O65,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K65)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O65,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K65)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O65,\"\",E16*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O65,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L65)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O65,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!M65)","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O65,\"\",E16*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""}]
[{"$f":"IFERROR((H17/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I17,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O66,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K66)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O66,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K66)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O66,\"\",E17*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O66,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L66)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O66,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!M66)","v":""},"Cooling output at Tdesign","Heating Output at Tdesign",null,null,null,null,{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!O66,\"\",E17*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""}]
[{"$f":"IFERROR((H18/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I18,\"\")","v":3.1972716615155066},null,"",{"$f":"IF(MIN(D2:D17)='Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L38,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L38)","v":-13},{"$f":"IF(MIN(D2:D17)='Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L38,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L38)","v":-13},{"$f":"IF(D18=\"\",NA(),IFERROR(E18*'Design Load Calcs'!G23+'Design Load Calcs'!H23,NA()))","v":10281.69014084507},{"$f":"IFERROR((H18-F18),\"\")","v":37718.309859154928},{"$f":"IF(D18=\"\",NA(),IFERROR(J26,NA()))","v":48000},{"$f":"J28","v":4.4000000000000004},{"$f":"IFERROR((('HP Calcs'!J16-INDEX(M:M,MATCH('HP Calcs'!J16,M:M,-1)))*(INDEX(N:N,MATCH('HP Calcs'!J16,M:M,-1)+1)-INDEX(N:N,MATCH('HP Calcs'!J16,M:M,-1))))/(INDEX(M:M,MATCH('HP Calcs'!J16,M:M,-1)+1)-INDEX(M:M,MATCH('HP Calcs'!J16,M:M,-1)))+INDEX(N:N,MATCH('HP Calcs'!J16,M:M,-1)),N2)","v":48000},{"$f":"IFERROR(IF(ROUND((('Étape 3 Charges de Conception'!B13-INDEX(E:E,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E,-1)))*(INDEX(H:H,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E,-1)-1)-INDEX(H:H,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E,-1))))/(INDEX(E:E,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E,-1)-1)-INDEX(E:E,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E,-1)))+INDEX(H:H,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E)),IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",2,-2))<0,IF(L24<0,K24,L24*'Étape 3 Charges de Conception'!B13+'HP1'!L25),ROUND((('Étape 3 Charges de Conception'!B13-INDEX(E:E,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E,-1)))*(INDEX(H:H,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E,-1)-1)-INDEX(H:H,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E,-1))))/(INDEX(E:E,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E,-1)-1)-INDEX(E:E,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E,-1)))+INDEX(H:H,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E)),IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",2,-2))),IF(L24<0,K24,L24*'Étape 3 Charges de Conception'!B13+'HP1'!L25))","v":48000}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(ABS(#REF!-F19),\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(ABS(#REF!-F20),\"\")","v":""},null,null,"% of design"]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(ABS(#REF!-F21),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"J18/'Design Load Calcs'!$B$25","v":4.8},null,{"$f":"IFERROR(L7*J10+K10,L7*J11+K11)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(ABS(#REF!-F22),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"J18/'Design Load Calcs'!$C$25","v":{"$error":"#VALUE!"}}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(ABS(#REF!-F23),\"\")","v":""},null,null,"Cut-off temp"]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(ABS(#REF!-F24),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(E18,MIN(D2:D18))","v":-13},{"$f":"INDEX(H2:H17,MATCH(MIN(D2:D17),D2:D17,0))","v":48000},{"$f":"(K25-K24)/(K27-K26)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(ABS(#REF!-F25),\"\")","v":""},null,null,"Cut-off cap",{"$f":"INDEX(H2:H17,MATCH(MIN(D2:D17),D2:D17,0)-1)","v":48000},{"$f":"K24-K26*L24","v":48000}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(ABS(#REF!-F26),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IF(L24<0,K24,L24*J24+L25)","v":48000},{"$f":"INDEX(D2:D17,MATCH(MIN(D2:D17),D2:D17,0))","v":17}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(ABS(#REF!-F27),\"\")","v":""},null,null,"Cut-Off Power",{"$f":"INDEX(D2:D17,MATCH(MIN(D2:D17),D2:D17,0)-1)","v":47}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(ABS(#REF!-F28),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IF(L28<0,K28,L28*J24+L29)","v":4.4000000000000004},{"$f":"INDEX(I2:I17,MATCH(MIN(D2:D17),D2:D17,0))","v":4.4000000000000004},{"$f":"(K29-K28)/(K27-K26)","v":-1.2666666666666692E-2}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(ABS(#REF!-F29),\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"INDEX(I2:I17,MATCH(MIN(D2:D17),D2:D17,0)-1)","v":4.0199999999999996},{"$f":"K28-K26*L28","v":4.615333333333334}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(ABS(#REF!-F30),\"\")","v":""}]

{"sheet":"HP4","index":16,"n_rows":30,"n_cols":20,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[null,null,null,null,null,"Heat load line",null,null,null,{"$f":"IF(J2=17,MATCH(LOOKUP(2,1/(G2:G17<>\"\"),G2:G17),G2:G17,0),MATCH(LOOKUP(2,1/(G2:G17>0),G2:G17),G2:G17,0))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(E2:E18,J2)+5","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctique\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Très-froid\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-sec\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-humide\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marin\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixte-humide\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Chaud-humide\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),J5)","v":{"$error":"#N/A"}},"Cooling temp","Cooling Cap",null,null,{"$f":"MATCH(MIN(P:P),P:P,0)-1","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(E:E,Q1)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctique\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Très-froid\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-sec\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-humide\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marin\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixte-humide\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Chaud-humide\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),MATCH(R1,'HP Calcs'!A4:A20,1))","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$f":"IFERROR((H2/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I2,\"\")","v":3},null,{"$f":"IFERROR(IF(G2>0,\"\",0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T51,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P51)","v":47},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T51,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P51)","v":47},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T51,\"\",E2*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":1830.9859154929582},{"$f":"IFERROR((H2-F2),\"\")","v":18169.014084507042},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T51,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q51)","v":20000},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T51,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!R51)","v":1.9538882375928097},{"$f":"MATCH(0,C2:C18,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(E2:E18,J2)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctique\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Très-froid\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-sec\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-humide\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marin\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixte-humide\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Chaud-humide\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),J6)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T70,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P70)","v":95},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T70,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q70)","v":20000},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T70,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!R70)","v":10},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T51,\"\",E2*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"MATCH(MIN(P:P),P:P,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(E:E,Q2)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctique\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Très-froid\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-sec\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-humide\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marin\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixte-humide\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Chaud-humide\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),MATCH(R2,'HP Calcs'!A4:A20,1))","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$f":"IFERROR((H3/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I3,\"\")","v":2.1},null,{"$f":"IFERROR(IF(G3>0,\"\",0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T52,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P52)","v":17},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T52,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P52)","v":17},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T52,\"\",E3*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":6056.3380281690133},{"$f":"IFERROR((H3-F3),\"\")","v":13943.661971830987},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T52,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q52)","v":20000},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T52,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!R52)","v":2.7912689108468709},{"$f":"IF(MATCH(0,C2:C18,0)+1=18,0,MATCH(0,C2:C18,0)+1)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(E2:E18,J2)-5","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctique\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Très-froid\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-sec\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-humide\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marin\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixte-humide\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Chaud-humide\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),J7)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T71,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P71)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T71,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q71)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T71,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!R71)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T52,\"\",E3*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"MATCH(MIN(P:P),P:P,0)+1","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$f":"INDEX(IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Subarctique\",'Load %s'!$O$8:$O$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Très-froid\",'Load %s'!$P$8:$P$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-sec\",'Load %s'!$Q$8:$Q$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Froid-humide\",'Load %s'!$R$8:$R$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Marin\",'Load %s'!$S$8:$S$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Mixte-humide\",'Load %s'!$T$8:$T$24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$6=\"Chaud-humide\",'Load %s'!$U$8:$U$24,'Load %s'!$V$8:$V$24))))))),MATCH(R3,'HP Calcs'!A4:A20,1))","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$f":"IFERROR((H4/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I4,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T53,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P53)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T53,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P53)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T53,\"\",E4*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T53,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q53)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T53,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!R53)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T72,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P72)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T72,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q72)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T72,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!R72)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T53,\"\",E4*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""},null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX(S6:S7,MATCH(R2,S6:S7)),INDEX(S6:S7,MATCH(R2,S6:S7,-1)))","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$f":"IFERROR((H5/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I5,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T54,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P54)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T54,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P54)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T54,\"\",E5*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T54,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q54)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T54,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!R54)","v":""},{"$f":"J6-1","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX('HP Calcs'!A4:A20,J5)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T73,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P73)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T73,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q73)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T73,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!R73)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T54,\"\",E5*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""},"a ","b",null,{"$f":"((T4-R3)*(S1-S3))/(R1-R3)+S3","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$f":"IFERROR((H6/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I6,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T55,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P55)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T55,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P55)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T55,\"\",E6*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T55,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q55)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T55,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!R55)","v":""},{"$f":"MATCH(L7,'HP Calcs'!A4:A20,1)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX('HP Calcs'!A4:A20,J6)","v":{"$error":"#N/A"}},"BPT & Fraction of heating",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T74,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P74)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T74,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q74)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T74,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!R74)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T55,\"\",E6*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""},{"$f":"(INDEX(H:H,Q2)-INDEX(H:H,Q3))/(R2-R3)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(H:H,Q2)-R2*Q6","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(IF(('Design Load Calcs'!$H$23-R6)/(Q6-'Design Load Calcs'!$G$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13,NA(),('Design Load Calcs'!$H$23-R6)/(Q6-'Design Load Calcs'!$G$23))>$A$2,NA(),IF(('Design Load Calcs'!$H$23-R6)/(Q6-'Design Load Calcs'!$G$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13,NA(),('Design Load Calcs'!$H$23-R6)/(Q6-'Design Load Calcs'!$G$23)))","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$f":"IFERROR((H7/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I7,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T56,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P56)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T56,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P56)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T56,\"\",E7*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T56,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q56)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T56,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!R56)","v":""},{"$f":"J6+1","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX('HP Calcs'!A4:A20,J7)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(INDEX(L10:L11,MATCH(K2,L10:L11)),INDEX(L10:L11,MATCH(K2,L10:L11,-1)))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T75,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P75)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T75,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q75)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T75,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!R75)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T56,\"\",E7*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""},{"$f":"(INDEX(H:H,Q1)-INDEX(H:H,Q2))/(R1-R2)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(H:H,Q2)-R2*Q7","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(IF(('Design Load Calcs'!$H$23-R7)/(Q7-'Design Load Calcs'!$G$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13,NA(),('Design Load Calcs'!$H$23-R7)/(Q7-'Design Load Calcs'!$G$23))>$A$2,NA(),IF(('Design Load Calcs'!$H$23-R7)/(Q7-'Design Load Calcs'!$G$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13,NA(),('Design Load Calcs'!$H$23-R7)/(Q7-'Design Load Calcs'!$G$23)))","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$f":"IFERROR((H8/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I8,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T57,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P57)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T57,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P57)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T57,\"\",E8*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T57,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q57)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T57,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!R57)","v":""},null,null,{"$f":"((L7-K6)*(L3-L2))/(K7-K6)+L2","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T76,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P76)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T76,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q76)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T76,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!R76)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T57,\"\",E8*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""}]
[{"$f":"IFERROR((H9/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I9,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T58,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P58)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T58,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P58)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T58,\"\",E9*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T58,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q58)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T58,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!R58)","v":""},"a ","b",null,{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T77,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P77)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T77,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q77)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T77,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!R77)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T58,\"\",E9*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""}]
[{"$f":"IFERROR((H10/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I10,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T59,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P59)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T59,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P59)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T59,\"\",E10*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T59,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q59)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T59,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!R59)","v":""},{"$f":"IF(IFERROR(INDEX(H2:H18,J3)=0,TRUE),(INDEX(H2:H18,J1)-INDEX(H2:H18,J2))/(INDEX(D2:D18,J1)-K2),IF(J1=0,(INDEX(H2:H18,J2)-INDEX(H2:H18,J3))/(INDEX(D2:D18,J2)-INDEX(D2:D18,J3)),(INDEX(H2:H18,J2)-INDEX(H2:H18,J1))/(K2-INDEX(D2:D18,J1))))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(H2:H18,J2)-K2*J10","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(IF(('Design Load Calcs'!$H$23-K10)/(J10-'Design Load Calcs'!$G$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13,NA(),('Design Load Calcs'!$H$23-K10)/(J10-'Design Load Calcs'!$G$23))>$E$2,NA(),IF(('Design Load Calcs'!$H$23-K10)/(J10-'Design Load Calcs'!$G$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13,NA(),('Design Load Calcs'!$H$23-K10)/(J10-'Design Load Calcs'!$G$23)))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T78,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P78)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T78,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q78)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T78,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!R78)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T59,\"\",E10*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""}]
[{"$f":"IFERROR((H11/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I11,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T60,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P60)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T60,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P60)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T60,\"\",E11*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T60,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q60)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T60,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!R60)","v":""},{"$f":"(INDEX(H2:H18,J2-1)-INDEX(H2:H18,J2))/(INDEX(D2:D18,J2-1)-INDEX(D2:D18,J2))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(H2:H18,J2)-K2*J11","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(IF(('Design Load Calcs'!$H$23-K11)/(J11-'Design Load Calcs'!$G$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13,NA(),('Design Load Calcs'!$H$23-K11)/(J11-'Design Load Calcs'!$G$23))>$E$2,NA(),IF(('Design Load Calcs'!$H$23-K11)/(J11-'Design Load Calcs'!$G$23)<'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13,NA(),('Design Load Calcs'!$H$23-K11)/(J11-'Design Load Calcs'!$G$23)))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T79,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P79)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T79,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q79)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T79,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!R79)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T60,\"\",E11*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""}]
[{"$f":"IFERROR((H12/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I12,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T61,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P61)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T61,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P61)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T61,\"\",E12*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T61,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q61)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T61,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!R61)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T80,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P80)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T80,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q80)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T80,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!R80)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T61,\"\",E12*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""}]
[{"$f":"IFERROR((H13/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I13,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T62,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P62)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T62,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P62)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T62,\"\",E13*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T62,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q62)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T62,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!R62)","v":""},"Heating output @ 47F","Cooling Output @95F",null,{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T81,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P81)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T81,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q81)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T81,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!R81)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T62,\"\",E13*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""}]
[{"$f":"IFERROR((H14/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I14,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T63,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P63)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T63,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P63)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T63,\"\",E14*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T63,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q63)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T63,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!R63)","v":""},{"$f":"ROUND(((IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47)-INDEX(E:E,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1)))*(INDEX(H:H,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1)-1)-INDEX(H:H,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1))))/(INDEX(E:E,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1)-1)-INDEX(E:E,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1)))+INDEX(H:H,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1)),IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",2,-2))","v":20000},{"$f":"IF(OR(M2=95,M2=35),N2,ROUND(((IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95)-INDEX(M:M,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1)))*(INDEX(N:N,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1)-1)-INDEX(N:N,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1))))/(INDEX(M:M,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1)-1)-INDEX(M:M,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1)))+INDEX(N:N,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1)),IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",2,-2)))","v":20000},null,{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T82,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P82)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T82,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q82)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T82,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!R82)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T63,\"\",E14*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""}]
[{"$f":"IFERROR((H15/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I15,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T64,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P64)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T64,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P64)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T64,\"\",E15*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T64,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q64)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T64,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!R64)","v":""},{"$f":"ROUND(((IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47)-INDEX(E:E,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1)))*(INDEX(I:I,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1)-1)-INDEX(I:I,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1))))/(INDEX(E:E,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1)-1)-INDEX(E:E,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1)))+INDEX(I:I,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",8.3,47),E:E,-1)),2)","v":1.95},{"$f":"IF(OR(M2=95,M2=35),O2,ROUND(((IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95)-INDEX(M:M,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1)))*(INDEX(O:O,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1)-1)-INDEX(O:O,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1))))/(INDEX(M:M,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1)-1)-INDEX(M:M,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1)))+INDEX(O:O,MATCH(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",35,95),M:M,-1)),2))","v":10},null,{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T83,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P83)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T83,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q83)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$44+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$45+1)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T83,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!R83)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T64,\"\",E15*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""}]
[{"$f":"IFERROR((H16/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I16,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T65,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P65)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T65,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P65)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T65,\"\",E16*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T65,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q65)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T65,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!R65)","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T65,\"\",E16*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""}]
[{"$f":"IFERROR((H17/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I17,\"\")","v":""},null,"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T66,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P66)","v":""},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T66,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P66)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T66,\"\",E17*'Design Load Calcs'!$G$23+'Design Load Calcs'!$H$23)","v":""},"",{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T66,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q66)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T66,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!R66)","v":""},"Cooling output at Tdesign","Heating Output at Tdesign",null,null,null,null,{"$f":"IF(('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$41+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$42+'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$43+2)<'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!T66,\"\",E17*'Design Load Calcs'!$J$23+'Design Load Calcs'!$K$23)","v":""}]
[{"$f":"IFERROR((H18/IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",1,3412))/I18,\"\")","v":2.1},null,"",{"$f":"IF(MIN(D2:D17)='Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q38,\"\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q38)","v":-13},{"$f":"IF(MIN(D2:D17)='Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q38,NA(),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q38)","v":-13},{"$f":"IF(D18=\"\",NA(),IFERROR(E18*'Design Load Calcs'!G23+'Design Load Calcs'!H23,NA()))","v":10281.69014084507},9718.3098591549297,{"$f":"IF(D18=\"\",NA(),IFERROR(J26,NA()))","v":20000},{"$f":"J28","v":2.7912689108468709},{"$f":"IFERROR((('HP Calcs'!J16-INDEX(M:M,MATCH('HP Calcs'!J16,M:M,-1)))*(INDEX(N:N,MATCH('HP Calcs'!J16,M:M,-1)+1)-INDEX(N:N,MATCH('HP Calcs'!J16,M:M,-1))))/(INDEX(M:M,MATCH('HP Calcs'!J16,M:M,-1)+1)-INDEX(M:M,MATCH('HP Calcs'!J16,M:M,-1)))+INDEX(N:N,MATCH('HP Calcs'!J16,M:M,-1)),N2)","v":20000},{"$f":"IFERROR(IF(ROUND((('Étape 3 Charges de Conception'!B13-INDEX(E:E,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E,-1)))*(INDEX(H:H,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E,-1)-1)-INDEX(H:H,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E,-1))))/(INDEX(E:E,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E,-1)-1)-INDEX(E:E,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E,-1)))+INDEX(H:H,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E)),IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",2,-2))<0,IF(L24<0,K24,L24*'Étape 3 Charges de Conception'!B13+'HP1'!L25),ROUND((('Étape 3 Charges de Conception'!B13-INDEX(E:E,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E,-1)))*(INDEX(H:H,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E,-1)-1)-INDEX(H:H,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E,-1))))/(INDEX(E:E,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E,-1)-1)-INDEX(E:E,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E,-1)))+INDEX(H:H,MATCH('Étape 3 Charges de Conception'!B13,E:E)),IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",2,-2))),IF(L24<0,K24,L24*'Étape 3 Charges de Conception'!B13+'HP1'!L25))","v":20000}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(ABS(#REF!-F19),\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(ABS(#REF!-F20),\"\")","v":""},null,null,"% of design"]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(ABS(#REF!-F21),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"J18/'Design Load Calcs'!$B$25","v":2},null,{"$f":"IFERROR(L7*J10+K10,L7*J11+K11)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(ABS(#REF!-F22),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"J18/'Design Load Calcs'!$C$25","v":{"$error":"#VALUE!"}}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(ABS(#REF!-F23),\"\")","v":""},null,null,"Cut-off temp"]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(ABS(#REF!-F24),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(E18,MIN(D2:D18))","v":-13},{"$f":"INDEX(H2:H17,MATCH(MIN(D2:D17),D2:D17,0))","v":20000},{"$f":"(K25-K24)/(K27-K26)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(ABS(#REF!-F25),\"\")","v":""},null,null,"Cut-off cap",{"$f":"INDEX(H2:H17,MATCH(MIN(D2:D17),D2:D17,0)-1)","v":20000},{"$f":"K24-K26*L24","v":20000}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(ABS(#REF!-F26),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IF(L24<0,K24,L24*J24+L25)","v":20000},{"$f":"INDEX(D2:D17,MATCH(MIN(D2:D17),D2:D17,0))","v":17}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(ABS(#REF!-F27),\"\")","v":""},null,null,"Cut-Off Power",{"$f":"INDEX(D2:D17,MATCH(MIN(D2:D17),D2:D17,0)-1)","v":47}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(ABS(#REF!-F28),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IF(L28<0,K28,L28*J24+L29)","v":2.7912689108468709},{"$f":"INDEX(I2:I17,MATCH(MIN(D2:D17),D2:D17,0))","v":2.7912689108468709},{"$f":"(K29-K28)/(K27-K26)","v":-2.7912689108468707E-2}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(ABS(#REF!-F29),\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"INDEX(I2:I17,MATCH(MIN(D2:D17),D2:D17,0)-1)","v":1.9538882375928097},{"$f":"K28-K26*L28","v":3.2657846256908387}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(ABS(#REF!-F30),\"\")","v":""}]

{"sheet":"Control Strategy Calcs","index":17,"n_rows":56,"n_cols":31,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[null,{"$f":"'HP Calcs'!D3","v":"Actual Capacity"},{"$f":"'HP Calcs'!E3","v":"Actual Power"},{"$f":"'HP Calcs'!F3","v":"Actual COP"},null,null,"Heat pump selected ",{"$f":"IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A20,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F20,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K20,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P20,\"\"))))","v":"Thermopompe #1"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"COP1","COP2","COP3","COP4","COP5"]
[{"$f":"IF(AND(IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF(IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E2,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E2,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E2,'HP4'!E2)))>65,NA(),IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E2,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E2,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E2,'HP4'!E2)))),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!A4,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!A26,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!A48,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!A70,\"\")))))=0,B2=0),NA(),IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF(IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E2,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E2,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E2,'HP4'!E2)))>65,NA(),IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E2,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E2,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E2,'HP4'!E2)))),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!A4,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!A26,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!A48,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!A70,\"\"))))))","v":47},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!H2,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!H2,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!H2,'HP4'!H2))),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!D4,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!D26,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!D48,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!D70,\"\")))))","v":24000},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!I2,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!I2,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!I2,'HP4'!I2))),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!E4,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!E26,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!E48,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!E70,\"\")))))","v":2.2000000000000002},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A2,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A2,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A2,'HP4'!A2))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F4,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F26,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F48,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F70,\"\")))),\"\"))","v":3.1972716615155066},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A2,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A2,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A2,'HP4'!A2))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F4,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F26,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F48,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F70,\"\")))),\"\"))","v":3.1972716615155066},null,null,{"$f":"'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B8","v":"TP#1"},{"$f":"IF(H2=\"TP#1\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B24,IF(H2=\"TP#2\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G24,IF(H2=\"TP#3\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L24,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q24)))","v":"Courbe saisie par l'utilisateur"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($F$18=0,\"\",D2-$F$18)","v":5.7877722121566944E-2},{"$f":"IF($F$19=0,\"\",D2-$F$19)","v":0.37181711606096135},{"$f":"IF($F$20=0,\"\",D2-$F$20)","v":0.68575651000035487},{"$f":"IF($F$21=0,\"\",D2-$F$21)","v":""},{"$f":"IF($F$22=0,\"\",D2-$F$22)","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF(IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E3,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E3,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E3,'HP4'!E3)))>65,NA(),IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E3,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E3,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E3,'HP4'!E3)))),'HP Calcs'!AS7)=0,B3=0),NA(),IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF(IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E3,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E3,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E3,'HP4'!E3)))>65,NA(),IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E3,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E3,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E3,'HP4'!E3)))),'HP Calcs'!AS7))","v":17},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!H3,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!H3,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!H3,'HP4'!H3))),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!D5,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!D27,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!D49,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!D71,\"\")))))","v":24000},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!I3,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!I3,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!I3,'HP4'!I3))),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!E5,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!E27,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!E49,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!E71,\"\")))))","v":3.35},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A3,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A3,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A3,'HP4'!A3))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F5,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F27,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F49,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F71,\"\")))),\"\"))","v":2.0997007926370492},{"$f":"IF(AND($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A3,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A3,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A3,'HP4'!A3))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F5,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F27,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F49,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F71,\"\")))),\"\"))>E2),\"\",IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A3,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A3,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A3,'HP4'!A3))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F5,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F27,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F49,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F71,\"\")))),\"\")))","v":2.0997007926370492},{"$f":"\"Fuel Price (\"&G4&\")\"","v":"Fuel Price (cents/m3)"},null,"HP cut off temp",null,"Limite de température de la TP",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"HP1 cut-off temp",null,null,null,null,null,{"$f":"IF($F$18=0,\"\",D3-$F$18)","v":-1.0396931467568904},{"$f":"IF($F$19=0,\"\",D3-$F$19)","v":-0.72575375281749599},{"$f":"IF($F$20=0,\"\",D3-$F$20)","v":-0.41181435887810247},{"$f":"IF($F$21=0,\"\",D3-$F$21)","v":""},{"$f":"IF($F$22=0,\"\",D3-$F$22)","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF(IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E4,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E4,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E4,'HP4'!E4)))>65,NA(),IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E4,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E4,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E4,'HP4'!E4)))),'HP Calcs'!AS8)=0,B4=0),NA(),IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF(IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E4,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E4,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E4,'HP4'!E4)))>65,NA(),IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E4,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E4,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E4,'HP4'!E4)))),'HP Calcs'!AS8))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!H4,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!H4,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!H4,'HP4'!H4))),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!D6,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!D28,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!D50,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!D72,\"\")))))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!I4,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!I4,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!I4,'HP4'!I4))),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!E6,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!E28,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!E50,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!E72,\"\")))))","v":""},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A4,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A4,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A4,'HP4'!A4))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F6,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F28,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F50,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F72,\"\")))),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A4,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A4,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A4,'HP4'!A4))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F6,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F28,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F50,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F72,\"\")))),\"\"))>E3),\"\",IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A4,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A4,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A4,'HP4'!A4))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F6,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F28,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F50,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F72,\"\")))),\"\")))","v":""},{"$f":"'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B20","v":33},{"$f":"IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19=\"Électricité \",\"$/kWh\",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!C20)","v":"cents/m3"},{"$f":"IF(H2='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!T20,U4,IF(H2='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!T21,U6,IF(H2='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!T22,U8,IF(H2='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!T23,U10))))","v":-13},null,{"$f":"IF(I2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",H4,IF(OR('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B9=\"Option A1: Limite de température de thermopompe à air fondée sur la limite de basse température\",AND(IFERROR(J8=\"\",IFERROR(M8=\"\",IFERROR(P8=\"\",TRUE))),OR('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B9=\"Option B2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \"),H4>'Étape 3 Charges de Conception'!B13)),IF(H2='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!T20,IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B26=\"Monoétagé\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B26=\"Deux étages\",AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, une seule zone\")),A6,IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B26=\"Variable\",AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\")),A5,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, une seule zone\"),A4,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),A8,\"\")))),IF(H2='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!T21,IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G26=\"Monoétagé\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G26=\"Deux étages\",AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!BG4=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, une seule zone\")),A6,IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G26=\"Variable\",AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\")),A5,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, une seule zone\"),A4,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),A8,\"\")))),IF(H2='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!T22,IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L26=\"Monoétagé\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L26=\"Deux étages\",AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, une seule zone\")),A6,IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L26=\"Variable\",AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\")),A5,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, une seule zone\"),A4,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Control Strategy Calcs'!A8,\"\")))),IF(H2='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!T23,IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q26=\"Monoétagé\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q26=\"Deux étages\",AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, une seule zone\")),A6,IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q26=\"Variable\",AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\")),A5,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, une seule zone\"),A4,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),'Control Strategy Calcs'!A8,\"\")))))))),NA()))","v":-13},{"$f":"IF(I2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",H5,('Design Load Calcs'!G23*'Control Strategy Calcs'!J4+'Design Load Calcs'!H23))","v":24000},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B24=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",'HP1'!J26)","v":24000},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B24=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",'HP1'!J24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B38,IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B26=\"Monoétagé\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B26=\"Deux étages\",AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, une seule zone\")),Y4,IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B26=\"Variable\",AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\")),Y5,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, une seule zone\"),Y6,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),Y7,\"\"))))))","v":-13},{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B26=\"Monoétagé\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B26=\"Deux étages\",AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, une seule zone\")),Y4,IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B26=\"Variable\",AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\")),Y5,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, une seule zone\"),Y6,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),Y7,\"\"))))","v":-3},null,-3,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",(X4-32)*(5/9),X4)","v":-3},null,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},"",""]
[{"$f":"IF(AND(IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF(IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E5,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E5,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E5,'HP4'!E5)))>65,NA(),IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E5,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E5,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E5,'HP4'!E5)))),'HP Calcs'!AS9)=0,B5=0),NA(),IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF(IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E5,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E5,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E5,'HP4'!E5)))>65,NA(),IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E5,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E5,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E5,'HP4'!E5)))),'HP Calcs'!AS9))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!H5,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!H5,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!H5,'HP4'!H5))),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!D7,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!D29,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!D51,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!D73,\"\")))))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!I5,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!I5,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!I5,'HP4'!I5))),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!E7,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!E29,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!E51,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!E73,\"\")))))","v":""},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A5,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A5,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A5,'HP4'!A5))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F7,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F29,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F51,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F73,\"\")))),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A5,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A5,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A5,'HP4'!A5))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F7,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F29,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F51,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F73,\"\")))),\"\"))>E4),\"\",IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A5,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A5,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A5,'HP4'!A5))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F7,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F29,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F51,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F73,\"\")))),\"\")))","v":""},null,null,{"$f":"IF(H2='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!T20,T4,IF(H2='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!T21,T6,IF(H2='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!T22,T8,IF(H2='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!T23,T10))))","v":24000},null,{"$f":"J4","v":-13},0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"HP2 cut-off temp",null,null,-8,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",(X5-32)*(5/9),X5)","v":-8},null,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},"",""]
[{"$f":"IF(AND(IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF(IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E6,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E6,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E6,'HP4'!E6)))>65,NA(),IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E6,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E6,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E6,'HP4'!E6)))),'HP Calcs'!AS10)=0,B6=0),NA(),IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF(IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E6,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E6,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E6,'HP4'!E6)))>65,NA(),IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E6,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E6,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E6,'HP4'!E6)))),'HP Calcs'!AS10))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!H6,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!H6,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!H6,'HP4'!H6))),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!D8,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!D30,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!D52,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!D74,\"\")))))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!I6,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!I6,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!I6,'HP4'!I6))),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!E8,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!E30,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!E52,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!E74,\"\")))))","v":""},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A6,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A6,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A6,'HP4'!A6))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F8,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F30,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F52,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F74,\"\")))),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A6,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A6,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A6,'HP4'!A6))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F8,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F30,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F52,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F74,\"\")))),\"\"))>E5),\"\",IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A6,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A6,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A6,'HP4'!A6))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F8,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F30,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F52,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F74,\"\")))),\"\")))","v":""},"Électricité  Price",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B24=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",'HP2'!J26)","v":36000},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G24=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",'HP2'!J24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G38,IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G26=\"Monoétagé\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G26=\"Deux étages\",AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!BG4=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, une seule zone\")),Y4,IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G26=\"Variable\",AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\")),Y5,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, une seule zone\"),Y6,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),Y7,\"\"))))))","v":-13},{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G26=\"Monoétagé\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G26=\"Deux étages\",AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!BG4=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, une seule zone\")),Y4,IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G26=\"Variable\",AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\")),Y5,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, une seule zone\"),Y6,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),Y7,\"\"))))","v":-3},null,-13,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",(X6-32)*(5/9),X6)","v":-13},null,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},"",""]
[{"$f":"IF(AND(IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF(IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E7,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E7,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E7,'HP4'!E7)))>65,NA(),IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E7,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E7,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E7,'HP4'!E7)))),'HP Calcs'!AS11)=0,B7=0),NA(),IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF(IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E7,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E7,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E7,'HP4'!E7)))>65,NA(),IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E7,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E7,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E7,'HP4'!E7)))),'HP Calcs'!AS11))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!H7,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!H7,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!H7,'HP4'!H7))),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!D9,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!D31,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!D53,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!D75,\"\")))))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!I7,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!I7,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!I7,'HP4'!I7))),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!E9,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!E31,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!E53,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!E75,\"\")))))","v":""},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A7,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A7,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A7,'HP4'!A7))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F9,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F31,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F53,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F75,\"\")))),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A7,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A7,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A7,'HP4'!A7))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F9,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F31,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F53,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F75,\"\")))),\"\"))>E6),\"\",IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A7,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A7,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A7,'HP4'!A7))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F9,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F31,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F53,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F75,\"\")))),\"\")))","v":""},{"$f":"'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B25","v":10},null,null,null,{"$f":"IF(AND(F8=0,F9=0),\"é-TPE\",IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",\"é-TPE (Périodes de pointe)\",\"é-TPE (Périodes de pointe)\"))","v":"é-TPE (Périodes de pointe)"},null,null,{"$f":"IF(AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B24=2,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\"),\"é-TPE (Périodes hors pointe)\",IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",\"é-TPE (Périodes de pointe moyenne)\",\"\"))&IF(AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B24=2,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$23=\"Plusieurs tarifications\"),\"é-TPE (Périodes hors pointe)\",IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$23=\"Plusieurs tarifications\",\"é-TPE (Périodes de pointe moyenne)\",\"\"))","v":"é-TPE (Périodes de pointe moyenne)"},null,null,{"$f":"IF(AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B24=3,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\"),\"é-TPE (Périodes hors pointe)\",IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",\"é-TPE (Périodes de pointe moyenne)\",\"\"))&IF(AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B24=3,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$23=\"Plusieurs tarifications\"),\"é-TPE (Périodes hors pointe)\",IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$23=\"Plusieurs tarifications\",\"é-TPE (Périodes de pointe moyenne)\",\"\"))","v":"é-TPE (Périodes hors pointe)"},null,null,null,null,"HP3 cut-off temp",null,null,7,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",(X7-32)*(5/9),X7)","v":7},null,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},"",""]
[{"$f":"IF(AND(IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF(IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E8,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E8,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E8,'HP4'!E8)))>65,NA(),IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E8,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E8,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E8,'HP4'!E8)))),'HP Calcs'!AS12)=0,B8=0),NA(),IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF(IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E8,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E8,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E8,'HP4'!E8)))>65,NA(),IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E8,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E8,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E8,'HP4'!E8)))),'HP Calcs'!AS12))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!H8,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!H8,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!H8,'HP4'!H8))),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!D10,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!D32,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!D54,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!D76,\"\")))))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!I8,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!I8,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!I8,'HP4'!I8))),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!E10,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!E32,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!E54,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!E76,\"\")))))","v":""},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A8,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A8,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A8,'HP4'!A8))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F10,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F32,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F54,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F76,\"\")))),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A8,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A8,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A8,'HP4'!A8))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F10,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F32,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F54,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F76,\"\")))),\"\"))>E7),\"\",IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A8,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A8,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A8,'HP4'!A8))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F10,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F32,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F54,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F76,\"\")))),\"\")))","v":""},{"$f":"IF(OR('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B23='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!T14,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B23='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!T13),'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B26,0)","v":9},null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(F25<'Étape 3 Charges de Conception'!B13,NA(),F25),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(($J$14*J8+$K$14)>($J$18*J8+$K$18),($J$14*J8+$K$14),((F35-INDEX(A2:A31,F31))*(INDEX(B2:B31,F32)-INDEX(B2:B31,F31)))/(INDEX(A2:A31,F32)-INDEX(A2:A31,F31))+INDEX(B2:B31,F31))","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"IFERROR(IF(F26<'Étape 3 Charges de Conception'!B13,NA(),F26),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(($J$14*M8+$K$14)>($J$18*M8+$K$18),($J$14*M8+$K$14),IF(I2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",($J$18*M8+$K$18),IF(INDEX($B$2:$B$18,G32)<0,J18*M8+K18,INDEX($B$2:$B$18,G32))))","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"IFERROR(IF(F27<'Étape 3 Charges de Conception'!B13,NA(),F27),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(($J$14*P8+$K$14)>($J$18*P8+$K$18),($J$14*P8+$K$14),IF(OR(INDEX($B$2:$B$31,H32)<0,I2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\"),($J$18*P8+$K$18),INDEX($B$2:$B$31,H32)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B24=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",'HP3'!J26)","v":48000},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L24=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",'HP3'!J24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L38,IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L26=\"Monoétagé\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L26=\"Deux étages\",AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, une seule zone\")),Y4,IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L26=\"Variable\",AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\")),Y5,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, une seule zone\"),Y6,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),Y7,\"\"))))))","v":-13},{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L26=\"Monoétagé\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L26=\"Deux étages\",AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, une seule zone\")),Y4,IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L26=\"Variable\",AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\")),Y5,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, une seule zone\"),Y6,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),Y7,\"\"))))","v":-8},null,null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},"",""]
[{"$f":"IF(AND(IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF(IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E9,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E9,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E9,'HP4'!E9)))>65,NA(),IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E9,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E9,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E9,'HP4'!E9)))),'HP Calcs'!AS13)=0,B9=0),NA(),IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF(IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E9,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E9,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E9,'HP4'!E9)))>65,NA(),IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E9,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E9,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E9,'HP4'!E9)))),'HP Calcs'!AS13))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!H9,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!H9,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!H9,'HP4'!H9))),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!D11,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!D33,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!D55,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!D77,\"\")))))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!I9,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!I9,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!I9,'HP4'!I9))),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!E11,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!E33,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!E55,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!E77,\"\")))))","v":""},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A9,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A9,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A9,'HP4'!A9))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F11,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F33,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F55,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F77,\"\")))),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A9,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A9,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A9,'HP4'!A9))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F11,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F33,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F55,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F77,\"\")))),\"\"))>E8),\"\",IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A9,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A9,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A9,'HP4'!A9))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F11,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F33,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F55,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F77,\"\")))),\"\")))","v":""},{"$f":"IF(AND(OR('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B23='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!T14,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B23='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!T13),'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B24>2),'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B27,0)","v":8},null,null,null,{"$f":"J8","v":{"$error":"#N/A"}},0,null,{"$f":"M8","v":{"$error":"#N/A"}},0,null,{"$f":"P8","v":{"$error":"#N/A"}},0,null,null,null,"HP4 cut-off temp",null,null,null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},"",""]
[{"$f":"IF(AND(IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF(IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E10,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E10,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E10,'HP4'!E10)))>65,NA(),IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E10,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E10,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E10,'HP4'!E10)))),'HP Calcs'!AS14)=0,B10=0),NA(),IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF(IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E10,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E10,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E10,'HP4'!E10)))>65,NA(),IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E10,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E10,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E10,'HP4'!E10)))),'HP Calcs'!AS14))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!H10,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!H10,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!H10,'HP4'!H10))),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!D12,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!D34,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!D56,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!D78,\"\")))))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!I10,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!I10,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!I10,'HP4'!I10))),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!E12,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!E34,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!E56,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!E78,\"\")))))","v":""},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A10,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A10,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A10,'HP4'!A10))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F12,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F34,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F56,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F78,\"\")))),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A10,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A10,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A10,'HP4'!A10))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F12,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F34,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F56,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F78,\"\")))),\"\"))>E9),\"\",IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A10,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A10,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A10,'HP4'!A10))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F12,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F34,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F56,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F78,\"\")))),\"\")))","v":""},{"$f":"IF(AND(OR('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B23='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!T14,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B23='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!T13),'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B24>3),'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B28,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B24=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",'HP4'!J26)","v":20000},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q24=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",'HP4'!J24,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q37=\"Oui\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q38,IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q26=\"Monoétagé\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q26=\"Deux étages\",AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, une seule zone\")),Y4,IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q26=\"Variable\",AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\")),Y5,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, une seule zone\"),Y6,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),Y7,\"\"))))))","v":-13},{"$f":"IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q26=\"Monoétagé\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q26=\"Deux étages\",AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, une seule zone\")),Y4,IF(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q26=\"Variable\",AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\")),Y5,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q26=\"Variable (climat froid)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, une seule zone\"),Y6,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q26=\"Variable (ordinaire)\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B25=\"Sans conduit, Plusieurs zones\"),Y7,\"\"))))","v":-8},null,null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},"",""]
[{"$f":"IF(AND(IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF(IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E11,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E11,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E11,'HP4'!E11)))>65,NA(),IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E11,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E11,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E11,'HP4'!E11)))),'HP Calcs'!AS15)=0,B11=0),NA(),IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF(IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E11,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E11,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E11,'HP4'!E11)))>65,NA(),IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E11,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E11,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E11,'HP4'!E11)))),'HP Calcs'!AS15))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!H11,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!H11,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!H11,'HP4'!H11))),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!D13,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!D35,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!D57,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!D79,\"\")))))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!I11,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!I11,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!I11,'HP4'!I11))),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!E13,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!E35,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!E57,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!E79,\"\")))))","v":""},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A11,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A11,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A11,'HP4'!A11))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F13,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F35,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F57,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F79,\"\")))),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A11,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A11,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A11,'HP4'!A11))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F13,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F35,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F57,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F79,\"\")))),\"\"))>E10),\"\",IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A11,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A11,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A11,'HP4'!A11))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F13,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F35,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F57,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F79,\"\")))),\"\")))","v":""},{"$f":"IF(AND(OR('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B23='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!T14,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B23='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!T13),'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B24>4),'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B29,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},"",""]
[{"$f":"IF(AND(IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF(IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E12,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E12,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E12,'HP4'!E12)))>65,NA(),IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E12,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E12,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E12,'HP4'!E12)))),'HP Calcs'!AS16)=0,B12=0),NA(),IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF(IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E12,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E12,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E12,'HP4'!E12)))>65,NA(),IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E12,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E12,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E12,'HP4'!E12)))),'HP Calcs'!AS16))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!H12,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!H12,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!H12,'HP4'!H12))),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!D14,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!D36,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!D58,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!D80,\"\")))))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!I12,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!I12,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!I12,'HP4'!I12))),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!E14,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!E36,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!E58,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!E80,\"\")))))","v":""},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A12,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A12,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A12,'HP4'!A12))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F14,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F36,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F58,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F80,\"\")))),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A12,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A12,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A12,'HP4'!A12))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F14,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F36,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F58,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F80,\"\")))),\"\"))>E11),\"\",IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A12,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A12,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A12,'HP4'!A12))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F14,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F36,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F58,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F80,\"\")))),\"\")))","v":""},null,null,null,null,"equation of line for heating load",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},"",""]
[{"$f":"IF(AND(IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF(IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E13,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E13,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E13,'HP4'!E13)))>65,NA(),IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E13,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E13,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E13,'HP4'!E13)))),'HP Calcs'!AS17)=0,B13=0),NA(),IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF(IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E13,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E13,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E13,'HP4'!E13)))>65,NA(),IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E13,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E13,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E13,'HP4'!E13)))),'HP Calcs'!AS17))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!H13,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!H13,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!H13,'HP4'!H13))),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!D15,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!D37,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!D59,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!D81,\"\")))))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!I13,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!I13,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!I13,'HP4'!I13))),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!E15,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!E37,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!E59,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!E81,\"\")))))","v":""},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A13,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A13,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A13,'HP4'!A13))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F15,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F37,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F59,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F81,\"\")))),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A13,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A13,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A13,'HP4'!A13))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F15,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F37,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F59,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F81,\"\")))),\"\"))>E12),\"\",IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A13,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A13,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A13,'HP4'!A13))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F15,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F37,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F59,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F81,\"\")))),\"\")))","v":""},null,null,null,null,"a","b",null,{"$f":"IFERROR(IF((IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",15.56,60)-T14)/3+T14<(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",15.56,60)-J8)/3+J8,(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",15.56,60)-J8)/3+J8,IFERROR((IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",15.56,60)-T14)/3+T14,IFERROR((IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",15.56,60)-J8)/3+J8,IFERROR((IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",15.56,60)-J4)/3+J4,(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",15.56,60)-A13)/3+A13)))),IFERROR((IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",15.56,60)-T14)/3+T14,IFERROR((IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",15.56,60)-J8)/3+J8,IFERROR((IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",15.56,60)-J4)/3+J4,(IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",15.56,60)-A13)/3+A13))))","v":11.333333333333332},{"$f":"(J14*M13+K14)/2","v":3427.2300469483566},null,null,null,null,null,{"$f":"IF($H$2='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!AV5,IF($H$2='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!BB8,IF($H$2='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!BB12,IF($H$2='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!BB16))))","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"IF($H$2='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!AX5,IF($H$2='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!AX9,IF($H$2='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!AX13,IF($H$2='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!AX17))))","v":"TP1"},null,null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},"",""]
[{"$f":"IF(AND(IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF(IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E14,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E14,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E14,'HP4'!E14)))>65,NA(),IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E14,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E14,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E14,'HP4'!E14)))),'HP Calcs'!AS18)=0,B14=0),NA(),IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF(IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E14,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E14,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E14,'HP4'!E14)))>65,NA(),IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E14,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E14,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E14,'HP4'!E14)))),'HP Calcs'!AS18))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!H14,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!H14,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!H14,'HP4'!H14))),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!D16,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!D38,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!D60,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!D82,\"\")))))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!I14,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!I14,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!I14,'HP4'!I14))),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!E16,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!E38,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!E60,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!E82,\"\")))))","v":""},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A14,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A14,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A14,'HP4'!A14))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F16,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F38,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F60,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F82,\"\")))),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A14,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A14,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A14,'HP4'!A14))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F16,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F38,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F60,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F82,\"\")))),\"\"))>E13),\"\",IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A14,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A14,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A14,'HP4'!A14))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F16,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F38,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F60,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F82,\"\")))),\"\")))","v":""},null,null,null,null,{"$f":"'Design Load Calcs'!G23","v":-140.8450704225352},{"$f":"'Design Load Calcs'!H23","v":8450.7042253521122},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($H$2='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!AV6,IF($H$2='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!BB9,IF($H$2='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!BB13,IF($H$2='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!BB17))))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF($H$2='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!AW6,IF($H$2='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!AW10,IF($H$2='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!AW14,IF($H$2='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!AW18))))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},"",""]
[{"$f":"IF(AND(IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF(IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E15,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E15,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E15,'HP4'!E15)))>65,NA(),IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E15,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E15,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E15,'HP4'!E15)))),'HP Calcs'!AS19)=0,B15=0),NA(),IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF(IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E15,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E15,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E15,'HP4'!E15)))>65,NA(),IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E15,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E15,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E15,'HP4'!E15)))),'HP Calcs'!AS19))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!H15,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!H15,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!H15,'HP4'!H15))),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!D17,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!D39,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!D61,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!D83,\"\")))))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!I15,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!I15,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!I15,'HP4'!I15))),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!E17,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!E39,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!E61,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!E83,\"\")))))","v":""},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A15,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A15,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A15,'HP4'!A15))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F17,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F39,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F61,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F83,\"\")))),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A15,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A15,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A15,'HP4'!A15))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F17,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F39,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F61,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F83,\"\")))),\"\"))>E14),\"\",IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A15,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A15,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A15,'HP4'!A15))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F17,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F39,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F61,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F83,\"\")))),\"\")))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($H$2='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!AV7,IF($H$2='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!BB10,IF($H$2='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!BB14,IF($H$2='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!BB18))))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF($H$2='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!AW7,IF($H$2='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!AW11,IF($H$2='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!AW15,IF($H$2='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!AW19))))","v":0},null,null,null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},"",""]
[{"$f":"IF(AND(IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF(IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E16,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E16,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E16,'HP4'!E16)))>65,NA(),IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E16,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E16,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E16,'HP4'!E16)))),'HP Calcs'!AS20)=0,B16=0),NA(),IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF(IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E16,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E16,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E16,'HP4'!E16)))>65,NA(),IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E16,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E16,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E16,'HP4'!E16)))),'HP Calcs'!AS20))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!H16,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!H16,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!H16,'HP4'!H16))),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!D18,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!D40,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!D62,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!D84,\"\")))))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!I16,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!I16,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!I16,'HP4'!I16))),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!E18,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!E40,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!E62,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!E84,\"\")))))","v":""},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A16,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A16,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A16,'HP4'!A16))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F18,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F40,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F62,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F84,\"\")))),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A16,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A16,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A16,'HP4'!A16))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F18,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F40,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F62,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F84,\"\")))),\"\"))>E15),\"\",IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A16,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A16,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A16,'HP4'!A16))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F18,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F40,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F62,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F84,\"\")))),\"\")))","v":""},null,null,null,null,"equation of line for HP",null,null,{"$f":"IF(IFERROR(M19,-101)<-100,IF(T14<IFERROR(J8,IFERROR(M8,IFERROR(P8,IFERROR(Q29,IFERROR(Q33,H4))))),NA(),IFERROR(IF(OR('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$9=\"Option A1: Limite de température de thermopompe à air fondée sur la limite de basse température\",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$9=\"Option B1: Limite de température de thermopompe à air fondée sur la limite de basse température\",AND(OR('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$9=\"Option B2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \"),IFERROR(IFERROR(J8,IFERROR(M8,IFERROR(P8,IFERROR(Q29,IFERROR(Q33,H4)))))<'Control Strategy Calcs'!T14,TRUE)),AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",IFERROR(IFERROR(J8,IFERROR(M8,IFERROR(P8,IFERROR(Q29,IFERROR(Q33,H4)))))<'Control Strategy Calcs'!T14,TRUE))),IFERROR((T14-IFERROR(J8,IFERROR(M8,IFERROR(P8,IFERROR(Q29,IFERROR(Q33,H4))))))/2+IFERROR(J8,IFERROR(M8,IFERROR(P8,IFERROR(Q29,IFERROR(Q33,H4))))),('Control Strategy Calcs'!T14-H4)/2+H4),IF(OR('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$9=\"Option A1: Limite de température de thermopompe à air fondée sur la limite de basse température\",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$9=\"Option B1: Limite de température de thermopompe à air fondée sur la limite de basse température\",AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",IFERROR(IFERROR(J8,IFERROR(M8,IFERROR(P8,IFERROR(Q29,IFERROR(Q33,H4)))))<'Control Strategy Calcs'!T14,TRUE)),AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",IFERROR(IFERROR(J8,IFERROR(M8,IFERROR(P8,IFERROR(Q29,IFERROR(Q33,H4)))))<'Control Strategy Calcs'!T14,TRUE)),H4<T14),IF(IFERROR(ABS(T14-IFERROR(J8,IFERROR(M8,IFERROR(P8,IFERROR(Q29,IFERROR(Q33,H4))))))>IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",5,10),TRUE),(T14-IFERROR(J8,IFERROR(M8,IFERROR(P8,IFERROR(Q29,IFERROR(Q33,H4))))))/2+IFERROR(J8,IFERROR(M8,IFERROR(P8,IFERROR(Q29,IFERROR(Q33,H4))))),NA()),NA())),IF(ABS('Control Strategy Calcs'!T14-H4)>IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",5,10),('Control Strategy Calcs'!T14-H4)/2+H4,NA()))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$9=\"Option A1: Limite de température de thermopompe à air fondée sur la limite de basse température\",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$9=\"Option B1: Limite de température de thermopompe à air fondée sur la limite de basse température\",AND(OR('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$9=\"Option B2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \"),IFERROR('Control Strategy Calcs'!K8<'Control Strategy Calcs'!U14,TRUE)),AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",IFERROR('Control Strategy Calcs'!K8<'Control Strategy Calcs'!U14,TRUE))),'Control Strategy Calcs'!U14/2,IF(OR('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$9=\"Option A1: Limite de température de thermopompe à air fondée sur la limite de basse température\",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$9=\"Option B1: Limite de température de thermopompe à air fondée sur la limite de basse température\",AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",IFERROR('Control Strategy Calcs'!K8<'Control Strategy Calcs'!U14,TRUE)),AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",IFERROR('Control Strategy Calcs'!K8<'Control Strategy Calcs'!U14,TRUE)),H4<T14),IF(ABS(T14-J8)>IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",5,10),U14/2,NA()),NA()))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},"",""]
[{"$f":"IF(AND(IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF(IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E17,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E17,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E17,'HP4'!E17)))>65,NA(),IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E17,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E17,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E17,'HP4'!E17)))),'HP Calcs'!AS21)=0,B17=0),NA(),IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF(IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E17,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E17,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E17,'HP4'!E17)))>65,NA(),IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E17,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E17,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E17,'HP4'!E17)))),'HP Calcs'!AS21))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!H17,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!H17,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!H17,'HP4'!H17))),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!D19,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!D41,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!D63,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!D85,\"\")))))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!I17,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!I17,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!I17,'HP4'!I17))),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!E19,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!E41,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!E63,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!E85,\"\")))))","v":""},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A17,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A17,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A17,'HP4'!A17))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F19,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F41,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F63,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F85,\"\")))),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A17,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A17,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A17,'HP4'!A17))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F19,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F41,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F63,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F85,\"\")))),\"\"))>E16),\"\",IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A17,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A17,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A17,'HP4'!A17))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F19,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F41,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F63,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F85,\"\")))),\"\")))","v":""},"COP required",null,null,null,"a","b",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},"",""]
[{"$f":"IF(AND(IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF(IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E18,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E18,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E18,'HP4'!E18)))>65,NA(),IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E18,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E18,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E18,'HP4'!E18)))),'HP Calcs'!AS22)=0,B18=0),NA(),IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF(IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E18,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E18,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E18,'HP4'!E18)))>65,NA(),IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!E18,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!E18,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!E18,'HP4'!E18)))),'HP Calcs'!AS22))","v":-13},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!H18,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!H18,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!H18,'HP4'!H18))),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!D20,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!D42,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!D64,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!D86,\"\")))))","v":24000},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!I18,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!I18,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!I18,'HP4'!I18))),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!E20,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!E42,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!E64,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!E86,\"\")))))","v":3.35},{"$f":"IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A18,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A18,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A18,'HP4'!A18))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F20,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F42,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F64,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F86,\"\")))),\"\"))","v":2.0997007926370492},{"$f":"IF(AND($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A18,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A18,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A18,'HP4'!A18))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F20,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F42,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F64,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F86,\"\")))),\"\"))>E17),\"\",IF($I$2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#1\",'HP1'!A18,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#2\",'HP2'!A18,IF('Control Strategy Calcs'!$H$2=\"TP#3\",'HP3'!A18,'HP4'!A18))),IFERROR(IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!F20,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!F42,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!F64,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!F86,\"\")))),\"\")))","v":2.0997007926370492},{"$f":"IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B19=\"Électricité \",1,F7/100*(('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)/$F$4)*IF($G$4=\"cents/m3\",'Economic Cutoff'!$I$4*100,IF($G$4='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$17,'Economic Cutoff'!$I$5,IF(AND($G$4=\"$/L\",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$3),'Economic Cutoff'!I$7,IF(AND($G$4=\"$/L\",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$4),'Economic Cutoff'!$I$6,\"\")))))","v":3.1393939393939396},null,null,null,{"$f":"IF(I2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!H2=\"TP#1\",IFERROR('HP1'!J10,'HP1'!J11),IF('Control Strategy Calcs'!H2=\"TP#2\",IFERROR('HP2'!J10,'HP2'!J11),IF('Control Strategy Calcs'!H2=\"TP#3\",IFERROR('HP3'!J10,'HP3'!J11),IF('Control Strategy Calcs'!H2=\"TP#4\",IFERROR('HP4'!J10,'HP4'!J11),NA())))),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!V11,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!V33,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!V55,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!V77,\"\")))))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(I2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",IF('Control Strategy Calcs'!H2=\"TP#1\",IFERROR('HP1'!K10,'HP1'!K11),IF('Control Strategy Calcs'!H2=\"TP#2\",IFERROR('HP2'!K10,'HP2'!K11),IF('Control Strategy Calcs'!H2=\"TP#3\",IFERROR('HP3'!K10,'HP3'!K11),IF('Control Strategy Calcs'!H2=\"TP#4\",IFERROR('HP4'!K10,'HP4'!K11),NA())))),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$20,'HP Calcs'!W11,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$21,'HP Calcs'!W33,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$22,'HP Calcs'!W55,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$8='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$23,'HP Calcs'!W77,\"\")))))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,"HP cap @Tdesign",null,null,null,null,null,null,-1.0396931467568904,-0.72575375281749599,-0.41181435887810247,"",""]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B19=\"Électricité \",1,F8/100*(('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)/$F$4)*IF($G$4=\"cents/m3\",'Economic Cutoff'!$I$4*100,IF($G$4='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$17,'Economic Cutoff'!$I$5,IF(AND($G$4=\"$/L\",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$3),'Economic Cutoff'!I$7,IF(AND($G$4=\"$/L\",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$4),'Economic Cutoff'!$I$6,\"\")))))","v":2.8254545454545452},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(T14<J8,NA(),IF(OR('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$9=\"Option A1: Limite de température de thermopompe à air fondée sur la limite de basse température\",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$9=\"Option B1: Limite de température de thermopompe à air fondée sur la limite de basse température\",AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",IFERROR(IFERROR(J8,IFERROR(M8,IFERROR(P8,IFERROR(Q29,IFERROR(Q33,H4)))))<'Control Strategy Calcs'!T14,TRUE)),AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",IFERROR(IFERROR(J8,IFERROR(M8,IFERROR(P8,IFERROR(Q29,IFERROR(Q33,H4)))))<'Control Strategy Calcs'!T14,TRUE)),H4<T14),IF(ABS(T14-IFERROR(J8,IFERROR(M8,IFERROR(P8,IFERROR(Q29,IFERROR(Q33,H4))))))<IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",5,10),(T14-IFERROR(J8,IFERROR(M8,IFERROR(P8,IFERROR(Q29,IFERROR(Q33,H4))))))/2+IFERROR(J8,IFERROR(M8,IFERROR(P8,IFERROR(Q29,IFERROR(Q33,H4))))),NA()),NA())),IF(ABS(('Control Strategy Calcs'!T14-H4))<IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",5,10),('Control Strategy Calcs'!T14-H4)/2+H4,NA()))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$9=\"Option A1: Limite de température de thermopompe à air fondée sur la limite de basse température\",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$9=\"Option B1: Limite de température de thermopompe à air fondée sur la limite de basse température\",AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",IFERROR('Control Strategy Calcs'!K8<'Control Strategy Calcs'!U14,TRUE)),AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",IFERROR('Control Strategy Calcs'!K8<'Control Strategy Calcs'!U14,TRUE)),H4<T14),IF(ABS(T14-J8)<IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",5,10),U14/2,IF(ABS(('Control Strategy Calcs'!T14-H4))<IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",5,10),K4/2,NA())),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(H4>'Étape 3 Charges de Conception'!B13,0,1)*IF(I2=\"Courbe représentative\",IFERROR(IF(H2=\"TP#1\",'HP Calcs'!K16,IF(H2=\"TP#2\",'HP Calcs'!K38,IF(H2=\"TP#3\",'HP Calcs'!K60,IF(H2=\"TP#4\",'HP Calcs'!K82,0)))),0),IFERROR(IF(H2=\"TP#1\",'HP1'!K18,IF(H2=\"TP#2\",'HP2'!K18,IF(H2=\"TP#3\",'HP3'!K18,IF(H2=\"TP#4\",'HP4'!K18,0)))),0))","v":24000}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B19=\"Électricité \",1,F9/100*(('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)/$F$4)*IF($G$4=\"cents/m3\",'Economic Cutoff'!$I$4*100,IF($G$4='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$17,'Economic Cutoff'!$I$5,IF(AND($G$4=\"$/L\",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$3),'Economic Cutoff'!I$7,IF(AND($G$4=\"$/L\",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$4),'Economic Cutoff'!$I$6,\"\")))))","v":2.5115151515151517},null,null,null,{"$f":"MATCH(E18,E2:E18,0)","v":2}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B19=\"Électricité \",1,F10/100*(('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)/$F$4)*IF($G$4=\"cents/m3\",'Economic Cutoff'!$I$4*100,IF($G$4='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$17,'Economic Cutoff'!$I$5,IF(AND($G$4=\"$/L\",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$3),'Economic Cutoff'!I$7,IF(AND($G$4=\"$/L\",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$4),'Economic Cutoff'!$I$6,\"\")))))","v":0},null,null,null,{"$f":"INDEX(E2:E18,H31+1)","v":2.0997007926370492}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B19=\"Électricité \",1,F11/100*(('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)/$F$4)*IF($G$4=\"cents/m3\",'Economic Cutoff'!$I$4*100,IF($G$4='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$17,'Economic Cutoff'!$I$5,IF(AND($G$4=\"$/L\",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$3),'Economic Cutoff'!I$7,IF(AND($G$4=\"$/L\",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$4),'Economic Cutoff'!$I$6,\"\")))))","v":0},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(('Étape 3 Charges de Conception'!B13-Q29)/2+Q29,IFERROR(('Étape 3 Charges de Conception'!B13-Q33)/2+Q33,IFERROR(('Étape 3 Charges de Conception'!B13-P8)/2+P8,IFERROR(('Étape 3 Charges de Conception'!B13-M8)/2+M8,IFERROR(('Étape 3 Charges de Conception'!B13-J8)/2+J8,IFERROR(('Étape 3 Charges de Conception'!B13-J4)/2+J4,IF(M16=NA(),('Étape 3 Charges de Conception'!B13-T14)/2+T14,NA())))))))","v":-12},{"$f":"IFERROR(Q8/2,IFERROR(N8/2,IFERROR(K8/2,IFERROR(K4/2,U14/2))))","v":12000}]
[]
[null,null,null,null,null,"Cut-off temp"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B9='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!T7,F35,NA())","v":{"$error":"#N/A"}},"on peak"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B9='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!T7,G35,NA())","v":{"$error":"#N/A"}},"mid peak",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF((60-T14)/3+T14<(60-J8)/3+J8,K8/3,IFERROR(U14/3,IFERROR(K8/3,IFERROR(K4/3,(M13*J14+K14)/3)))),IFERROR(U14/3,IFERROR(K8/3,IFERROR(K4/3,(M13*J14+K14)/3))))","v":8000}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$24>2,OR('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$23=\"Plusieurs tarifications\")),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B9='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!T7,H35,NA()),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},"off peak"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$24>3,OR('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$23=\"Plusieurs tarifications\")),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B9='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!T7,I35,NA()),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(OR('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$9=\"Option B2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \"),'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\"),\"Périodes de pointe\",\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IF(OR('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B9=\"Option B2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \"),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B24=3,NA(),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B24=2,NA(),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B24=4,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",\"Périodes hors pointe\",\"Périodes hors pointe\"),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",\"Périodes de pointe moyenne\",\"Périodes de pointe moyenne\")))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF(AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B24=4,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\"),\"é-TPE (Périodes hors pointe)\",IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",\"é-TPE (Périodes de pointe moyenne)\",\"\"))&IF(AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B24=4,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$23=\"Plusieurs tarifications\"),\"é-TPE (Périodes hors pointe)\",IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$23=\"Plusieurs tarifications\",\"é-TPE (Périodes de pointe moyenne)\",\"\"))","v":"é-TPE (Périodes de pointe moyenne)"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$24>4,OR('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$23=\"Plusieurs tarifications\")),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B9='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!T7,J35,NA()),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,{"$f":"IF(OR('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B9=\"Option B2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \"),F7,NA())/100","v":{"$error":"#N/A"}},0,null,{"$f":"IF(OR('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B9=\"Option B2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \"),IF(F10=0,NA(),F10),NA())/100","v":{"$error":"#N/A"}},0,null,{"$f":"IFERROR(IF(F28<'Étape 3 Charges de Conception'!B13,NA(),F28),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(($J$14*Q29+$K$14)>($J$18*Q29+$K$18),($J$14*Q29+$K$14),IF(OR(I2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",INDEX($B$2:$B$18,I32)<0),($J$18*Q29+$K$18),INDEX($B$2:$B$18,I32)))","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(I2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",MATCH(F18,E2:E31,-1),MATCH(F18,E2:E31,1))","v":1},{"$f":"IF(I2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",MATCH(F19,E2:E31,-1),MATCH(F19,E2:E31,1))","v":1},{"$f":"IF(I2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",MATCH(F20,E2:E31,-1),MATCH(F20,E2:E31,1))","v":1},{"$f":"IF(I2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",MATCH(F21,E2:E31,-1),MATCH(F21,E2:E31,1))","v":17},{"$f":"IF(I2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",MATCH(F22,E2:E31,-1),MATCH(F22,E2:E31,1))","v":17},{"$f":"K29","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19=\"Électricité \",'Control Strategy Calcs'!F7/100,IF(OR($G$4=\"$/L\",$G$4=\"$/GJ\"),F4,F4/100))","v":0.33},null,{"$f":"N29","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR($G$4=\"$/L\",$G$4=\"$/GJ\"),F4,F4/100)","v":0.33},null,{"$f":"Q29","v":{"$error":"#N/A"}},0]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(INDEX($E$2:$E$18,F30+1)=\"\",IF(INDEX($E$2:$E$18,F30+2)=\"\",IF(INDEX($E$2:$E$18,F30+3)=\"\",IF(INDEX($E$2:$E$18,F30+4)=\"\",F30+4,F30+3),F30+2),F30+1),F30)","v":1},{"$f":"IF(INDEX($E$2:$E$18,G30+1)=\"\",IF(INDEX($E$2:$E$18,G30+2)=\"\",IF(INDEX($E$2:$E$18,G30+3)=\"\",IF(INDEX($E$2:$E$18,G30+4)=\"\",G30+4,G30+3),G30+2),G30+1),G30)","v":1},1,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(INDEX($E$2:$E$18,F31+1)=\"\",IF(INDEX($E$2:$E$18,F31+2)=\"\",IF(INDEX($E$2:$E$18,F31+3)=\"\",IF(INDEX($E$2:$E$18,F31+4)=\"\",MATCH(MIN($E$2:$E$18),$E$2:$E$18),F31+4),F31+3),F31+2),F31+1),NA())","v":2},2,{"$f":"IFERROR(IF(INDEX($E$2:$E$18,H31+1)=\"\",IF(INDEX($E$2:$E$18,H31+2)=\"\",IF(INDEX($E$2:$E$18,H31+3)=\"\",IF(INDEX($E$2:$E$18,H31+4)=\"\",MATCH(MIN($E$2:$E$18),$E$2:$E$18),H31+4),H31+3),H31+2),H31+1),NA())","v":2},{"$f":"IFERROR(IF(INDEX($E$2:$E$18,I31+1)=\"\",IF(INDEX($E$2:$E$18,I31+2)=\"\",IF(INDEX($E$2:$E$18,I31+3)=\"\",IF(INDEX($E$2:$E$18,I31+4)=\"\",MATCH(MIN($E$2:$E$18),$E$2:$E$18),I31+4),I31+3),I31+2),I31+1),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(IF(INDEX($E$2:$E$18,J31+1)=\"\",IF(INDEX($E$2:$E$18,J31+2)=\"\",IF(INDEX($E$2:$E$18,J31+3)=\"\",IF(INDEX($E$2:$E$18,J31+4)=\"\",MATCH(MIN($E$2:$E$18),$E$2:$E$18),J31+4),J31+3),J31+2),J31+1),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B9=\"Option B2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \"),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B24=2,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",\"Périodes hors pointe\",\"Périodes hors pointe\"),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",\"Périodes de pointe moyenne\",\"Périodes de pointe moyenne\")),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF(OR('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B9=\"Option B2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \"),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B24=5,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",\"Périodes hors pointe\",\"Périodes hors pointe\"),NA()),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B24=5,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",\"é-TPE (Périodes hors pointe)\",\"é-TPE (Périodes hors pointe)\"),\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B9=\"Option B2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \"),IF(F8=0,NA(),F8),NA())/100","v":{"$error":"#N/A"}},0,null,{"$f":"IF(OR('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B9=\"Option B2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \"),IF(F11=0,NA(),F11),NA())/100","v":{"$error":"#N/A"}},0,null,{"$f":"IFERROR(IF(F29<'Étape 3 Charges de Conception'!B13,NA(),F29),NA())","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(($J$14*Q33+$K$14)>($J$18*Q33+$K$18),($J$14*Q33+$K$14),IF(OR(I2=\"Courbe saisie par l'utilisateur\",INDEX($B$2:$B$18,J32)<0),($J$18*Q33+$K$18),INDEX($B$2:$B$18,J32)))","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,"Cut-off temp (on peak)","mid peak","off peak",null,null,{"$f":"K33","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19=\"Électricité \",F7/100,IF(OR($G$4=\"$/L\",$G$4=\"$/GJ\"),F4,F4/100))","v":0.33},null,{"$f":"N33","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"O30","v":0.33},null,{"$f":"Q33","v":{"$error":"#N/A"}},0]
[{"$f":"IFERROR(A2,\"\")","v":47},null,null,null,null,{"$f":"IF(((F18-INDEX(D2:D31,F31))*(INDEX(A2:A31,F32)-INDEX(A2:A31,F31)))/(INDEX(D2:D31,F32)-INDEX(D2:D31,F31))+INDEX(A2:A31,F31)>MAX(A35:A51),NA(),((F18-INDEX(D2:D31,F31))*(INDEX(A2:A31,F32)-INDEX(A2:A31,F31)))/(INDEX(D2:D31,F32)-INDEX(D2:D31,F31))+INDEX(A2:A31,F31))","v":45.418023188405812},{"$f":"IF(((F19-INDEX(D2:D31,G31))*(INDEX(A2:A31,G32)-INDEX(A2:A31,G31)))/(INDEX(D2:D31,G32)-INDEX(D2:D31,G31))+INDEX(A2:A31,G31)>MAX(A35:A51),NA(),((F19-INDEX(D2:D31,G31))*(INDEX(A2:A31,G32)-INDEX(A2:A31,G31)))/(INDEX(D2:D31,G32)-INDEX(D2:D31,G31))+INDEX(A2:A31,G31))","v":36.83709043478261},{"$f":"IF(((F20-INDEX(D2:D31,H31))*(INDEX(A2:A31,H32)-INDEX(A2:A31,H31)))/(INDEX(D2:D31,H32)-INDEX(D2:D31,H31))+INDEX(A2:A31,H31)>MAX(A35:A51),NA(),((F20-INDEX(D2:D31,H31))*(INDEX(A2:A31,H32)-INDEX(A2:A31,H31)))/(INDEX(D2:D31,H32)-INDEX(D2:D31,H31))+INDEX(A2:A31,H31))","v":28.256157681159426},{"$f":"IF(((F21-INDEX(D2:D31,I31))*(INDEX(A2:A31,I32)-INDEX(A2:A31,I31)))/(INDEX(D2:D31,I32)-INDEX(D2:D31,I31))+INDEX(A2:A31,I31)>MAX(A35:A51),NA(),((F21-INDEX(D2:D31,I31))*(INDEX(A2:A31,I32)-INDEX(A2:A31,I31)))/(INDEX(D2:D31,I32)-INDEX(D2:D31,I31))+INDEX(A2:A31,I31))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(((F22-INDEX(D2:D31,J31))*(INDEX(A2:A31,J32)-INDEX(A2:A31,J31)))/(INDEX(D2:D31,J32)-INDEX(D2:D31,J31))+INDEX(A2:A31,J31)>MAX(A35:A51),NA(),((F22-INDEX(D2:D31,J31))*(INDEX(A2:A31,J32)-INDEX(A2:A31,J31)))/(INDEX(D2:D31,J32)-INDEX(D2:D31,J31))+INDEX(A2:A31,J31))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[{"$f":"IFERROR(A3,\"\")","v":17},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B9=\"Option B2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \"),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B24=3,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",\"Périodes hors pointe\",\"Périodes hors pointe\"),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B24=2,NA(),IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",\"Périodes de pointe moyenne\",\"Périodes de pointe moyenne\"))),NA())","v":{"$error":"#N/A"}}]
["",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B9=\"Option B2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \"),IF(F9=0,NA(),F9),NA())/100","v":{"$error":"#N/A"}},0]
["",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"K37","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19=\"Électricité \",F7/100,IF(OR($G$4=\"$/L\",$G$4=\"$/GJ\"),F4,F4/100))","v":0.33}]
[""]
[""]
["",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fuel line"]
["",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"K29","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19=\"Électricité \",'Control Strategy Calcs'!F7/100,IF(OR($G$4=\"$/L\",$G$4=\"$/GJ\"),F4,F4/100))","v":0.33}]
["",null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"L42","v":0.33}]
[""]
["",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fuel line - mid peak"]
["",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(F8=0,NA(),F8)/100","v":0.09},{"$f":"IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19=\"Électricité \",F7/100,IF(OR($G$4=\"$/L\",$G$4=\"$/GJ\"),F4,F4/100))","v":0.33}]
["",null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"L46","v":0.33}]
[""]
["",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fuel line - off peak"]
["",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(F9=0,NA(),F9)/100","v":0.08},{"$f":"L46","v":0.33}]
[-13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"L50","v":0.33}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fuel line - off peak"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(F10=0,NA(),F10)/100","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"L51","v":0.33}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"L55","v":0.33}]

{"sheet":"Étape 6 Stratégie de Contrôle","index":18,"n_rows":53,"n_cols":25,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[39,0,39,1],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[52,2,52,3],[2,0,2,5],[0,0,0,14],[2,7,2,14],[52,0,52,1],[5,7,5,14],[31,0,33,3],[5,0,5,1],[12,0,12,1],[30,0,30,1],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[30,2,30,3],[30,4,30,5]]}
["ÉTAPE 6 : DÉFINIR LA STRATÉGIE DE CONTRÔLE DE THERMOPOMPE À AIR",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DO NOT TOUCH THESE CELLS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gaz naturel"]
["Données de la thermopompe",null,null,null,null,null,null,"Référence",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mazout"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Cette section réfère aux pages 46 à 54 du Guide de dimensionnement des thermopompes à air.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Propane"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Électricité"]
["Heat Pump Inputs",null,null,null,null,null,null,"Après avoir effectué l'étape 6, vous aurez:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF('Étape 4 Dimensionnement '!$B$6='Étape 4 Dimensionnement '!$T$5,\"Option C: Aucun chauffage d'appoint requis\",IF('Étape 3 Charges de Conception'!B13<'Control Strategy Calcs'!H4,\"Option A1: Limite de température de thermopompe à air fondée sur la limite de basse température\",IF('Étape 3 Charges de Conception'!B13>='Control Strategy Calcs'!H4,\"Option B1: Limite de température de thermopompe à air fondée sur la limite de basse température\",\"\")))","v":"Option B1: Limite de température de thermopompe à air fondée sur la limite de basse température"},null,"Option C: Aucun chauffage d'appoint requis"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Défini les exigences de contrôle du système de thermopompe et réglé les valeurs pour l'application. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF('Étape 4 Dimensionnement '!B6='Étape 4 Dimensionnement '!$T$5,\"\",IF('Étape 3 Charges de Conception'!B13<'Control Strategy Calcs'!H4,\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",IF('Étape 3 Charges de Conception'!B13>='Control Strategy Calcs'!H4,\"Option B2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",\"\")))","v":"Option B2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur "},null,"Option A1: Limite de température de thermopompe à air fondée sur la limite de basse température"]
["Thermopompe sélectionnée","TP#1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Option B1: Limite de température de thermopompe à air fondée sur la limite de basse température"]
["Stratégie de contrôle ","Option B1: Limite de température de thermopompe à air fondée sur la limite de basse température",null,"(resélectionnez pour chaque évaluation de conception)"]
["Type de thermopompe",{"$f":"IF(B8=T20,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B24=\"Represenetative Curve\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B26,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!A39),IF(B8=T21,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G24=\"Represenetative Curve\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G26,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!F39),IF(B8=T22,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L24=\"Courbe représentative\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L26,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!K39),IF(B8=T23,IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q24=\"Courbe représentative\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q26,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P39),\"\"))))","v":"Monoétagé"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur "]
[null,{"$f":"IFERROR(ROUND('Control Strategy Calcs'!T14,0),\"\")","v":""},{"$f":"'Étape 3 Charges de Conception'!C13","v":"F"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Option B2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Une seule tarification"]
["Données économiques (utilisées dans les calculs de coûts et d'énergie)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Plusieurs tarifications"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tarification de l'électricité au compteur horaire"]
["Type de chauffage d'appoint","Électricité"]
["Efficacité du système d'appoint",100,"%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B19=T2,\"cents/m3\",IF(OR(B19=T3,B19=T4),\"$/L\",\"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B19=T2,\"$/GJ\",\"\")","v":""}]
["Tarification du carburant"]
["Type de carburant",{"$f":"B15","v":"Électricité"}]
["Coût du carburant",33,"cents/m3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TP#1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=1),\"TP#2\",\"\")","v":"TP#2"}]
["Tarification de l'électricité",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=1),NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=2)),\"TP#3\",\"\")","v":""}]
["Type de structure","Tarification de l'électricité au compteur horaire",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=1),NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=2),NOT('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9=3)),\"TP#4\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(OR(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",B23=\"Plusieurs tarifications\"),\"Nombre de périodes avec différents tarifs\",\"\")","v":"Nombre de périodes avec différents tarifs"},3,{"$f":"IF(OR(B23=T14,B23=T13),\"2 to 5 time periods\",\"\")","v":"2 to 5 time periods"}]
[{"$f":"IF(B23=T12,\"Tarification de l'électricité\",IF(B23=T13,\"Périodes de pointe\", IF(B23=T14,\"Périodes de pointe\",\"\")))","v":"Périodes de pointe"},10,"cents/kWh"]
[{"$f":"IF(OR(B23=T14,B23=T13),IF(B24=2,\"Périodes hors pointe\",\"Périodes de pointe moyenne\"),\"\")","v":"Périodes de pointe moyenne"},9,{"$f":"IF(OR(B23=T14,B23=T13),\"cents/kWh\",\"\")","v":"cents/kWh"}]
[{"$f":"IF(OR(B23=T14,B23=T13),IF(B24=2,\"\",IF(B24=3,\"Périodes hors pointe\",\"Périodes de pointe moyenne\")),\"\")","v":"Périodes hors pointe"},8,{"$f":"IF(AND(OR(B23=T14,B23=T13),A27<>\"\"),\"cents/kWh\",\"\")","v":"cents/kWh"}]
[{"$f":"IF(OR(B23=T14,B23=T13),IF(B24=2,\"\",IF(B24=3,\"\",IF(B24=4,\"Périodes hors pointe\",\"Périodes de pointe moyenne\"))),\"\")","v":""},6,{"$f":"IF(AND(OR(B23=T14,B23=T13),A28<>\"\"),\"cents/kWh\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(OR(B23=T14,B23=T13),IF(OR(B24=2,B24=3,B24=4,),\"\",\"Périodes hors pointe\"),\"\")","v":""},7,{"$f":"IF(AND(OR(B23=T14,B23=T13),A29<>\"\"),\"cents/kWh\",\"\")","v":""}]
[]
["Remarques supplémentaires",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X-axis","Y-axis"]
["• Les prix de l'électricité et du carburant comprennent les coûts et les taxes associés à l'énergie et à l'approvisionnement, mais ne comprennent pas les redevances mensuelles qui ne varient pas selon la quantité de gaz naturel, de propane, de mazout ou d'électricité consommée",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Max",{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",(60-32)*5/9,60)","v":60},{"$f":"CEILING(MAX('Étape 3 Charges de Conception'!B12,'HP Calcs'!D86,'HP Calcs'!D64,'HP Calcs'!D42,'HP Calcs'!D20),10000)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Min",{"$f":"'Design Load Calcs'!O6","v":-20},0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MajorUnit",10,10000]
[{"$f":"IF(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",\"•  La tarification au compteur horaire utilise les coûts de la période hivernale\",\"\")","v":"•  La tarification au compteur horaire utilise les coûts de la période hivernale"}]
[{"$f":"IF(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",\"Exemple d'heures de tarification au compteur horaire\",\"\")","v":"Exemple d'heures de tarification au compteur horaire"}]
[{"$f":"IF(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",\"• Périodes de pointe : Jours de la semaine, 11 h à 17 h\",\"\")","v":"• Périodes de pointe : Jours de la semaine, 11 h à 17 h"}]
[{"$f":"IF(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",\"•  Périodes de pointe moyenne : Jours de la semaine, 7 h à 11 h, 17 h à 19 h\",\"\")","v":"•  Périodes de pointe moyenne : Jours de la semaine, 7 h à 11 h, 17 h à 19 h"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chart title",{"$f":"\"Backup Fuel Type = \"&B19&\", System Efficiency =\"&B16&C16","v":"Backup Fuel Type = Électricité, System Efficiency =100%"}]
[{"$f":"IF(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",\"•  Périodes hors pointe : Jours de la semaine, 19 h à 7 h, week-ends et congés\",\"\")","v":"•  Périodes hors pointe : Jours de la semaine, 19 h à 7 h, week-ends et congés"}]
["Données de conception de l'étape 6"]
[{"$f":"IF(OR(B9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \", B9=\"Option B2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \"), \"Données de conception\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(OR(B9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \", B9=\"Option B2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \"),IF(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",\"Température du point d'équilibre économique (Périodes de pointe)\",IF(B23=\"Plusieurs tarifications\",\"Température du point d'équilibre économique (Périodes de pointe)\",\"Température du point d'équilibre économique\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(ROUND('Control Strategy Calcs'!F25,0)&C11,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR(B9=\"Option B1: Limite de température de thermopompe à air fondée sur la limite de basse température\",B9=\"Option A1: Limite de température de thermopompe à air fondée sur la limite de basse température\",B9=\"Option C: Aucun chauffage d'appoint requis\"),\"\",IF(AND(MIN('Control Strategy Calcs'!E2:E18)>IF(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",'Control Strategy Calcs'!F18,B43),'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B42=\"\",OR(B9=\"Option B2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",B9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \")),\"Le point d'équilibre économique n'est pas nécessaire\",IF(AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B42=\"\",OR(B9=\"Option B2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",B9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \")),\"La thermopompe ne convient pas aux exigences en matière de COP\",\"\")))","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(OR(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",B23=\"Plusieurs tarifications\"),OR(B9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",B9=\"Option B2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \")),IF(B24=2,IF(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",\"Température du point d'équilibre économique (Périodes hors pointe)\",\"Température du point d'équilibre économique (Périodes hors pointe)\"),IF(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",\"Température du point d'équilibre économique (Périodes de pointe moyenne)\",\"Température du point d'équilibre économique (Périodes de pointe moyenne)\")),IF(OR(B9=\"Option A1: Limite de température de thermopompe à air fondée sur la limite de basse température\",B9=\"Option B1: Limite de température de thermopompe à air fondée sur la limite de basse température\",B9=\"Option C: Aucun chauffage d'appoint requis\"),\"\",\"COPmin\"))","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(AND(OR(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",B23=\"Plusieurs tarifications\"),OR(B9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",B9=\"Option B2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \")),IFERROR(ROUND('Control Strategy Calcs'!F26,0),NA())&C11,IF(OR(B9=\"Option A1: Limite de température de thermopompe à air fondée sur la limite de basse température\",B9=\"Option B1: Limite de température de thermopompe à air fondée sur la limite de basse température\",B9=\"Option C: Aucun chauffage d'appoint requis\"),\"\",ROUND('Control Strategy Calcs'!F18,1))),\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR(B9=\"Option B1: Limite de température de thermopompe à air fondée sur la limite de basse température\",B9=\"Option A1: Limite de température de thermopompe à air fondée sur la limite de basse température\",B9=\"Option C: Aucun chauffage d'appoint requis\"),\"\",IF(AND(B43=\"\",$B$23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",MIN('Control Strategy Calcs'!E2:E18)>'Control Strategy Calcs'!F19),\"Le point d'équilibre économique n'est pas nécessaire\",IF(AND(B43=\"\",$B$23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\"),IF(OR(B9=\"Option A1: Limite de température de thermopompe à air fondée sur la limite de basse température\",B9=\"Option B1: Limite de température de thermopompe à air fondée sur la limite de basse température\",B9=\"Option C: Aucun chauffage d'appoint requis\"),\"\",\"La thermopompe ne convient pas aux exigences en matière de COP\"),\"\")))","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(OR(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",B23=\"Plusieurs tarifications\"),OR(B9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",B9=\"Option B2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \")),IF(B24=2,IF(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",\"COP (Périodes de pointe)\",\"COP (Périodes de pointe)\"),IF(B24=3,IF(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",\"Température du point d'équilibre économique (Périodes hors pointe)\",\"Température du point d'équilibre économique (Périodes hors pointe)\"),IF(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",\"Température du point d'équilibre économique (Périodes de pointe moyenne)\"))),\"\")","v":""},{"$f":"IF(AND(OR(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",B23=\"Plusieurs tarifications\"),OR(B9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",B9=\"Option B2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \")),IF(B24=2,IFERROR(ROUND('Control Strategy Calcs'!F18,1),\"\"),IFERROR(ROUND('Control Strategy Calcs'!F27,0)&C11,\"\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR(B9=\"Option B1: Limite de température de thermopompe à air fondée sur la limite de basse température\",B9=\"Option A1: Limite de température de thermopompe à air fondée sur la limite de basse température\",B9=\"Option C: Aucun chauffage d'appoint requis\"),\"\",IF(B24=2,\"\",IF(AND(B44=\"\",MIN('Control Strategy Calcs'!E2:E18)>'Control Strategy Calcs'!F20,AND(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",OR(B9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",B9=\"Option B2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \"))),\"Le point d'équilibre économique n'est pas nécessaire\",IF(AND(B44=\"\",AND(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",OR(B9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",B9=\"Option B2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \"))),\"La thermopompe ne convient pas aux exigences en matière de COP\",\"\"))))","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(OR(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",B23=\"Plusieurs tarifications\"),OR(B9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",B9=\"Option B2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \")),IF(B24=2,IF(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",\"COP (Périodes hors pointe)\",\"COP (Périodes hors pointe)\"),IF(B24=3,IF(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",\"COP (Périodes de pointe)\",\"COP (Périodes de pointe)\"),IF(B24=4,IF(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",\"Température du point d'équilibre économique (Périodes hors pointe)\",\"Température du point d'équilibre économique (Périodes hors pointe)\"),IF(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",\"Température du point d'équilibre économique (Périodes de pointe moyenne)\",\"Température du point d'équilibre économique (Périodes de pointe moyenne)\")))),\"\")","v":""},{"$f":"IF(AND(OR(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",B23=\"Plusieurs tarifications\"),OR(B9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",B9=\"Option B2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \")),IF(B24=2,ROUND('Control Strategy Calcs'!F19,1),IF(B24=3,ROUND('Control Strategy Calcs'!F18,1),IFERROR(ROUND('Control Strategy Calcs'!F28,0)&C11,\"\"))),\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR(B9=\"Option B1: Limite de température de thermopompe à air fondée sur la limite de basse température\",B9=\"Option A1: Limite de température de thermopompe à air fondée sur la limite de basse température\",B9=\"Option C: Aucun chauffage d'appoint requis\"),\"\",IF(OR(B24=2,B24=3),\"\",IF(AND(B45=\"\",MIN('Control Strategy Calcs'!E2:E18)>'Control Strategy Calcs'!F21,AND(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",OR(B9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",B9=\"Option B2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \"))),\"Le point d'équilibre économique n'est pas nécessaire\",IF(AND(B45=\"\",AND(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",OR(B9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",B9=\"Option B2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \"))),\"La thermopompe ne convient pas aux exigences en matière de COP\",\"\"))))","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(OR(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",B23=\"Plusieurs tarifications\"),OR(B9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",B9=\"Option B2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \")),IF(B24=2,\"\",IF(B24=3,IF(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",\"COP (Périodes de pointe moyenne)\",\"COP (Périodes de pointe moyenne)\"),IF(B24=4,IF(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",\"COP (Périodes de pointe)\",\"COP (Périodes de pointe)\"),IF(B24=5,IF(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",\"Température du point d'équilibre économique (Périodes hors pointe)\",\"Température du point d'équilibre économique (Périodes hors pointe)\"))))),\"\")","v":""},{"$f":"IF(AND(OR(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",B23=\"Plusieurs tarifications\"),OR(B9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",B9=\"Option B2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \")),IF(B24=2,\"\",IF(B24=3,ROUND('Control Strategy Calcs'!F19,1),IF(B24=4,ROUND('Control Strategy Calcs'!F18,1),IFERROR(ROUND('Control Strategy Calcs'!F29,0)&C11,\"\")))),\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR(B9=\"Option B1: Limite de température de thermopompe à air fondée sur la limite de basse température\",B9=\"Option A1: Limite de température de thermopompe à air fondée sur la limite de basse température\",B9=\"Option C: Aucun chauffage d'appoint requis\"),\"\",IF(OR(B24=2,B24=3,B24=4),\"\",IF(AND(B46=\"\",MIN('Control Strategy Calcs'!E2:E18)>'Control Strategy Calcs'!F22,AND(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",OR(B9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",B9=\"Option B2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \"))),\"Le point d'équilibre économique n'est pas nécessaire\",IF(AND(B46=\"\",AND(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",OR(B9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",B9=\"Option B2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \"))),\"La thermopompe ne convient pas aux exigences en matière de COP\",\"\"))))","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(OR(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",B23=\"Plusieurs tarifications\"),OR(B9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",B9=\"Option B2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \")),IF(B24=2,\"\",IF(B24=3,IF(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",\"COP (Périodes hors pointe)\",\"COP (Périodes hors pointe)\"),IF(B24=4,IF(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",\"COP (Périodes de pointe moyenne)\",\"COP (Périodes de pointe moyenne)\"),IF(B24=5,IF(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",\"COP (Périodes de pointe)\",\"COP (Périodes de pointe)\"))))),\"\")","v":""},{"$f":"IF(AND(OR(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",B23=\"Plusieurs tarifications\"),OR(B9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",B9=\"Option B2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \")),IF(B24=2,\"\",IF(B24=3,ROUND('Control Strategy Calcs'!F20,1),IF(B24=4,ROUND('Control Strategy Calcs'!F19,1),ROUND('Control Strategy Calcs'!F18,1)))),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(OR(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",B23=\"Plusieurs tarifications\"),OR(B9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",B9=\"Option B2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \")),IF(B24=2,\"\",IF(B24=3,\"\",IF(B24=4,IF(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",\"COP (Périodes de pointe moyenne)\",\"COP (Périodes de pointe moyenne)\"),IF(B24=5,IF(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",\"COP (Périodes de pointe moyenne)\",\"COP (Périodes de pointe moyenne)\"))))),\"\")","v":""},{"$f":"IF(AND(OR(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",B23=\"Plusieurs tarifications\"),OR(B9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",B9=\"Option B2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \")),IF(OR(B24=2,B24=3),\"\",IF(B24=4,ROUND('Control Strategy Calcs'!F20,1),ROUND('Control Strategy Calcs'!F19,1))),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(OR(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",B23=\"Plusieurs tarifications\"),OR(B9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",B9=\"Option B2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \")),IF(B24=2,\"\",IF(B24=3,\"\",IF(B24=4,IF(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",\"COP (Périodes hors pointe)\",\"COP (Périodes hors pointe)\"),IF(B24=5,IF(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",\"COP (Périodes de pointe moyenne)\",\"COP (Périodes de pointe moyenne)\"))))),\"\")","v":""},{"$f":"IF(AND(OR(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",B23=\"Plusieurs tarifications\"),OR(B9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",B9=\"Option B2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \")),IF(OR(B24=2,B24=3),\"\",IF(B24=4,ROUND('Control Strategy Calcs'!F21,1),ROUND('Control Strategy Calcs'!F20,1))),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(OR(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",B23=\"Plusieurs tarifications\"),OR(B9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",B9=\"Option B2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \")),IF(B24=2,\"\",IF(B24=3,\"\",IF(B24=4,\"\",IF(B24=5,IF(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",\"COP (Périodes de pointe moyenne)\",\"COP (Périodes de pointe moyenne)\"))))),\"\")","v":""},{"$f":"IF(AND(OR(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",B23=\"Plusieurs tarifications\"),OR(B9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",B9=\"Option B2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \")),IF(OR(B24=2,B24=3,B24=4),\"\",ROUND('Control Strategy Calcs'!F21,1)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(OR(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",B23=\"Plusieurs tarifications\"),OR(B9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",B9=\"Option B2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \")),IF(B24=2,\"\",IF(B24=3,\"\",IF(B24=4,\"\",IF(B24=5,IF(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",\"COP (Périodes hors pointe)\",\"COP (Périodes hors pointe)\"))))),\"\")","v":""},{"$f":"IF(AND(OR(B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",B23=\"Plusieurs tarifications\"),OR(B9=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",B9=\"Option B2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \")),IF(OR(B24=2,B24=3,B24=4),\"\",ROUND('Control Strategy Calcs'!F22,1)),\"\")","v":""}]
[]
["Courbes de valeur"]

{"sheet":"Economic Cutoff","index":19,"n_rows":63,"n_cols":10,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Example for NG, with pricing given by user in $/m3",null,null,null,null,null,null,"Back-up Efficiency",{"$f":"'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B16/100","v":1}]
[]
["COP=1",1,null,{"$f":"IF('Control Strategy Calcs'!$G$4=\"cents/m3\",'Economic Cutoff'!$I$4,IF('Control Strategy Calcs'!$G$4='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$17,'Economic Cutoff'!$I$5,IF(AND('Control Strategy Calcs'!$G$4='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$16,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$3),'Economic Cutoff'!I$7,IF(AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$C$20='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$16,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$4),'Economic Cutoff'!$I$6,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19=\"Électricité \",1,\"\")))))","v":10.36},null,null,null,"Conversions"]
["Pice NG ($/m3)","Price Elec ($/kWh)",null,{"$f":"0.5/IF('Control Strategy Calcs'!$G$4=\"cents/m3\",'Economic Cutoff'!$I$4,IF('Control Strategy Calcs'!$G$4='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$17,'Economic Cutoff'!$I$5/100,IF(AND('Control Strategy Calcs'!$G$4='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$16,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$3),'Economic Cutoff'!I$7,IF(AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$C$20='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$16,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$4),'Economic Cutoff'!$I$6,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19=\"Électricité \",10,\"\")))))","v":4.8262548262548263E-2},null,null,null,"Natural Gas",10.36,"kWh/m3"]
[0,0,null,{"$f":"1.5/IF('Control Strategy Calcs'!$G$4=\"cents/m3\",'Economic Cutoff'!$I$4,IF('Control Strategy Calcs'!$G$4='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$17,'Economic Cutoff'!$I$5/100,IF(AND('Control Strategy Calcs'!$G$4='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$16,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$3),'Economic Cutoff'!I$7,IF(AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$C$20='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$16,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$4),'Economic Cutoff'!$I$6,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19=\"Électricité \",10,\"\")))))","v":0.1447876447876448},null,null,null,"Natural Gas",277.8,"kWh/GJ"]
[{"$f":"D4*D3","v":0.5},{"$f":"$B$3/($I$1/A6)/(IF(AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$2,'Control Strategy Calcs'!$G$4='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$16),'Economic Cutoff'!$I$4,IF(AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$2,'Control Strategy Calcs'!$G$4='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$17),'Economic Cutoff'!$I$5,IF(AND('Control Strategy Calcs'!$G$4='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$16,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$3),'Economic Cutoff'!I$7,IF(AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$C$20='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$16,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$4),'Economic Cutoff'!$I$6,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19=\"Électricité \",1,\"\"))))))","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,null,"LPG (Propane)",7.03,"kWh/L"]
[{"$f":"IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!T2,0,$D$3*D5)","v":1.5},{"$f":"$B$3/($I$1/A7)/(IF(AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$2,'Control Strategy Calcs'!$G$4='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$16),'Economic Cutoff'!$I$4,IF(AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$2,'Control Strategy Calcs'!$G$4='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$17),'Economic Cutoff'!$I$5,IF(AND('Control Strategy Calcs'!$G$4='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$16,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$3),'Economic Cutoff'!I$7,IF(AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$C$20='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$16,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$4),'Economic Cutoff'!$I$6,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19=\"Électricité \",1,\"\"))))))","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,null,"Heating Mazout",10.61,"kWh/L"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["COP=2",2]
["Pice NG ($/m3)","Price Elec ($/kWh)"]
[0,0]
[{"$f":"D4*D3","v":0.5},{"$f":"$B$17/($I$1/A20)/(IF(AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$2,'Control Strategy Calcs'!$G$4='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$16),'Economic Cutoff'!$I$4,IF(AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$2,'Control Strategy Calcs'!$G$4='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$17),'Economic Cutoff'!$I$5,IF(AND('Control Strategy Calcs'!$G$4='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$16,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$3),'Economic Cutoff'!I$7,IF(AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$C$20='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$16,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$4),'Economic Cutoff'!$I$6,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19=\"Électricité \",NA(),\"\"))))))","v":{"$error":"#VALUE!"}}]
[{"$f":"IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$2,0,$D$5*$D$3)","v":1.5},{"$f":"$B$17/($I$1/A21)/(IF(AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$2,'Control Strategy Calcs'!$G$4='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$16),'Economic Cutoff'!$I$4,IF(AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$2,'Control Strategy Calcs'!$G$4='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$17),'Economic Cutoff'!$I$5,IF(AND('Control Strategy Calcs'!$G$4='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$16,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$3),'Economic Cutoff'!I$7,IF(AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$C$20='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$16,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$4),'Economic Cutoff'!$I$6,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19=\"Électricité \",NA(),\"\"))))))","v":{"$error":"#VALUE!"}}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["COP=3",3]
["Pice NG ($/m3)","Price Elec ($/kWh)"]
[0,0]
[{"$f":"D4*D3","v":0.5},{"$f":"$B$31/($I$1/A34)/(IF(AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$2,'Control Strategy Calcs'!$G$4='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$16),'Economic Cutoff'!$I$4,IF(AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$2,'Control Strategy Calcs'!$G$4='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$17),'Economic Cutoff'!$I$5,IF(AND('Control Strategy Calcs'!$G$4='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$16,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$3),'Economic Cutoff'!I$7,IF(AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$C$20='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$16,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$4),'Economic Cutoff'!$I$6,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19=\"Électricité \",NA(),\"\"))))))","v":{"$error":"#VALUE!"}}]
[{"$f":"IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$2,0,$D$5*$D$3)","v":1.5},{"$f":"$B$31/($I$1/A35)/(IF(AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$2,'Control Strategy Calcs'!$G$4='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$16),'Economic Cutoff'!$I$4,IF(AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$2,'Control Strategy Calcs'!$G$4='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$17),'Economic Cutoff'!$I$5,IF(AND('Control Strategy Calcs'!$G$4='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$16,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$3),'Economic Cutoff'!I$7,IF(AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$C$20='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$16,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$4),'Economic Cutoff'!$I$6,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19=\"Électricité \",NA(),\"\"))))))","v":{"$error":"#VALUE!"}}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["COP=4",4]
["Pice NG ($/m3)","Price Elec ($/kWh)"]
[0,0]
[{"$f":"D4*D3","v":0.5},{"$f":"$B$45/($I$1/A48)/(IF(AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$2,'Control Strategy Calcs'!$G$4='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$16),'Economic Cutoff'!$I$4,IF(AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$2,'Control Strategy Calcs'!$G$4='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$17),'Economic Cutoff'!$I$5,IF(AND('Control Strategy Calcs'!$G$4='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$16,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$3),'Economic Cutoff'!I$7,IF(AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$C$20='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$16,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$4),'Economic Cutoff'!$I$6,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19=\"Électricité \",NA(),\"\"))))))","v":{"$error":"#VALUE!"}}]
[{"$f":"IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$2,0,$D$5*$D$3)","v":1.5},{"$f":"$B$45/($I$1/A49)/(IF(AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$2,'Control Strategy Calcs'!$G$4='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$16),'Economic Cutoff'!$I$4,IF(AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$2,'Control Strategy Calcs'!$G$4='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$17),'Economic Cutoff'!$I$5,IF(AND('Control Strategy Calcs'!$G$4='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$16,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$3),'Economic Cutoff'!I$7,IF(AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$C$20='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$16,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$4),'Economic Cutoff'!$I$6,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19=\"Électricité \",NA(),\"\"))))))","v":{"$error":"#VALUE!"}}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["COP=5",5]
["Pice NG ($/m3)","Price Elec ($/kWh)"]
[0,0]
[{"$f":"D4*D3","v":0.5},{"$f":"$B$59/($I$1/A62)/IF('Control Strategy Calcs'!$G$4='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$16,'Economic Cutoff'!$I$4,IF('Control Strategy Calcs'!$G$4='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$17,'Economic Cutoff'!$I$5,IF(AND('Control Strategy Calcs'!$G$4='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$18,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$3),'Economic Cutoff'!I$7,IF(AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$C$20='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$18,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$4),'Economic Cutoff'!$I$6,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19=\"Électricité \",NA(),\"\")))))","v":{"$error":"#VALUE!"}}]
[{"$f":"IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$2,0,$D$5*$D$3)","v":1.5},{"$f":"IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$2,0,$B$59/($I$1/A63)/IF('Control Strategy Calcs'!$G$4='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$16,'Economic Cutoff'!$I$4,IF('Control Strategy Calcs'!$G$4='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$17,'Economic Cutoff'!$I$5,IF(AND('Control Strategy Calcs'!$G$4='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$18,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$3),'Economic Cutoff'!I$7,IF(AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$C$20='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$18,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19='Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$T$4),'Economic Cutoff'!$I$6,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$19=\"Électricité \",NA(),\"\"))))))","v":{"$error":"#VALUE!"}}]

{"sheet":"Étape 7 Chauffage d'Appoint","index":20,"n_rows":14,"n_cols":19,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,7,13,8],[12,13,12,14],[13,13,13,14],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[12,9,12,12],[13,9,13,12],[12,2,12,3],[13,2,13,3],[12,4,12,6],[13,4,13,6],[12,7,12,8],[0,0,0,15],[10,0,10,5],[10,6,10,9],[8,11,9,14],[4,0,4,5],[4,11,4,14]]}
["ÉTAPE 7 : DÉFINIR LES EXIGENCES DE CHAUFFAGE D'APPOINT",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DO NOT TOUCH THESE CELLS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NOT('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B15=\"Électricité\"),\"Non\",\"Oui\")","v":"Oui"}]
[]
[]
["Données de conception de l'étape 7",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Référence"]
[]
["Facteur de surdimensionnement",1.1499999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cette section réfère aux pages 55 à 58 du Guide de dimensionnement des thermopompes à air."]
["Thermopompe à air et chauffage d'appoint simultanés?","Oui",null,null,"(Remarque : N'est pas disponible lorsqu'une chaudière à gaz naturel ou au mazout est utilisé comme chauffage d'appoint/auxiliaire)",null,null,null,null,null,null,"Après avoir effectué l'étape 7, vous aurez:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," Défini la capacité de chauffage d'appoint nécessaire pour compléter l'équipement de thermopompe à air afin de respecter la charge de chauffage de conception de l'habitation ou de la zone visée."]
[]
["Valeurs de conception de l'étape 7"]
[]
["Option de dimensionnement (Étape 3)",null,"Stratégie de contrôle (Étape 5)",null,"Thermopompe à air et \nchauffage d'appoint simultanés?",null,null,"Nouvelle installation/remplacement de système complet?",null,"Option : Chauffage d'appoint ",null,null,null,"Capacité de chauffage d'appoint"]
[{"$f":"'Étape 4 Dimensionnement '!B6","v":"Option C: Accent sur le chauffage "},null,{"$f":"'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B9","v":"Option B1: Limite de température de thermopompe à air fondée sur la limite de basse température"},null,{"$f":"B8","v":"Oui"},null,null,{"$f":"IF(OR('Étape 1 Configuration de TP-Air'!B9='Étape 1 Configuration de TP-Air'!T8,'Étape 1 Configuration de TP-Air'!B9='Étape 1 Configuration de TP-Air'!T9),\"Oui\",\"Non\")","v":"Oui"},null,{"$f":"IF(A14='Étape 4 Dimensionnement '!T5,\"Option D : Aucun chauffage d'appoint requis\",IF('Étape 1 Configuration de TP-Air'!B9='Étape 1 Configuration de TP-Air'!T10,\"Option C : Utiliser le système de chauffage existant comme système d'appoint \",IF(AND('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B9=\"Option B1: Limite de température de thermopompe à air fondée sur la limite de basse température\",E14=\"Oui\"),\"Option B : Nouveau système de chauffage d'appoint partiel requis \",\"Option A : Nouveau système de chauffage d'appoint complet requis \")))","v":"Option B : Nouveau système de chauffage d'appoint partiel requis "},null,null,null,{"$f":"IF(J14=\"Option A : Nouveau système de chauffage d'appoint complet requis \",ROUND('Design Load Calcs'!B23*'Étape 7 Chauffage d''Appoint'!B7,IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",1,-2))&\" \"&'Étape 3 Charges de Conception'!C12,IF(J14=\"Option B : Nouveau système de chauffage d'appoint partiel requis \",ROUND(('Design Load Calcs'!B23-'Control Strategy Calcs'!T19)*'Étape 7 Chauffage d''Appoint'!B7,IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",1,-2))&\" \"&'Étape 3 Charges de Conception'!C12,IF(J14=\"Option C : Utiliser le système de chauffage existant comme système d'appoint \",\"Utiliser le système de chauffage existant comme système d'appoint \",IF(J14=\"Option D : Aucun chauffage d'appoint requis\",\"Aucun chauffage d'appoint requis\",\"\"))))","v":"-16100 BTU/h"}]

{"sheet":"Vérifications","index":21,"n_rows":31,"n_cols":25,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,7],[12,0,12,7],[12,8,12,15],[3,0,3,7],[9,0,9,7],[1,0,1,7]]}
["VÉRIFICATIONS"]
["Valeur sommaire : Débit d'air du système de chauffage existant"]
["Débit d'air maximum ",{"$f":"'Étape 4 Dimensionnement '!B10","v":1100},"CFM","@",0.5,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"mm Pression statique externe totale de la jauge de niveau d'eau selon la conception de systèmes d'air résidentiels de l'ICCCR\",\"pouces Pression statique externe totale de la jauge de niveau d'eau selon la conception de systèmes d'air résidentiels de l'ICCCR \")","v":"pouces Pression statique externe totale de la jauge de niveau d'eau selon la conception de systèmes d'air résidentiels de l'ICCCR "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DO NOT TOUCH THESE CELLS"]
["Valeur sommaire : Débit d'air de la thermopompe envisagée"]
["Débit d'air maximum ",{"$f":"IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B8=\"TP#1\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B23,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B8=\"TP#2\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G23,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B8=\"TP#3\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L23,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q23)))","v":0},"CFM","@",0.5,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",\"mmWG\",\"inches Water Gauge\")","v":"inches Water Gauge"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Oui"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Non"]
[]
[{"$f":"IF(AND(AND(NOT('Étape 1 Configuration de TP-Air'!B9=\"Nouvelle système CVC\")),AND(B3<B5,B3<>\"\")),\"Les conduits existants peuvent ne pas être dimensionnés adéquatement pour le système de thermopompe. L'utilisateur doit s'assurer que les conduits existants sont adéquats avant l'installation du système.\",\"\")","v":""}]
[]
["Entrée supplémentaire"]
["Remplacement du système de refroidissement central ou de la thermopompe existant?"]
["Non"]
["Remarques supplémentaires"]
[{"$f":"IF(A12=\"Oui\", \"●Si la thermopompe sélectionnée dépasse la capacité nominale du climatiseur d'air ou de la thermopompe existant, l'utilisateur doit s'assurer que le panneau électrique existant a une intensité suffisante pour la thermopompe\",\"●Veuillez examiner le panneau électrique existant pour vous assurer qu'un espace de disjoncteur est disponible\")","v":"●Veuillez examiner le panneau électrique existant pour vous assurer qu'un espace de disjoncteur est disponible"}]
["●Un service électrique amélioré peut devoir être fourni à l'habitation"]
[{"$f":"Sommaire!D21","v":""}]
[]
[{"$f":"IF(AND(OR('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B37=\"Pas Certain\"),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B24=\"Courbe représentative\"),\"Heat Pump #1: Please consult the heat pump manual or the manufacturer for the heat pump that the low temp cut-off was not specified to determine whether a low temp cut-off is stipulated and if it is, note it in the Identify and Select ASHPs tab\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(OR(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9<>1),AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G37=\"Pas Certain\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9<>1)),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G24=\"Courbe représentative\"),\"Heat Pump #2: Please consult the heat pump manual or the manufacturer for the heat pump that the low temp cut-off was not specified to determine whether a low temp cut-off is stipulated and if it is, note it in the Identify and Select ASHPs tab\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(OR(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9>2),AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L37=\"Pas Certain\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9>2)),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L24=\"Courbe représentative\"),\"Heat Pump #3: Please consult the heat pump manual or the manufacturer for the heat pump that the low temp cut-off was not specified to determine whether a low temp cut-off is stipulated and if it is, note it in the Identify and Select ASHPs tab\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(OR(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q37=\"Non\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9>3),AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q37=\"Pas Certain\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B9>4)),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q24=\"Courbe représentative\"),\"Heat Pump #4: Please consult the heat pump manual or the manufacturer for the heat pump that the low temp cut-off was not specified to determine whether a low temp cut-off is stipulated and if it is, note it in the Identify and Select ASHPs tab\",\"\")","v":""}]
[]
[{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B24=\"Courbe représentative\",\"Heat Pump # 1: For most accurate results,  obtain performance data from manufacturer for the heat pump number in question\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G24=\"Courbe représentative\",\"Heat Pump # 2:For most accurate results,  obtain performance data from manufacturer for the heat pump number in question\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L24=\"Courbe représentative\",\"Heat Pump # 3: For most accurate results,  obtain performance data from manufacturer for the heat pump number in question\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q24=\"Courbe représentative\",\"Heat Pump # 4: For most accurate results,  obtain performance data from manufacturer for the heat pump number in question\",\"\")","v":""}]
[]
[{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B37=\"Oui\",'HP1'!D18<>\"\"),\"Heat Pump #1: Capacity at cut-off is estimated. For best results, please input the capacity at the cut-off temperature\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G37=\"Oui\",'HP2'!D18<>\"\"),\"Heat Pump #2: Capacity at cut-off is estimated. For best results, please input the capacity at the cut-off temperature\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L37=\"Oui\",'HP3'!D18<>\"\"),\"Heat Pump #3: Capacity at cut-off is estimated. For best results, please input the capacity at the cut-off temperature\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q37=\"Oui\",'HP4'!D18<>\"\"),\"Heat Pump #4: Capacity at cut-off is estimated. For best results, please input the capacity at the cut-off temperature\",\"\")","v":""}]

{"sheet":"HP4 - Forecast calculations","index":22,"n_rows":66,"n_cols":15,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[39,11,39,13],[7,0,7,1],[7,5,7,6],[7,10,7,11],[8,1,9,1],[8,2,9,3],[8,7,9,8],[8,12,9,13],[13,0,13,1],[13,13,13,14],[14,4,15,4],[13,6,13,12]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["COP calculations",null,null,null,null,"Load Calculations",null,null,null,null,"HP Heating Capacity Calculations"]
["Temperature","COP","y=mx+b",null,null,"Temperature","Load","y=mx+b",null,null,"Temperature","Capacity","y=mx+b"]
["F",null,null,null,null,"F","BTU/h",null,null,null,"F","BTU/h"]
[47,{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q29=\"Puissance\",'Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Impérial\"),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q30/3412/'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q31,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q29=\"Puissance\",'Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\"),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q30/'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q31,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q31))","v":3},"m",{"$f":"(B12-B11)/(A12-A11)","v":2.9999999999999995E-2},null,60,0,"m",{"$f":"(G12-G11)/(F12-F11)","v":-136.98630136986301},null,47,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q30*3412.142,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q30)","v":20000},"m",{"$f":"(L12-L11)/(K12-K11)","v":0}]
[17,{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q29=\"Puissance\",'Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Impérial\"),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q32/3412/'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q33,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q29=\"Puissance\",'Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\"),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q32/'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q33,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q33))","v":2.1},"b",{"$f":"B11-D11*A11","v":1.5900000000000003},null,-13,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",'Étape 3 Charges de Conception'!B12*3412.142,'Étape 3 Charges de Conception'!B12)","v":10000},"b",{"$f":"G11-I11*F11","v":8219.17808219178},null,17,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q32*3412.142,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q32)","v":20000},"b",{"$f":"L11-N11*K11","v":20000}]
[]
["Annual Forecast",null,null,null,null,null,"HP + Back-up",null,null,null,null,null,null,"Back-up only"]
["Temperature","Temperature","CSA Bin Fraction","Bin Hours","COP","Heating Requirements","Available HP Capacity","HP Required Power","Required Back-up Power","Total Required Power","HP Required Energy","Back-up Required Energy","Total required Energy","Required Back-up Power","Total required Energy"]
["F","C",{"$f":"ClimateZone","v":"Très-froid"},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E8","v":0},null,"BTU/h","BTU/h","BTU/h","BTU/h","BTU/h","BTU","BTU","BTU","BTU/h","BTU"]
[57,{"$f":"CONVERT(A17,\"F\",\"C\")","v":13.888888888888889},{"$f":"IF(ClimateZone=\"Froid-sec\",VLOOKUP(A17,ColdDry,2,FALSE),\nIF(ClimateZone=\"Froid-humide\",VLOOKUP(A17,ColdHumid,2,FALSE),\nIF(ClimateZone=\"Chaud-sec\",VLOOKUP(A17,HotDry,2,FALSE),\nIF(ClimateZone=\"Chaud-humide\",VLOOKUP(A17,HotHumid,2,FALSE),\nIF(ClimateZone=\"Marin\",VLOOKUP(A17,Marine,2,FALSE),\nIF(ClimateZone=\"Mixte-humide\",VLOOKUP(A17,MixedHumid,2,FALSE),\nIF(ClimateZone=\"Subarctique\",VLOOKUP(A17,Subarctic,2,FALSE),\nIF(ClimateZone=\"Très-froid\",VLOOKUP(A17,VeryCold,2,FALSE),\"ERROR\"))))))))","v":3.4000000000000002E-2},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C17/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":86.968421052631584},{"$f":"$D$11*A17+$D$12","v":3.3},{"$f":"$I$11*A17+$I$12","v":410.95890410958782},{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B17>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38),$N$11*A17+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A17>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38),$N$11*A17+$N$12,0))","v":20000},{"$f":"IF(F17>G17,G17/E17,F17/E17)","v":124.53300124532964},{"$f":"IF(G17>F17,0,F17-H17)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},{"$f":"H17+I17","v":124.53300124532964},{"$f":"H17*D17","v":10830.438487251722},{"$f":"I17*D17","v":0},{"$f":"J17*D17","v":10830.438487251722},{"$f":"F17/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":410.95890410958782},{"$f":"N17*D17","v":35740.447007930685}]
[52,11.111111111111111,7.6999999999999999E-2,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C18/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":196.95789473684209},3.1500000000000004,1095.890410958903,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B18>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38),$N$11*A18+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A18>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38),$N$11*A18+$N$12,0))","v":20000},347.90171776473107,{"$f":"IF(G18>F18,0,F18-H18)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},{"$f":"H18+I18","v":347.90171776473107},{"$f":"H18*D18","v":68521.989906272443},{"$f":"I18*D18","v":0},{"$f":"J18*D18","v":68521.989906272443},{"$f":"F18/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":1095.890410958903},{"$f":"N18*D18","v":215844.26820475823}]
[47,8.3333333333333339,0.108,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C19/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":276.25263157894739},3,1780.8219178082181,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B19>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38),$N$11*A19+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A19>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38),$N$11*A19+$N$12,0))","v":20000},593.60730593607275,{"$f":"IF(G19>F19,0,F19-H19)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},593.60730593607275,163985.58038932941,{"$f":"I19*D19","v":0},{"$f":"J19*D19","v":163985.58038932941},{"$f":"F19/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":1780.8219178082181},{"$f":"N19*D19","v":491956.74116798822}]
[42,5.5555555555555554,0.108,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C20/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":276.25263157894739},2.85,2465.7534246575333,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B20>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38),$N$11*A20+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A20>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38),$N$11*A20+$N$12,0))","v":20000},865.17664023071336,{"$f":"IF(G20>F20,0,F20-H20)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},865.17664023071336,239007.32364436676,0,239007.32364436676,{"$f":"F20/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":2465.7534246575333},681170.87238644529]
[37,2.7777777777777777,0.14499999999999999,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C21/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":370.8947368421052},2.7,3150.6849315068484,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B21>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38),$N$11*A21+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A21>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38),$N$11*A21+$N$12,0))","v":20000},1166.9203450025364,{"$f":"IF(G21>F21,0,F21-H21)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},1166.9203450025364,432804.61427541432,0,432804.61427541432,{"$f":"F21/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":3150.6849315068484},1168572.4585436189]
[32,0,0.13600000000000001,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C22/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":347.87368421052633},2.5500000000000003,3835.6164383561636,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B22>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38),$N$11*A22+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A22>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38),$N$11*A22+$N$12,0))","v":20000},1504.1633091592796,{"$f":"IF(G22>F22,0,F22-H22)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},1504.1633091592796,523258.83201153553,0,523258.83201153553,{"$f":"F22/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":3835.6164383561636},1334310.0216294159]
[27,-2.7777777777777777,0.10199999999999999,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C23/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":260.90526315789475},2.4000000000000004,4520.5479452054788,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B23>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38),$N$11*A23+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A23>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38),$N$11*A23+$N$12,0))","v":20000},{"$f":"IF(F23>G23,G23/E23,F23/E23)","v":1883.5616438356158},{"$f":"IF(G23>F23,0,F23-H23)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},1883.5616438356158,491431.14635904814,0,491431.14635904814,{"$f":"F23/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":4520.5479452054788},1179434.7512617158]
[22,-5.5555555555555554,6.7000000000000004E-2,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C24/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":171.37894736842108},2.25,5205.4794520547939,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B24>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38),$N$11*A24+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A24>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38),$N$11*A24+$N$12,0))","v":20000},2313.546423135464,{"$f":"IF(G24>F24,0,F24-H24)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},2313.546423135464,396493.15068493155,0,396493.15068493155,{"$f":"F24/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":5205.4794520547939},892109.58904109593]
[17,-8.3333333333333339,6.0999999999999999E-2,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C25/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":156.03157894736842},2.1,5890.4109589041091,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B25>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38),$N$11*A25+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A25>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38),$N$11*A25+$N$12,0))","v":20000},2804.9575994781471,{"$f":"IF(G25>F25,0,F25-H25)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},2804.9575994781471,437661.96312699548,0,437661.96312699548,{"$f":"F25/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":5890.4109589041091},919090.12256669055]
[12,-11.111111111111111,4.4999999999999998E-2,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C26/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":115.10526315789474},1.9500000000000002,6575.3424657534233,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B26>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38),$N$11*A26+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A26>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38),$N$11*A26+$N$12,0))","v":20000},3371.9704952581656,{"$f":"IF(G26>F26,0,F26-H26)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},3371.9704952581656,388131.55121734779,0,388131.55121734779,{"$f":"F26/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":6575.3424657534233},756856.52487382828]
[7,-13.888888888888889,3.5000000000000003E-2,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C27/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":89.526315789473699},1.8000000000000003,7260.2739726027394,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B27>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38),$N$11*A27+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A27>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38),$N$11*A27+$N$12,0))","v":20000},4033.4855403348547,{"$f":"IF(G27>F27,0,F27-H27)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},4033.4855403348547,361103.10021629417,0,361103.10021629417,{"$f":"F27/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":7260.2739726027394},649985.58038932958]
[2,-16.666666666666668,2.8000000000000001E-2,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C28/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":71.621052631578948},1.6500000000000004,7945.2054794520536,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B28>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38),$N$11*A28+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A28>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38),$N$11*A28+$N$12,0))","v":20000},4815.2760481527584,{"$f":"IF(G28>F28,0,F28-H28)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},4815.2760481527584,344875.13928033022,0,344875.13928033022,{"$f":"F28/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":7945.2054794520536},569043.979812545]
[-3,-19.444444444444443,1.9E-2,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C29/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":48.6},1.5000000000000002,8630.1369863013697,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B29>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38),$N$11*A29+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A29>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38),$N$11*A29+$N$12,0))","v":20000},5753.4246575342459,{"$f":"IF(G29>F29,0,F29-H29)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},5753.4246575342459,279616.43835616438,0,279616.43835616438,{"$f":"F29/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":8630.1369863013697},419424.65753424657]
[-8,-22.222222222222221,1.4999999999999999E-2,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C30/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":38.368421052631582},1.3500000000000003,9315.0684931506839,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B30>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38),$N$11*A30+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A30>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38),$N$11*A30+$N$12,0))","v":20000},6900.0507356671715,{"$f":"IF(G30>F30,0,F30-H30)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},6900.0507356671715,264744.05191059835,0,264744.05191059835,{"$f":"F30/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":9315.0684931506839},357404.47007930785]
[-13,-25,8.9999999999999993E-3,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C31/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":23.021052631578947},1.2000000000000004,10000,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B31>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38),$N$11*A31+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A31>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38),$N$11*A31+$N$12,0))","v":0},0,{"$f":"IF(G31>F31,0,F31-H31)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":10000},10000,0,230210.52631578947,230210.52631578947,{"$f":"F31/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":10000},230210.52631578947]
[-18,-27.777777777777779,6.0000000000000001E-3,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C32/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":15.347368421052632},1.0500000000000003,10684.931506849314,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B32>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38),$N$11*A32+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A32>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38),$N$11*A32+$N$12,0))","v":0},0,{"$f":"IF(G32>F32,0,F32-H32)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":10684.931506849314},10684.931506849314,0,163985.58038932949,163985.58038932949,{"$f":"F32/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":10684.931506849314},163985.58038932949]
[-23,-30.555555555555554,4.0000000000000001E-3,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C33/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":10.231578947368421},0.90000000000000036,11369.863013698628,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B33>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38),$N$11*A33+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A33>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$Q$38),$N$11*A33+$N$12,0))","v":0},0,{"$f":"IF(G33>F33,0,F33-H33)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":11369.863013698628},11369.863013698628,0,116331.65104542175,116331.65104542175,{"$f":"F33/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":11369.863013698628},116331.65104542175]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"TOTAL YEAR (BTU)",{"$f":"SUM(K17:K33)","v":4402465.3198658805},{"$f":"SUM(L17:L33)","v":510527.75775054074},{"$f":"SUM(M17:M33)","v":4912993.0776164215},"TOTAL YEAR (BTU)",{"$f":"SUM(O17:O33)","v":10181472.242249459}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"TOTAL YEAR (kWh)",{"$f":"CONVERT(J34,\"BTU\",\"Wh\")/1000","v":1290.2352226891883},{"$f":"CONVERT(K34,\"BTU\",\"Wh\")/1000","v":149.620916316576},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9<4,0,1)*CONVERT(L34,\"BTU\",\"Wh\")/1000","v":0},"TOTAL YEAR (kWh)",{"$f":"CONVERT(N34,\"BTU\",\"Wh\")/1000","v":2983.8949659648238}]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Conversions"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Natural Gas",10.36,"kWh/m3"]
["Utility Costs",null,null,null,null,null,"Scenario","HP Cost","Back-up cost","Total Costs",null,"Natural Gas",277.8,"kWh/GJ"]
["Back-up Cost",{"$f":"IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B15=\"Électricité \",B44,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B20)","v":33},{"$f":"IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B15=\"Électricité\",C44,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!C20)","v":"cents/kWh"},{"$f":"IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B15=\"Gaz naturel\",B43/100/M41,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B15=\"Propane\",B43/M43,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B15=\"Mazout\",B43/M44,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B15=\"Électricité\",D44))))","v":8.7499999999999994E-2},"$/kWh",null,"HP + back-up",{"$f":"J35*D44","v":112.89558198530396},{"$f":"K35*D43","v":13.0918301777004},{"$f":"(H43+I43)*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9<4,0,1)","v":0},null,"LPG (Propane)",7.03,"kWh/L"]
["Electricity Average Rate",{"$f":"IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B25*6+'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B26*6+'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B27*12)/24,\nIF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B23=\"Une seule tarification\",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B25,\nIF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B23=\"Plusieurs tarifications\",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B25,\"ERROR\")))","v":8.75},{"$f":"'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!C25","v":"cents/kWh"},{"$f":"B44/100","v":8.7499999999999994E-2},"$/kWh",null,"Back-up Only",0,{"$f":"N35*D43","v":261.09080952192204},{"$f":"H44+I44","v":261.09080952192204},null,"Heating Mazout",10.61,"kWh/L"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["HP GHG Emissions",null,null,"Back-up GHG Emissions"]
["Location","Electricity Emissions factors 2015 (gCO2e)",null,"Fuel type","Unit","gCO2e","gCO2e/kWh",null,"Scenario","HP Emissions","Back-up Emissions","Total Emissions"]
["AB",790,null,"Gaz naturel","m^3",1903,{"$f":"F53/39/0.2777/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B16/100)","v":175.71073746802952},null,"HP + back-up",{"$f":"VLOOKUP('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!C5,ProvEmissions,2,FALSE)*J35","v":1548.2822672270258},{"$f":"VLOOKUP('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B15,FuelEmissions,4,FALSE)*K35","v":179.5450995798912},{"$f":"SUM(J53:K53)*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9<4,0,1)","v":0},"gCO2e"]
["BC",12.9,null,"Mazout","L",2790,{"$f":"F54/10.72192/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B16/100)","v":260.21458843192261},null,"Back-up Only",0,{"$f":"VLOOKUP('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B15,FuelEmissions,4,FALSE)*N35","v":3580.6739591577884},{"$f":"SUM(J54:K54)","v":3580.6739591577884},"gCO2e"]
["MB",3.4,null,"Propane","L",1544,{"$f":"F55/7.03/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B16/100)","v":219.63015647226172}]
["NB",280,null,"Électricité","kWh",{"$f":"VLOOKUP('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!C5,A53:B65,2,FALSE)","v":1.2},{"$f":"F56","v":1.2}]
["NL",32]
["NS",600]
["NT",390]
["NU",750]
["ON",40]
["PE",20]
["QC",1.2]
["SK",660]
["YT",41]
["Canada",140]

{"sheet":"HP3 - Forecast calculations","index":23,"n_rows":66,"n_cols":15,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[39,11,39,13],[7,0,7,1],[7,5,7,6],[7,10,7,11],[8,1,9,1],[8,2,9,3],[8,7,9,8],[8,12,9,13],[13,0,13,1],[13,13,13,14],[14,4,15,4],[13,6,13,12]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["COP calculations",null,null,null,null,"Load Calculations",null,null,null,null,"HP Heating Capacity Calculations"]
["Temperature","COP","y=mx+b",null,null,"Temperature","Load","y=mx+b",null,null,"Temperature","Capacity","y=mx+b"]
["F",null,null,null,null,"F","BTU/h",null,null,null,"F","BTU/h"]
[47,{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L29=\"Puissance\",'Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Impérial\"),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L30/3412/'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L31,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L29=\"Puissance\",'Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\"),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L30/'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L31,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L31))","v":3.5},"m",{"$f":"(B12-B11)/(A12-A11)","v":9.9999999999999933E-3},null,60,0,"m",{"$f":"(G12-G11)/(F12-F11)","v":-136.98630136986301},null,47,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L30*3412.142,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L30)","v":48000},"m",{"$f":"(L12-L11)/(K12-K11)","v":0}]
[17,{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L29=\"Puissance\",'Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Impérial\"),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L32/3412/'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L33,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L29=\"Puissance\",'Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\"),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L32/'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L33,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L33))","v":3.2},"b",{"$f":"B11-D11*A11","v":3.0300000000000002},null,-13,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",'Étape 3 Charges de Conception'!B12*3412.142,'Étape 3 Charges de Conception'!B12)","v":10000},"b",{"$f":"G11-I11*F11","v":8219.17808219178},null,17,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L32*3412.142,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L32)","v":48000},"b",{"$f":"L11-N11*K11","v":48000}]
[]
["Annual Forecast",null,null,null,null,null,"HP + Back-up",null,null,null,null,null,null,"Back-up only"]
["Temperature","Temperature","CSA Bin Fraction","Bin Hours","COP","Heating Requirements","Available HP Capacity","HP Required Power","Required Back-up Power","Total Required Power","HP Required Energy","Back-up Required Energy","Total required Energy","Required Back-up Power","Total required Energy"]
["F","C",{"$f":"ClimateZone","v":"Très-froid"},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E8","v":0},null,"BTU/h","BTU/h","BTU/h","BTU/h","BTU/h","BTU","BTU","BTU","BTU/h","BTU"]
[57,{"$f":"CONVERT(A17,\"F\",\"C\")","v":13.888888888888889},{"$f":"IF(ClimateZone=\"Froid-sec\",VLOOKUP(A17,ColdDry,2,FALSE),\nIF(ClimateZone=\"Froid-humide\",VLOOKUP(A17,ColdHumid,2,FALSE),\nIF(ClimateZone=\"Chaud-sec\",VLOOKUP(A17,HotDry,2,FALSE),\nIF(ClimateZone=\"Chaud-humide\",VLOOKUP(A17,HotHumid,2,FALSE),\nIF(ClimateZone=\"Marin\",VLOOKUP(A17,Marine,2,FALSE),\nIF(ClimateZone=\"Mixte-humide\",VLOOKUP(A17,MixedHumid,2,FALSE),\nIF(ClimateZone=\"Subarctique\",VLOOKUP(A17,Subarctic,2,FALSE),\nIF(ClimateZone=\"Très-froid\",VLOOKUP(A17,VeryCold,2,FALSE),\"ERROR\"))))))))","v":3.4000000000000002E-2},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C17/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":86.968421052631584},{"$f":"$D$11*A17+$D$12","v":3.5999999999999996},{"$f":"$I$11*A17+$I$12","v":410.95890410958782},{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B17>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38),$N$11*A17+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A17>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38),$N$11*A17+$N$12,0))","v":48000},{"$f":"IF(F17>G17,G17/E17,F17/E17)","v":114.15525114155218},{"$f":"IF(G17>F17,0,F17-H17)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},{"$f":"H17+I17","v":114.15525114155218},{"$f":"H17*D17","v":9927.9019466474128},{"$f":"I17*D17","v":0},{"$f":"J17*D17","v":9927.9019466474128},{"$f":"F17/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":410.95890410958782},{"$f":"N17*D17","v":35740.447007930685}]
[52,11.111111111111111,7.6999999999999999E-2,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C18/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":196.95789473684209},3.55,1095.890410958903,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B18>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38),$N$11*A18+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A18>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38),$N$11*A18+$N$12,0))","v":48000},308.70152421377549,{"$f":"IF(G18>F18,0,F18-H18)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},{"$f":"H18+I18","v":308.70152421377549},{"$f":"H18*D18","v":60801.2023111995},{"$f":"I18*D18","v":0},{"$f":"J18*D18","v":60801.2023111995},{"$f":"F18/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":1095.890410958903},{"$f":"N18*D18","v":215844.26820475823}]
[47,8.3333333333333339,0.108,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C19/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":276.25263157894739},3.5,1780.8219178082181,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B19>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38),$N$11*A19+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A19>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38),$N$11*A19+$N$12,0))","v":48000},508.80626223091946,{"$f":"IF(G19>F19,0,F19-H19)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},508.80626223091946,140559.06890513949,{"$f":"I19*D19","v":0},{"$f":"J19*D19","v":140559.06890513949},{"$f":"F19/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":1780.8219178082181},{"$f":"N19*D19","v":491956.74116798822}]
[42,5.5555555555555554,0.108,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C20/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":276.25263157894739},3.45,2465.7534246575333,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B20>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38),$N$11*A20+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A20>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38),$N$11*A20+$N$12,0))","v":48000},714.71113758189369,{"$f":"IF(G20>F20,0,F20-H20)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},714.71113758189369,197440.83257578127,0,197440.83257578127,{"$f":"F20/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":2465.7534246575333},681170.87238644529]
[37,2.7777777777777777,0.14499999999999999,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C21/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":370.8947368421052},3.4,3150.6849315068484,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B21>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38),$N$11*A21+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A21>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38),$N$11*A21+$N$12,0))","v":48000},926.67203867848491,{"$f":"IF(G21>F21,0,F21-H21)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},926.67203867848491,343697.78192459379,0,343697.78192459379,{"$f":"F21/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":3150.6849315068484},1168572.4585436189]
[32,0,0.13600000000000001,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C22/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":347.87368421052633},3.35,3835.6164383561636,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B22>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38),$N$11*A22+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A22>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38),$N$11*A22+$N$12,0))","v":48000},1144.9601308525862,{"$f":"IF(G22>F22,0,F22-H22)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},1144.9601308525862,398301.49899385549,0,398301.49899385549,{"$f":"F22/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":3835.6164383561636},1334310.0216294159]
[27,-2.7777777777777777,0.10199999999999999,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C23/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":260.90526315789475},3.3,4520.5479452054788,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B23>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38),$N$11*A23+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A23>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38),$N$11*A23+$N$12,0))","v":48000},{"$f":"IF(F23>G23,G23/E23,F23/E23)","v":1369.8630136986301},{"$f":"IF(G23>F23,0,F23-H23)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},1369.8630136986301,357404.47007930785,0,357404.47007930785,{"$f":"F23/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":4520.5479452054788},1179434.7512617158]
[22,-5.5555555555555554,6.7000000000000004E-2,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C24/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":171.37894736842108},3.25,5205.4794520547939,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B24>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38),$N$11*A24+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A24>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38),$N$11*A24+$N$12,0))","v":48000},1601.6859852476289,{"$f":"IF(G24>F24,0,F24-H24)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},1601.6859852476289,274495.25816649105,0,274495.25816649105,{"$f":"F24/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":5205.4794520547939},892109.58904109593]
[17,-8.3333333333333339,6.0999999999999999E-2,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C25/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":156.03157894736842},3.2,5890.4109589041091,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B25>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38),$N$11*A25+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A25>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38),$N$11*A25+$N$12,0))","v":48000},1840.753424657534,{"$f":"IF(G25>F25,0,F25-H25)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},1840.753424657534,287215.66330209078,0,287215.66330209078,{"$f":"F25/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":5890.4109589041091},919090.12256669055]
[12,-11.111111111111111,4.4999999999999998E-2,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C26/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":115.10526315789474},3.1500000000000004,6575.3424657534233,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B26>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38),$N$11*A26+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A26>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38),$N$11*A26+$N$12,0))","v":48000},2087.4103065883883,{"$f":"IF(G26>F26,0,F26-H26)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},2087.4103065883883,240271.91265835817,0,240271.91265835817,{"$f":"F26/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":6575.3424657534233},756856.52487382828]
[7,-13.888888888888889,3.5000000000000003E-2,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C27/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":89.526315789473699},3.1,7260.2739726027394,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B27>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38),$N$11*A27+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A27>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38),$N$11*A27+$N$12,0))","v":48000},2342.0238621299159,{"$f":"IF(G27>F27,0,F27-H27)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},2342.0238621299159,209672.76786752566,0,209672.76786752566,{"$f":"F27/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":7260.2739726027394},649985.58038932958]
[2,-16.666666666666668,2.8000000000000001E-2,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C28/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":71.621052631578948},3.0500000000000003,7945.2054794520536,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B28>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38),$N$11*A28+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A28>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38),$N$11*A28+$N$12,0))","v":48000},2604.9854030990336,{"$f":"IF(G28>F28,0,F28-H28)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},2604.9854030990336,186571.79665985078,0,186571.79665985078,{"$f":"F28/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":7945.2054794520536},569043.979812545]
[-3,-19.444444444444443,1.9E-2,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C29/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":48.6},3.0000000000000004,8630.1369863013697,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B29>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38),$N$11*A29+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A29>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38),$N$11*A29+$N$12,0))","v":48000},2876.7123287671229,{"$f":"IF(G29>F29,0,F29-H29)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},2876.7123287671229,139808.21917808219,0,139808.21917808219,{"$f":"F29/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":8630.1369863013697},419424.65753424657]
[-8,-22.222222222222221,1.4999999999999999E-2,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C30/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":38.368421052631582},2.95,9315.0684931506839,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B30>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38),$N$11*A30+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A30>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38),$N$11*A30+$N$12,0))","v":48000},3157.6503366612487,{"$f":"IF(G30>F30,0,F30-H30)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},3157.6503366612487,121154.05765400265,0,121154.05765400265,{"$f":"F30/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":9315.0684931506839},357404.47007930785]
[-13,-25,8.9999999999999993E-3,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C31/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":23.021052631578947},2.9000000000000004,10000,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B31>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38),$N$11*A31+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A31>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38),$N$11*A31+$N$12,0))","v":0},0,{"$f":"IF(G31>F31,0,F31-H31)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":10000},10000,0,230210.52631578947,230210.52631578947,{"$f":"F31/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":10000},230210.52631578947]
[-18,-27.777777777777779,6.0000000000000001E-3,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C32/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":15.347368421052632},2.8500000000000005,10684.931506849314,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B32>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38),$N$11*A32+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A32>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38),$N$11*A32+$N$12,0))","v":0},0,{"$f":"IF(G32>F32,0,F32-H32)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":10684.931506849314},10684.931506849314,0,163985.58038932949,163985.58038932949,{"$f":"F32/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":10684.931506849314},163985.58038932949]
[-23,-30.555555555555554,4.0000000000000001E-3,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C33/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":10.231578947368421},2.8000000000000003,11369.863013698628,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B33>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38),$N$11*A33+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A33>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$L$38),$N$11*A33+$N$12,0))","v":0},0,{"$f":"IF(G33>F33,0,F33-H33)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":11369.863013698628},11369.863013698628,0,116331.65104542175,116331.65104542175,{"$f":"F33/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":11369.863013698628},116331.65104542175]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"TOTAL YEAR (BTU)",{"$f":"SUM(K17:K33)","v":2967322.4322229261},{"$f":"SUM(L17:L33)","v":510527.75775054074},{"$f":"SUM(M17:M33)","v":3477850.189973467},"TOTAL YEAR (BTU)",{"$f":"SUM(O17:O33)","v":10181472.242249459}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"TOTAL YEAR (kWh)",{"$f":"CONVERT(J34,\"BTU\",\"Wh\")/1000","v":869.6363607576144},{"$f":"CONVERT(K34,\"BTU\",\"Wh\")/1000","v":149.620916316576},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9<3,0,1)*CONVERT(L34,\"BTU\",\"Wh\")/1000","v":0},"TOTAL YEAR (kWh)",{"$f":"CONVERT(N34,\"BTU\",\"Wh\")/1000","v":2983.8949659648238}]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Conversions"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Natural Gas",10.36,"kWh/m3"]
["Utility Costs",null,null,null,null,null,"Scenario","HP Cost","Back-up cost","Total Costs",null,"Natural Gas",277.8,"kWh/GJ"]
["Back-up Cost",{"$f":"IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B15=\"Électricité \",B44,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B20)","v":33},{"$f":"IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B15=\"Électricité\",C44,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!C20)","v":"cents/kWh"},{"$f":"IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B15=\"Gaz naturel\",B43/100/M41,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B15=\"Propane\",B43/M43,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B15=\"Mazout\",B43/M44,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B15=\"Électricité\",D44))))","v":8.7499999999999994E-2},"$/kWh",null,"HP + back-up",{"$f":"J35*D44","v":76.09318156629125},{"$f":"K35*D43","v":13.0918301777004},{"$f":"(H43+I43)*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9<3,0,1)","v":0},null,"LPG (Propane)",7.03,"kWh/L"]
["Electricity Average Rate",{"$f":"IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B25*6+'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B26*6+'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B27*12)/24,\nIF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B23=\"Une seule tarification\",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B25,\nIF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B23=\"Plusieurs tarifications\",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B25,\"ERROR\")))","v":8.75},{"$f":"'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!C25","v":"cents/kWh"},{"$f":"B44/100","v":8.7499999999999994E-2},"$/kWh",null,"Back-up Only",0,{"$f":"N35*D43","v":261.09080952192204},{"$f":"H44+I44","v":261.09080952192204},null,"Heating Mazout",10.61,"kWh/L"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["HP GHG Emissions",null,null,"Back-up GHG Emissions"]
["Location","Electricity Emissions factors 2015 (gCO2e)",null,"Fuel type","Unit","gCO2e","gCO2e/kWh",null,"Scenario","HP Emissions","Back-up Emissions","Total Emissions"]
["AB",790,null,"Gaz naturel","m^3",1903,{"$f":"F53/39/0.2777/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B16/100)","v":175.71073746802952},null,"HP + back-up",{"$f":"VLOOKUP('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!C5,ProvEmissions,2,FALSE)*J35","v":1043.5636329091371},{"$f":"VLOOKUP('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B15,FuelEmissions,4,FALSE)*K35","v":179.5450995798912},{"$f":"SUM(J53:K53)*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9<3,0,1)","v":0},"gCO2e"]
["BC",12.9,null,"Mazout","L",2790,{"$f":"F54/10.72192/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B16/100)","v":260.21458843192261},null,"Back-up Only",0,{"$f":"VLOOKUP('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B15,FuelEmissions,4,FALSE)*N35","v":3580.6739591577884},{"$f":"SUM(J54:K54)","v":3580.6739591577884},"gCO2e"]
["MB",3.4,null,"Propane","L",1544,{"$f":"F55/7.03/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B16/100)","v":219.63015647226172}]
["NB",280,null,"Électricité","kWh",{"$f":"VLOOKUP('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!C5,A53:B65,2,FALSE)","v":1.2},{"$f":"F56","v":1.2}]
["NL",32]
["NS",600]
["NT",390]
["NU",750]
["ON",40]
["PE",20]
["QC",1.2]
["SK",660]
["YT",41]
["Canada",140]

{"sheet":"HP2 - Forecast calculations","index":24,"n_rows":66,"n_cols":15,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[39,11,39,13],[7,0,7,1],[7,5,7,6],[7,10,7,11],[8,1,9,1],[8,2,9,3],[8,7,9,8],[8,12,9,13],[13,0,13,1],[13,13,13,14],[14,4,15,4],[13,6,13,12]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["COP calculations",null,null,null,null,"Load Calculations",null,null,null,null,"HP Heating Capacity Calculations"]
["Temperature","COP","y=mx+b",null,null,"Temperature","Load","y=mx+b",null,null,"Temperature","Capacity","y=mx+b"]
["F",null,null,null,null,"F","BTU/h",null,null,null,"F","BTU/h"]
[47,{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G29=\"Puissance\",'Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Impérial\"),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G30/3412/'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G31,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G29=\"Puissance\",'Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\"),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G30/'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G31,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G31))","v":3.1},"m",{"$f":"(B12-B11)/(A12-A11)","v":1.8333333333333344E-2},null,60,0,"m",{"$f":"(G12-G11)/(F12-F11)","v":-136.98630136986301},null,47,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G30*3412.142,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G30)","v":36000},"m",{"$f":"(L12-L11)/(K12-K11)","v":0}]
[17,{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G29=\"Puissance\",'Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Impérial\"),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G32/3412/'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G33,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G29=\"Puissance\",'Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\"),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G32/'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G33,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G33))","v":2.5499999999999998},"b",{"$f":"B11-D11*A11","v":2.2383333333333328},null,-13,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",'Étape 3 Charges de Conception'!B12*3412.142,'Étape 3 Charges de Conception'!B12)","v":10000},"b",{"$f":"G11-I11*F11","v":8219.17808219178},null,17,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G32*3412.142,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G32)","v":36000},"b",{"$f":"L11-N11*K11","v":36000}]
[]
["Annual Forecast",null,null,null,null,null,"HP + Back-up",null,null,null,null,null,null,"Back-up only"]
["Temperature","Temperature","CSA Bin Fraction","Bin Hours","COP","Heating Requirements","Available HP Capacity","HP Required Power","Required Back-up Power","Total Required Power","HP Required Energy","Back-up Required Energy","Total required Energy","Required Back-up Power","Total required Energy"]
["F","C",{"$f":"ClimateZone","v":"Très-froid"},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E8","v":0},null,"BTU/h","BTU/h","BTU/h","BTU/h","BTU/h","BTU","BTU","BTU","BTU/h","BTU"]
[57,{"$f":"CONVERT(A17,\"F\",\"C\")","v":13.888888888888889},{"$f":"IF(ClimateZone=\"Froid-sec\",VLOOKUP(A17,ColdDry,2,FALSE),\nIF(ClimateZone=\"Froid-humide\",VLOOKUP(A17,ColdHumid,2,FALSE),\nIF(ClimateZone=\"Chaud-sec\",VLOOKUP(A17,HotDry,2,FALSE),\nIF(ClimateZone=\"Chaud-humide\",VLOOKUP(A17,HotHumid,2,FALSE),\nIF(ClimateZone=\"Marin\",VLOOKUP(A17,Marine,2,FALSE),\nIF(ClimateZone=\"Mixte-humide\",VLOOKUP(A17,MixedHumid,2,FALSE),\nIF(ClimateZone=\"Subarctique\",VLOOKUP(A17,Subarctic,2,FALSE),\nIF(ClimateZone=\"Très-froid\",VLOOKUP(A17,VeryCold,2,FALSE),\"ERROR\"))))))))","v":3.4000000000000002E-2},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C17/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":86.968421052631584},{"$f":"$D$11*A17+$D$12","v":3.2833333333333332},{"$f":"$I$11*A17+$I$12","v":410.95890410958782},{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B17>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38),$N$11*A17+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A17>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38),$N$11*A17+$N$12,0))","v":36000},{"$f":"IF(F17>G17,G17/E17,F17/E17)","v":125.16514845977295},{"$f":"IF(G17>F17,0,F17-H17)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},{"$f":"H17+I17","v":125.16514845977295},{"$f":"H17*D17","v":10885.415332364675},{"$f":"I17*D17","v":0},{"$f":"J17*D17","v":10885.415332364675},{"$f":"F17/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":410.95890410958782},{"$f":"N17*D17","v":35740.447007930685}]
[52,11.111111111111111,7.6999999999999999E-2,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C18/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":196.95789473684209},3.1916666666666669,1095.890410958903,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B18>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38),$N$11*A18+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A18>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38),$N$11*A18+$N$12,0))","v":36000},343.35991988268501,{"$f":"IF(G18>F18,0,F18-H18)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},{"$f":"H18+I18","v":343.35991988268501},{"$f":"H18*D18","v":67627.446957104403},{"$f":"I18*D18","v":0},{"$f":"J18*D18","v":67627.446957104403},{"$f":"F18/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":1095.890410958903},{"$f":"N18*D18","v":215844.26820475823}]
[47,8.3333333333333339,0.108,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C19/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":276.25263157894739},3.1,1780.8219178082181,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B19>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38),$N$11*A19+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A19>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38),$N$11*A19+$N$12,0))","v":36000},574.45868316394137,{"$f":"IF(G19>F19,0,F19-H19)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},574.45868316394137,158695.72295741556,{"$f":"I19*D19","v":0},{"$f":"J19*D19","v":158695.72295741556},{"$f":"F19/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":1780.8219178082181},{"$f":"N19*D19","v":491956.74116798822}]
[42,5.5555555555555554,0.108,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C20/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":276.25263157894739},3.0083333333333333,2465.7534246575333,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B20>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38),$N$11*A20+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A20>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38),$N$11*A20+$N$12,0))","v":36000},819.64102758699164,{"$f":"IF(G20>F20,0,F20-H20)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},819.64102758699164,226427.99082097906,0,226427.99082097906,{"$f":"F20/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":2465.7534246575333},681170.87238644529]
[37,2.7777777777777777,0.14499999999999999,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C21/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":370.8947368421052},2.9166666666666665,3150.6849315068484,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B21>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38),$N$11*A21+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A21>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38),$N$11*A21+$N$12,0))","v":36000},1080.234833659491,{"$f":"IF(G21>F21,0,F21-H21)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},1080.234833659491,400653.4143578122,0,400653.4143578122,{"$f":"F21/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":3150.6849315068484},1168572.4585436189]
[32,0,0.13600000000000001,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C22/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":347.87368421052633},2.8249999999999997,3835.6164383561636,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B22>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38),$N$11*A22+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A22>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38),$N$11*A22+$N$12,0))","v":36000},1357.740332161474,{"$f":"IF(G22>F22,0,F22-H22)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},1357.740332161474,472322.13155023573,0,472322.13155023573,{"$f":"F22/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":3835.6164383561636},1334310.0216294159]
[27,-2.7777777777777777,0.10199999999999999,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C23/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":260.90526315789475},2.7333333333333329,4520.5479452054788,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B23>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38),$N$11*A23+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A23>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38),$N$11*A23+$N$12,0))","v":36000},{"$f":"IF(F23>G23,G23/E23,F23/E23)","v":1653.8590043434681},{"$f":"IF(G23>F23,0,F23-H23)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},1653.8590043434681,431500.51875428634,0,431500.51875428634,{"$f":"F23/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":4520.5479452054788},1179434.7512617158]
[22,-5.5555555555555554,6.7000000000000004E-2,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C24/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":171.37894736842108},2.6416666666666666,5205.4794520547939,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B24>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38),$N$11*A24+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A24>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38),$N$11*A24+$N$12,0))","v":36000},1970.5284992005529,{"$f":"IF(G24>F24,0,F24-H24)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},1970.5284992005529,337707.09995246533,0,337707.09995246533,{"$f":"F24/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":5205.4794520547939},892109.58904109593]
[17,-8.3333333333333339,6.0999999999999999E-2,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C25/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":156.03157894736842},2.5499999999999998,5890.4109589041091,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B25>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38),$N$11*A25+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A25>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38),$N$11*A25+$N$12,0))","v":36000},2309.9650819231802,{"$f":"IF(G25>F25,0,F25-H25)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},2309.9650819231802,360427.49904576101,0,360427.49904576101,{"$f":"F25/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":5890.4109589041091},919090.12256669055]
[12,-11.111111111111111,4.4999999999999998E-2,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C26/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":115.10526315789474},2.458333333333333,6575.3424657534233,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B26>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38),$N$11*A26+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A26>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38),$N$11*A26+$N$12,0))","v":36000},2674.7155792895283,{"$f":"IF(G26>F26,0,F26-H26)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},2674.7155792895283,307873.84062664205,0,307873.84062664205,{"$f":"F26/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":6575.3424657534233},756856.52487382828]
[7,-13.888888888888889,3.5000000000000003E-2,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C27/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":89.526315789473699},2.3666666666666663,7260.2739726027394,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B27>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38),$N$11*A27+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A27>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38),$N$11*A27+$N$12,0))","v":36000},3067.7213968743977,{"$f":"IF(G27>F27,0,F27-H27)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},3067.7213968743977,274641.7945307027,0,274641.7945307027,{"$f":"F27/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":7260.2739726027394},649985.58038932958]
[2,-16.666666666666668,2.8000000000000001E-2,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C28/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":71.621052631578948},2.2749999999999995,7945.2054794520536,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B28>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38),$N$11*A28+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A28>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38),$N$11*A28+$N$12,0))","v":36000},3492.3980129459583,{"$f":"IF(G28>F28,0,F28-H28)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},3492.3980129459583,250129.22189562421,0,250129.22189562421,{"$f":"F28/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":7945.2054794520536},569043.979812545]
[-3,-19.444444444444443,1.9E-2,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C29/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":48.6},2.1833333333333327,8630.1369863013697,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B29>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38),$N$11*A29+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A29>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38),$N$11*A29+$N$12,0))","v":36000},3952.7344975426131,{"$f":"IF(G29>F29,0,F29-H29)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},3952.7344975426131,192102.89658057099,0,192102.89658057099,{"$f":"F29/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":8630.1369863013697},419424.65753424657]
[-8,-22.222222222222221,1.4999999999999999E-2,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C30/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":38.368421052631582},2.0916666666666659,9315.0684931506839,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B30>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38),$N$11*A30+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A30>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38),$N$11*A30+$N$12,0))","v":36000},4453.4191999126788,{"$f":"IF(G30>F30,0,F30-H30)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},4453.4191999126788,170870.66298612332,0,170870.66298612332,{"$f":"F30/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":9315.0684931506839},357404.47007930785]
[-13,-25,8.9999999999999993E-3,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C31/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":23.021052631578947},1.9999999999999993,10000,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B31>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38),$N$11*A31+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A31>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38),$N$11*A31+$N$12,0))","v":0},0,{"$f":"IF(G31>F31,0,F31-H31)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":10000},10000,0,230210.52631578947,230210.52631578947,{"$f":"F31/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":10000},230210.52631578947]
[-18,-27.777777777777779,6.0000000000000001E-3,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C32/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":15.347368421052632},1.9083333333333328,10684.931506849314,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B32>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38),$N$11*A32+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A32>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38),$N$11*A32+$N$12,0))","v":0},0,{"$f":"IF(G32>F32,0,F32-H32)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":10684.931506849314},10684.931506849314,0,163985.58038932949,163985.58038932949,{"$f":"F32/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":10684.931506849314},163985.58038932949]
[-23,-30.555555555555554,4.0000000000000001E-3,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C33/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":10.231578947368421},1.816666666666666,11369.863013698628,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B33>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38),$N$11*A33+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A33>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$G$38),$N$11*A33+$N$12,0))","v":0},0,{"$f":"IF(G33>F33,0,F33-H33)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":11369.863013698628},11369.863013698628,0,116331.65104542175,116331.65104542175,{"$f":"F33/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":11369.863013698628},116331.65104542175]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"TOTAL YEAR (BTU)",{"$f":"SUM(K17:K33)","v":3661865.6563480878},{"$f":"SUM(L17:L33)","v":510527.75775054074},{"$f":"SUM(M17:M33)","v":4172393.4140986288},"TOTAL YEAR (BTU)",{"$f":"SUM(O17:O33)","v":10181472.242249459}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"TOTAL YEAR (kWh)",{"$f":"CONVERT(J34,\"BTU\",\"Wh\")/1000","v":1073.1868867328412},{"$f":"CONVERT(K34,\"BTU\",\"Wh\")/1000","v":149.620916316576},{"$f":"IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9<2,0,1)*CONVERT(L34,\"BTU\",\"Wh\")/1000","v":1222.8078030494173},"TOTAL YEAR (kWh)",{"$f":"CONVERT(N34,\"BTU\",\"Wh\")/1000","v":2983.8949659648238}]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Conversions"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Natural Gas",10.36,"kWh/m3"]
["Utility Costs",null,null,null,null,null,"Scenario","HP Cost","Back-up cost","Total Costs",null,"Natural Gas",277.8,"kWh/GJ"]
["Back-up Cost",{"$f":"IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B15=\"Électricité \",B44,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B20)","v":33},{"$f":"IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B15=\"Électricité\",C44,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!C20)","v":"cents/kWh"},{"$f":"IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B15=\"Gaz naturel\",B43/100/M41,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B15=\"Propane\",B43/M43,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B15=\"Mazout\",B43/M44,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B15=\"Électricité\",D44))))","v":8.7499999999999994E-2},"$/kWh",null,"HP + back-up",{"$f":"J35*D44","v":93.903852589123602},{"$f":"K35*D43","v":13.0918301777004},{"$f":"(H43+I43)*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9<2,0,1)","v":106.995682766824},null,"LPG (Propane)",7.03,"kWh/L"]
["Electricity Average Rate",{"$f":"IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B25*6+'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B26*6+'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B27*12)/24,\nIF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B23=\"Une seule tarification\",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B25,\nIF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B23=\"Plusieurs tarifications\",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B25,\"ERROR\")))","v":8.75},{"$f":"'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!C25","v":"cents/kWh"},{"$f":"B44/100","v":8.7499999999999994E-2},"$/kWh",null,"Back-up Only",0,{"$f":"N35*D43","v":261.09080952192204},{"$f":"H44+I44","v":261.09080952192204},null,"Heating Mazout",10.61,"kWh/L"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["HP GHG Emissions",null,null,"Back-up GHG Emissions"]
["Location","Electricity Emissions factors 2015 (gCO2e)",null,"Fuel type","Unit","gCO2e","gCO2e/kWh",null,"Scenario","HP Emissions","Back-up Emissions","Total Emissions"]
["AB",790,null,"Gaz naturel","m^3",1903,{"$f":"F53/39/0.2777/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B16/100)","v":175.71073746802952},null,"HP + back-up",{"$f":"VLOOKUP('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!C5,ProvEmissions,2,FALSE)*J35","v":1287.8242640794094},{"$f":"VLOOKUP('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B15,FuelEmissions,4,FALSE)*K35","v":179.5450995798912},{"$f":"SUM(J53:K53)*IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$9<2,0,1)","v":1467.3693636593007},"gCO2e"]
["BC",12.9,null,"Mazout","L",2790,{"$f":"F54/10.72192/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B16/100)","v":260.21458843192261},null,"Back-up Only",0,{"$f":"VLOOKUP('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B15,FuelEmissions,4,FALSE)*N35","v":3580.6739591577884},{"$f":"SUM(J54:K54)","v":3580.6739591577884},"gCO2e"]
["MB",3.4,null,"Propane","L",1544,{"$f":"F55/7.03/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B16/100)","v":219.63015647226172}]
["NB",280,null,"Électricité","kWh",{"$f":"VLOOKUP('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!C5,A53:B65,2,FALSE)","v":1.2},{"$f":"F56","v":1.2}]
["NL",32]
["NS",600]
["NT",390]
["NU",750]
["ON",40]
["PE",20]
["QC",1.2]
["SK",660]
["YT",41]
["Canada",140]

{"sheet":"HP1 - Forecast calculations","index":25,"n_rows":66,"n_cols":15,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[8,12,9,13],[7,10,7,11],[7,0,7,1],[7,5,7,6],[8,1,9,1],[8,2,9,3],[8,7,9,8],[39,11,39,13],[13,0,13,1],[13,6,13,12],[13,13,13,14],[14,4,15,4]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["COP calculations",null,null,null,null,"Load Calculations",null,null,null,null,"HP Heating Capacity Calculations"]
["Temperature","COP","y=mx+b",null,null,"Temperature","Load","y=mx+b",null,null,"Temperature","Capacity","y=mx+b"]
["F",null,null,null,null,"F","BTU/h",null,null,null,"F","BTU/h"]
[47,{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B29=\"Puissance\",'Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Impérial\"),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B30/3412/'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B31,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B29=\"Puissance\",'Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\"),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B30/'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B31,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B31))","v":3.2},"m",{"$f":"(B12-B11)/(A12-A11)","v":3.6666666666666667E-2},null,60,0,"m",{"$f":"(G12-G11)/(F12-F11)","v":-136.98630136986301},null,47,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B30*3412.142,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B30)","v":24000},"m",{"$f":"(L12-L11)/(K12-K11)","v":0}]
[17,{"$f":"IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B29=\"Puissance\",'Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Impérial\"),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B32/3412/'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B33,IF(AND('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B29=\"Puissance\",'Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\"),'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B32/'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B33,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B33))","v":2.1},"b",{"$f":"B11-D11*A11","v":1.4766666666666668},null,-13,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",'Étape 3 Charges de Conception'!B12*3412.142,'Étape 3 Charges de Conception'!B12)","v":10000},"b",{"$f":"G11-I11*F11","v":8219.17808219178},null,17,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B32*3412.142,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B32)","v":24000},"b",{"$f":"L11-N11*K11","v":24000}]
[]
["Annual Forecast",null,null,{"$f":"SUM(D17:D33)","v":2555.3368421052628},null,null,"HP + Back-up",null,null,null,null,null,null,"Back-up only"]
["Temperature","Temperature","CSA Bin Fraction","Bin Hours","COP","Heating Requirements","Available HP Capacity","HP Required Power","Required Back-up Power","Total Required Power","HP Required Energy","Back-up Required Energy","Total required Energy","Required Back-up Power","Total required Energy"]
["F","C",{"$f":"ClimateZone","v":"Très-froid"},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!E8","v":0},null,"BTU/h","BTU/h","BTU/h","BTU/h","BTU/h","BTU","BTU","BTU","BTU/h","BTU"]
[57,{"$f":"CONVERT(A17,\"F\",\"C\")","v":13.888888888888889},{"$f":"IF(ClimateZone=\"Froid-sec\",VLOOKUP(A17,ColdDry,2,FALSE),\nIF(ClimateZone=\"Froid-humide\",VLOOKUP(A17,ColdHumid,2,FALSE),\nIF(ClimateZone=\"Chaud-sec\",VLOOKUP(A17,HotDry,2,FALSE),\nIF(ClimateZone=\"Chaud-humide\",VLOOKUP(A17,HotHumid,2,FALSE),\nIF(ClimateZone=\"Marin\",VLOOKUP(A17,Marine,2,FALSE),\nIF(ClimateZone=\"Mixte-humide\",VLOOKUP(A17,MixedHumid,2,FALSE),\nIF(ClimateZone=\"Subarctique\",VLOOKUP(A17,Subarctic,2,FALSE),\nIF(ClimateZone=\"Très-froid\",VLOOKUP(A17,VeryCold,2,FALSE),\"ERROR\"))))))))","v":3.4000000000000002E-2},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C17/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":86.968421052631584},{"$f":"$D$11*A17+$D$12","v":3.5666666666666664},{"$f":"$I$11*A17+$I$12","v":410.95890410958782},{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B17>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38),$N$11*A17+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A17>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38),$N$11*A17+$N$12,0))","v":24000},{"$f":"IF(F17>G17,G17/E17,F17/E17)","v":115.22212264754799},{"$f":"IF(G17>F17,0,F17-H17)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},{"$f":"H17+I17","v":115.22212264754799},{"$f":"H17*D17","v":10020.68607698991},{"$f":"I17*D17","v":0},{"$f":"J17*D17","v":10020.68607698991},{"$f":"F17/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":410.95890410958782},{"$f":"N17*D17","v":35740.447007930685}]
[52,11.111111111111111,7.6999999999999999E-2,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C18/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":196.95789473684209},{"$f":"$D$11*A18+$D$12","v":3.3833333333333337},1095.890410958903,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B18>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38),$N$11*A18+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A18>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38),$N$11*A18+$N$12,0))","v":24000},{"$f":"IF(F18>G18,G18/E18,F18/E18)","v":323.90849584992202},{"$f":"IF(G18>F18,0,F18-H18)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},{"$f":"H18+I18","v":323.90849584992202},{"$f":"H18*D18","v":63796.335429977793},{"$f":"I18*D18","v":0},{"$f":"J18*D18","v":63796.335429977793},{"$f":"F18/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":1095.890410958903},{"$f":"N18*D18","v":215844.26820475823}]
[47,8.3333333333333339,0.108,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C19/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":276.25263157894739},3.2,1780.8219178082181,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B19>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38),$N$11*A19+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A19>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38),$N$11*A19+$N$12,0))","v":24000},556.50684931506817,{"$f":"IF(G19>F19,0,F19-H19)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},556.50684931506817,153736.4816149963,{"$f":"I19*D19","v":0},{"$f":"J19*D19","v":153736.4816149963},{"$f":"F19/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":1780.8219178082181},{"$f":"N19*D19","v":491956.74116798822}]
[42,5.5555555555555554,0.108,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C20/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":276.25263157894739},3.0166666666666666,2465.7534246575333,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B20>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38),$N$11*A20+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A20>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38),$N$11*A20+$N$12,0))","v":24000},817.37682585332595,{"$f":"IF(G20>F20,0,F20-H20)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},817.37682585332595,225802.4991336283,0,225802.4991336283,{"$f":"F20/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":2465.7534246575333},681170.87238644529]
[37,2.7777777777777777,0.14499999999999999,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C21/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":370.8947368421052},2.8333333333333335,3150.6849315068484,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B21>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38),$N$11*A21+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A21>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38),$N$11*A21+$N$12,0))","v":24000},1112.0064464141817,{"$f":"IF(G21>F21,0,F21-H21)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},1112.0064464141817,412437.33830951247,0,412437.33830951247,{"$f":"F21/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":3150.6849315068484},1168572.4585436189]
[32,0,0.13600000000000001,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C22/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":347.87368421052633},2.6500000000000004,3835.6164383561636,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B22>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38),$N$11*A22+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A22>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38),$N$11*A22+$N$12,0))","v":24000},1447.4024295683635,{"$f":"IF(G22>F22,0,F22-H22)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},1447.4024295683635,503513.21570921346,0,503513.21570921346,{"$f":"F22/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":3835.6164383561636},1334310.0216294159]
[27,-2.7777777777777777,0.10199999999999999,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C23/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":260.90526315789475},2.4666666666666668,4520.5479452054788,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B23>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38),$N$11*A23+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A23>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38),$N$11*A23+$N$12,0))","v":24000},{"$f":"IF(F23>G23,G23/E23,F23/E23)","v":1832.6545723805993},{"$f":"IF(G23>F23,0,F23-H23)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},1832.6545723805993,478149.22348447936,0,478149.22348447936,{"$f":"F23/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":4520.5479452054788},1179434.7512617158]
[22,-5.5555555555555554,6.7000000000000004E-2,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C24/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":171.37894736842108},2.2833333333333332,5205.4794520547939,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B24>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38),$N$11*A24+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A24>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38),$N$11*A24+$N$12,0))","v":24000},2279.7720227977202,{"$f":"IF(G24>F24,0,F24-H24)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},2279.7720227977202,390704.92950704932,0,390704.92950704932,{"$f":"F24/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":5205.4794520547939},892109.58904109593]
[17,-8.3333333333333339,6.0999999999999999E-2,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C25/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":156.03157894736842},2.1,5890.4109589041091,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B25>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38),$N$11*A25+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A25>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38),$N$11*A25+$N$12,0))","v":24000},2804.9575994781471,{"$f":"IF(G25>F25,0,F25-H25)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},2804.9575994781471,437661.96312699548,0,437661.96312699548,{"$f":"F25/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":5890.4109589041091},919090.12256669055]
[12,-11.111111111111111,4.4999999999999998E-2,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C26/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":115.10526315789474},1.9166666666666667,6575.3424657534233,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B26>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38),$N$11*A26+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A26>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38),$N$11*A26+$N$12,0))","v":24000},3430.6134603930905,{"$f":"IF(G26>F26,0,F26-H26)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},3430.6134603930905,394881.6651515626,0,394881.6651515626,{"$f":"F26/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":6575.3424657534233},756856.52487382828]
[7,-13.888888888888889,3.5000000000000003E-2,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C27/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":89.526315789473699},1.7333333333333334,7260.2739726027394,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B27>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38),$N$11*A27+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A27>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38),$N$11*A27+$N$12,0))","v":24000},4188.6195995785038,{"$f":"IF(G27>F27,0,F27-H27)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},4188.6195995785038,374991.680993844,0,374991.680993844,{"$f":"F27/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":7260.2739726027394},649985.58038932958]
[2,-16.666666666666668,2.8000000000000001E-2,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C28/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":71.621052631578948},1.55,7945.2054794520536,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B28>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38),$N$11*A28+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A28>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38),$N$11*A28+$N$12,0))","v":24000},5125.9390190013246,{"$f":"IF(G28>F28,0,F28-H28)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},5125.9390190013246,367125.14826615801,0,367125.14826615801,{"$f":"F28/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":7945.2054794520536},569043.979812545]
[-3,-19.444444444444443,1.9E-2,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C29/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":48.6},1.3666666666666667,8630.1369863013697,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B29>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38),$N$11*A29+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A29>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38),$N$11*A29+$N$12,0))","v":24000},6314.7343802205141,{"$f":"IF(G29>F29,0,F29-H29)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},6314.7343802205141,306896.09087871702,0,306896.09087871702,{"$f":"F29/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":8630.1369863013697},419424.65753424657]
[-8,-22.222222222222221,1.4999999999999999E-2,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C30/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":38.368421052631582},1.1833333333333336,9315.0684931506839,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B30>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38),$N$11*A30+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A30>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38),$N$11*A30+$N$12,0))","v":24000},7871.8888674512809,{"$f":"IF(G30>F30,0,F30-H30)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":0},7871.8888674512809,302031.94654589391,0,302031.94654589391,{"$f":"F30/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":9315.0684931506839},357404.47007930785]
[-13,-25,8.9999999999999993E-3,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C31/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":23.021052631578947},1,10000,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B31>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38),$N$11*A31+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A31>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38),$N$11*A31+$N$12,0))","v":0},0,{"$f":"IF(G31>F31,0,F31-H31)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":10000},10000,0,230210.52631578947,230210.52631578947,{"$f":"F31/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":10000},230210.52631578947]
[-18,-27.777777777777779,6.0000000000000001E-3,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C32/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":15.347368421052632},0.81666666666666676,10684.931506849314,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B32>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38),$N$11*A32+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A32>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38),$N$11*A32+$N$12,0))","v":0},0,{"$f":"IF(G32>F32,0,F32-H32)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":10684.931506849314},10684.931506849314,0,163985.58038932949,163985.58038932949,{"$f":"F32/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":10684.931506849314},163985.58038932949]
[-23,-30.555555555555554,4.0000000000000001E-3,{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$7*9/5*24*C33/(65-'Étape 3 Charges de Conception'!$B$13)","v":10.231578947368421},0.63333333333333341,11369.863013698628,{"$f":"IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Métrique\",B33>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38),$N$11*A33+$N$12,IF(AND('Introduction & Options d''Unité'!$B$12=\"Impérial\",A33>'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!$B$38),$N$11*A33+$N$12,0))","v":0},0,{"$f":"IF(G33>F33,0,F33-H33)/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":11369.863013698628},11369.863013698628,0,116331.65104542175,116331.65104542175,{"$f":"F33/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!$B$16/100)","v":11369.863013698628},116331.65104542175]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"TOTAL YEAR (BTU)",{"$f":"SUM(K17:K33)","v":4421749.2042290177},{"$f":"SUM(L17:L33)","v":510527.75775054074},{"$f":"SUM(M17:M33)","v":4932276.9619795587},"TOTAL YEAR (BTU)",{"$f":"SUM(O17:O33)","v":10181472.242249459}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"TOTAL YEAR (kWh)",{"$f":"CONVERT(J34,\"BTU\",\"Wh\")/1000","v":1295.8867713165703},{"$f":"CONVERT(K34,\"BTU\",\"Wh\")/1000","v":149.620916316576},1445.5076876331466,"TOTAL YEAR (kWh)",{"$f":"CONVERT(N34,\"BTU\",\"Wh\")/1000","v":2983.8949659648238}]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Conversions"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Natural Gas",10.36,"kWh/m3"]
["Utility Costs",null,null,null,null,null,"Scenario","HP Cost","Back-up cost","Total Costs",null,"Natural Gas",277.8,"kWh/GJ"]
["Back-up Cost",{"$f":"IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B15=\"Électricité \",B44,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B20)","v":33},{"$f":"IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B15=\"Électricité\",C44,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!C20)","v":"cents/kWh"},{"$f":"IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B15=\"Gaz naturel\",B43/100/M41,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B15=\"Propane\",B43/M43,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B15=\"Mazout\",B43/M44,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B15=\"Électricité\",D44))))","v":8.7499999999999994E-2},"$/kWh",null,"HP + back-up",{"$f":"J35*D44","v":113.39009249019989},{"$f":"K35*D43","v":13.0918301777004},{"$f":"H43+I43","v":126.48192266790029},null,"LPG (Propane)",7.03,"kWh/L"]
["Electricity Average Rate",{"$f":"IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B23=\"Tarification de l'électricité au compteur horaire\",('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B25*6+'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B26*6+'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B27*12)/24,\nIF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B23=\"Une seule tarification\",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B25,\nIF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B23=\"Plusieurs tarifications\",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B25,\"ERROR\")))","v":8.75},{"$f":"'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!C25","v":"cents/kWh"},{"$f":"B44/100","v":8.7499999999999994E-2},"$/kWh",null,"Back-up Only",0,{"$f":"N35*D43","v":261.09080952192204},{"$f":"H44+I44","v":261.09080952192204},null,"Heating Mazout",10.61,"kWh/L"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["HP GHG Emissions",null,null,"Back-up GHG Emissions"]
["Location","Electricity Emissions factors 2015 (gCO2e)",null,"Fuel type","Unit","gCO2e","gCO2e/kWh",null,"Scenario","HP Emissions","Back-up Emissions","Total Emissions"]
["AB",790,null,"Gaz naturel","m^3",1903,{"$f":"F53/M41/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B16/100)","v":183.68725868725869},null,"HP + back-up",{"$f":"VLOOKUP('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!C5,ProvEmissions,2,FALSE)*J35","v":1555.0641255798844},{"$f":"VLOOKUP('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B15,FuelEmissions,4,FALSE)*K35","v":179.5450995798912},{"$f":"SUM(J53:K53)","v":1734.6092251597756},"gCO2e"]
["BC",12.9,null,"Mazout","L",2790,{"$f":"F54/M44/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B16/100)","v":262.95947219604147},null,"Back-up Only",0,{"$f":"VLOOKUP('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B15,FuelEmissions,4,FALSE)*N35","v":3580.6739591577884},{"$f":"SUM(J54:K54)","v":3580.6739591577884},"gCO2e"]
["MB",3.4,null,"Propane","L",1544,{"$f":"F55/M43/('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B16/100)","v":219.63015647226172}]
["NB",280,null,"Électricité","kWh",{"$f":"VLOOKUP('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!C5,A53:B65,2,FALSE)","v":1.2},{"$f":"F56","v":1.2}]
["NL",32]
["NS",600]
["NT",390]
["NU",750]
["ON",40]
["PE",20]
["QC",1.2]
["SK",660]
["YT",41]
["Canada",140]

{"sheet":"CSA Bin Fraction by clim zone","index":26,"n_rows":21,"n_cols":23,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,2]]}
["CSA Bin Fractions by climate zone"]
["*Each of these tables have a Name and are refered to in the forecast calculation sheet"]
[]
["Temperature (F)","Hot-Humid",null,"Temperature (F)","Hot-Dry",null,"Temperature (F)","Mixed-Humid",null,"Temperature (F)","Cold-Humid",null,"Temperature (F)","Cold-Dry",null,"Temperature (F)","Very-Cold",null,"Temperature (F)","Subarctic",null,"Temperature (F)","Marine"]
[57,0.105,null,57,0.114,null,57,6.5000000000000002E-2,null,57,4.1000000000000002E-2,null,57,4.7E-2,null,57,3.4000000000000002E-2,null,57,2.1999999999999999E-2,null,57,7.9000000000000001E-2]
[52,0.17100000000000001,null,52,0.17499999999999999,null,52,0.11799999999999999,null,52,7.8E-2,null,52,7.9000000000000001E-2,null,52,7.6999999999999999E-2,null,52,5.5E-2,null,52,0.20499999999999999]
[47,0.217,null,47,0.218,null,47,0.161,null,47,0.114,null,47,0.123,null,47,0.108,null,47,8.2000000000000003E-2,null,47,0.28199999999999997]
[42,0.17299999999999999,null,42,0.161,null,42,0.14699999999999999,null,42,0.104,null,42,0.125,null,42,0.108,null,42,7.5999999999999998E-2,null,42,0.19900000000000001]
[37,0.16500000000000001,null,37,0.14499999999999999,null,37,0.17100000000000001,null,37,0.151,null,37,0.17100000000000001,null,37,0.14499999999999999,null,37,0.114,null,37,0.14699999999999999]
[32,9.8000000000000004E-2,null,32,9.2999999999999999E-2,null,32,0.13700000000000001,null,32,0.15,null,32,0.16200000000000001,null,32,0.13600000000000001,null,32,0.123,null,32,6.0999999999999999E-2]
[27,4.9000000000000002E-2,null,27,5.3999999999999999E-2,null,27,9.4E-2,null,27,0.11600000000000001,null,27,0.12,null,27,0.10199999999999999,null,27,8.8999999999999996E-2,null,27,1.9E-2]
[22,1.4999999999999999E-2,null,22,2.1999999999999999E-2,null,22,4.5999999999999999E-2,null,22,7.0999999999999994E-2,null,22,6.4000000000000001E-2,null,22,6.7000000000000004E-2,null,22,5.7000000000000002E-2,null,22,5.0000000000000001E-3]
[17,5.0000000000000001E-3,null,17,1.0999999999999999E-2,null,17,3.3000000000000002E-2,null,17,6.2E-2,null,17,4.7E-2,null,17,6.0999999999999999E-2,null,17,6.2E-2,null,17,2E-3]
[12,1E-3,null,12,4.0000000000000001E-3,null,12,1E-3,null,12,4.1000000000000002E-2,null,12,2.5000000000000001E-2,null,12,4.4999999999999998E-2,null,12,5.0999999999999997E-2,null,12,0]
[7,0,null,7,2E-3,null,7,0,null,7,2.9000000000000001E-2,null,7,1.4E-2,null,7,3.5000000000000003E-2,null,7,0.05,null,7,0]
[2,0,null,2,1E-3,null,2,0,null,2,0.02,null,2,0.01,null,2,2.8000000000000001E-2,null,2,0.05,null,2,0]
[-3,0,null,-3,0,null,-3,0,null,-3,0.01,null,-3,5.0000000000000001E-3,null,-3,1.9E-2,null,-3,3.7999999999999999E-2,null,-3,0]
[-8,0,null,-8,0,null,-8,0,null,-8,7.0000000000000001E-3,null,-8,4.0000000000000001E-3,null,-8,1.4999999999999999E-2,null,-8,3.5999999999999997E-2,null,-8,0]
[-13,0,null,-13,0,null,-13,0,null,-13,3.0000000000000001E-3,null,-13,2E-3,null,-13,8.9999999999999993E-3,null,-13,2.8000000000000001E-2,null,-13,0]
[-18,0,null,-18,0,null,-18,0,null,-18,2E-3,null,-18,1E-3,null,-18,6.0000000000000001E-3,null,-18,2.4E-2,null,-18,0]
[-23,0,null,-23,0,null,-23,0,null,-23,0,null,-23,0,null,-23,4.0000000000000001E-3,null,-23,4.2999999999999997E-2,null,-23,0]

{"sheet":"DropDowns","index":27,"n_rows":12,"n_cols":1,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Drop Down Menus"]
["Tab: Summary"]
["Menu Items"]
["HP#1"]
["HP#2"]
["HP#3"]
["HP#4"]
[]
["Tab: Existing HP/AC being replaced?"]
["Menu Items"]
["Oui"]
["Non"]

{"sheet":"GES,Coûts,Consom. Énergétique ","index":28,"n_rows":32,"n_cols":20,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,0,25,5],[26,0,26,5],[0,0,0,16383],[3,0,4,0],[3,7,4,7],[3,14,4,14],[23,0,23,5],[25,7,25,12],[25,14,25,19]]}
["GES, COÛTS, CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE"]
[]
["Valeur sommaire : Émissions de GES",null,null,null,null,null,null,"Valeur sommaire : Coût en saison de chauffage",null,null,null,null,null,null,"Valeur sommaire : Consommation d'énergie en saison de chauffage"]
["Émissions de GES en saison de chauffage (tonnes d'éq. CO2)","TP1 + chauffage d'appoint","TP2 + chauffage d'appoint ","TP3 + chauffage d'appoint ","TP4 + chauffage d'appoint ","Chauffage d'appoint (sans TP)",null,"Coût en saison de chauffage ($)","TP1 + chauffage d'appoint","TP2 + chauffage d'appoint","TP3 + chauffage d'appoint","TP4 + chauffage d'appoint","Chauffage d'appoint (sans TP)",null,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Métrique\",\"Consommation d'énergie en saison de chauffage (GJ)\",\"Consommation d'énergie en saison de chauffage (MBtu)\")","v":"Consommation d'énergie en saison de chauffage (MBtu)"},"TP1 + chauffage d'appoint","TP2 + chauffage d'appoint","TP3 + chauffage d'appoint","TP4 + chauffage d'appoint","Chauffage d'appoint (sans TP)"]
[null,{"$f":"'HP1 - Forecast calculations'!L53/1000000","v":1.7346092251597756E-3},{"$f":"'HP2 - Forecast calculations'!L53/1000000","v":1.4673693636593006E-3},{"$f":"'HP3 - Forecast calculations'!L53/1000000","v":0},{"$f":"'HP4 - Forecast calculations'!L53/1000000","v":0},{"$f":"'HP1 - Forecast calculations'!L54/1000000","v":3.5806739591577883E-3},null,null,{"$f":"'HP1 - Forecast calculations'!J43","v":126.48192266790029},{"$f":"'HP2 - Forecast calculations'!J43","v":106.995682766824},{"$f":"'HP3 - Forecast calculations'!J43","v":0},{"$f":"'HP4 - Forecast calculations'!J43","v":0},{"$f":"'HP1 - Forecast calculations'!J44","v":261.09080952192204},null,null,{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Impérial\",CONVERT('HP1 - Forecast calculations'!L35*1000,\"Wh\",\"BTU\")/1000000,'HP1 - Forecast calculations'!L35*0.0036)","v":4.932276961979559},{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Impérial\",CONVERT('HP2 - Forecast calculations'!L35*1000,\"Wh\",\"BTU\")/1000000,'HP2 - Forecast calculations'!L35*0.0036)","v":4.1723934140986287},{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Impérial\",CONVERT('HP3 - Forecast calculations'!L35*1000,\"Wh\",\"BTU\")/1000000,'HP3 - Forecast calculations'!L35*0.0036)","v":0},{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Impérial\",CONVERT('HP4 - Forecast calculations'!L35*1000,\"Wh\",\"BTU\")/1000000,'HP4 - Forecast calculations'!L35*0.0036)","v":0},{"$f":"IF('Introduction & Options d''Unité'!B12=\"Impérial\",CONVERT('HP1 - Forecast calculations'!N35*1000,\"Wh\",\"BTU\")/1000000,'HP1 - Forecast calculations'!N35*0.0036)","v":10.181472242249459}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Le calcul des émissions de GES en saison de chauffage présume que :",null,null,null,null,null,null,"Le calcul du coût en saison de chauffage présume que :",null,null,null,null,null,null,"Le calcul de la consommation d'énergie en saison de chauffage présume que :"]
["La thermopompe fonctionne à des températures supérieures à la limite de température ou à un COP inférieur à 1, \nl'un ou l'autre se produisant à la température plus chaude",null,null,null,null,null,null,"Coût moyen de l'électricité (ne tient pas compte de la tarification au compteur horaire ou des niveaux de tarification)",null,null,null,null,null,null,"La thermopompe fonctionne jusqu'à ce que la limite de température soit atteinte ou que le COP soit inférieur à 1"]
["La capacité de la thermopompe et le COP sont fondés sur une extrapolation/interpolation linéaire des données à 47 °F et 17 °F",null,null,null,null,null,null,"La thermopompe fonctionne jusqu'à ce que la limite de température soit atteinte ou que le COP soit inférieur à 1",null,null,null,null,null,null,"La capacité de la thermopompe et le COP sont fondés sur une extrapolation/interpolation linéaire des données à 47 °F et 17 °F"]
["La charge de chauffage est fondée sur le nombre de degrés-jours de chauffage de la zone climatique \n(les charges ne sont pas particulières à des villes dans les zones climatiques)",null,null,null,null,null,null,"La charge de chauffage est fondée sur le nombre de degrés-jours de chauffage de la zone climatique \n(les charges ne sont pas particulières à des villes dans les zones climatiques)",null,null,null,null,null,null,"La charge de chauffage est fondée sur le nombre de degrés-jours de chauffage de la zone climatique \n(les charges ne sont pas particulières à des villes dans les zones climatiques)"]
["Les émissions de GES sont fondées sur l'intensité de GES moyenne de la production d'électricité de 2015 \npour la province ou le territoire correspondant (Gt d'éq. CO2)",null,null,null,null,null,null,"La capacité de la thermopompe et le COP sont fondés sur une extrapolation/interpolation linéaire des données à 47 °F et 17 °F",null,null,null,null,null,null,"Le chauffage d'appoint est calculé selon la charge de chauffage - la capacité disponible de la thermopompe"]
["Les facteurs d'émission fondés sur la combustion sont les suivants :",null,null,null,null,null,null,"Le chauffage d'appoint est calculé selon la charge de chauffage - la capacité disponible de la thermopompe"]
["Type","gCO2e/kWh"]
["Gaz naturel",193.35500914448284]
["Mazout",276.79944441688576]
["Propane",231.18963839185446]

{"sheet":"Sommaire","index":29,"n_rows":49,"n_cols":6,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,7],[5,0,5,7],[9,0,9,7],[0,0,0,7]]}
["SOMMAIRE"]
["Site et charges de conception"]
["Site",{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B5","v":"Varennes"},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!C5","v":"QC"},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!D5","v":"CAN"}]
["Charge de chauffage de conception ",{"$f":"'Étape 3 Charges de Conception'!B12","v":10000},{"$f":"'Étape 3 Charges de Conception'!C12","v":"BTU/h"},"à",{"$f":"'Étape 3 Charges de Conception'!B13","v":-11},{"$f":"'Étape 3 Charges de Conception'!C13","v":"F"}]
["Charge de refroidissement de conception ",{"$f":"'Étape 3 Charges de Conception'!B14","v":10000},{"$f":"'Étape 3 Charges de Conception'!C14","v":"BTU/h"},"à",{"$f":"'Étape 3 Charges de Conception'!B15","v":86},{"$f":"'Étape 3 Charges de Conception'!C15","v":"F"}]
["Option de dimensionnement et capacités"]
["Option de dimensionnement ",{"$f":"'Étape 4 Dimensionnement '!B6","v":"Option C: Accent sur le chauffage "}]
["Capacité"]
[{"$f":"IF(OR(B7=\"Option A: Accent sur le refroidissement\",B7=\"Option B: Équilibre entre chauffage et refroidissement\"),\"Échelle de capacité\",IF(B7=\"Option C: Accent sur le chauffage \",\"Chauffage du bâtiment à 17 °F (-8.3C)\",\"Charge de chauffage du bâtiment à la température de conception\"))","v":"Chauffage du bâtiment à 17 °F (-8.3C)"},{"$f":"'Étape 4 Dimensionnement '!B15","v":6100},{"$f":"C4","v":"BTU/h"},{"$f":"IF(OR(B7=\"Option A: Accent sur le refroidissement\", B7=\"Option B: Équilibre entre chauffage et refroidissement\"),\"à\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR(B7=\"Option A: Accent sur le refroidissement\", B7=\"Option B: Équilibre entre chauffage et refroidissement\"),'Étape 4 Dimensionnement '!D15,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR(B7=\"Option A: Accent sur le refroidissement\", B7=\"Option B: Équilibre entre chauffage et refroidissement\"),C5,\"\")","v":""}]
["Thermopompe sélectionnée"]
["Selected ASHP",{"$f":"'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B8","v":"TP#1"}]
["Modèle",{"$f":"IF(B11=\"TP#1\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B21,IF(B11=\"TP#2\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G21,IF(B11=\"TP#3\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L21,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q21)))","v":0}]
["Débit d'air maximum nominal",{"$f":"Vérifications!B5","v":0},{"$f":"Vérifications!C5","v":"CFM"}]
["Niveau de bruit",{"$f":"IF(B11=\"TP#1\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B22,IF(B11=\"TP#2\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G22,IF(B11=\"TP#3\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L22,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q22)))","v":0},"dBa"]
[]
["Chauffage"]
["Capacité de chauffage",{"$f":"IF(B11=\"TP#1\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B30,1)*IF(B11=\"TP#2\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G30,1)*IF(B11=\"TP#3\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L30,1)*IF(B11=\"TP#4\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q30,1)","v":24000},{"$f":"C4","v":"BTU/h"},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!D30","v":"@ 47F"}]
["COP de chauffage",{"$f":"IF(B11=\"TP#1\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B29=\"Puissance\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B30/3412/'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B31,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B31),1)*IF(B11=\"TP#2\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G29=\"Puissance\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G30/3412/'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G31,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G31),1)*IF(B11=\"TP#3\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L29=\"Puissance\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L30/3412/'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L31,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L31),1)*IF(B11=\"TP#4\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q29=\"Puissance\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q30/3412/'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q31,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q31),1)","v":3.2},null,{"$f":"D17","v":"@ 47F"}]
["Capacité de chauffage",{"$f":"IF(B11=\"TP#1\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B32,1)*IF(B11=\"TP#2\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G32,1)*IF(B11=\"TP#3\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L32,1)*IF(B11=\"TP#4\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q32,1)","v":24000},{"$f":"C17","v":"BTU/h"},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!D32","v":"@ 17F"}]
["COP de chauffage",{"$f":"IF(B11=\"TP#1\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B29=\"Puissance\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B32/3412/'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B33,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B33),1)*IF(B11=\"TP#2\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G29=\"Puissance\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G32/3412/'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G33,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G33),1)*IF(B11=\"TP#3\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L29=\"Puissance\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L32/3412/'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L33,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L33),1)*IF(B11=\"TP#4\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q29=\"Puissance\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q32/3412/'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q33,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q33),1)","v":2.1},null,{"$f":"D19","v":"@ 17F"}]
["Limite de basse température",{"$f":"IF(B11=\"TP#1\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B38,1)*IF(B11=\"TP#2\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G38,1)*IF(B11=\"TP#3\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L38,1)*IF(B11=\"TP#4\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q38,1)","v":-13},{"$f":"F4","v":"F"},{"$f":"IF(AND(B7=\"Option D: Dimensionné selon la charge de chauffage de conception\",B25>E4),\"●Limite de basse température>temperature de chauffage de conception, Chauffage d'appoint requis\",\"\")","v":""}]
[]
["Refroidissement"]
["Capacité de refroidissement",{"$f":"IF(B11=\"TP#1\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B35,1)*IF(B11=\"TP#2\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G35,1)*IF(B11=\"TP#3\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L35,1)*IF(B11=\"TP#4\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q35,1)","v":24000},{"$f":"C17","v":"BTU/h"},{"$f":"'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!D35","v":"@ 95F"}]
["COP de refroidissement",{"$f":"IF(B11=\"TP#1\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B34=\"Puissance\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B35/3412/'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B36,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!B36),1)*IF(B11=\"TP#2\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G34=\"Puissance\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G35/3412/'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G36,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!G36),1)*IF(B11=\"TP#3\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L34=\"Puissance\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L35/3412/'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L36,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L36),1)*IF(B11=\"TP#4\",IF('Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q34=\"Puissance\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q35/3412/'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q36,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!Q36),1)","v":13},null,{"$f":"D24","v":"@ 95F"}]
["Indicateurs de rendement de thermopompe à air"]
["Température du point d'équilibre thermique (t-TPE)",{"$f":"IF(B11=\"TP#1\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!N87,IF(B11=\"TP#2\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!N88,IF(B11=\"TP#3\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!N89,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!N90)))","v":"Aucun"}]
["Fraction de chauffage au-dessus de la t-TPE ",{"$f":"IF(B11=\"TP#1\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P87,IF(B11=\"TP#2\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P88,IF(B11=\"TP#3\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P89,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!P90)))","v":"100%"}]
["Production de froid à la température de conception (% de conception)",{"$f":"IF(B11=\"TP#1\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L87,IF(B11=\"TP#2\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L88,IF(B11=\"TP#3\",'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L89,'Étape 5 Sélectionner des TP-Air'!L90)))","v":"24000 BTU/h \n(240%)"}]
["Stratégie de contrôle"]
["Stratégie de contrôle ",{"$f":"'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B9","v":"Option B1: Limite de température de thermopompe à air fondée sur la limite de basse température"},null,{"$f":"IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B8<>Sommaire!B11,\"Error: HP in Control Strategy Analysis different than HP Selected in Summary\",\"\")","v":""}]
["Type de chauffage d'appoint",{"$f":"'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B19","v":"Électricité"}]
[]
[{"$f":"IF(OR('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B9=\"Option A1: Limite de température de thermopompe à air fondée sur la limite de basse température\",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B9=\"Option B1: Limite de température de thermopompe à air fondée sur la limite de basse température\"),\"Température de transition: Thermopompe - Chaufffage d'appoint\",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!A42)","v":"Température de transition: Thermopompe - Chaufffage d'appoint"},{"$f":"IF(OR('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B9=\"Option A1: Limite de température de thermopompe à air fondée sur la limite de basse température\",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B9=\"Option B1: Limite de température de thermopompe à air fondée sur la limite de basse température\"),B21,IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B42=\"\",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!C42,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B42))","v":-13},{"$f":"$F$4","v":"F"}]
[{"$f":"IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!A26=\"\",\"\",IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B24>1,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!A43,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(A35=\"\",\"\",IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B43=\"\",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!C43,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B43))","v":""},{"$f":"$F$4","v":"F"}]
[{"$f":"IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!A27=\"\",\"\",IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B24>2,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!A44,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(A36=\"\",\"\",IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B44=\"\",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!C44,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B44))","v":""},"F"]
[{"$f":"IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!A28=\"\",\"\",IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B24>3,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!A45,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(A37=\"\",\"\",IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B45=\"\",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!C45,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B45))","v":""},"F"]
[{"$f":"IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!A29=\"\",\"\",IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B24>4,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!A46,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(A38=\"\",\"\",IF('Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B46=\"\",'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!C46,'Étape 6 Stratégie de Contrôle'!B46))","v":""},"F"]
["GES, Coûts, Consommation Énergétique"]
["Consommation d'énergie en saison de chauffage",{"$f":"IF(B11=\"TP#1\",'GES,Coûts,Consom. Énergétique '!P5,1)*IF(B11=\"TP#2\",'GES,Coûts,Consom. Énergétique '!Q5,1)*IF(B11=\"TP#3\",'GES,Coûts,Consom. Énergétique '!R5,1)*IF(B11=\"TP#4\",'GES,Coûts,Consom. Énergétique '!S5,1)","v":4.932276961979559},"MBTU",null,{"$f":"IF(OR(B31=\"Option B2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \",B31=\"Option A2: Limite de température de la thermopompe à air fondée sur l'analyse du coût de la chaleur \"),\"Remarque : Les calculs des GES et des coûts ne tiennent pas compte de la limite économique\",\"\")","v":""}]
["Coût en saison de chauffage",{"$f":"IF(B11=\"TP#1\",'GES,Coûts,Consom. Énergétique '!I5,1)*IF(B11=\"TP#2\",'GES,Coûts,Consom. Énergétique '!J5,1)*IF(B11=\"TP#3\",'GES,Coûts,Consom. Énergétique '!K5,1)*IF(B11=\"TP#4\",'GES,Coûts,Consom. Énergétique '!L5,1)","v":126.48192266790029}]
["Émissions de GES en saison de chauffage ",{"$f":"IF(B11=\"TP#1\",'GES,Coûts,Consom. Énergétique '!B5,1)*IF(B11=\"TP#2\",'GES,Coûts,Consom. Énergétique '!C5,1)*IF(B11=\"TP#3\",'GES,Coûts,Consom. Énergétique '!D5,1)*IF(B11=\"TP#4\",'GES,Coûts,Consom. Énergétique '!E5,1)","v":1.7346092251597756E-3},"tonne CO2e"]
["Débit d'air "]
[{"$f":"Vérifications!A3","v":"Débit d'air maximum "},{"$f":"Vérifications!B3","v":1100},{"$f":"Vérifications!C3","v":"CFM"},"@",{"$f":"Vérifications!E3","v":0.5},{"$f":"Vérifications!F3","v":"pouces Pression statique externe totale de la jauge de niveau d'eau selon la conception de systèmes d'air résidentiels de l'ICCCR "}]
[{"$f":"IF(AND(AND(NOT('Étape 1 Configuration de TP-Air'!B9=\"Nouvelle système CVC\")),AND(B44<B13,B44<>\"\")),\"• Les conduits existants peuvent ne pas être dimensionnés adéquatement pour le système de thermopompe. L'utilisateur doit s'assurer que les conduits existants sont adéquats avant l'installation du système.\",\"\")","v":""}]
["Remarques supplémentaires"]
["Remplacement de système complet?",{"$f":"Vérifications!A12","v":"Non"}]
[{"$f":"IF(B47=\"Oui\", \"Veulliez s'assurer que le panneau électrique existant a un ampérage suffisant pour la thermopompe\",\"Veuillez examiner le panneau électrique existant pour vous assurer qu'un espace de disjoncteur est disponible\")","v":"Veuillez examiner le panneau électrique existant pour vous assurer qu'un espace de disjoncteur est disponible"}]
["Un service électrique amélioré peut devoir être fourni à l'habitation"]