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Demande d’examen d’unité de fabrication mobile
[bookmark: _Hlk175138556]Pour les instructions, voir la section 5 du document G05-02 – Lignes directrices sur les unités de fabrication mobiles qui fabriquent des explosifs en vrac.
Informations générales
	Compagnie
	

	No d’unité
	

	 No T (attribué par la DRE)
	

	No de révision
	


1. Véhicule et produits
	
	Description, notes, commentaires.

	a) Numéro d’immatriculation, le cas échéant.
	

	b) Marque, modèle, numéro de série et année du châssis 
	

	c) PNBV 
	

	d) Type de traitement
	

	e) Marchandises dangereuses transportées (numéros UN)
	

	f) Produits fabriqués / pompés (numéros UN)
	


2. Automotive
	
	Cochez oui ou non
	Description, notes, commentaires.

	a) Document, étiquette ou lettre de confirmation de conformité aux NSVAC pour le châssis est joint?
	[  ] Oui
[  ] Non
	

	b) En l’absence d’une confirmation de conformité aux NSVAC (véhicule ne circulant pas sur la voie publique), détails des programmes de maintenance et d'inspection de l’UFM, confirmant que le châssis, les réservoirs et les autres équipements sont aptes à l'utilisation?
	[  ] Oui
[  ] Non
	

	c) Les parties horizontales de l'échappement sont-elles protégées contre l'égouttement de liquide, d'huile ou d'émulsion?
	[  ] Oui
[  ] Non
	

	d) Le système d’échappement est-il muni d’un dispositif d’épuration en aval?
	[  ] Oui
[  ] Non
	

	e) Y a-t-il un écran protecteur entre le système d’échappement passant sous le châssis et les pompes hydrauliques se trouvant à proximité immédiate?
	[  ] Oui
[  ] Non
	

	f) En présence de réservoirs de carburant doubles, est-ce que la conduite reliant les deux réservoirs est dotée d’un robinet d’arrêt à chaque extrémité?
	[  ] Oui
[  ] Non
	

	g) Est-ce que tous les câbles se trouvent derrière la cabine dans des conduits?
	[  ] Oui
[  ] Non
	

	h) La batterie est-elle logée dans un compartiment fermé, équipée d’un coupe-batterie manuel bien étiqueté, facile d’accès pour l’opérateur, relié au côté positif de la batterie et situé à environ 30 cm de celle-ci?
	[  ] Oui
[  ] Non
	


3. Questions générales de sécurité
	
	Cochez oui ou non
	Description, notes, commentaires.

	a) Extincteurs (deux chacun d’une capacité d’au moins 4-A :40-BC)?
	[  ] Oui
[  ] Non
	

	b) Système d’extinction d’incendie spécialement conçu?
	[  ] Oui
[  ] Non
	

	c) Placards ONU, le cas échéant, sur les 4 côtés du véhicule pour chaque marchandise dangereuse?
	[  ] Oui
[  ] Non
	

	d) Aucun laiton ou cuivre exposé au NA ou à des explosifs?

	[  ] Oui
[  ] Non
	

	[bookmark: _Hlk162337708]e) Câbles et tuyaux protégés contre les frottements et les impacts?
	[  ] Oui
[  ] Non
	

	f) Numéro matricule de l’unité affiché sur le véhicule?
	[  ] Oui
[  ] Non
	


4. Bac de nitrate d’ammonium
Est-ce que l’UFM possède un bac de nitrate d’ammonium?           [  ] Oui [  ] Non           (Si Non, passez à la prochaine section)
	
	Cochez oui ou non
	Description, notes, commentaires.

	a) Le nombre de bacs d’AN et la capacité pour chaque bac (kg).
	s/o
	

	b) Le matériau ayant servi à fabriquer les bacs d’AN, à savoir acier doux, acier inoxydable, aluminium. Si le matériau est de l’acier doux, indiquer le fini protecteur.
	s/o
	

	c) Tous les points d'accès sont verrouillables?
	[  ] Oui
[  ] Non
	





5. Citerne de mazout servant au traitement
Est-ce que l’UFM possède une citerne de mazout servant au traitement?           [  ] Oui [  ] Non          (Si Non, passez à la prochaine section)
	
	Cochez oui ou non
	Description, notes, commentaires.

	a) Contenance (L).
	s/o
	

	b) Spécifications de TC (certificat de citerne codifiée indiquant le MDIN, le numéro de série de la citerne et le NIV)?
	[  ] Oui
[  ] Non
	

	c) Si le véhicule ne circule pas sur la voie publique et qu'il n'y a pas de citerne codifiée TC, attestation d'une personne qualifiée indiquant que les citernes sont adaptées à l'utilisation prévue?
	[  ] Oui
[  ] Non
	

	d) Y a-t-il des robinets d’arrêt à toutes les sorties (citerne de plus de 450 L)?
	[  ] Oui
[  ] Non
	

	e) La citerne de mazout servant au traitement est-elle dotée d’un reniflard à clapet antiretour et d’un évent de surpression (citerne de plus de 450 L)?
	[  ] Oui
[  ] Non
	

	f) Y a-t-il des robinets manuels ou des soupapes automatiques sur tous les indicateurs de niveau à jauge visuelle (citerne de 450 L ou moins)?
	[  ] Oui
[  ] Non
	

	g) Décrire la pompe à mazout et le système d’injection à buse.
	s/o
	


6. Citerne d’explosifs / GRV
Est-ce que l’UFM possède une Citerne d’explosifs / GRV?           [  ] Oui [  ] Non           (Si Non, passez à la prochaine section)
	
	Cochez oui ou non
	Description, notes, commentaires.

	a) Capacité (kg).
	s/o
	

	b) Matériau de construction.

	s/o
	

	c) Spécifications de TC (certificat de citerne codifiée indiquant le MDIN, le numéro de série de la citerne, le NIV et les capacités de la citerne)?
	[  ] Oui
[  ] Non
	

	[bookmark: _Hlk163657636]d) Lorsque le véhicule ne circule pas sur la voie publique et qu'il n'y a pas de citerne codifiée TC, attestation d'une personne qualifiée indiquant que les citernes sont adaptées à l'utilisation prévue?
	[  ] Oui
[  ] Non
	

	e) Si le véhicule circule sur la voie publique, spécifications du GRV et une attestation par un ingénieur indiquant que le châssis, le GRV et les autres équipements sont adaptés à l'utilisation prévue (en tenant compte des risques liés à l'absence de protection contre le renversement, à l'absence d'essai de pression, à l'absence de protection de la soupape de décharge et à l'absence d'un pare-chocs substantiel, etc., qui ne respectent pas les exigences de TC en ce qui concerne les citernes routières)?
	[  ] Oui
[  ] Non
	

	f) Tous les points d'accès sont verrouillables?
	[  ] Oui
[  ] Non
	




7. Citerne de solution de gazage
Est-ce que l’UFM possède une Citerne de solution de gazage?           [  ] Oui [  ] Non           (Si Non, passez à la prochaine section)
	
	Description, notes, commentaires.

	a) Contenance (L).
	

	b) Matériau de construction.
	


8. Autres citernes / bacs
Est-ce que l’UFM possède autres citernes / bacs?           [  ] Oui [  ] Non           (Si Non, passez à la prochaine section)
	
	Description, notes, commentaires.

	a) Capacité (kg ou L).
	

	b) Type de citerne et matériaux qui la composent.
	

	c) Autres détails sur la citerne.
	


9. Pompe à rotor hélicoïdal excentré
Est-ce que l’UFM possède une pompe à rotor hélicoïdal excentré?           [  ] Oui [  ] Non           (Si Non, passez à la prochaine section)
	
	Description, notes, commentaires.

	a) Marque, type, dimensions et numéro de modèle.
	

	b) Décrivez la pompe et énumérer toutes les caractéristiques de sécurité des systèmes de sécurité de la pompe en donnant, par exemple, des détails sur les commandes utilisées, les seuils de déclenchement, les pressions des disques frangibles, les limites de régime, les emplacements, etc. Inclure une EQR ou, une HAZOP, si cette opération n'a pas été utilisée auparavant au Canada pour fabriquer cet explosif, pour démontrent que le système de pompage est sûr pour l'application prévue.
	


10. Autre pompe à explosifs
Est-ce que l’UFM possède autre pompe à explosifs?           [  ] Oui [  ] Non           (Si Non, passez à la prochaine section)
	
	Description, notes, commentaires.

	a) Marque, type, dimensions, numéro de modèle, etc.
	

	b) Décrivez la pompe et énumérer toutes les caractéristiques de sécurité des systèmes de sécurité de la pompe en donnant, par exemple, des détails sur les commandes utilisées, les seuils de déclenchement, les pressions des disques frangibles, les limites de régime, les emplacements, etc. Inclure une EQR ou une HAZOP, si cette opération n'a pas été utilisée auparavant au Canada pour fabriquer cet explosif, pour démontrent que le système de pompage est sûr pour l'application prévue.
	


11. Dévidoir du tuyau de livraison
Est-ce que l’UFM possède un dévidoir du tuyau de livraison?           [  ] Oui [  ] Non           (Si Non, passez à la prochaine section)
	
	Description, notes, commentaires.

	a) Donner des détails généraux comme les dimensions du dévidoir et du tuyau.
	



12. Vis sans fin
Est-ce que l’UFM possède des vis sans fin?           [  ] Oui [  ] Non           (Si Non, passez à la prochaine section)
	
	Cochez oui ou non
	Description, notes, commentaires.

	a) Indiquer les dimensions et les matériaux entrant dans sa composition.
	s/o
	

	b) Préciser l’emplacement de la vis sans fin, à savoir sortie au-dessus (à l’avant ou à l’arrière) ou sur le côté.
	s/o
	

	c) Y a-t-il un décalage d’un décalage d’au moins 25 mm (1 pouce), espace ouvert, pour les paliers d’arbre de l’embase de la vis sans fin?
	[  ] Oui
[  ] Non
	

	d) Pour les vis sans fin verticales, le roulement à bille inferieur est-il équipé d'un disque installé dans cet espace vide?
	[  ] Oui
[  ] Non
	




13. Chargeuses pneumatiques d’AN ou d’ANFO
Est-ce que l’UFM possède des chargeuses pneumatiques d’AN ou d’ANFO?           [  ] Oui [  ] Non           (Si Non, passez à la prochaine section)
	
	Cochez oui ou non
	Description, notes, commentaires.

	a) La chargeuse pneumatique (marque, modèle, type et capacité)
	s/o
	

	b) Tuyau semi-conducteur pour les trous de chargement pneumatique (pas de fils métalliques dans le tuyau)? Indiquer la taille du tuyau?
	[  ] Oui
[  ] Non
	


14. Commandes
Est-ce que l’UFM possède des commandes?           [  ] Oui [  ] Non           (Si Non, passez à la prochaine section)
	
	Cochez oui ou non
	Description, notes, commentaires.

	a) Est-ce que les commandes sont dans des boîtiers EEMAC 4 (CEMA4), ou mieux encore, est-ce qu’elles possèdent des entrées de fil hermétiques?
	[  ] Oui
[  ] Non
	

	b) Indiquer l’emplacement des commandes et leur fonctionnement.
	s/o
	


15. Circuit hydraulique
Est-ce que l’UFM possède un circuit hydraulique?           [  ] Oui [  ] Non           (Si Non, passez à la prochaine section)
	
	Description, notes, commentaires.

	a) Indiquer l’emplacement de la bâche hydraulique ainsi que tout autre détail important.
	


16. Autres renseignements
	
	Description, notes, commentaires.

	a) Fournir tout autre renseignement nécessaire pour décrire le camion.
	

	b) Décrire les autres équipements ne se trouvant pas sur l’UFM mais qui sont indispensables au fonctionnement du système (comme des pompes portatives ou du matériel d’assèchement).
	

	[bookmark: _Hlk195608983][bookmark: _Hlk195609029]c) Inclure des photos montrant le côté droit, le côté gauche, l'avant, l'arrière et le dessus de l’UFM, ainsi qu'une photo des plaques signalétiques de la citerne. Dans le cas des UFM complexes, des photos supplémentaires, des schémas de flux ou un assemblage général devraient être joints afin d’étayer la description. Des photos annotées et/ou des dessins détaillés du système de sécurité de la pompe ou de tout autre équipement inhabituel ou complexe doivent également accompagner le formulaire F05-UFM.
	



Approbation
	Date
	Représentant de la société
	Signature

	
	
	


Veuillez-nous faire parvenir vos formulaires complétés à la Direction générale de la sûreté et de la sécurité des explosifs – RNCan portail de services en ligne de RNCan
Pour toute question contactez-nous par téléphone au 1-855-525-9293 (ligne d’information générale de RNCan) ou par courriel à explosives-explosifs@nrcan-rncan.gc.ca.
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	Date à laquelle la demande a été remplie
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